安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）
环境影响报告书初审会修改说明
1、按照“五规合一”的要求,细化规划调整内容介绍并分析合理性；
P19-32 已完善安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）主要内容。
P33-65 已补充修改本次规划内容合理性分析以及与城市总体规划、土地利用规划、产业发展规划及环保规划的相符性分析内容。
2、补充集聚区市政基础设施的相关规划内容，补充分析规划实施与配套基础设施建设时序的衔接关系；
P24-27、附图2-5~2-8，已补充完善集聚区市政基础设施的相关规划内容；
P29-30 已补充集聚区规划发展时序内容；
P40 已补充集聚区配套基础设施建设与集聚区发展时序的衔接关系。
3、进一步明确规划主导产业、规划功能分区及产业布局，建议优化调整规划年限；
P238 经与新东产业集聚区管委会及规划编制单位沟通，规划编制单位已采纳规划环评提出的规划年限、主导产业的调整建议，规划方案已调整。本次评价相关内容已同步进行更改。
4、校核中水回用率，明确中水回用途径；
P33-39 明确了集聚区用水需求量及排水量，并对集聚区配套污水处理厂规划建设规模及中水回用率合理性进行了定量分析，依据分析结果，提出了规划调整建议。
5、完善园区回顾性评价，分析已进驻项目的规划符合性、存在问题及调整建议；
P66-84 已更新集聚区回顾性评价内容，并补充集聚区历次规划演变过程分析内容及配套图件；
P75-82 已补充集聚区工业发展现状及已入驻企业的规划相符性分析内容，并完善相关图件信息。
6、细化村庄搬迁介绍，完善与园区建设发展时限衔接关系；

P31-32 已完善集聚区范围内村庄迁并规划内容及村庄搬迁与集聚区发展时序的衔接关系。
7、核实地表水承载力容量分析及影响预测内容，依据园区污染物总量控制要求提出污染削减建议方案；
P104-113 已更新茶店河、洹河环境质量现状监测数据。
P131-141 已根据茶店河、洹河更新的监测数据完善地表水环境预测分析内容，并根据预测结果，评价提出了对安阳广润产业园污水处理厂进行提标改造的建议。
P211-214 已校核地表水承载力容量分析内容，并根据《安阳市碧水保卫战三年行动计划（2018—2020年）》、《安阳县黑臭水体治理工作方案》相关要求，补充介绍了茶店河与洹河的综合整治方案。
8、按照大气导则要求，进一步完善不达标区背景下的现状评价、预测分析及结论内容
P99-103 已按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，完善了集聚区所在区域的大气环境现状评价内容；
P188-194 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）预测分析要求，修改完善了大气影响预测及污染物排放量的核算内容。
9、结合主导产业，明确固废产生种类及相关规范处置要求；
P196-198 已根据集聚区主导产业类型，明确了固废产生的种类、类型，并完善了收集、贮存、运输、处置的环保要求。
10、按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见》的有关要求，补充空间管制成果，包括生态空间分布图和优化后的生活、生产空间分布图等。提出集聚区与周边环境敏感点的防护距离及防护带等措施与要求。
P240-241、附图9-1 已补充集聚区空间管制内容及图件。
因行业卫生防护距离已变更为推荐性标准，评价提出集聚区内入住企业应根据项目环评结论及批复落实防护距离及防治措施要求。
11、明确园区选址与广润坡滞洪区的位置关系，结合滞洪区防洪有关要求分析园区布局合理性；
P233-235 已补充集聚区防洪管理要求内容，并与安阳县水务局及河南省豫北水利勘测设计院有限公司沟通确认，安阳市新东产业集聚区规划范围均不在洪泛区及河南省漳卫河系卫河坡洼蓄滞洪区中的广润坡、崔家桥蓄滞洪区范围内，安阳县水务局已出具相应的情况说明，附件中已增加情况说明文件。
12、补充地下水敏感保护目标调查，明确饮用水源地分布与园区位置关系，完善有关地下水评价内容；
P11及附图1-1，已补充集聚区规划范围及周边敏感点地下水敏感目标及位置关系；P95-98，经查《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号），《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），项目区未在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区内。P142-187，根据集聚区规划特点，补充了地下水评价的内容，并提出了防治措施建议及监测管理要求。
13、补充园区装备制造产业特征因子产排污分析及环境容量核算；
P217 已补充完善集聚区装备制造产业特征因子产排污分析；
P214-218 已补充大气特征污染因子的环境容量核算内容。
14、根据国家省市燃煤控制、重金属、VOCS污染防治有关要求，细化提出污染防控要求，进一步完善项目准入条件和负面清单；
P242-244 已修改完善集聚区项目的引进原则、环境准入条件及负面清单；
P245-248 已补充完善集聚区入驻企业的污染防控措施具体要求。
15、优化评价指标体系，完善指标可达性分析；
P16 已根据《规划环境影响评价技术导则-总纲》（HJ130-2014）、《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）以及集聚区规划指标要求优化评价指标体系；
P236-237 已完善指标可达性分析内容。
16、审查小组认为，应按照现行公众参与办法有关要求进一步完善相关工作。
本次评价已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，开展了安阳市新东产业集聚区发展规划环境影响评价的公众参与工作，具体内容详见《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书公众参与说明》，并在报告中P262增加具体工作内容及时间节点。
安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）
环境影响报告书复审会修改说明
1、根据地表水导则要求，完善地表水环境现状评价及水文水情等资料调查；结合本次调整内容，核实园区污水量，补充远期洹河污染源调查，完善地表水预测并根据成果进一步优化园区污水处理厂规划及企业入驻用水要求；
P104-107 已补充区域水环境功能区达标状况分析内容；
P107 已补充收集区域地表水水文统计资料；
P33-39 已重新校核集聚区用、排水量；
P131-141 已补充远期洹河污染源调查，并根据校核后的集聚区用、排水量完善了区域地表水预测内容，根据预测结果，提出了优化调整建议，并在环境准入清单中（P244）明确入住企业单位工业增加值新鲜水耗限值要求。
2、参照地下水导则要求，明确地下水调查范围和工作等级，补充地下水位统调点、规划重点污染区域渗水试验和抽水试验，提出园区地下水环境质量监测体系建议；根据工作等级核实预测评价方法的合理性。
P9-10、P142-143 已补充地下水调查范围和工作等级内容；
P91-93 已补充地下水位统调点内容；
P144-150 已补充完善区域地下水文地质条件并开展了区域渗水试验和抽水试验；
P142-187 已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）技术要求完善了地下水预测分析内容，并提出了并提出了防治措施建议及监测管理要求。
3、进一步核算园区中水回用率并完善回用途径。
P37 已补充完善集聚区中水回用率并回用途径分析内容。
4、进一步细化完善规划环评负面清单及环境准入清单。
P242-244 已修改完善集聚区项目的引进原则、环境准入条件及负面清单。
5、根据省市2019大气攻坚实施方案，完善环评相关内容。
P62-64 已补充《安阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关内容，并分析其相符性。
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