
关于拟批复郑州航空港经济综合实验区新郑综合保税区富士康扩产保障
新建110千伏变电站项目环境影响评价文件的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）拟对郑州航空港经济综合实验区新郑综合保税区富士康扩产保障新建110千伏变电站项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为5个工作日。

一、拟批准的建设项目环境影响评价文件

	序号
	项目名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防对策和措施

	1
	郑州航空港经济综合实验区新郑综合保税区富士康扩产保障新建110千伏变电站项目
	郑州航空港经济综合实验区新郑综合保税区郑港办事处枣林路以西、查验路以南区域
	郑州航空港恒丰产业发展有限公司

	郑州祥仁环保科技有限公司

	本项目征地面积6658m2，围墙内占地面积5150m2。项目建设规模为：新建110千伏变电站1座，主变压器规划容量4×63MVA，本期建设容量4×63MVA，电压等级为110/10kV，全户内布置。

工程总投资9600万元，环保投资129万元，占比1.34%。


	电磁影响防治措施

运营期：运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保变电站周围电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

2.噪声污染防治措施

①施工期：严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）中关于建筑施工噪声污染防治的相关规定，优选低噪声施工机械设备，并加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源强上控制施工噪声对周边环境的影响，同时优化施工方案，施工期间避免高噪声设备同时作业； 
施工现场的强噪声设备均设置在围挡内，远离周围居民点，并应采取降低噪声措施；午间休息时段避免高噪声设备的使用；在使用机械设备施工时，建议采取防护隔离栏板降噪措施；避免高噪声源强设备同时施工；严格控制进出车辆的车速，禁止鸣笛；不定期对设备进行检查，如发现设备噪声异常，应及时进行检修或更换。

②运营期：定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好，避免高噪声设备在非正常状态下运转。定期开展环境监测，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。3、水环境影响防治措施

①施工期：本工程拟建变电站施工废水主要为机械设备清洗废水、混凝土养护水，机械设备清洗废水通过在施工区域设置临时沉淀池收集处理，经沉淀后可回用或用于场地洒水降尘，不外排，对水环境影响较小，混凝土养护水一般自然蒸发，无生产废水产生。本项目施工期生活污水主要是施工人员洗漱废水及冲厕废水，施工期员工生活污水经场地内先行修建防渗化粪池收集处理后，定期清掏，不会对水环境产生明显影响。

②运营期：变电站采用雨污分流，站内雨水经过雨水口收集后，通过雨水管道排入市政雨水管网。本项目变电站为无人值守变电站，站内无工业废水产生，变电站内的废污水主要为临时检修人员检修产生的少量生活污水，生活污水经化粪池处理后通过地埋污水管道接入站区北侧查验路市政污水管网。

4、固体废物影响和防治措施

①施工期：项目施工期无弃渣产生，施工期主要固体废物为建筑垃圾、包装废物和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾集中收集后运至政府指定场所。设备安装阶段会产生少量的设备包装废物，定点集中收集，定期交由环卫部门处理。

②营运期：变电站营运期固废主要为检修人员的生活垃圾，站区产生的极少量生活垃圾由当地环卫部门定期清运。变电工程运行过程中产生的废铅酸蓄电池及废变压器油均属于危险废物，废变压器油产生后按照“产生即处理”原则直接交由有资质单位处理，废铅蓄电池产生后交由危废间暂存，再统一交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。
废气防治措施：

施工期：新（改、扩）建工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。严格做到“两个禁止”。即：城市建成区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。对于搅拌站不予供应的特种或少量混凝土、砂浆的，如需现场搅拌，必须采取封闭、降尘措施。严格落实四项制度。一是严格落实“三员”管理制度。二是严格落实开复工验收制度。三是严格落实扬尘污染在线监控制度。四是严格落实扬尘污染防治预算管理制度。强化重污染天气应急管控。完善重污染天气施工工地扬尘污染应急管控清单，实行规范化、标准化、差异化管控措施，杜绝“一刀切”。建立快速应急预警响应机制，确保启动重污染天气预警时，迅速响应、有效应对。施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度2.3米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区已做成硬化地面，并满足车辆行驶要求。现场地面平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时采用密目式防尘布（网）对裸露地面和土方进行苫盖、洒水降尘等。建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，做好道路洒水保洁工作。施工弃土弃渣应集中、合理堆放，遇天气干燥时应进行人工控制定期洒水。加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响。施工工地扬尘防治要坚决实现“八个百分之百”目标和“三个落实”要求；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。
6、生态环境保护措施

①施工期：加强施工期环境管理，强化施工阶段的环境管理和加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。教育职工保护生态，保护施工场所周围的一草一木，不随意摘花、折木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和树木。教育方式可以采用向职工发放施工手册的方式，并要组织施工人员认真学习。选择站区内合理区域堆放土方、材料等，加盖苫盖。材料运至施工场地后，应合理布置，减少占地。
②营运期：在项目运行期需对变电站进行定期巡查及检修，应对工作人员进行生态环境保护相关知识的培训，提高他们的环境保护意识，保护生态环境。




二、听证告知

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

联系人：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）行政审批服务办公室
联系电话（传真）：0371—60890276
通讯地址：郑州航空港经济综合实验区政务服务大厅
