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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南利源新能科技有限公司光伏发电源网荷储一体化项目

	项目代码
	2508-410505-04-01-342500

	建设单位联系人
	李洪昌
	联系方式
	16603720097

	建设地点
	 河南省安阳市殷都区铜冶镇河南利源新能科技有限公司厂区及西侧山地

	地理坐标
	（东经：114度2分52.265秒，北纬：36度11分41.476秒）

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，第90条“太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	厂区内分散式光伏电站，依托现有构筑物顶棚，不新增用地；厂区西侧山地内集中式林光互补电站占地133356m2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	安阳市殷都区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2508-410505-04-01-342500

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	152.05

	环保投资占比（%）
	2.53
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：                           

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《安阳市新型化工产业园总体发展规划（2018-2025）》审批机关：安阳市发展和改革委员会

审批文号：安发改工业〔2019〕19号

2019年12月，安阳市新型化工产业园铜冶片区委托石油和化工工业规划院编制完成了《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）》，主要对安阳市新型化工产业园铜冶片区内容进行调整规划，水冶-彰武片区保持原规划内容不变。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书》

审查机关：安阳市生态环境局

审查文件名称及文号：《安阳市生态环境局关于安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书的审查意见》（安环函〔2020〕26号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）相符性分析

《安阳市新型化工产业园总体发展规划（2018~2025）环境影响报告书》于2018年12月以豫环函〔2018〕16号文通过河南省生态环境厅审查，由于安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）对铜冶片区发展面积进行调整且在“焦化产业转型升级板块”增加了安阳市焦化产能减量整合重组内容，故规划环评随之调整，规划及规划环评调整前后园区主导产业、产业发展方向、基础设施主要规划内容均未发生变化。《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书》于2020年6月通过审查，审查意见文号：安环函〔2020〕26号。
安阳市新型化工产业园是对安阳市原化工产业园区的优化、整合和升级，由铜冶片区（原铜冶煤化工产业园）和水冶—彰武片区（原彰武精细化工产业园）两个片区组成，规划调整后园区总占地面积为13.55平方公里。本次工程位于铜冶片区，故本次仅对铜冶片区的相关规划进行分析。
（1）规划期限
规划期限：近期2019年~2020年，远期2021年~2025年。
（2）规划范围
铜冶片区规划范围为：本次规划修编范围为安阳市新型化工产业园铜冶片区，规划调整后占地面积为10.41平方公里，调整后规划范围为：北至小南线，南至利源集团公司，西至卜居头村，东至安李铁路支线。
（3）发展定位
安阳市重要的经济增长极：以化工新材料和清洁能源产业为基础，充分依托当地煤炭资源和土地资源等优势，面向国内外两个市场，扩大对内对外开放，重点加强与国外和国内东部经济发达地区的经济技术交流合作，提升经济综合实力和竞争力，推进经济社会发展和生态文明建设，成为支撑河南省安阳市经济社会发展的重要区域。优秀的省级现代化工产业园。抓住全球石化产业转移、中国化工产品市场快速增长、技术日益成熟的机遇，依托本地各类资源优势，优化整合各类要素条件和产业布局，以化工新材料、清洁能源作为新兴战略产业，着力打造优秀省级现代化工产业园，扩大产业竞争优势，逐步提升国内乃至国际影响力。京津冀地区重要的循环经济示范区。依托产业发展，以经济、社会和环境可持续发展为目标，采用新技术、新工艺和新设备，建立工业区内部物质与能量的循环关联系统，形成“资源—产品—再生资源”的反馈式循环经济流程，最大限度地实现资源和能源的高效循环利用，建设省级循环经济示范基地。

（4）主导产业及布局规划
①产业选择
安阳市新型化工产业园铜冶片区主导产业确定为化工新材料、焦化产业转型升级（清洁能源）和精细化工三大板块。
②总体布局
园区用地布局整体呈现“一轴三片区”的产业发展格局。
一轴：安李铁路为轴线，贯穿园区南北，是园区对外联系的重要发展轴线。
三分区：核心区（913.61公顷）、原利源焦化北厂分区（45.03公顷）、原豫龙焦化分区（82.47公顷）。
工业用地：现状企业集中在核心区北部，规划为焦化产业区。可利用地集中在规划调整后核心区南部，自纬四路向北，依次布置焦化产业升级区（二）、化工新材料区、焦化产业升级区（一）等。

本项目位于安阳市新型化工产业园铜冶片区焦化产业升级区（二）内，利用河南利源新能科技有限公司厂区内构筑物房顶及西侧山地建设，目的为利用光伏发电为利源新能现有项目供应电力，属于园区主导产业的关联产业，符合园区的产业规划。依据安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会出具的证明，该项目为企业配套绿色发电项目，同意项目入驻。

2、安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书符合性分析

表1-1  安阳市新型化工产业园环境准入条件符合性分析
项目类别
生态环境准入条件
本项目情况
相符性
产业
政策
鼓励引进的项目和优先发展行业
1、优先鼓励园区市政基础设施项目、安化集团污水处理站技术提升改造项目、安化集团供热中心清洁生产提升改造项目
不涉及
/

2、鼓励符合园区主导产业及规划产业链的项目入驻
利用光伏发电为利源新能现有项目供应电力，属于园区主导产业的关联产业，且不属于环境相互制约的项目。
符合
3、鼓励与园区主导产业相近或可形成相关产业链关系、且不存在环境相互制约的高附加值、低污染、低风险的环境友好型建设项目入驻
4、鼓励园区建设中水回用的项目
不涉及
/

5、鼓励园区内现有企业进行工程工艺技术升级改造、污染治理措施升级改造、节能减排技术改造项目，提高现有企业清洁生产水平
本项目建成后可降低现有项目能耗。
符合
6、鼓励园区建设以处理园区大宗固废为主的固废综合利用项目
不涉及
/

7、鼓励依托安化集团现有化工品为原料的项目入驻
不涉及
/

8、鼓励园区内现有的焦化企业及化肥企业进行技术升级改造
不涉及
/

9、允许“退城入园”及安阳市行政管理范围内现有环保手续齐全、环境风险可控、经济效益良好的、且符合当前产业政策要求的化工项目提高装备水平入园发展，入园项目必须与园区产业发展环境相协调，可适当延伸产业链
不涉及
/

限制或禁止入驻项目
1、园区内禁止建设燃煤锅炉及新建以煤为原料的传统煤化工项目入驻；
不涉及
/

2、水冶—彰武片区禁止新建外购所有主要化学原料的建设项目（“退城入园”及本园区外现有符合园区准入要求的允许入园化工项目除外）；
不涉及
/

3、园区内禁止引入新鲜水耗水量较大、且不能采用中水替代的项目；
不涉及
/
4、禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》明令淘汰的生产工艺或设备；
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》明令淘汰生产工艺或设备。
符合
5、水冶—彰武片区片区原则上不得在现状煤炭资源消耗总量基础上再新增原料煤及燃料煤消耗总量，禁止单纯扩大以煤为原料的煤化工项目产能，允许现有的合成氨尿素生产线进行技术升级改造；
不涉及
/

6、水冶片区内禁止建设大中型危险化学品库（库房或货场总面积大于550平方米的）；
不涉及
/

7、园区内禁止建设石油加工项目，禁止建设电镀、制革等涉重项目；
不涉及
/

8、禁止建设农药及农药中间体精细化工项目；
不涉及
/

9、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；
不涉及
/

10、禁止建设冶金、钢铁、铁合金、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染项目；
不涉及
/

11、禁止建设以铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放为主的建设项目；
不涉及
/

12、铜冶片区限制建设热电联产集中供热中心；禁止建设以煤为原料的热电联产集中供热中心；
不涉及
/

13、禁止建设《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025年）》中列出的“园区禁入项目清单”中的项目；
本项目未列入“园区禁入项目清单”中的项目
符合
14、禁止水冶—彰武片区建设《环境保护综合名录》中确定的“高污染、高环境风险”产品项目；
不涉及
/

生产规模和工艺装备水平
1、入园项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；
不涉及
/

2、入园企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺、污染治理、污染物排放的相关要求；
不涉及
/
3、煤气化装置改造项目建议采用新型洁净煤加压气化技术，如HTL、SHELL、水煤浆等煤气化技术等；
不涉及
/

清洁生产
水平
1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免园区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在园区周边出现；
不涉及
/

2、入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平；
不涉及
/

3、按照循环经济发展之路，评价建议能够与园区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园；
利用光伏发电为利源新能现有项目供应电力，符合循环经济发展。
符合
4、铜冶片区入驻的企业工业循环冷却系统补水50%必须使用中水。
不涉及
/

污染物排放总量控制
1、禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；
不涉及
/

2、新建项目污染物排放标准及园区集中污水处理厂废水排放标准必须达到评价提出的优化建议要求；
本项目不新增职工生活废水，光伏组件清洗废水用于下方林草植被绿化及厂区绿化，不外排。
符合
3、禁止入园项目排水直接入河；
土地利用
1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；
不涉及
/

2、入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求；
本项目新增用地为灌木林地和其他林地，符合用地要求。
符合
3、入园项目必须符合园区产业布局要求；
项目建设符合园区的产业规划。
符合
表1-2  安阳市新型化工产业园准入负面清单分析
管控类型
园区禁止及限制发展内容
本项目情况
相符性
空间布局
约束
1、禁止投资建设国家产业结构调整指导目录淘汰类、限制类项目（节能或技术升级改造外的限制类项目除外）；
不属于国家产业结构调整指导目录淘汰类、限制类项目。
符合
2、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目；
不属于污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目
符合
3、禁止建设《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025年）》中列出的“园区禁入项目清单”中的项目；
不属于园区禁入项目清单中项目。
符合
4、本次规划调整后铜冶片区禁止新建、扩建单纯新增焦炭产能，允许现有的焦化企业进行技术升级改造；禁止建设以煤为原料的传统煤化工项目；
不涉及
/

5、禁止半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨；禁止一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺；禁止没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺（末端治理除外）；禁止没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置；
不涉及
/

6、铜冶片区限制建设热电联产集中供热中心；禁止建设以煤为原料的热电联产集中供热中心；
不涉及
/

7、水冶—彰武片区原则上不得在现状煤炭资源消耗总量基础上再新增原料煤及燃料煤消耗总量，禁止单纯扩大以煤为原料的煤化工项目产能，允许现有的合成氨尿素生产线进行技术升级改造；
不涉及
/

8、水冶—彰武片区内新入驻的化工企业必须与安化集团形成产业链关系（“退城入园”及本园区外现有符合园区准入要求的允许入园化工项目除外），主要原料之一必须依托安化集团，不允许外购或自行生产；
不涉及
/

9、禁止建设冶金、钢铁、铁合金、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染项目；
不涉及
/

10、禁止建设以铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放为主的建设项目；
不涉及
/

11、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；
不涉及
/

污染物排放管控
1、禁止入园项目排水直接入河；
本项目不新增职工生活废水，光伏组件清洗废水用于下方林草植被绿化及厂区绿化，不外排。
符合
环境风险
防控
1、水冶片区内禁止建设大中型危险化学品库（库房或货场总面积大于550平方米的）；
不涉及
/

2、园区内禁止建设石油加工项目，禁止建设电镀、制革等涉重项目；
不涉及
/

3、禁止各企业工业中水及园区集中污水处理厂中水用于周边农田浇地或灌溉；
不涉及
/

4、园区内禁止建设农药及农药中间体精细化工项目；
不涉及
/

资源开发
管控
1、禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目；
本项目未列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。
符合
2、禁止入驻投资强度较小，不满足《河南省工业项目建设用地控制指标》文件要求的建设项目，该文件要求河南省第十二等地区（安阳县）焦化行业投资强度≥865万元/公顷；
不涉及
/

3、铜冶片区入驻的企业工业循环冷却系统补水50%必须使用中水；
不涉及
/

4、禁止引进耗水量较大的项目，要求单位工业增加值新鲜水耗≤8t/万元；
不涉及
/

5、铜冶片区调整规划范围内的基本农田及林业用地性质未置换前禁止开发建设。
本项目用地为灌木林地和其他林地，不涉及基本农田。
符合

本项目符合产业园区的环境准入条件，未列入产业园区的环境准入负面清单。
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表1-3  规划环评审查意见符合性分析
审查意见内容
本项目情况
相符性
1、合理空间布局。进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。铜冶片区应将三类仓储用地调整至路南区块，对部分三类工业用地进行调整，原利源焦化北厂区和原豫龙焦化厂区两个区块新增面积规划为二类工业用地，避免对周边居民造成不利影响；按照饮用水源保护区的保护要求，加强对铜冶镇地下水饮用水源井的保护，避免对饮用水源产生不利影响；在合山水库周边、工业区、生活居住区之间设置绿化隔离带，减少工业区对生活居住区的影响；园区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
本项目用地为灌木林地和其他林地，符合用地要求；项目建设符合园区产业规划；不在铜冶镇地下水饮用水源井保护范围内。
符合
2、优化产业结构。入驻项目应遵循循环经济理念，
实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励符合园区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，并不断完善产业链条；禁止列入产业园区负面清单中项目入驻；严格化工项目环境准入，现有化工产业以延长产业链条、产业升级为主要方向；新建企业要采取先进工艺、设备和污染治理技术，积极开展深度治理和清洁生产，污染物排放达到相关排放标准和总量控制标准。
本项目利用太阳能发电，属于国家产业政策鼓励的项目。
符合

3、尽快完善环保基础设施按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设铜冶片区配套污水处理厂，污水处理规模远期需达到4.5万m3/d，完善配套污水管网和中水回用管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响；进一步优化能源结构，铜冶片区供热可依托焦化项目余热蒸汽，建设配套供热管网，不得新建分散燃煤锅炉按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的关规定。
不涉及污水处理厂和供热管网；项目产生的危废由有资质单位处置。
符合

4、严格控制污染物排放严格执行污染物排放总量控制制度，采取淘汰落后产能、调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治、提高铁路运输比例等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施污水集中处理及中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，铜冶片区集中污水处理厂在回用75%的中水前提下入河排水量≤5000m3/d 时，污水处理厂排水执行COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L，石油类≤0.05mg/L、挥发酚≤0.005mg/L、氰化物≤0.2mg/L ，其他排水因子达到《省辖海河流域水污染物排放标准》(DB41/777-2013)表2标准；在回用75%的中水前提下入河排水量＞5000m3/d时，必须按照原规划环评要求落实人工湿地工程，入河污染物浓度控制为COD≤20mg/L、氨氮≤1.0mg/L、总磷≤0.2mg/L，大力削减园区工业发展对地表水体的不利影响；加快园区集中供水设施和管网建设，尽快实现集中供水，逐步关停企业自各水井；定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。
不涉及
/

5、建立事故风险防范和应急处置体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业园区和周边水系环境风险防控体系。铜冶片区主发展区依托污水处理厂集中规划公共事故池，容积不小于2万m3，北侧现有企业区域在片区汇入河流前设置园区事故池，容积不小于5千m3；加强环境应急保障体系建设，制定园区级综合环境应急预案，并结合园区项目建设，不断完善各类突发环境事件急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。

不涉及
/

本项目建设符合安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书审查意见的要求。
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	1、“三线一单”环境管理符合性分析

①生态保护红线

本项目位于殷都区铜冶镇河南利源新能科技有限公司厂区及西侧山地，不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等禁止或限制开发的环境敏感目标，不在生态保护红线区范围内。

②环境质量底线

本项目营运期无废气排放，不新增职工生活废水，光伏组件清洗废水用于下方林草植被绿化及厂区绿化，不外排；场区噪声能够达标排放；固体废物均能够得到合理处置。因此，项目建设能够满足环境质量底线管控要求。

③资源利用上线

本项目用水依托河南利源新能科技有限公司提供，能够满足需求；项目占地为灌木林地和一般林地，不改变土地使用性质，符合用地要求，符合资源利用上线。
④环境准入清单
根据安阳市发布的《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函[2023]60号）、安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知（安环委办[2025]19号）及河南省三线一单综合应用平台，从安阳市生态环境总体准入要求对项目符合性进行分析。
表1-4  安阳市生态环境总体准入要求符合性分析一览表
维度
编号
管控要求
项目建设情况
符合性
空间布局约束
1

严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
项目不属于高耗能、高排放项目。
/
2
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。
/
3
铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。
项目不属于铸造、锻压和钢铁行业。
/
4
严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。
不属于磷铵、电石、黄磷等行业。
/
5
禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。
项目不位于黄河流域，也不属于化工行业。
/
6
禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。
不属于石化、现代煤化工行业。
/
7
从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。
不属于现代煤化工行业，也不新增煤炭消耗。
/
8
推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
不涉及重金属。
/
9
禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目不会造成严重水土流失、不会破坏水生态环境和野生动植物栖息环境。
符合
10
原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。
不涉及。
/
11
工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。
不涉及。
/
12
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。
项目不在水源保护区及准保护区范围内。
符合
13
林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。
项目不在林州万宝山省级自然保护区范围内。
符合
14
林虑山风景名胜区内禁止以下行为：（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。
项目不在林虑山风景名胜区范围内。
符合
15
淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；（二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
项目不在淇河国家鲫鱼种质资源保护区范围内。
符合
16
淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；（三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；（四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。
项目不在淇淅河湿地公园核心区及一般保护区范围内。
符合
17
汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：（一）建设与湿地公园无关的项目；（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施；（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为
项目不在国家汤河湿地公园规划区范围内。
符合
18
漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。湿地公园二级保护区内禁止以下行为：（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。
项目不在漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区、二级保护区范围内。
符合
19
禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。
不涉及高污染燃料使用。
符合
20
禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。
不涉及高污染燃料使用。
符合
21
禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
不涉及。
/
22
禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：（一）居民住宅楼等非商用建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。
不涉及。
/
23
列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
不涉及。
/
污染物排放管控
1

新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
项目不涉及总量排放。
/
2

到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
不涉及。
/
3
鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。
不涉及。
/
4
医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程 、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》相关要求。
不涉及。
/
5
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
本项目不新增职工生活废水，光伏组件清洗废水用于下方林草植被绿化及厂区绿化，不外排。
符合
6
鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。
不涉及。
/
环境风险防控
1

各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。
企业落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。
符合
资源开发效率要求
1

十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。
不涉及。
/
2

实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。
不涉及。
/
3
积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。
不涉及。
/
4
持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。
不涉及煤炭消费。
/
5
“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。
不涉及。
/
本项目位于安阳市殷都区铜冶镇，查询河南省三线一单综合信息应用平台，属于安阳县大气高排放区（环境管控单元编码：ZH41052220003），下载河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告，对环境管控单元生态环境准入清单进行分析。
表1-5  环境管控单元生态环境准入清单要求符合性分析
环境管控单元名称
管控要求
项目建设情况
符合性
安阳县大气高排放区

空间布局约束
1、在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目不涉及高污染燃料的设施。

符合

2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入开发区或专业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

不属于涉高VOCs排放行业。

符合
污染物排放管控

1、加大独立焦化企业淘汰力度。对符合条件的焦化企业实施超低排放改造。

本项目属于焦化企业配套光伏发电。
符合
2、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。
不涉及。

/

3、水泥企业熟料生产工序达到超低排放标准，对达不到超低排放标准的一律关停。

不属于水泥企业。

/
4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。

不涉及含重金属废水。

符合
5、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市)人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。

本项目不使用高污染燃料。

符合

环境风险防控

1、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。

不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物。
/

2、对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库开展整治，同时开展尾矿库安全隐患排查及风险评估。

不涉及尾矿库。

/

资源开发效率要求

推进尾矿(共伴生矿)综合利用和协同利用。

不涉及尾矿(共伴生矿)。
/
由表可知，项目建设符合 “三线一单”相关要求。
2、土地利用规划

本项目在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，依托现有构筑物顶棚面积，不新增用地；在厂区西侧山地内建设集中式林光互补电站，占地面积133356m2。依据铜冶镇人民政府、磊口乡人民政府和殷都区自然资源局出具的光伏用地备案证明，土地用途为光伏方阵用地，占地类型为灌木林地和其他林地，采用林光互补模式，符合用地要求。
3、产业政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第五项“新能源”中第2条“可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”。符合国家产业政策。

4、饮用水水源保护区规划

结合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），对殷都区范围内乡镇级集中式饮用水水源保护区如下：
(1)水冶镇地下水井群(共3眼井)

一级保护区范围：珍珠泉风景区。
(2)蒋村镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。
(3)都里乡地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。
(4)安丰乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南30米的区域。
(5)铜冶镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。
项目向北距离最近的铜冶镇地下水井群约3km，不在其保护范围内。
5、《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》相符性分析
表1-6  安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案符性分析

序号

文件内容

项目建设情况

符合性

10

大力发展清洁能源

2025年12月底前完成华润内黄200MW风电、大唐内黄100MW风电、豫能林州100MW风电等项目建设，两年新增风电和光伏装机规模70万千瓦，2025年非化石能源消费比重达到16%以上。持续加强天然气供应能力，各县、林州市政府及城市燃气企业分别落实年均5天和年用气量5%的储气责任。

本项目建设容量为22.4MW的光伏发电站，预计年发电量为2580万kWh。

符合清洁能源发展要求
26

深化工地扬尘综合治理

持续开展扬尘污染治理提升，以城市建成区及周边房屋建筑、市政工程、拆除工程为重点领域，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段，加强土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业，强化产生扬尘环节防治措施落实。施工工地每天至少进行1次清扫、2次冲洗作业，工程主体作业层防尘网全封闭；扬尘责任牌、在线监测设备必须正常使用；根据季节、湿度等，工地适时开启围挡喷淋、低空喷灌。全市施工工地应使用新能源或符合国四排放阶段非道路移动机械，并按规定办理环保编码登记和定位联网；燃油使用国六标准的无烟柴油，严禁作业过程冒黑烟。重点区域范围内所有工地运输车辆（含物料运输车、商砼车、渣土车等）必须100%使用新能源车辆和非道路移动机械。各级督导检查单位按照三个“严控”、九条规定进行全面督导检查。加强重点建设工程开展达标管理，实施分包帮扶，对有土石方作业的工地加强重点监管；进一步推进全市扬尘污染防治智慧化监控平台建设，实现县（市）级平台与市级平台的互联互通和数据上报。

本项目在施工过程中，土石方开挖、回填时全时段湿法作业。施工工地内每天进行清扫和清洗作业，对扰动土地裸露面进行土工布覆盖。施工采用的燃油运输车辆使用国六标准的无烟柴油，严禁作业过程冒黑烟；非道路移动机械设备应使用新能源或符合国四排放标准。

符合工地扬尘综合治理要求
27

强化道路扬尘综合整治

加大城区主次干道、背街小巷保洁力度，严格渣土运输车辆规范化管理，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等违法违规行为。建成区内道路每周至少2次洒、扫、冲、吸套合作业，道路积尘走航监测结果达到或优于2级标准；加大周边国省道清扫力度，道路积尘走航监测结果达到或优于3级。市县两级要全面排查建成区内的坑槽、沉陷、拥包、路缘石缺损、两侧未硬化等道路破损问题，建立清单和整治台账，“一路一策”实施修复整治，实现道路破损问题动态清零。

施工期运输车辆规范化管理，密封严闭，不得带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒；对进场道路每周至少2次洒、扫、冲、吸套合作业。

符合道路扬尘综合整治要求
由上表可知，项目建设符合《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》中相关要求。
6、《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》相符性分析
表1-7  安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案符性分析

序号

文件内容

项目建设情况

符合性

18

深化扬尘污染综合治理

全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，重点区域1公里范围施工项目建成扬尘治理差异化评价A级工地，否则不得施工。城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。

本项目在施工过程中，全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，提升扬尘治理精细化水平；按照扬尘治理差异化评价A级工地建设。
符合扬尘污染综合治理要求

全市规模以上房屋市政建筑工地全部接入扬尘污染防治智慧化监控平台，实现线上监管全覆盖。开展城市清洁行动，重点区域1公里范围内道路，每天“四位一体”套合作业1次；1公里至2公里范围内道路，每2天套合作业1次；2公里至3公里范围内道路，每3天套合作业1次。建成区3公里以外道路，采取常规保洁作业。实施道路积尘走航监测，确保国控点周边2 公里范围内所有道路全部达到1级道路标准，道路走航监测综合合格率达到85%以上；建成区内其他道路全部达到或优于2级道路标准，道路走航监测综合合格率达到80%以上。城区主次干道及环路实现新能源清扫保洁全覆盖。
对进场道路采取常规保洁作业，每周至少2次洒、扫、冲、吸套合作业。

开展路域环境综合整治，加大高速公路及周边国省道清洁力度，实施联合执法，依法打击货车超限超载、沿途抛洒、覆盖不严、带泥上路等违法违规行为。
施工期运输车辆规范化管理，密封严闭，不得超限超载、沿途抛洒、覆盖不严、带泥上路。
由上表可知，项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》中相关要求。
7、与《国家能源局关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》（国能新能[2014]477号）符合性分析

表1-8  与国能新能[2014]477号符合性分析

序号

通知内容

项目建设情况

符合性

1

制止光伏电站投资开发中的投机行为
申请光伏电站项目备案的企业应以自己为主（作为控股方）投资开发为目的，能够按照规划和年度计划及时开展项目建设。对于不以自己为主投资开发为目的、而是以倒卖项目备案文件或非法转让牟取不当利益为目的的企业，各级能源主管部门应规定其在一定期限内不能作为投资主体开发光伏电站项目。在光伏电站前期工作中企业间正常的技术服务和商业合作应依法合规进行。出于正当理由进行项目合作开发和转让项目资产，不能将政府备案文件及相关权益有偿转让。已办理备案手续的项目的投资主体在项目投产之前，未经备案机关同意，不得擅自将项目转让给其他投资主体。项目实施中，投资主体发生重大变化以及建设地点、建设内容等发生改变，应向项目备案机关提出申请，重新办理备案手续。
河南利源新能科技有限公司作为项目备案企业，以自己为主投资开发为目的，能够按照规划和年度计划及时开展项目建设，不将备案文件和相关权益转让。项目实施中，投资主体以及建设地点、建设内容等未发生改变。
符合
项目建设符合《国家能源局关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》（国能新能[2014]477号）中相关要求。
8、与《河南省发展和改革委员会关于进一步推动风电光伏发电项目高质量发展的指导意见》（豫发改新能源〔2021〕319号）符合性分析

表1-9  与豫发改新能源〔2021〕319号符合性分析

序号

指导意见内容

项目建设情况

符合性

1

坚持环境友好集约高效
加强规划及政策衔接。新能源项目整体建设布局要与当地国土空间规划相衔接。扎实开展前期工作，依法依规办理自然资源、环保、水利、林业等相关手续。加强建设过程管理，尽量降低对生态环境的影响。坚持高标准运营，与周边生态环境和人文风貌相融合，实现生态友好、集约高效。
本项目整体建设布局与当地国土空间规划相衔接。扎实开展前期工作，依法依规办理自然资源、环保、水利、林业等相关手续。加强建设过程中管理，尽量降低对生态环境的影响。运营期与周边生态环境和人文风貌相融合，实现生态友好、集约高效。
符合
坚持集约高效建设光伏发电。光伏发电项目要突出节约集约用地导向，应当优先利用现有建筑物、构筑物及其附属设施建设，积极支持产业集聚区、工业园区建设集中连片分布式光伏项目。具备条件的地区可结合采煤沉陷区、石漠化、油井矿山废弃地治理等，适时开展创新性强、综合效益高、示范带动强的高质量“光伏+”基地建设，原则上不支持无技术进步目标、无市场机制创新、价格竞争能力弱的普通集中式光伏电站。

本项目位于安阳市新型化工产业园，园区内具备集中连片光伏发电区，分散式光伏电站依托现有构筑物顶棚面积。
符合

项目建设符合《河南省发展和改革委员会关于进一步推动风电光伏发电项目高质量发展的指导意见》（豫发改新能源〔2021〕319号）中相关要求。
9、与《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发[2023]12号）符合性分析

2023年3月，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发[2023]12号），选取相关内容与本项目进行对比：
表1-10  与自然资办发[2023]12号符合性分析

序号

通知内容

项目建设情况

符合性

1

引导项目合理布局
（二）鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。

本项目分散式光伏电站依托现有构筑物顶棚面积；集中式林光互补电站土地用途为光伏方阵用地，占地类型为灌木林地和其他林地。不涉及耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区等；不涉及自然保护区和占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
符合
2

光伏发电项目用地实行分类管理

（一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。
集中式林光互补电站占地类型为灌木林地和其他林地，采用林光互补模式，不采伐林木、割灌及破坏原有植被，光伏阵列离地高度不小于1.0m，选用双排竖向安装方式，光伏阵列间距为9m，采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。项目占地办理了使用林地手续，服务期满后当恢复林地原状。
符合

（二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
光伏场区内设计检修道路，不占用耕地。
符合

项目建设符合《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发[2023]12号）中相关要求。
10、与河南省发展和改革委员会关于印发《河南省工业企业源网荷储一体化项目实施细则（暂行）》的通知（豫发改新能源〔2024〕232号）符合性分析

表1-11  与豫发改新能源〔2024〕232号符合性分析

序号

通知内容

项目建设情况

符合性

1

总则
工业企业源网荷储一体化项目（以下简称“一体化项目”）是指：用电量较大的工业企业，结合自身用电特性，充分发挥负荷调节能力，合理利用20公里范围内新能源资源建设分布式光伏或分散式风电，适当配置储能设施，提升绿电使用比例和系统运行效率，实现源网荷储一体化运行。
河南利源新能科技有限公司属于电量较大的工业企业，本项目位于厂区内及西侧山地内，配置储能利用公司现有60MW/120MWH智慧储能电站，提升绿电使用比例和系统运行效率，实现源网荷储一体化运行。
符合
一体化项目业主应为电力用户。重点支持战略性新兴产业，以及轻纺、冶金、电子制造、装备制造、大数据中心等用电负荷大、用电成本高的工业企业，加快一体化项目建设。

项目业主为电力用户，且属于电负荷大、用电成本高的工业企业。
符合

2

技术条件及标准

一体化项目应通过合理配置储能等调节手段，实现所发电力自发自用。应加装防逆流装置，不向大电网反送电，在支撑绿色电力充分消纳的同时，不占用公共电力系统调峰能力。

本项目为源网荷储一体化项目，采取“自发自用，余电储能”模式，利用现有60MW/120MWh智慧储能电站；同时加装防逆流装置，不向大电网反送电，不占用公共电力系统调峰能力。
符合

一体化项目（含电源、线路、负荷、储能设施）作为同一主体接受统一调度，与其他用电主体公平承担相关安全责任与义务。一体化项目要按要求配置电力电量计量系统，为电力运行监测调控、绿电绿证交易等提供支撑。

本项目接受统一调度，与其他用电主体公平承担相关安全责任与义务。按要求配置电力电量计量系统，为电力运行监测调控、绿电绿证交易等提供支撑。
符合

3

建设要求

存量负荷配建新能源项目，应结合负荷特点加快建设，尽早投产。新增负荷配建新能源项目，应不早于新增负荷及储能设施投产时间，且与新增负荷项目运行周期做好匹配。

本项目发电由河南利源新能科技有限公司自发自用，应加快建设，尽快投产。
符合

以绿电就近、就地、就低、可溯源为目标，鼓励建设绿电专变、绿电专线，保障一体化项目新能源电力电量直接为用户服务。新能源接入工程需满足以下要求：1.新能源项目应直接接入用电负荷侧配电设施；2.新能源配套接入工程由企业投资建设，确保接入工程与项目建设进度相匹配。

本项目发电直接接入厂内变电所，供厂区自用。

符合

项目建设符合河南省发展和改革委员会关于印发《河南省工业企业源网荷储一体化项目实施细则（暂行）》的通知（豫发改新能源〔2024〕232号）中相关要求。
11、与河南省人民政府办公厅关于印发《河南省加快推进源网荷储一体化实施方案的通知》（豫政办〔2024〕72号）符合性分析

表1-12  与豫政办〔2024〕72号符合性分析

序号

通知内容

项目建设情况

符合性

1

实施范围
源网荷储一体化项目实施范围包括：增量配电网场景；工商业企业、产业园区等工业场景等。
本项目实施范围属于产业园区等工业场景。
符合
2

重点任务

加快分布式新能源就地使用。鼓励各类主体利用自有屋顶和空闲土地建设分布式光伏和分散式风电，自发自用、就地消纳。创新发展模式，加快推进多领域融合、多场景应用的新能源就地开发利用。

本项目分散式光伏电站依托现有构筑物顶棚面积，集中式林光互补电站位于厂区西侧山地，发电自发自用、就地消纳。
符合

促进清洁能源就近开发利用。大力发展风电、光伏、余热余气余压、生物质发电和总装机5万千瓦及以下的小水电站、煤层气（瓦斯）发电以及综合利用效率高于70%的天然气热电冷联供等清洁电源。鼓励工业企业、增量配电网等主体根据负荷需要，按照源网荷储一体化模式就近开发利用清洁能源，汇集接入电力用户，原则上汇集点距离用户不超过20公里。

本项目按照源网荷储一体化模式就近开发利用清洁能源，总装机容量22.4MW，汇集接入电力用户。
符合

加快建设适应源网荷储一体化需要的配电网。鼓励源网荷储一体化项目建设绿电专用变压器和绿电专用输电线路等配电设施，优化接网路径，保障新能源直接供应。持续推进配电网设计模块化、选型规范化、建设标准化。优化公用配电设施布局，加快存量配电设施改造提升，根据源网荷储一体化发展需要超前建设配电网，全面提升配电网综合承载能力，实现配电网与源荷储融合发展。

本项目建设绿电专用变压器和绿电专用输电线路等配电设施，优化接网路径，保障新能源直接供应。
符合

促进源荷协调互动。鼓励用电量大、负荷可调节能力强的工业企业合理安排生产时序，优化工艺流程，推动负荷主动适应新能源发电特性，多用自发绿电。推动源网荷储一体化项目调度平台建设，加强精准预测、智能调控，促进源网荷储各环节高效匹配、协同运转，实现由“源随荷动”向“源网荷储互动”转变。

企业主动适应新能源发电特性，优先多用自发绿电。建设源网荷储一体化项目调度平台加强精准预测、智能调控，促进源网荷储各环节高效匹配、协同运转，实现由“源随荷动”向“源网荷储互动”转变。
符合

加强储能与源网荷协同互补。根据不同应用场景，结合新能源发电装机规模、负荷用电特性、电网运行负载率等因素，源网荷储一体化项目合理配置一定比例的储能设施，支撑绿色电力就地就近消纳。

利用现有60MW/120MWh智慧储能电站。
符合

项目建设符合河南省人民政府办公厅关于印发《河南省加快推进源网荷储一体化实施方案的通知》（豫政办〔2024〕72号）中相关要求。
12、备案相符性分析
根据项目备案与企业拟建情况对比分析见表1-13。
表1-13  项目备案与企业拟建情况对比分析

序号
类别
备案内容
拟建内容
相符性
1
项目名称
河南利源新能科技有限公司光伏发电源网荷储一体化项目
河南利源新能科技有限公司光伏发电源网荷储一体化项目
符合
2
建设地点
安阳市殷都区铜冶镇河南利源新能科技有限公司厂区
安阳市殷都区铜冶镇河南利源新能科技有限公司厂区及西侧山地
符合
3
建设性质
新建
本项目内容全部为新建
符合
4
建设规模及内容
本项目拟利用河南利源新能科技有限公司厂区屋顶、大棚、停车场等建构筑物，以及周边厂房、空地区域建设开发源网荷储一体化项目，电源侧配置合计22.4MW光伏(采用单晶硅组件，固定支架布置)。总规划面积约为410000平方米，配置储能利用公司现有60MW/120MWH智慧储能电站示范项目，预计年发2580万度电。
在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，在厂区西侧山地内建设集中式林光互补电站，建设开发源网荷储一体化项目
符合
项目总装机容量22.4MW，采用单晶硅太阳能光伏组件，固定支架安装
符合

本项目分散式光伏电站依托现有构筑物顶棚面积58723m2；厂区西侧山地内集中式林光互补电站，占地面积133356m2；合计约192079m2；能够满足装机容量和发电规模要求
规划面积少于备案内容

利用现有60MW/120MWh智慧储能电站，预计年发2580万度电

符合

由表可知，项目拟建情况与备案内容基本一致。



二、建设内容
	地理位置
	1、地理位置

河南利源新能科技有限公司光伏发电源网荷储一体化项目位于安阳市殷都区铜冶镇河南利源新能科技有限公司厂区内及西侧山地内。其中，在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，在厂区西侧山地内建设集中式林光互补电站。场地中心地理坐标为：东经114度2分52.265秒，北纬36度11分41.476秒；总装机容量22.4MW，预计年发电量2580万kWh。工程地理位置图见图2-1，集中式林光互补电站区域拐点坐标见表2-1。
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图2-1  项目工程地理位置图



	项目组成及规模
	1、项目由来

河南利源新能科技有限公司成立于2020年1月，位于殷都区铜冶镇李村西南800m处，现有128万吨/年焦化整合升级改造及配套煤气综合利用项目，该项目耗能较大，为充分利用当地太阳能资源，河南利源新能科技有限公司在2023年8月审批建设新建风光一体化项目，包括3台6000kW风力发电机组和光伏发电单元，总装机容量29.9691MW，其中光伏11.9691MW，风电18MW，同期建设一座35kV开关站，以一回35kV线路接入到厂内现有变电所，供厂区自用，目前该项目正在建设中。

现企业计划在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物以及厂区西侧山地内建设光伏发电源网荷储一体化项目，总装机容量22.4MW，预计年发电量2580万kWh。其中，在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设容量为13.44MW的分散式光伏电站，预计年发电量为1465.54万kWh，采用10kV和0.4kV两个电压等级并网；在厂区西侧山地内建设容量为8.96MW的集中式林光互补电站，预计年发电量为1114.46万kWh，通过1回35kV集电线路接至现有开关站并网，配置储能利用公司现有60MW/120MWH智慧储能电站示范项目。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为第四十一（电力、热力生产和供应业）类，第90条太阳能发电4416，地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）应编制环境影响报告表，其他光伏发电应填报环境影响登记表。对照本项目建设内容，厂区西侧山地内集中式林光互补电站应编制环境影响报告表，厂区内分散式光伏电站应填报环境影响登记表。本报告按单项等级最高的确定。
2、工程组成

本项目在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，依托现有构筑物顶棚面积58723m2，不新增用地；在厂区西侧山地内建设集中式林光互补电站，占地面积133356m2。工程组成见下表：

表2-1  项目主要工程内容一览表

项目组成

主要工程内容及规模
主体工程
集中式林光互补电站
光伏阵列

共安装710Wp单晶硅太阳能光伏组件13026块，装机容量为9.24846MWp，采用固定支架，固定支架安装倾角20°，离地高度不小于1.0m，选用双排竖向安装方式，光伏阵列间距为9m，固定支架组件东西向桩间距4米，为低矮喜阴灌木预留了生长空间。

逆变器

组串式逆变器所接组串采取26块光伏组件串联，每20~21串光伏组串接入一台320kW组串式逆变器，共安装24台320kW组串式逆变器。逆变器输入电压直流500～1500V，输出电压交流800V三相三线制。
箱式变压器

选用3台容量为2600kVA的油浸式三相双绕组无励磁调压箱式变压器，升压至35kV，通过1回35kV集电线路接至现有开关站。
集电线路

采用电缆敷设方式，从光伏场区箱变开始，至现有项目开关站，采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。

开关站

依托现有项目开关站。

分散式光伏电站
光伏阵列

共安装720Wp单晶硅太阳能光伏组件或轻质光伏组件17291块，具体安装位置见下表。装机容量为12.44952MWp。其中，混凝土屋面区域采用固定支架，安装倾角20°，同一支架单元间距20mm，选用双排竖向安装方式，光伏阵列间距为9m；彩钢瓦屋面采用平铺安装方式；停车场车棚采用5°倾角固定支架安装方式。

逆变器

选用20kW~110kW、150kW组串式逆变器，共安装5台20kW逆变器、6台50kW逆变器、2台60kW逆变器、1台80kW逆变器、12台100kW逆变器、7台110kW逆变器、30台150kW逆变器。10kV并网系统光伏组件串联数26块/串，400V并网系统光伏组件串联数20块/串。

箱式变压器

选用1台容量为1600kVA和1台容量为2000kVA的油浸式三相双绕组无励磁调压箱式变压器，升压至10kV，接入厂内母线。
集电线路

采用钢支架抬高安装，采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。

临时工程
临时道路

本次工程林光互补光伏区内设计检修道路约2km，检修道路路面宽4m，采用20cm泥结碎石面层。
施工营地

不设施工营地，依托河南利源新能科技有限公司。

临时堆土

钻孔出渣直接摊铺平整至各光伏支架基础周边，摊铺后采用人工或小型机械进行压实处理。箱变基础开挖土方就近堆放至基础周边，进行临时苫盖防护。

辅助工程

供水

依托河南利源新能科技有限公司供水。

供电

依托河南利源新能科技有限公司供电。

排水

林光互补光伏场区西侧雨水经自然冲沟排放，东侧利用利源新能厂区边坡平台排水沟收集排放雨水；分散式光伏电站各棚顶低侧边缘安装纵向排水槽，棚端设置落水管，棚顶雨水通过排水槽和落水管有组织排至地面，经厂区现有雨水排水系统收集排放。
环保工程

废水治理措施

施工期
车辆冲洗废水经1座沉淀池收集沉淀后，循环使用。
运营期
光伏组件清洗废水直接淋洒于下方林草植被或用于厂区绿化。
废气治理措施

施工期
土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业；施工区出入口配备车辆冲洗装置；每日进行道路清扫；施工材料和建筑垃圾覆盖；选用符合标准施工机械，定期维修养护。

噪声治理措施

施工期

选用低噪声设备、规范操作、合理布局、设置围挡、分段分时施工等降噪措施；优化运输车辆的运行路线，限速行驶，严禁鸣笛。

运营期

选用低噪声箱变及逆变器，箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，均进行密封隔声，加强设备维护。
固废处置措施

施工期
建筑垃圾分质分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，禁止乱堆乱倒。
运营期
报废光伏板收集后光伏厂家负责回收利用；废变压器油产生后直接由有危废处置资质的单位运走处置，不在场内贮存。

环境风险

运营期

箱变基础内均配套设置事故油池，满足基础防渗要求；选用合格电气设备，对设备定期检查；定期开展火灾隐患排查；强化危废管理。

生态保护措施

/
加强施工人员的组织与管理，严禁乱砍滥伐，防止乱捕乱猎动物；植被恢复，落实水土保持措施。
表2-2  厂区内分散式光伏电站安装位置一览表

序号
建筑物名称

屋面型式
屋顶面积（m2）

组件数量（块）
1

新能停车场

车棚

5500

1874

2

焦炉、乙醇中控室顶
混凝土屋面

1416

288

3

化产制冷机房顶
混凝土屋面

449

88

4

储运预破碎楼顶

混凝土屋面

542

104

5

铁4机头房顶

混凝土屋面

175

24

6

J2皮带转运站顶

混凝土屋面

100

24

7

35KV变电站、干熄焦配电室顶

混凝土屋面

1083

248

8

机电车间办公楼

混凝土屋面

284

72

9

乙醇1#变电站顶

混凝土屋面

646

156

10

乙醇办公楼、化验楼顶

混凝土屋面

480

114

11

水厂生化2#泵房顶

混凝土屋面

115

35

12

水厂生化3#泵房顶

混凝土屋面

126

27

13

水厂生化风机房顶

混凝土屋面

480

88

14

办公楼后停车场

车棚
1926

650

15

办公楼

混凝土屋面

4700

567

16

电厂中控屋顶

混凝土屋面

500

120

17

煤场、焦场大棚

彩钢瓦屋面

35100

11648

18

皮带廊1

彩钢瓦屋面

1865

390

19

皮带廊2

彩钢瓦屋面

2740

714

20

皮带廊2北侧屋面

混凝土屋面

496

60

合计
58723

17291

表2-3  工程特性表

序号
项目
单位
数量

光伏发电主要特性表

1

安装容量

MWp
集中式林光互补电站9.24846
分散式光伏电站12.44952
2

海拔

m

294

3

经度

度

E114度2分52.265秒
4

纬度
度

N36度11分41.476秒
5

占地面积

m2

集中式林光互补电站133356
分散式光伏电站58723
6

工程代表年太阳总辐射量

MJ/m2

4936.7

7

工程代表年日照小时数

h

1205.02

8

组件转换效率

%

22.9

主要气象要素

9

多年极端最高气温

℃

46

10

多年极端最低气温

℃

-24

11

多年平均气温

℃
14.5

12

多年平均风速

m/s

4.6

13

多年最大风速

m/s

46.6

14

多年平均雷暴日数

日
28.6

3、工程主要技术指标

3.1光伏组件

光伏电池是把太阳的光能直接转化为电能的基本单元，电池通过组合形成电池组件，电池的光伏性能决定了电池组件的发电特性，电池组件是光伏电站的基本发电设备。本项目集中式林光互补电站共安装710Wp单晶硅太阳能光伏组件13026块，厂区内分散式光伏电站共安装720Wp单晶硅太阳能光伏组件或轻质光伏组件17291块。单晶硅光伏组件技术成熟，且产品性能稳定，使用寿命长，转换效率高，故障率极低，运行维护简单，并且在开阔场地上安装简单方便，布置紧凑，可节约场地。

表2-4  工程光伏组件主要参数表

参数
710WpN型双面组件

720WpN型双面组件

电池片材料

单晶

单晶

组件峰值功率（Wp）

710

720

最佳工作电流（A）
17.40

17.40

最佳工作电压（V）

40.81

40.81

最大系统电压（V）

1500

1500

短路电流（A）

18.42

18.42

开路电压（V）

48.92

48.92

转换效率（%）

22.9

22.9

组件尺寸（mm）

2384×1303×33

2384×1303×33

项目容量（MWp）

9.24846

12.44952
3.2光伏组件安装方式

太阳能光伏发电系统的发电能力主要取决于光伏组件接收到的太阳辐射量，而光伏组件阵列接收的太阳辐射量主要取决于光伏组件的运行方式。目前较常见的光伏组件运行方式主要有固定安装式、手动可调式和自动跟踪式三种。考虑其可安装性和安全性，目前技术最为成熟、成本相对最低、应用最广泛的方式为固定式安装。

本项目均采用固定安装式。

3.3光伏阵列设计

光伏组件在安装时通常会有一定的倾角以尽可能多地捕捉太阳能，最佳安装倾角取决于地理位置、太阳辐射分布、直接辐射与散射辐射比例和场址地形起伏等诸多因素。对于固定式光伏阵列，最佳倾角即光伏组件接收太阳辐射后，每年能获得最大发电量的倾角。本项目集中式林光互补电站采用固定倾角式运行方式，倾角20°；厂区内分散式光伏电站中混凝土屋面区域采用固定支架，安装倾角20°，彩钢瓦屋面采用平铺安装方式；停车场车棚采用5°倾角固定支架安装方式。不仅可以节省占地面积，且初始投资和维护成本都较低，运行可靠性较高。

集中式林光互补电站光伏阵列区域周边设置1.8m高浸塑钢丝网围栏。
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图2-2  光伏组件安装立面图

3.4光伏组件清洗

光伏组件均为露天摆放，日积月累后组件表面很容易积尘，另外鸟粪及雨后、结露造成的灰尘粘结也会造成面板污染，影响发电效率。必须对光伏组件进行清洗，尽可能的保证电池板接收的辐射量无衰减以提高发电效率。

光伏组件表面的清洗平均每季度清洗一次，并且在雨雪后加强清洗频率，采用人工清洗，清洗时采用清水以擦拭方式清洁，不使用清洗剂。

3.5逆变器

逆变器的基本功能，是把来自光伏阵列的直流电转换成交流电，并把电力输送给予交流系统连接的负载设备。还具有最大限度地发挥光伏阵列性能的功能和异常时或故障时的保护功能。

本项目选用组串式逆变器，把光伏阵列中每个光伏组串输入到一台小功率的逆变器中，多个光伏组串和逆变器又模块化地组合在一起，所有逆变器在交流输出端并联，然后通过交流并联电缆送入双绕组的变压器中就地升压。

组串式逆变器主要优点是不受组串间光伏组件性能差异和局部遮影的影响，可以处理不同朝向和不同型号的光伏组件，也可以避免部分光伏组件上有阴影时造成的电量损失，提高了发电系统的整体效率。同时，由于组串式逆变器体积较小，占地面积小，无需专用机房，现场安装比较灵活，目前在地势复杂、组件布置各向差异较大、组件效率衰减不均等场合的大型地面电站中具有较大的优势。

本项目集中式林光互补电站采取26块光伏组件串联，每20~21串光伏组串接入一台320kW组串式逆变器，共安装24台320kW组串式逆变器；厂区内分散式光伏电站共安装5台20kW逆变器、6台50kW逆变器、2台60kW逆变器、1台80kW逆变器、12台100kW逆变器、7台110kW逆变器、30台150kW逆变器；10kV并网系统光伏组件串联数26块/串，400V并网系统光伏组件串联数20块/串。

表2-5  组串式逆变器主要参数表

参数
组串式逆变器

额定交流输出功率（kW）

20

50

60

80

100

110

150

320

最大支流输入电压（V）

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1500

最大直流输出功率（kW）
30

75

90

120

150

165

225

480

额定电网频率（Hz）

50

50
50
50
50
50
50
50
额定输出电流（A）

14.5

41.8

48

64

80

87.5

108

231

额定电压（V）

380

380

380

380

380

380

400

800

最大效率

98.7%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

通讯接口

PLC/

RS485

PLC/

RS485
PLC/

RS485
PLC/

RS485
PLC

/RS485
PLC/

RS485
PLC/

RS485
PLC/

RS485
规格尺寸（mm）

525×470×262

640×530×270
610×565×288
850×620×320
980×680×340
1020×670×340
1100×750×360
1100×890×360

3.6箱式变压器

本项目集中式林光互补电站每8台组串式逆变器，共用1台箱变，共设置3台容量为2600kVA的油浸式三相双绕组无励磁调压箱式变压器，升压至35kV。厂区内分散式光伏电站中20~110kW逆变器接入低压并网箱，再通过0.4kV线路接附近配电室0.4kV母线；150kW逆变器接入1台容量为1600kVA和1台容量为2000kVA箱式变压器，升压至10kV，接入厂内母线。

箱式变压器配有标准RS485通讯口，可以与开关站计算机监控系统通讯。

表2-6  箱式变压器主要参数表

参数
箱式变压器

型式
双绕组升压变压器

容量
1600kVA/2000kVA/2600kVA

变比

37±2×2.5%/0.8kV

调压方式
无励磁调压

短路阻抗

7%

冷却方式
自冷

3.7光伏支架及箱变基础

光伏阵列采用随坡就势方式布设，光伏支架下沿离地高度不小于1.0m，支架基础采用干法作业的钻孔灌注桩施工，桩径250mm，桩长2.6m，入土深度2.4m，出露地面0.2m，钻孔钻出土石方就地平整至基础周边。箱变采用天然地基、钢筋混凝土筏板基础，基底埋深1.7m，施工时仅对支架基础、箱变基础等进行局部扰动，不进行大面积场平，不改变自然地面标高和土地性质，减少对自然地面的破坏，减少水土流失。

3.8接线方案

集中式林光互补电站：光伏组件间串联接线应注意回路内各光伏组件的工作电流是否匹配，因同一时刻相同平面上的光伏组件工作电流相同，光伏组件接线盒安装在其组件边框附近，将单晶硅光伏组件串联成回路。接入同一模块的串联回路应注意各串联回路的工作电压是否匹配，为减少串联回路工作电压的差异，把位置相近的串联回路进行并联。每20~21串光伏组串接入一台320kW组串式逆变器。每8台320kW组串式逆变器接入一台2600kVA箱式变压器。
分散式光伏电站：本项目10kV并网系统光伏组件串联数选用26块/串，400V并网系统光伏组件串联数选用20块/串。

3.9集电线路

集电线路采用电缆敷设方式，从光伏场区箱变开始，至开关站长度约923m，其中光伏场区内集电线路长度820m，光伏场区外集电线路长度103m。光伏场区内电缆采用托盘式热镀锌桥架敷设，桥架尺寸200mm×150mm，距离地面约10cm，采用L50mm×50mm×5mm 角钢支架固定，支架间距1.5~3m，根据地形情况进行调整，局部过路段采用穿管直埋方式敷设。光伏场区外集电线路长度103m，采用架空管廊形式敷设，管廊基础采用水泥墩，尺寸400mm×400mm×500mm，每个基础布设4个水泥墩，共布设4个基础，管廊随光伏场区南侧进站道路敷设。
光伏组串出线至逆变器电缆采用光伏直流专用电缆1500V H1Z2Z2-K-1500V-1×4~1×6mm2。

逆变器至箱变电缆选用阻燃铜芯电缆， 型号为：ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×240mm2。

光伏场区集电线路电缆选用阻燃铜芯电缆，型号为：ZRC-YJV22-26/35-3x70~3×95mm2。

4、项目设备配置

表2-7  项目设备配置明细表

区域
设备名称

规格
数量
集中式林光互补电站
光伏组件

710Wp
13026块

逆变器

320kW

24台

箱式变压器

2600kVA
3台

分散式光伏电站
光伏组件

720Wp
17291块

逆变器

20kW

5台

50kW

6台

60kW

2台

80kW

1台

100kW

12台

110kW

7台

150kW

30台

箱式变压器

1600kVA
1台

2000kVA
1台

5、储能系统

本项目为源网荷储一体化项目，采取“自发自用，余电储能”模式，利用现有60MW/120MWh智慧储能电站（目前正在建设中），在早上和傍晚可以补充光伏出力不足的缺陷，中午光伏出力过大，将盈余的电能存储至储能设备中，使光伏的电能能够充分得到利用。

智慧储能电站位于河南利源新能科技有限公司厂区内东北角，占地面积13365m2，电站内布设储能设施和1座35kV开关站，储能单元升压后经35kV集电线路接入站内开关站35kV配电装置，再通过两回35kV电缆线路，分别接至110kV吉利站和110kV广利站。

储能电站规模为60MW/120MWh，为柔性互联构网储能项目，实际容量由6个10MW/20.06MWh储能单元组成，每个10MW/20.06MWh储能单元由2台5MW变流升压一体机和4个5.015MWh储能电池舱构成。柔性互联构网储能分为东西两端，每端的6个变流升压一体机手拉手组成一回储能集电线路，分别接入吉利110kV变电站和广利110kV变电站，储能电站按照10年充放4500次考虑，整体效率不低于86%，初始放电深度90%，系统单程效率为92%，放电量系数(电池衰减系数)为首年＜7%/年，后期＜2.3%/年。

6、发电量

本项目总装机容量为22.4MW，年总太阳辐射量为4936.7MJ/m2，光伏电站平均总效率取84%，估算年发电量为2580.25万kWh。
7、临时工程

本项目不设施工营地和混凝土拌合站。
7.1道路工程

林光互补光伏场区进场道路利用利源新能厂区道路及厂区北侧现有道路，经现有道路可达到利源大道、S303、S221等，场外交通便利，能够满足项目需求。
林光互补光伏区内设计检修道路约2km，检修道路路面宽4m，采用20cm泥结碎石面层，最小转弯半径9m，纵向最大坡度8%，横向坡度2%~3%以利排水。采用泥结碎石路面，场内道路能够满足项目检修所需。

7.2临时堆土区

林光互补光伏阵列采用随坡就势方式布设，光伏支架基础采用干法作业的钻孔灌注桩，钻出土石方量较少，钻孔出渣直接摊铺平整至各光伏支架基础周边，摊铺后采用人工或小型机械进行压实处理。箱变基础开挖土方就近堆放至基础周边，堆放量较少且堆放时间段，进行临时苫盖防护。

8、公用工程

8.1供电

本项目用电依托河南利源新能科技有限公司供电。
8.2供水

本项目用水依托河南利源新能科技有限公司供水。
8.3排水

林光互补光伏场区西侧雨水经自然冲沟排放，东侧利用利源新能厂区边坡平台排水沟收集排放雨水。在光伏场区内南北向检修道路一侧布设土质排水沟，对光伏场区南侧进场道路边坡底部布设浆砌石排水沟，排水沟末端顺接沉沙池，收集雨水用于场地洒水降尘和绿化浇灌。分散式光伏电站各棚顶低侧边缘安装纵向排水槽，棚端设置落水管，棚顶雨水通过排水槽和落水管有组织排至地面，经厂区现有雨水排水系统收集排放。

9、工程等级

依据光伏电站的国标通用分级，按装机容量、电压等体系，确定本项目为中型光伏电站。光伏支架设计使用年限为25年，建（构）筑物的主要设计安全标准为：建筑物、构筑物的结构安全等级均为二级，丙类建筑抗震设防类别，丙级地基基础设计等级，50年的结构设计使用年限，防洪标准为50年一遇。

10、土石方平衡

10.1表土

分散式光伏电站利用现有建筑物和停车场布设光伏板，无表土资源分布；林光互补光伏阵列区占地类型主要为灌木林地和其他林地，分布集中连片。经对林地区域选取点位进行勘查，该区域植被覆盖度低，表土层厚度0~15cm，山坡及山脊处土层较薄，局部岩石裸露，沟谷及山脚处土层稍厚，成土母质多为冲洪积物，质地多为壤土，呈弱碱性，有机质和有效氮磷养分偏低，土壤肥力不佳。且场地高差较大，不利于大规模机械化作业，表土剥离条件一般。

林光互补光伏支架基础采用干法作业的钻孔灌注桩，施工时采用螺旋钻机直接钻进成孔，扰动面积较小，不再考虑进行表土剥离。检修道路占地范围内局部表土层较厚处进行剥离，剥离厚度15cm，剥离面积0.15hm2，剥离量约225m3，剥离表土量较少，直接堆放至检修道路一侧土质路肩，用于土质路肩及填方边坡绿化，堆放期间进行临时苫盖。道路分段施工，表土直接分段调运回填利用。

10.2土石方平衡

①集中式林光互补电站
林光互补电站光伏支架基础采用干法作业的钻孔灌注桩，桩径250mm，桩长2.6m，入土深度2.4m，出露地面0.2m。每个支架布设5根桩，共布设支架501个，经初步估算，光伏支架基础施工产生钻渣量约0.12万m3，直接摊铺平整至各光伏支架基础周边，摊铺后采用人工或小型机械进行压实处理。

光伏场区共布设箱变3台，箱变基础采用天然地基、钢筋混凝土筏板基础，基础尺寸4.2m×3.55m，采用半地下结构，地下1.3m，地上0.8m，基底埋深1.7m。集油池基础尺寸2.99m×1.9m，基底埋深0.3m。考虑开挖放坡，经估算箱变基础挖方约0.04万m3，基础回填约0.02万m3，多余土方就近摊铺平整至基础周边施工场地，则箱变基础开挖土方全部回填利用。施工期间，箱变基础开挖土方量较少，就近堆放至基础周边，土方堆放时间段，仅进行临时苫盖。

则光伏阵列区挖方0.16万m3，填方0.16万m3。

②道路工程

光伏场区内布设检修道路约2km，道路主要为半挖半填型和平地型，道路挖填主要为路基开挖和道路标高的平整，道路设计标高根据路基中心现状标高进行设计，挖方根据施工时序调运回填。经估算光伏场区内道路挖方约0.3万m3，填方约0.3万m3。
③集电线路

场内集电线路主要采用桥架形式敷设，局部过路段穿管直埋，经估算，电缆桥架基础及电缆沟开挖土方约0.03万m3，基础回填后多余土方就地平整，则基础开挖土方全部回填利用。
场外集电线路采用架空形式布设，桥架基础采用水泥墩，尺寸400mm×400mm×500mm，共布设4个基础，基础开挖土方就近堆放至基础周边，土方堆放量少且堆放时间段，仅进行临时苫盖。基础施工完成后，部分土方用于基础回填，多余土方摊铺平整至基础周边，并进行人工压实处理。经估算，则集电线路挖方0.01万m3，填方0.01万m3。

表2-8  土石方平衡表

项目组成
挖方（万m3）
填方（万m3）

表土

一般土石方

小计

表土

一般土石方

小计

集中式林光互补电站
0

0.16

0.16

0

0.16

0.16

道路工程

0.02

0.3

0.32

0.02

0.3

0.32

集电线路
0

0.01

0.01

0

0.01

0.01

合计

0.02

0.47

0.49

0.02

0.47

0.49

11、劳动定员

本项目仅设置5名值班人员定期巡检，值班人员由河南利源新能科技有限公司供电部调剂，全厂不新增职工。


	总平面及现场布置
	1、项目占地

本工程分散式光伏电站依托厂区内现有屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物顶棚面积58723m2，不新增用地，各工序屋顶光伏所发电能接至各工序配电室。

厂区西侧山地内集中式林光互补电站占地面积约133356m2，其中包含光伏阵列区占地、箱变基础占地、检修道路占地和集电线路占地。

表2-9  工程占地统计表
项目组成
占地面积m2

备注

集中式林光互补电站
光伏阵列区
133356

箱变基础、检修道路、集电线路占地均位于光伏阵列区内，不再重复计列面积

箱变基础
50

检修道路

10500

集电线路

300

合计

133356

2、施工布置

本次开发建设容量按22.4MW规模进行统筹规划，项目厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，在厂区西侧山地内建设集中式林光互补电站。综合考虑地形条件、光伏组件布置及形式、现有建构筑物分布、道路等因素，在满足建设生产要求的前提下，尽量减小占地面积。
集中式林光互补电站位于利源新能厂区西侧山地，南北长约815m，东西宽42~218m。光伏场区内由南向北布置3个2.56MW光伏发电单元，每个光伏发电单元配置一台箱变，箱变位于每个发电单元的东部，3台箱变经一回集电线路接至光伏场区西南侧100m 已建35kV开关站。集电线路主要分布在光伏场区内，出光伏场区后沿南侧进场道路敷设至现有管廊，再通过现有管廊敷设至开关站。为满足工程施工和后续维护和消防需求，在光伏场区内布设检修道路。
分散式光伏电站利用厂区现有建筑物屋顶及停车场布设光伏，各工序屋顶光伏所发电能接至各工序配电室。

本项目不设施工营地和混凝土拌合站，施工营地利用利源新能源厂区现有办公生活区设施。
分散式光伏电站直接在现有厂区构筑物顶棚上施工，不涉及土方；集中式林光互补电站施工开挖产生的土石方就近堆放在场地内，采用边开挖、边回填方式，及时回填土石方，分区建设，避免大规模土石方开挖。



	施工方案
	1、施工工艺

本项目施工内容主要包括：光伏组件设备安装、箱式变压器安装和电缆敷设。施工工艺及产污环节图如下：

[image: image3.png]ARt AR
Wik o] R || o o [
%k L
SO S S  T— o
LI TR B SRR ) G T I |
BEBLA
REETHA_[o— @& K%.

Wik





图2-2  项目施工工艺图

1.1光伏组件设备安装

①分散式光伏电站
遵循结构安全、防水可靠、电气合规原则，明确光伏阵列排布、支架固定方式、电气接线路径等关键参数；复核屋顶结构承载力检测报告，确认荷载满足设备重量要求。本项目分散式光伏电站光伏组件安装位置主要有彩钢瓦屋面、混凝土屋面和车棚等。针对不同的安装位置，采用不同的安装方式：

彩钢瓦屋面采用普通滑轨夹具形式安装，夹具与瓦楞锁边紧密贴合紧固，然后按固定位置组装纵向主梁与横向次梁，调整水平度，确保支架整体稳固；随后进行光伏组件的安装，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须拧紧。

混凝土屋面屋面采用固定支架安装，选用锚栓固定方式，确定锚栓钻孔点，使用冲击钻钻孔，清理孔内灰尘，随后将锚栓植入孔内，确保锚栓与混凝土基体紧密咬合。然后按固定位置组装纵向主梁与横向次梁，调整水平度，确保支架整体稳固；随后进行光伏组件的安装，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须拧紧。

车棚直接采用平铺形式安装，在棚顶钢结构上安装光伏专用铝合金或钢制导轨，调整水平度和间距。将光伏组件抬至棚顶，使用专用压块和螺栓，按照设计图纸的串并联方式，牢固安装在导轨上。相邻组件间平整度、间距一致；防止安装时踩踏组件。

②集中式林光互补电站
本项目集中式林光互补电站采用钻孔灌注桩基础。钻孔灌注桩桩深0.9m，桩长3m。基础施工顺序为：场地平整→桩位放线→钻机就位钻孔→清孔→钢筋预埋→混凝土浇筑→垂直度检查→施桩完毕。钻孔时钻杆应保持垂直稳固，位置准确，防止因钻杆晃动引起扩大孔径；钻进过程中，应随时清理孔口积土，遇到地下水、塌孔、缩孔等异常情况时，应及时处理。灌注水泥砂浆前，应在孔口设置护孔漏斗，然后放置钢管桩。

光伏组件采用固定式支架安装，钻孔灌注桩基础采用单立柱支架。待光伏组件基础验收合格后，进行光伏组件的安装。光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的支架面必须调整在同一平面，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须拧紧。光伏组件支架安装程序：前期准备工作→安装支架→连接支架螺栓→安装檩条→校正檩条和孔位→紧固所有螺栓→复核檩条上组件孔位。
将光伏组件支架安装固定后进行光伏组件安装。将所有电池组件的插接件按照串联的方式串联起来。安装完毕后进行布线调试运行。逆变器基础施工完毕，达到设备安装的硬化要求后，将逆变器吊装至基础上。按照设计图纸和逆变器电气连接的要求，进行电气连接，并标明对应的编号。在电气连接前用万用表确认光伏阵列的正负极。

1.2箱式变压器安装

箱变开箱验收，检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后，方可按厂家技术要求进行安装。
首先应对箱变场地进行开挖，夯实基坑后，先浇筑混凝土垫层，然后立模浇筑钢筋混凝土承台。然后吊装就位后，即时调整加固，确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，按国家有关试验规程进行交接试验。

1.3电缆敷设

集电线路均采用电缆敷设方式，光伏场内电缆采用托盘式桥架敷设，桥架尺寸200mm×150mm，距离地面约10cm，支架间距1.5~3m，根据地形情况进行调整，局部过路段采用穿管直埋方式敷设。施工时采用弹线法标记桥架中心线，并确定支架的固定位置，做好标记。桥架采用L50mm×50mm×5mm 角钢支架固定。托盘拼接时，接口处应平整，缝隙≤2mm，可用连接片或螺栓固定，防止电缆剐蹭。托盘盖板需盖严，边缘无毛刺。

光伏场外集电线路采用架空形式布设，桥架基础采用水泥墩，尺寸400mm×400mm×500mm，基础开挖时，采用小型挖掘机开挖，并辅以人工修整边坡，开挖边坡比1:0.5，基坑开挖完毕后进行基础混凝土浇筑。场外电缆随光伏场区南侧现有道路敷设，桥架基础施工可利用现有道路，桥架基础开挖土方就近堆放至基础周边，施工完毕后就近平整至基础周边。
1.4道路施工

道路采用机械与人工相结合的施工方法，即由挖掘机挖土、自卸汽车运土、推土机平整联合作业。土石方开挖时，利用挖掘机进行开挖装车，土方由自卸汽车运至填方路段。土方回填时，利用推土机进行摊铺，振动碾压机碾压，边缘压实不到之处，辅以人工或电动冲击夯夯实。路基完成后，进行路槽开挖、道路结构层施工、路面铺设、修筑排水沟和绿化等施工。

2、施工进度及时序

根据工程特点、规模、建设条件，工程建设总工期为6个月，从第1个月初到中旬为施工准备期，主要完成施工场地平整。从第1个月中旬开始光伏组件支架基础的施工，此工作可持续至第4个月底。从第2个月开始光伏组件支架安装，此工作可持续至第5个月。从第2个月中旬起到第5个月下旬为光伏组件和电气设备的安装及电缆铺设。从第6个月开始对安装项目内容进行全面检查测试，到第6个月下旬完成整体并网发电。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境
1.1主体功能区规划

河南省人民政府于2014年1月下发了《关于印发河南省主体功能区规划的通知》（豫政[2014]14号），根据《河南省主体功能区规划》，主要规划内容如下：
一、主体功能区
按照国家宏观战略布局和综合评价指标体系，结合我省发展实际，明确重点开发区域、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区域的功能定位、主要目标、发展方向和开发管制原则，加快推进形成主体功能区。
二、重点开发区域
我省重点开发区域分为国家级重点开发区域和省级重点开发区域，重点开发区域面积4.72万平方公里，占全省国土面积的28.53%。重点开发区域的功能定位是：支撑全省乃至全国经济发展的重要增长极，提升综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和推动经济发展方式转变的示范区，全省人口和经济密集区。
国家级重点开发区域范围包括郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、三门峡等9个省辖市市区，以及所辖的12个县(市)和济源市、巩义市。整区域划为国家级重点开发区域的县(市)为：郑州市的新郑市、荥阳市、新密市、中牟县，开封市的开封县，洛阳市的偃师市、伊川县，平顶山市的宝丰县，新乡市的新乡县，焦作市的沁阳市，许昌市的长葛市、许昌县，以及省直管县(市)巩义市。
我省省级重点开发区域范围为重要产业带结点城市(包括县城)，呈点状分布、局部相连特征。包括安阳、濮阳、鹤壁、南阳、商丘、周口、驻马店等7个省辖市市区和信阳市平桥区，17个位于重要产业带发展条件较好的县(市)或省辖市近郊县(市)以及省直管县(市)，国家农产品主产区和省级重点生态功能区的县城关镇、少数建制镇镇区以及产业集聚区。整区域划为省级重点开发区域的县(市)为：郑州市的登封市，开封市的尉氏县，洛阳市的孟津县，焦作市的孟州市，安阳市的安阳县，新乡市的卫辉市，濮阳市的濮阳县，三门峡市的义马市、陕县，南阳市的镇平县，周口市的项城市，驻马店市的遂平县，以及省直管县(市)兰考县、汝州市、长垣县、永城市、固始县。
三、农产品主产区
农产品主产区是指以提供农产品为主体功能，承担国家粮食生产核心区建设重要任务的农业地区。具体包括黄淮海平原、南阳盆地和豫西山丘区的66个国家级农产品主产县。农产品主产区国土面积8.69万平方公里，占全省国土面积的52.45%。
四、重点生态功能区
重点生态功能区是指生态系统重要、关系到较大空间范围生态安全的区域。我省重点生态功能区主要分布在豫北太行山、豫西伏牛山、豫南大别山等区域。
我省重点生态功能区分为国家级和省级两个层面，包括13个县(市、区)。该区域国土面积3.15万平方公里，占全省国土面积的19.02%。
国家级重点生态功能区包括大别山土壤侵蚀防治区范围内的新县、商城县2县全域。该区域国土面积0.37万平方公里，占全省国土面积的2.21%。

省级重点生态功能区包括淅川县、西峡县、卢氏县、栾川县、内乡县、邓州市、桐柏县、嵩县、罗山县、光山县、信阳市浉河区11个县(市、区)。该区域国土面积2.78万平方公里，占全省国土面积的16.81%；该区域2012 年人口782万人，占全省总人口的7.41%。
五、禁止开发区域
禁止开发区域是指有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等点状分布的重点生态功能区。禁止开发区域的功能定位是：我省保护自然文化资源的重要区域，点状分布的重点生态功能区，珍贵动植物基因资源保护地。
根据法律、法规和有关规定，我省禁止开发区域共233处，总面积约15070平方公里，占全省国土面积的9.1%。今后新设立的国家级和省级自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地和湿地公园、水产种质资源保护区，自动进入禁止开发区域名录。
本项目安阳市殷都区铜冶镇，位于河南省省级重点开发区域范围，符合《河南省主体功能区规划》的要求。
1.2生态功能区划

2006年7月，河南省人民政府编制了《河南省生态功能区划》，在全省生态环境现状评价的基础上，通过对相关评价因子进行赋值，运用加权指数法、等权指标体系等进行分级和分区，对全省的土壤侵蚀、酸雨、水环境污染、地质灾害、水资源胁迫、土壤沙化和土地承载力等七项指标的敏感性由低到高分为一般地区、轻度敏感、中度敏感、高度敏感和极度敏感五个级别；并按照其重要性高低对生物多样性、水资源保护、洪水调蓄、自然与文化遗产保护、水源涵养、生态系统产品提供等分为极重要、中等重要、比较重要和一般地区四个级别。依据综合敏感性和重要性评价结果，在全省范围内按照其地理位置和生态特征分为5个一级生态区、18个二级生态亚区和51个三级生态功能区。
本项目位于“Ⅴ黄淮海平原农业生态区”中“Ⅴ1豫北平原农业生态亚区”中“Ⅴ1-3豫北平原农业生态功能区”，该功能区属平原农业生态系统，海拔高度为56~100m，地势平坦，土地肥沃，有良好的灌溉条件，适合农作物生长。农作物以小麦、玉米、大豆、花生为主，是国家重要的商品粮基地。近年来，畜禽养殖业发展迅速，畜禽粪造成农村环境污染，农民盲目使用化肥、农药、农膜，致使水污染严重，水环境胁迫性强，地下水资源超采严重。生态保护措施及目标是适度利用地下水资源，合理施肥、加强作物秸秆综合利用，大力发展循环经济，控制农村面源污染，保护农业生态环境。
本项目属于太阳能发电，调整资源结构配置，提高资源利用率，符合国家环保、节能政策，对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。

1.3生态环境现状

1.3.1土地利用类型

本项目在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，依托现有构筑物顶棚面积，不新增用地；在厂区西侧山地内建设集中式林光互补电站，占地面积共200.034亩。
表3-1  项目占地类型一览表

序号

土地类型
面积

1

灌木林地

80.535亩
2

其他林地

119.499亩
3

合计

200.034亩

1.3.2植被类型

安阳市自然植被属暖温落叶、阔叶林带，随着垦殖耕作历史的发展，地表天然植被已破坏殆尽，残留极少。目前有杨、榆、槐、椿等乔木零星分布，除村落、路旁外，林木覆盖率甚少。

项目所在区域为林地，无人工种植用地，经现场调研，场地内植被以杂草居多，主要为蒿、白草、茅草、狗尾草、黄背草、蒲公英等。灌木生态系统以落叶阔叶灌丛为绝对优势类型，少量耐旱、耐贫瘠的半常绿灌丛，群落结构以灌木层+草本层为主，伴生少量藤本；林地生态系统多为天然林采伐后人工营造，以杨树、刺槐为优势乔木物种，林下植被覆盖度较低。
项目区域陆生植被多为本地常见种，不在国家和河南省重点保护野生植物名录内。

1.3.3动物类型

项目区域野生动物种类稀少，主要包括田鼠、黄鼠狼、野兔等小型兽类。鸟类均为常见种，有麻雀、灰喜鹊、黑乌鸦、白颈鸦、斑鸠、猫头鹰、啄木鸟、野鸽、鹌鹑、黄鹂、大雁、黑鸭子、蝙蝠等。家禽养殖以鸡、鸭、鹅为主体，品种以白羽肉鸡、蛋鸡、本地笨鸡、麻鸭为主，家畜养殖以生猪、羊、牛规模化圈养为主。
区域内受人类活动影响较大，未发现大型野生动物以及受国家保护的动物种类。

1.3.4太阳能资源

安阳地处北暖温带，属大陆性季风气候，四季分明，气温适宜，但酷寒暑热，旱涝交替。历年平均气温12.7℃～13.7℃。安阳市全年可照时数为4431.8小时～4432.3小时，平均实照时数为2368.0小时～2526.1小时，占可照时数的53%～57%。全年平均日照百分率为55%。

本项目区域太阳能资源利用潜力较大，场址区水平面年总太阳辐射量4936.7MJ/m2，按照《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019）给出的等级划分方法，太阳能资源丰富程度为丰富，资源等级为C级；水平面总辐射稳定度为B级，属于稳定；太阳能资源直射比等级为C级，属于散射辐射较多。根据对项目场址区域太阳辐射资源、多年平均气候条件等分析，该地区适宜建设光伏发电站。

1.3.4水土流失现状

项目区地貌类型属低山丘陵区，土壤侵蚀类型有风力侵蚀和水力侵蚀，以水力侵蚀为主，水力侵蚀主要发生在雨季，表现出线状侵蚀和沟状侵蚀等侵蚀形式。

2、大气环境
依据《安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）》，项目区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准。

根据《2025年安阳市生态环境状况公报》，2025年城市环境空气质量综合指数4.208，同比下降12.3%；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物 （PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为72微克/立方米、43微克/立方米、6微克/立方米、21微克/立方米、1.1毫克/立方米、168微克/立方米。可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准浓度限值；二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准浓度限值。项目所在区域属于不达标区。
表3-2  安阳市2025年环境空气污染物基本项目质量现状

污染因子
类别
统计值
标准值
最大占标率
达标情况
PM10

年平均质量浓度 (μg/m3)

72
60

120%

超标
PM2.5

年平均质量浓度 (μg/m3)

43
30

143.3%

超标
SO2
年平均质量浓度 (μg/m3)
6

60

10%

达标
NO2
年平均质量浓度 (μg/m3)

21
40

52.5%

达标
CO

24h平均第95百分位数
(mg/m3)

1.1
4

27.5%

达标
O3

日最大8h平均第90百分位数
(μg/m3)

168
160

105%

超标
超标的原因主要为：安阳市产业结构偏重，属于冶金、焦化密集型城市，钢铁、有色金属、煤化工、建材产业是安阳市支柱产业，特别是钢铁行业占工业的三分之一，这些行业均为污染物排放量较大的行业。此外受空间布局不合理、工业企业污染治理水平偏低等因素的影响，导致单位面积排放强度较高，污染物排放总量较大，容易造成安阳市环境空气质量超标。
针对环境空气质量改善，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委〔2025〕2号），实施重点攻坚行动，强化制度机制落实，补齐能力体系短板，全力推动空气质量持续改善。攻坚行动包括：产业结构调整攻坚、清洁运输替代攻坚、能源绿色转型攻坚、工业深度清污攻坚、污染协同治理攻坚、面源精细管控攻坚、污染天气应对攻坚、监测监管提升攻坚等。通过以上行动方案将不断改善区域大气环境质量。
3、地表水环境

企业附近地表水体为粉红江，下游汇入双全水库，下游控制断面为双全水库。根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》附件中“各县（市、区）2026年地表水环境质量目标”（来自安环委[2026]1号），粉红江水质目标为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

参照《2025年安阳市生态环境状况公报》：流经全市11条河流中，露水河、淅河、淇河、安阳河和粉红江5条河流水质状况为优，茶店河、卫河、洪河和金堤河4条河流水质状况为良好，硝河和汤河2条河流水质为轻度污染。粉红江水质状况为优，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

4、地下水、土壤环境

本项目无地下水、土壤污染途径，因此不再开展相关环境质量现状调查。

5、声环境

本项目位于安阳市新型化工产业园，根据声环境质量功能区划原则，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。本项目周边50米范围内无声环境保护目标。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、环评验收手续

河南利源新能科技有限公司现有工程履行环境影响评价和竣工环境保护验收手续如下：
表3-3  环评批复及验收情况一览表
序号
项目名称
建设内容
环评审批文号及时间
验收情况
1

河南利源新能科技有限公司128万吨/年焦化整合升级改造及配套煤气综合利用项目环境影响报告书
一期：焦炉（焦炭）128万t/a；焦炉煤气623676×103Nm3/a、煤焦油69297t/a、粗苯17324 t/a、硫铵16459t/a；
二期乙醇：20万t/a

安环建书[2020]11号
2020.8.12

自主验收
一期2022.7.30

二期2023.8.30

2

河南利源新能科技有限公司新建余热余气发电项目环境影响报告表
利用富余焦炉煤气直燃发电4亿kwh

殷建环表[2022]029号，2022.5.23

自主验收
2023.1.15

3

河南利源新能科技有限公司风光一体化项目风力发电项目环境影响报告表
项目总装机容量29.9691MW，其中光伏11.9691MWp，风电18MW，同期新建一座35kV开关站，以一回35kV线路接入到厂内变电所。
殷建环告表[2023]002号，2023.9.6

正在建设

4

河南利源新能科技有限公司风光一体化项目风力发电（光伏发电）项目环境影响报告表
殷建环告表[2023]003号，2023.9.6

正在建设

2、排污许可手续

2021年12月，企业首次申领了排污许可证，2025年8月，企业重新申请了排污许可证，证书编号：91410505MA480M2T16001P，有效期限：自2025年08月07日至2030年08月06日止。自首次申领排污许可证以来，企业严格按照排污许可要求开展自行监测、填报执行报告。
3、污染物排放总量

公司废水不外排，2024年废气主要排放口污染物排放总量核算如下表。
表3-4  主要污染物排放总量控制指标执行情况表
序号
主要污染物
总量控制指标
2024年度排放总量核算
是否满足要求
一
焦化工程
1
颗粒物
50.56
11.2357
满足要求
2
二氧化硫
138.24
104.7832
满足要求
3
氮氧化物
182.40
179.1975
满足要求
二
自备电厂
1
颗粒物
2.04
1.0106
满足要求
2
二氧化硫
3.93
3.8931
满足要求
3
氮氧化物
11.15
10.5143
满足要求
4、与项目有关的原有污染和生态破坏问题
现有项目各项环保治理措施安装到位，运行正常，不存在与项目有关的原有环境污染问题。



	生态环境保护目标
	大气环境：

表3-5  大气环境保护目标一览表
保护类别
名称
方位
距离
规模

环境功能区
环境空气
清峪村
SE
760m

3140人

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（二级）
南马村
SE
1120m

820人

北马村
E
1240m

740人

李村

E

790m

1940人

东傍佐前街村

NE

1195m

900人

卜居头村

NW

1842m

2200人

清池村
SW
1722m

1845人

地表水环境：

表3-6  地表水环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

方位

距离

环境功能区
地表水

粉洪江
E

2600m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

双全水库

E

4000m

生态环境：
厂区西侧山地内集中式林光互补电站占地范围及周边区域植被、野生动植物及水土保持等。评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、永久基本农田、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林等生态敏感区。



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

依据《安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）》，项目区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准。
表3-7  环境空气质量标准

序号

项目

平均时间

浓度限值

1

SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
2

NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
3

PM10
年平均

60μg/m3
24小时平均

120μg/m3
4

PM2.5
年平均

30μg/m3
24小时平均

60μg/m3
5

CO

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
6

O3
日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
（2）声环境

项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类限值要求。

表3-8  声环境质量标准（单位：dB(A)）

类别

昼间

夜间

3类

65

55

（3）地表水环境

项目区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表3-9  地表水环境污染因子标准限值

项目
COD
BOD5

总磷
NH3-N
pH
Ⅲ类标准值
20mg/L

4mg/L

0.2mg/L

1.0mg/L

6~9
2、污染物排放标准

（1）废气

施工期建设场界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m³。同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）中的限值要求：边界颗粒物浓度≤0.5mg/m3。

（2）噪声

施工期集中式林光互补电站场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准限值，昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。
（3）固体废物

项目一般工业固体废物临时储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。


	其他
	项目不涉及总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	施工期主要工作内容为光伏组件设备安装、箱式变压器安装和电缆敷设；主要环境影响为施工扬尘、机械废气、施工噪声、施工人员生活废水、施工固体废物和施工生态环境影响等。
1、生态环境影响分析

本项目在厂区内屋顶、大棚、停车场、厂房等构筑物上建设分散式光伏电站，不直接占用土地，也不会改变所用土地的用途，不会对生态环境产生不利影响。本报告主要分析厂区西侧山地内集中式林光互补电站的生态环境影响。
1.1项目占地影响

厂区西侧山地内集中式林光互补电站占地面积约200.034亩，占地类型为灌木林地和其他林地，按照林电互补方案，光伏组件安装保持一定高度及行列间距，保障下方林草植被的基本生长空间及一定光照，阵列架设后，下方土地即可恢复为原林草地用途，既不影响光伏发电，又不会发生土地利用类型的大面积转变，而光伏组件和箱变基础以及道路等永久占地面积较小，不会对区域土地利用类型产生显著影响。

1.2对植被的影响

项目对植被的影响主要是占地及施工作业造成的植被破坏，其中光伏组件支架基础和箱变基础为永久占地区域，植被无法恢复。同时，本项目光伏支架采用固定式安装，离地高度不小于1m。项目场区以低矮灌木丛为主，无乔木，在项目施工过程中只需清理部分较高并可能遮挡光伏组件的植物，清理植被均为当地常见物种，无珍稀保护植物，该过程会造成区域内植被生物量损失，但不会减少当地植被物种数量，不存在因局部植物物种的破坏而导致植物物种多样性减少。施工结束后对空闲区域进行植被恢复，采用当地物种，减少植被生物量损失。

集电线路光伏电站施工期永久占地对生物量损失影响分析和对自然景观影响分析的地埋电缆开挖作业区以及施工临时场地等区域在工程施工时将清除地表植被，但施工结束后，通过复垦，区域植被可逐渐恢复。

项目施工过程会对周围临近植被产生影响，但只要严格限制施工活动范围，禁止破坏施工用地红线范围外的植被，本项目施工期对占地范围外的植被的影响很小。

1.3对动物的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走，远离施工影响范围；但由于由于项目周边分布有相似生境，动物趋利避害会主动迁移到附近相似栖息地，项目完工后，它们仍可以回到原来的栖息地。因此，从长期来看，其影响基本是可控的。

施工单位在施工时严格做到文明施工，加强宣传教育和管理，认真全面地贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等法律、法规，严禁非法猎捕野生动物。一旦发现重点保护野生动物，应采取保护措施，并及时报告当地主管部门。

1.4对景观的影响

本项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区和旅游景点，施工期对景观的主要影响是箱变基础占用现有斑块，使局部地表植被消失，导致土地使用功能和地貌产生变化，减少原有生态景观中的植被面积；光伏阵列用地占地区域会导致地表植被不同程度的破坏，在短期内形成与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，且施工期较短，对整体生态景观形成暂时不和谐的视觉效果。

1.5水土流失影响分析

项目所在区域汛期降雨集中，为土壤侵蚀提供了原动力；其次地形地貌、土壤物理特性等也是导致水土流失的主要因素；其三是林草植被覆盖度低，降低了植被固土保水作用。项目区土壤侵蚀类型以水蚀为主，其形态以面蚀为主。降雨及其产生的径流是水土流失的直接动力，土壤则为侵蚀的对象，土壤、地形、地貌和植被直接影响水土流失的程度。在降雨溅击和径流的冲刷作用下，地表容易产生水土流失。

林光互补电站仅光伏基础施工扰动地面，其他区域仅进行植被修剪。每个光伏支架布设5根灌注桩，桩间距4m，施工扰动区域按20m×4m计，共布设光伏支架501个，则扰动区域40080m2。场内检修道路扰动地面面积约11200m2。合计扰动地面面积和损毁植被面积为51280m2。
根据项目施工特点，水土流失预测范围仅考虑施工地表范围，预测时段按总工期6个月；根据当地土壤侵蚀模数等值线图等资料，结合实地调查，项目建设区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，水力侵蚀强度为微度，综合确定现状条件下项目区土壤侵蚀模数背景值为500t/（km2·a）、扰动后土壤侵蚀模数值为3000t/（km2·a）。
经水土流失分析预测，本项目施工期土壤流失量71.24t，新增土壤流失量59.37t。
2、大气环境影响分析

施工期大气污染主要来自施工扬尘，施工车辆在运输过程中排放的尾气和道路扬尘。

施工区域作业扬尘、运输扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，在有风情况下，会对较远距离范围造成影响。一般情况下，施工场地和道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内，采取减少露天堆放、施工场地定期洒水抑尘保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，扬尘对环境的影响较小。

施工过程中使用的机械车辆及运输车辆等作用时将产生废气，产生量与施工机械数量及密度、燃料品质及机械设备状况有关。施工期运输车辆、吊装机、挖掘机、推土机等燃油机械设备排放含SO2、NOx、CO、HC等污染物的尾气，但污染物排放量小，且表现为间歇性污染特征，大气环境影响较为轻微。施工设备废气对大气环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。

3、地表水环境影响分析

本项目施工区域不设混凝土搅拌站，直接外购商品混凝土，不涉及混凝土生产用水；施工期用水主要为运输车辆冲洗废水和施工人员生活废水。

3.1车辆冲洗废水

施工区在出入口设置洗车平台进行车辆冲洗。车辆冲洗废水中主要污染物为SS，经沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排，对地表水水质影响很小。

3.2生活废水

施工场地内不设施工营地，施工人员生活配套依托河南利源新能科技有限公司，产生的生活废水依托厂区污水处理站深度处理后回用于生产，不外排。
施工期废水不会对地表水环境产生不利影响。
4、噪声环境影响分析

施工期噪声源主要由吊装机、挖掘机、潜孔钻等施工机械产生的，噪声源强在75～85dB(A)，同时施工材料运输车辆行驶也会产生交通运输噪声。

（1）机械噪声

工程施工期主要机械设备运转时的噪声强度及随距离衰减的预测结果见表4-1。

表4-1  主要施工机械的噪声衰减计算结果

序号

机械设备

噪声强度
dB(A)

距离（m）

5

10

20

30

40

50

100

200

1
吊装机
75

61.0

55.0

49.0

45.5

43.0

41.0

35.0

29.0

2
挖掘机
85

71.0

65.0

59.0

55.5

53.0

51.0

45.0

39.0

3
潜孔钻
80

66.0

60.0

54.0

50.5

48.0

46.0

40.0

34.0

项目夜间不施工，所有机械设备在10m范围内就能满足施工场界噪声标准；多台机械同时运行时，噪声贡献值相互叠加，噪声值增量在3dB(A)以内，施工厂界噪声仍能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准限值。且本项目区域距离最近的敏感点在500m以上，对敏感点居民基本无影响。
（2）交通运输噪声

载重卡车进入施工场界后，行驶速度会低于20km/h，距车辆15m处的噪声值约为60dB(A)，合理组织运输，优化运输车辆的运行路线，限速行驶，严禁鸣笛，且交通运输噪声具备暂时性和局部性，一般不会产生超标现象。
施工期选用低噪声的施工设备，合理安排施工作业，合理布置施工机械位置，禁止夜间施工，优化运输车辆的运行路线，限速行驶，严禁鸣笛。本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

5、固体废物影响分析

依据项目可行性研究报告，本项目土石方开挖主要为场地平整、箱变基础、道路工程和电缆敷设，开挖量共约0.49万m3；回填方主要用于场地平整、箱变基础回填、电缆辐射以及道路路基填筑，总回填量为0.49万m3，施工期不产生多余土石方。

施工期固体废物包括：施工过程中产生的建筑固废和施工人员生活垃圾。

建筑固废：施工期产生的建筑垃圾分质分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，不得在施工现场堆积，由专用车辆运输。禁止乱堆乱倒。
施工人员生活垃圾：施工场地内不设施工营地，施工人员生活配套依托河南利源新能科技有限公司，产生的生活垃圾设置垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。

施工单位应加强规划运输管理，土方和建筑垃圾应优先综合利用，不得随意丢弃倾倒，减少对周围环境的影响。



	运营期生态环境影响分析
	本项目运营期光伏面板在太阳光的照射下，将太阳能转化为直流电能，直流电能经逆变器转化成交流电后，经箱式变压器升压后并网。
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图4-1  运营期工艺流程及产污环节图
光伏发电运营过程中环境影响主要为光伏组件清洗废水、值班人员生活废水、箱式变压器和逆变器等电气设备噪声、报废光伏组件、箱式变压器产生的废变压器油、值班人员生活垃圾和生态环境影响等。
1、运营期生态环境影响分析

1.1植被影响

项目运营期，在光伏阵列空闲区种植低矮喜阴灌木，通过植被恢复减少当地植物量的损失，防止水土流失和土壤侵蚀。
由于光伏组件间隔布置且采用一定透光率较高光伏组件，植物生长所需求的主要光源可以穿透；光伏组件离地安装高度为不小于1m。因此，下方植被都生长不会受到显著影响。

1.2对动物的影响

项目运营期主要是光伏阵列支架、组件等构筑物以及阵列周边设置的围栏等使部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域和觅食范围受到一定的影响。但区域范围主要是一些常见小型动物，对其影响较小，动影响较小，且经过一定时间的适应后，不会对区域内动物的生存环境造成明显影响。

1.3对景观的影响

项目运营期成片的光伏组件对沿线生态系统进行切割，，破坏自然生态景观的完整性与连续性，将使景观破碎化。
项目区域周边主要为工业企业和荒地，区域内出现光伏阵列，不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到一种享受。光伏发电场建成后，可以构成一个非常独特的人文景观，同时后期能够按规划有计划地实施植被恢复，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，总体而言，本项目建设对周围景观影响小。
2、废水影响

项目运营期废水主要为光伏组件清洗废水、值班人员生活废水；其中值班人员由河南利源新能科技有限公司供电部调剂，不新增职工，不新增职工生活废水。
为保证光伏发电效率，运行期间平均每季度对组件进行一次清洗，组件表面污染物主要为浮尘，另外鸟粪及雨后、结露造成的灰尘粘结也会造成面板污染。

本项目共安装30317块太阳能光伏组件，组件尺寸2384×1303mm，即每块组件面积为3.1m2，清洗时采用清水以擦拭方式清洁，不使用清洗剂，清洗用水量约2L/m2光伏面板；计算每次清洗用水量为188m3，全年用水总量为752m3。废水产生系数按0.8计，则废水产生量约为150.4m3/次，601.6m3/a。分散式光伏电站清洗产生的废水直接用于厂区内绿化；厂区西侧山地内集中式林光互补电站清洗产生的废水顺电池组件倾斜角度直接淋洒于下方林草植被，用于植被生长。

从水质情况看，由于组件清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水无特殊污染物，主要为SS，用于植被浇水或绿化不会对植物生长造成不良影响。从废水产生量的角度，由于组件清洗废水是分散产生的，且项目区域相对缺水，植被生长处于相对干旱状态，光伏组件清洗仅在非雨天进行，故清洗废水淋于下方林草植被上或用于厂区内绿化，被植物吸收，不会在地面形成径流，造成区域水土流失。

3、噪声

项目运营后，对声环境的影响主要来自箱式变压器和逆变器等电气设备噪声，源强为60~65dB(A)，其中箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，均进行密封隔声。采用点声源噪声衰减模式，计算设备运转时的噪声强度及随距离衰减的预测结果见表4-2。

表4-2  光伏设备噪声衰减计算结果

序号

光伏设备

噪声强度
dB(A)

距离（m）

1

3

5

10

15

20

30

50

1
箱式变压器

65

65.0

55.5

51.0

45.0

41.5

39.0

35.5

31.0

2
逆变器

60

60.0

50.5

46.0

40.0

36.5

34.0

30.5

26.0

集中式林光互补电站内光伏设备距离场界最近距离大于10m，而厂区内分散式光伏电站设备距离厂界更远，且各设备布局较为分散，经距离衰减后厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，且本项目区域距离最近的敏感点在500m以上，对敏感点居民基本无影响。

本项目输电线路运行期间噪声主要为电晕放电、微风振动及电磁噪声等，线路电压等级较低，噪声源强较低，一般在线路两侧2m处即可满足标准要求，且场区周边以耕地、草地、荒地为主，距离敏感点较远，对周边声环境影响较小。
4、固体废物

项目运营期产生固体废物主要包括报废光伏组件、箱式变压器产生的废变压器油和值班人员生活垃圾。

项目使用的光伏组件为单晶硅太阳能电池板，电池板主要由晶体硅片加工而成，在电池板检修时要进行拆卸、清洗等，如果有损坏，需要及时更换，产生的报废光伏板约0.5t/a，收集后光伏厂家负责回收利用。

值班人员由河南利源新能科技有限公司供电部调剂，不新增职工，产生的生活垃圾设置垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。

光伏区箱变运维过程中产生废变压器油，本项目共选用3台2600kVA（单台装油量2t）、1台1600kVA（装油量1.2t）和1台2000kVA（装油量1.5t）箱式变压器，5台箱变总装油量为8.7t。变压器油每5年更换一次，废变压器油产生量为8.7t/5a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码：900-220-08“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”。废变压器油产生后直接由有危废处置资质的单位运走处置，不在场内贮存。
5、环境风险

（1）环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），对比项目涉及风险物质、存储量及分布情况见下表。
表4-3  项目涉及到的风险物质一览表
风险物质
危险成分
存储量(t)
临界量(t)
Q值
分布情况
变压器油
矿物油
8.7
2500
0.00348

箱式变压器内

废变压器油
危险废物
8.7
50*
0.174

直接由有资质单位运走

合计
0.17748

/
*注释：废变压器油属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危险特性为对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，依据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），急性毒性估计值属于类别3，临界量取50t。
（2）影响途径
箱变内变压器油泄露，可能引起水体、土壤污染，下渗污染地下水。

危险废物泄漏，导致危险废物进入外环境，污染土壤、水环境。
（3）环境风险防范措施
为尽量避免突发环境事件的发生，企业应采取的风险防范措施具体如下：
①本项目5台箱变基础内均配套设置事故油池，其中3个2600kVA箱式变压器配套设置3个2.5m3事故油池、1600kVA和2000kVA箱式变压器均配套设置1个2m3事故油池；每个事故油池容积满足事故状态下箱变内排油量，完全能保证事故排油不外排，而且事故油池不与雨水系统相通，不会对周边环境产生的不良影响。事故油池设置满足基础防渗要求。同时加强场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防漏油事故影响区域水体。
②选用合格的电气设备、严格按操作规定进行操作、高电压处设置警示牌或围栏、配置灭火器等措施。各类电气设备、电缆等应确保正确安装，运行过程中定期检修，出现破损及时更换，确保设备设施运行安全。严格落实防火规定，人员进入光伏电站检修结束后，应即时清理现场，防止遗留火种。

③维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象；对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流；定期开展火灾隐患排查。
④按照《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，强化对危险废物的管理。

⑤加强操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。严格落实应急物资配备，定期演练，尽量将突发环境事件发生的可能性及产生的影响降低到最低程度。

6、反射光影响因素分析

光伏电池在吸收太阳光的过程中，部分入射光将被反射，对特定方向的目标可能产生反射光。

光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面，目的是减少入射光的反射、增加光的吸收，提高光电转换效率。这些绒面在显微镜下呈现非周期性排列的金字塔形，被反射的可见光和近红外光属漫反射，不是指向某地固定方向的镜面反射；同时本次安装采用双面组件，会有部分光线被周围的环境反射照射到双面电池的背面。

光伏阵列的反射光极少，不会使电站附近公路上正在行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全，不会对周边企业职工和居民造成光污染。

7、服务期满后环境影响分析

项目光伏支架设计使用年限为25年，在服务期满后，应对电池组件及支架、变压器等设施进行拆除并对场地进行恢复。

在光伏电站服务期满后，拆除的单晶硅电池组件、变压器等对环境具有较强的破坏性。本项目服务期满后需对拆除的废弃物进行安全处置，单晶硅电池组件由生产商回收资源化利用，变压器等交由有危废处置资质的单位进行回收处理，支架等钢材可外售给物资回收公司。

光伏组件支架基础、箱变等基础在服务期满后拆除、清理过程中会造成局部地表扰动和植被破坏，应进行生态恢复：

（1）掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。
（2）拆除过程中尽量减小对土地的扰动，对于场区原有植被应予以保留；
（3）对场地进行平整后覆土，并全面复垦。
综上所述，建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后对环境产生的影响较小。

8、电磁影响分析

本项目不涉及100kV以上输变电工程，不涉及核与电磁辐射评价；如有要求，另行委托环境影响评价。


	选址选线环境合理性分析
	本项目建设区域太阳能资源利用潜力较大，场址区水平面年总太阳辐射量4936.7MJ/m2，照《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019）给出的等级划分方法，太阳能资源丰富程度为丰富，适合进行太阳能资源的开发利用；项目区地质稳定，无活动性断裂通过，地基承载力满足设计要求，适合于项目光伏组件的布设。项目光伏支架设计使用年限为25年，在服务期满后，若停止运行，应对电池组件及支架、变压器等设施进行拆除并对场地进行恢复。
项目评价范围内不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等禁止或限制开发的环境敏感目标，不在生态保护红线区范围内。且本项目区域距离最近的敏感点在500m以上，对敏感点居民基本无影响。

依据铜冶镇人民政府、磊口乡人民政府和殷都区自然资源局出具的光伏用地备案证明，土地用途为光伏方阵用地，占地类型为灌木林地和其他林地，采用林光互补模式，符合用地要求。
本项目实施无明显环境制约因素，采取各项污染防治措施后，对周边环境影响较小。光伏阵列区选址合理。
光伏场区外集电线路长度103m，采用架空管廊形式敷设，随光伏场区南侧进站道路敷设，避免额外的施工便道修建，施工过程中严格控制施工作业带，且施工距离较短，运营期对生态环境的影响较小，集电线路选址总体合理。

本项目不设施工营地和混凝土拌合站，施工营地利用利源新能源厂区现有办公生活区设施。光伏场区进场道路利用利源新能厂区道路及厂区北侧现有道路，林光互补光伏区内设计检修道路约2km，采用泥结碎石路面，充分依托利用现有路径，减少新的开挖破坏，且位于光伏场区内，不占用各类环境敏感区域，对地表植物资源的损害较小，道路工程选址总体合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态保护与恢复措施

1.1植被保护措施

主要包括施工期对植被的保护和施工结束后植被恢复两方面，施工期间应应加强施工人员的组织与管理，严禁乱砍滥伐，禁止破坏施工用地红线范围外植被，并应尽量缩小施工用地红线范围，减少植被破坏面积，以降低植被破坏程度，使植被破坏的程度降至最小。

项目施工过程做好表土收集存放；主体工程完工后，立即进行植被恢复工作；植被恢复时尽量选择本土植物为主；做好植物搭配。

1.2动物保护措施

施工期间加强对人员的管理和教育，使其知法、守法，防止他们在周围乱捕乱猎，减少对野生动物的危害。
采取有效措施使项目周围野生动物能安全、顺利地撤至其他地方，避免它们在寻觅适宜栖息地过程中遭到伤害。
区域野生动物极少，在施工过程中，合理安排施工时间，尽量避开动物休息和觅食时段。

地面高噪声设备做好降噪措施，减缓噪声对野生动物的影响。

1.3水土保持措施

施工开挖产生的土石方就近堆放在场地内，采用边开挖、边回填方式，及时回填土石方，分区建设，避免大规模土石方开挖。土方开挖时，应将表层土单独剥离和堆存，施工结束后用于施工场地平整、绿化。表土剥离时，应采取分层开挖、分层堆放，表土回用时应按原土层分层回填。

①光伏阵列防治区
施工过程中，对扰动土地裸露面进行土工布覆盖；光伏施工结束后，对光伏阵列间及箱变施工扰动区域进行土地整治和撒播草籽种草。
②道路工程防治区
施工前，对道路占地范围内可剥离表土进行表土剥离。施工过程中，对扰动土地裸露面进行土工布覆盖，对进场道路边坡底部布设浆砌石排水沟，排水沟末端顺接砖砌沉沙池，对场内检修道路一侧布设排水沟，雨水经收集后排入光伏场区西侧自然冲沟；道路施工结束后，对道路两侧土质路肩及填方边坡进行表土回覆、土地整治和撒播草籽种草，对进场道路挖方边坡进行喷播植草。

③集电线路防治区
施工过程中，对扰动土地裸露面进行土工布覆盖；各桥架基础施工结束后，对基础周边场地进行土地整治和撒播草籽种草。
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图5-1  水土流失防治措施体系图
2、施工期大气环境保护措施
结合项目施工期建设特征，具体保护措施如下：

2.1施工扬尘
按照《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》，结合本工程特点，在土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业，在施工区出入口设置车辆冲洗设备。施工运输车辆、挖装机械等驶出工地前必须清除泥土进行处理，严禁将泥土、尘土带出。安排保洁人员每日对施工现场的道路进行1~2次的清扫，清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。施工材料在指定场地进行堆放，定时由专人对堆放场地进行清扫，并对物料进行覆盖。建筑工程施工现场的建筑垃圾应及时清运，使用网或膜进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。
2.2机械尾气
施工采用的燃油运输车辆使用国六标准的无烟柴油，严禁作业过程冒黑烟；非道路移动机械设备应使用新能源或符合国四排放标准；定期对作业机械进行排放检验和维修养护。

3、地表水环境保护措施

施工区内车辆冲洗废水经1座沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排。

4、施工期噪声环境保护措施
施工期间必须严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，采取如下防治措施：

①选用低噪声的施工设备，设备要定期维修，保持其良好的运行状态；必要时，运输车辆可安装消声装置。

②高噪声机械现场作业人员，应配备必要的噪声防护物品。

③合理布局、设置围挡、分段施工，做到文明施工，禁止夜间施工。

④优化运输车辆的运行路线，限速行驶，严禁鸣笛。
5、施工期固体废物环境保护措施
施工期产生的建筑垃圾分质分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，不得在施工现场堆积，由专用车辆运输。禁止乱堆乱倒。
施工人员生活垃圾依托河南利源新能科技有限公司垃圾箱，由环卫部门定期清运。



	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

光伏组件选用双排竖向安装方式，光伏阵列间距为9m，固定支架组件东西向桩间距4米，离地安装高度为不小于1m，在光伏阵列空闲区种植低矮喜阴灌木，防止水土流失和土壤侵蚀。保护当地的野生动物，禁止人为捕杀。
2、地表水

光伏组件清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水顺电池组件倾斜角度直接淋洒于下方林草植被或用于厂区绿化。

3、噪声

选用低噪声箱变及逆变器，箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，均进行密封隔声，加强设备维护，时使其处于良好的运行状态。

4、固体废物

项目报废光伏板为一般固体废物，收集后光伏厂家负责回收利用；光伏区箱变运维过程中产生废变压器油，属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，产生后直接由有危废处置资质的单位运走处置，不在场内贮存。

5、环境风险

为尽量避免突发环境事件的发生，企业应采取的风险防范措施具体如下：
①本项目5台箱变基础内均配套设置事故油池，其中3个2600kVA箱式变压器配套设置3个2.5m3事故油池、1600kVA和2000kVA箱式变压器均配套设置1个2m3事故油池；每个事故油池容积满足事故状态下箱变内排油量，完全能保证事故排油不外排，而且事故油池不与雨水系统相通，不会对周边环境产生的不良影响。事故油池设置满足基础防渗要求。同时加强场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防漏油事故影响区域水体。
②选用合格的电气设备、严格按操作规定进行操作、高电压处设置警示牌或围栏、配置灭火器等措施。各类电气设备、电缆等应确保正确安装，运行过程中定期检修，出现破损及时更换，确保设备设施运行安全。严格落实防火规定，人员进入光伏电站检修结束后，应即时清理现场，防止遗留火种。

③维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象；对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流；定期开展火灾隐患排查。
④按照《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，强化对危险废物的管理。

⑤加强操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。严格落实应急物资配备，定期演练，尽量将突发环境事件发生的可能性及产生的影响降低到最低程度。


	其他
	1、环境监理

企业应委托具有工程监理资质并经过环境保护专业培训的单位承担工程环境监理工作，工程环境监理单位和人员的资质应按有关规定执行。监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。
2、环境管理

企业应组建工程环境保护管理机构，建立环境管理制度，保障环保资金的投入，全面领导整个工程施工过程的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监测计划，保障工程建设和运营符合环保要求。

3、环境监测计划

企业应委托检测机构定期开展自行监测。

表5-1  环境监测计划一览表

时段

类别
监测点位
监测项目
监测频次
控制标准
施工期

噪声

集中式林光互补电站场区四周

等效声级

施工期昼间、夜间各1次

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

废气

集中式林光互补电站场区上风向1个点位，下风向3个点位

颗粒物

施工期1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及安环攻坚办[2019]196号文
营运期

噪声

集中式林光互补电站场区四周

等效声级

每季度昼间、夜间各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）



	环保投资
	本项目总投资6000万元，其中环保投资152.05万元。本项目环保措施及投资具体情况见下表：

表5-2  本项目环保投资一览表

类别
时段
环保措施
投资估算
大气治理
施工期
土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业
6万元
施工区出入口配备车辆冲洗装置
2万元
洒水车，每日进行道路清扫
4万元
施工材料和建筑垃圾覆盖
2万元
选用符合标准施工机械，定期维修养护
1万元
水治理
施工期
车辆冲洗废水经1座沉淀池收集沉淀后，循环使用
0.05万元
运营期
光伏组件清洗废水直接淋洒于下方林草植被或用于厂区绿化
/

噪声治理
施工期
选用低噪声设备、规范操作、合理布局、设置围挡、分段分时施工等降噪措施
5万元
运营期
选用低噪声箱变及逆变器，加强设备维护
/

固体废物治理
施工期
建筑垃圾分质分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，禁止乱堆乱倒
/

运营期
报废光伏板收集后光伏厂家负责回收利用；废变压器油产生后直接由有危废处置资质的单位运走处置，不在场内贮存
3万元
生态环境保护
/

加强施工人员的组织与管理，严禁乱砍滥伐，防止乱捕乱猎动物；植被恢复，落实水土保持措施
120万元
环境风险防范
运营期
箱变基础内均配套设置事故油池，满足基础防渗要求；强化危废管理
4万元
环境管理
/

环境监理及环境监测
5万元
合计

/

152.05万元




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工人员的组织与管理，严禁乱砍滥伐，防止乱捕乱猎动物；植被恢复，落实水土保持措施
	植被恢复及水土保持措施
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	车辆冲洗废水经1座沉淀池收集沉淀后，循环使用
	不外排
	光伏组件清洗废水直接淋洒于下方林草植被或用于厂区绿化
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备、规范操作、合理布局、设置围挡、分段分时施工等降噪措施；优化运输车辆的运行路线，限速行驶，严禁鸣笛
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	选用低噪声箱变及逆变器，箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，均进行密封隔声，加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业；施工区出入口配备车辆冲洗装置；每日进行道路清扫；施工材料和建筑垃圾覆盖；选用符合标准施工机械，定期维修养护
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及安环攻坚办[2019]196号文
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾分质分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，禁止乱堆乱倒
	/
	报废光伏板收集后光伏厂家负责回收利用；废变压器油产生后直接由有危废处置资质的单位运走处置，不在场内贮存
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	箱变基础内均配套设置事故油池，满足基础防渗要求；选用合格电气设备，对设备定期检查；定期开展火灾隐患排查；强化危废管理
	/

	环境监测
	场区噪声、厂界无组织废气监测
	/
	场区噪声监测
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	河南利源新能科技有限公司光伏发电源网荷储一体化项目，符合国家产业政策，地方相关规划、“三线一单”要求及当地环境管理要求。选址合理，在采取评价提出的污染防治措施及充分落实评价建议的基础上，对周围环境影响较小，项目建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素。从环境保护角度分析，本项目建设可行。
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