
关于拟批复河南淮海汽车配件有限公司年产30万套汽车零部件项目等2个项目环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）拟批复河南淮海汽车配件有限公司年产30万套汽车零部件项目等2个项目环境影响评价文件。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。

一、拟批准的建设项目环境影响评价文件

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防对策和措施

	1
	年产30万套汽车零部件项目
	郑州航空港经济综合实验区灵润路以北、联港大道以东
	河南淮海汽车配件有限公司
	河南蓝新环保工程有限公司


	项目租赁国际陆港仓储分拨中心2号库建设年产30万套汽车零部件项目。项目投资5000万元，其中环保投资38万元。
	1.废气。运营期，防锈工序废气引入1套油雾净化装置+两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒；危废暂存间废气收集后引入1套油雾净化装置+两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒。
2.废水。运营期，生活污水经化粪池处理后，近期排入郑州航空港区第四污水处理厂处理。

3.噪声。运营期设备产生的噪声经采取选用低噪声设备、减振、隔声等降噪措施后达标排放。

4.固废。运营期危险废物收集暂存后交有资质单位处理，一般工业固废暂存后妥善处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

	2
	郑州航空港经济综合实验区康德变110千伏电力管道土建工程
	郑州航空港区北港总部经济和现代服务业发展区
	郑州航空港经济综合实验区建设局
	河南昊威环保科技有限公司
	项目起点为110千伏康德变电站，终点为滨河西路与太湖路交叉口东北角同期设计河苑变110千伏输电工程电力线路，线路全长3632.614m，其中归航路段为双舱2.2m×2.0m电力隧道；其它路段为电力排管，滨河西路东侧等电力管道采用MPP200/10电力管开挖敷设，穿越凌飞街、相州街、凌空街、凌寒街、太湖路等现状道路和穿越兰河、滨河西路隧道、现状绿廊等电力管道采用d1200钢筋混凝土管顶管施工。
	1.废气。合理安排工期，优化施工流程，采取施工场界设置围挡、密闭运输、洒水降尘、湿法作业等措施，严格控制施工扬尘；施工机械和运输车辆加装尾气净化装置，尾气达标排放。
2.废水。施工期，施工场地设置移动环保厕所，生活污水收集后及时清运；南水北调二级保护区施工人员就近依托保护区范围外移动环保厕所。车辆冲洗废水、基坑渗水经沉淀池沉淀处理后回用；南水北调二级保护区内临时设置的施工废水收集和处理设施全部采取防渗、防溢漏措施，废水经沉淀池处理后全部综合利用，禁止直接排放。施工结束后，在二级保护区内设置的临时设施全部拆除和清理，恢复原貌，避免对南水北调中线干渠水源保护和生态环境保护产生不利影响。

3.噪声。施工期合理安排作业时间、采用低噪声设备、作业时高噪声设备周围设置屏蔽；运输车辆减速、减少鸣笛，加强施工期监理定期维护和保养等措施，减轻噪声对周边环境的不利影响。
4.固废。生活垃圾设置临时垃圾桶，集中收集后交由环卫部门定期清理；施工废料可回收利用的部分进行外售，剩余送市政部门指定地点统一处理；南水北调二级保护区范围内施工废料日产日清，及时转运至保护区范围外，送市政部门指定地点统一处理；顶管作业过程中产生的泥浆经泥浆处理器处理后，泥水回用于顶管施工，不外排，污泥作为固废管理，直接和其他建筑垃圾一起送市政部门指定地点统一处理；南水北调二级保护区内泥浆池进行防渗处理；弃方运至洪泽湖、梁州大道、荆州路绿化工程消纳；严禁在南水北调二级保护区内堆放任何土石方。

5.生态环境。施工场地的料堆等进行苫盖等，防止料堆等水土流失；工程分段治理，先结束的施工场地及时平整清理并覆土绿化；尽量减少临时占地；禁止破坏沿线非占地范围内植被、生态环境等；临时占地进行植被恢复，植被采取当地生长范围广适应性强的优势种；施工结束后及时清理施工迹地，恢复原貌。


二、听证告知

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式
联系人：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）行政审批服务办公室
联系电话（传真）：0371-60890276
通讯地址：郑州航空港经济综合实验区政务服务中心
