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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	 扩建编织水带生产线项目

	项目代码
	2605-410523-04-01-904036

	建设单位

联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内

	地理坐标
	（东经：  114    度   24   分  40.390 秒，
北纬：  35   度   53   分  1.770  秒）

	国民经济

行业类别
	C2923塑料丝、绳及编织品制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29，第53条塑料制品业292

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2605-410523-04-01-904036

	总投资

（万元）
	200
	环保投资

（万元）
	10

	环保投资

占比（%）
	5
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	☑否

□是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	1000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》； 
审批机关：河南省发展和改革委员会； 
审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚

区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》； 
审查机关：河南省环境保护厅； 
审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕

251号）。

	规划及规划环境影响评价

符合性

分析
	一、规划相符性分析 
《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》规划环评于2017年9月5日获得河南省环境保护厅的批复，文号为：豫环函〔2017〕251号。
1、规划范围及规划期限
规划范围为：东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道、南至制造四路向东至1.5公里向北取直接晋豫鲁铁路大通道、北至工横三街-精忠路-302省道一线，规划面积23.4平方公里。其中，建成区6.7平方公里，发展区7平方公里、控制区9.7平方公里。

规划期限：2017-2020年。  
2、产业集聚区定位 
产业集聚区主导产业：以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。

产业集聚区发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。

3、集聚区产业空间布局规划 
汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。

一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心；

五区：与产业布局相对应的医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。
4、排水工程规划
结合汤阴县产业集聚区内地形地势和污水处理厂规划，以京港澳高速公路为界分为2个污水排放系统。东片区污水系统（污水收集范围为人民路—汤伏路—惠民街—徐伏路—复兴大道—汤伏路—灌水河—金华路—精忠路—扁鹊路—人民路所围合的区域）：沿东西向道路敷设污水干管，收集沿线污水，沿汤伏路、徐伏路敷设污水主干管，将污水汇集至位于众品大道的工业污水处理厂（汤阴天雨污水处理厂）。

西片区污水系统（污水收集范围为复兴大道—铁东路—振兴大道—灌水河—汤伏路—晋鲁豫铁路围合的区域）：沿南北向道路敷设污水干管收集沿线污水，转输进入振兴大道污水泵站经压力管道进去精忠路污水干管，向东排水城东污水处理厂（一期为汤阴豫源清污水处理有限公司、二期为汤阴永兴源污水净化有限公司）。

产业集聚区内排水体制采取雨污分流制。规划雨水分散就近排入涝洼渠，污水分区域排入污水处理厂。
本项目位于安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，属于汤阴高新技术产业开发区（原汤阴县产业集聚区）范围。本项目产品为编织水带，属于塑料制品业，本项目属于扩建，与园区主导产业不冲突。根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，同意入驻。
规划环评符合性分析

《汤阴县产业集聚区总体发展规划调整方案（2017-2020年）环境影响报告书》由郑州大学环境技术咨询工程有限公司编制，于2017年9月通过河南省环境保护厅的技术评审（豫环函〔2017〕251号）。该环境影响报告书对集聚区提出的负面清单、环境准入条件、审查意见如下： 

表1-1  本项目与集聚区负面清单相符性分析一览表

类别

负面清单

本项目情况

相符性

管理要求
禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目

项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类。
符合
禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目

不属于禁止用地目录、限制用地目录的项目。
符合
禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目

不属于产能严重过剩行业。

符合
禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的建设项目

豫政〔2015〕66号文件失效。
/
禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业
项目不属于煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高耗水、高能耗、污染物排放量较大企业。
符合
禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目

项目废气、废水、噪声治理均采用可行技术，并且可达标排放；固废得到合理处置。
符合
禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉

项目不新增燃煤锅炉。
符合
禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目

项目能耗电耗水平较低、不含有毒有害原辅材料、严格控制污染物排放，达到同行业国内先进水平。
符合
禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目

项目不属于污染严重破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目。
符合
医药

行业

禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目

项目不属于医药行业。
/
禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目

禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括：

①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目

②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目

③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目

④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目

⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目

⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目

⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目
食品

行业
禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目：

①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目

②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目
项目不属于食品行业。
/
加工制造
禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大
项目不属于加工制造中禁止行业。

符合
禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目
禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目
其他

在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内：

①禁止向环境排放废水、废渣类污染物； 

②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； 

③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； 

④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； 

⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药； 

⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； 

⑧禁止采取地下灌注方式处理废水； 

⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体； 

⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水； 

⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。
项目西距南水北调约7.5km，不在其一级保护区和二级保护区范围内。
符合
表1-2  本项目与集聚区环境准入相符性分析一览表
类别
要求
本项目情况
相符性

鼓励类

（1）鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；

（2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；

（3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；

（4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；

（5）鼓励利于消耗中水的项目入驻；

（6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；

（7）鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。
（1）不属于鼓励类项目。
（2）~（7）不涉及。
/
允许类
（1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；

（2）允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。
根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，原则同意入驻。根据《产业结构调整指导目录》等，项目属于允许类。

符合
禁止类

禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目
本项目未列入汤阴县产业集聚区负面清单。
符合
产业发展
医药行业
重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药
不涉及。
/
食品行业
重点发展农副食品加工工业和食品制造业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目
不涉及。
/
加工制造
重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目
项目产品为编织水带，属于灌溉设备。根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，原则

同意入驻。

符合
生产规模和工艺技术先进性要求
（1）在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；

（2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；

（3）市区环保搬迁入驻聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。
（1）项目在工艺技术水平上达到国内同行业领先水平；

（2）本项目所在行业无相关产业政策对经济规模的限制要求；
（3）不属于环保搬迁企业。

符合
清洁生产水平
（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；

（2）入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；

（3）市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。
（1）项目所用原料无毒无害，不会造成不良辐射效应；

（2）国家暂无该行业清洁生产体系，项目单位产品水耗、污染物排放等均低于同行业平均水平，清洁生产指标达到国内同行业领先水平。

（3）不属于环保搬迁企业。
符合

污染物

排放总量控制
（1）属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）；

（2）入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。
（1）不属于环保搬迁企业。

（2）项目“三废”治理设施均选用可靠、成熟和经济的治理措施。
符合
投资强度
满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）的要求，即：产业集聚区亩均投资强度一般不低于234万元/亩，投产后亩均税收一般不低于18万元/亩。
豫政〔2015〕66号文件失效。

符合
表1-3   本项目与规划环评审查意见对比分析一览表

类别

要求

本项目情况

相符性

合理

用地

布局

进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期工程总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
根据汤阴县产业集聚区出具的证明，同意入驻；本项目选址不在南水北调中线工程二级保护区内、伏道镇饮用水源保护区范围内；本项目无需设置大气环境防护距离，距离生活居住区较远。
符合
优化

产业

结构

入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和食品制造业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列的采用重污染工艺的制药类项目。
本项目为塑料制品业；不属于食品加工、制造产业；不属于煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高耗水、高耗能、污染物排放量较大行业；不属于排水量较大的发酵类制药项目及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目。
符合
尽快

完善

环保

基础

设施
按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水总排口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃量；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。

本项目生产废水循环使用，不外排；生活废水依托亿燊食品厂现有化粪池预处理达标后，经市政管网进入配套污水处理厂，不单独设置排污口；本项目不涉及供热、供气，不涉及燃煤锅炉；危险废物在危废间暂存，收集、暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），定期交有资质单位处理，危险废物转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关要求进行转移；一般工业固体废物妥善收集，综合利用或合理处置，提高固体废物利用率。
符合
严格

控制

污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918 -2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。
本项目采取有效废气治理设施，严格控制污染物排放，确保废气稳定达标排放，同时严格执行污染物排放总量控制制度；生产废水循环使用，不外排；生活废水经市政管网进入污水处理厂，不单独设置排污口。本项目供水由汤阴高新技术产业开发区集中供水。
符合
建立

事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
本项目加强环境风险预警体系建设，企业按照要求编制突发环境事件应急预案，并按照计划组织应急培训和演练，设置三级防控体系，全面提升集聚区风险防控和事故应急处置能力。
符合
/
加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理（含监测）资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。
企业完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，按排污许可规范要求定期开展自行检测。
符合
/
汤阴县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。
本项目符合国家产业政策；严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。
符合
本项目位于汤阴高新技术产业开发区范围内，属于塑料制品业，根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，同意入驻；本项目不在产业集聚区负面清单中，符合集聚区环境准入条件、规划环评审查意见的要求。
三、与《汤阴县高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评（送审稿）相符性分析

汤阴县产业集聚区目前已经更名为汤阴高新技术产业开发区，汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书目前处于送审阶段，还没有报批，有些内容可能存在一定的不确定性。因此本评价参考《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。
（1）规划期限：2022～2035年。近期：2022～2025年；远期：2026～2035年。
（2）规划范围：本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路-京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道--金穗路--扁鹊路，北至复兴大道--精忠路--省道302，南到开源大道--宜兴大道—阳光大道--晋豫鲁铁路。
（3）产业定位
主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。
发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。
（4）开发区产业空间布局规划
按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园”的空间格局。
一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。
二轴：是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，及延伸形成的城乡融合轴。
四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。

本项目产业定位为塑料制品业，在现有厂区内扩建，根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，同意入驻。
（5）总体用地布局规划
规划总用地面积2344.48公顷，其中城市建设用地1776.89公顷，规划工业用地主要有二类用地共1287.12公顷，商业服务业用地为42.91公顷，公共管理与公共服务用地7.45公顷，道路与交通设施用地规划用地162.94公顷，绿地与开敞空间用地面积共105.88公顷，居住用地规模为25.26公顷，公用设施用地规模为11.30公顷，物流仓储用地规模为125.74公顷，特殊用地规模为3.60公顷，区域交通设施用地23.23公顷，区域公用设施用地6.32公顷，其他建设用地330.28公顷，水域25.17公顷，其他非建设用地92.35公顷。
本项目在开发区规划的工业用地上，符合高新技术开发区土地规划。
（6）高新技术开发区基础设施规划
①供水
根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂（供水量规模5万立方米/日）和已建第一水厂（供水规模为2万立方米/日），为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。
项目厂址位于汤阴县高新技术产业开发区，采用开发区市政集中供水，符合开发区规划。

②排水
规划期末年开发区污水处理率为100%，高新技术产业开发区内有城东污水处理厂（一期为汤阴豫源清污水处理有限公司、二期为汤阴永兴源污水净化有限公司）和工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司），南侧为城南污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日。加大推广中水利用力度，不断提高污水资源化利用程度。逐步使中水成为集聚区绿化、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。建立中水利用政策、管理体系，促进和规范中水利用。规划园区持续提升中水使用率，至规划期末达到60%。规划开发区污水全部送开发区工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司）处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
本项目生产废水循环使用，不外排；生活废水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。
③供热
规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组（已建成投运），远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

本项目不涉及供热。
表1-4  与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析
管控分区
类别
环境准入清单
本项目情况
符合性
保护区域
伏道镇地下水井一级保护区范围。
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。
本项目不在伏道镇地下水井一级保护区范围内。
符合
道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地。
原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。
不涉及。
/
广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地。
禁止与设施功能无关的活动。
不涉及。
/
现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地。
禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。
不涉及。
/
重点管控区域
空间布局

约束
产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。
不涉及。
/
项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。
本项目在现有厂区内扩建，投资强度及经济效益，能满足开发区要求。
符合
必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。
符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告送审版要求。
符合
达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入：
①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》2019版鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的；
②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目；
③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目；
④政府研究确定的重大项目。
不涉及。
/
国家明令禁止的项目。
不涉及国家明令禁止的项目。
符合
禁止《产业结构调整指导目录》（2019）限制类和淘汰类项目入驻。
不属于《产业结构调整指导目录》（2024）中限制、淘汰类项目。
符合
禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。
不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。
符合
禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。
不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目。
符合
禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。
不涉及。
/
严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。
不涉及。
/
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
本项目不使用高VOCs含量物料。
符合
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。

符合
鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。
不涉及。

/
禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。
不涉及。
/
新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目不属于“两高”项目。
符合
污染物排放管控
涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。
本项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代。
符合
鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。
本项目为塑料制品业，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业A级绩效要求建设。
符合
新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
本项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
符合
医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。
本项目为塑料制品业，车间内密闭作业，采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理；VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》等相关要求。
符合
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
项目生活废水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，通过市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司达标处理后排放。
符合
新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
本项目不属于“两高”项目。
符合
新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目不涉及煤炭使用。
符合
已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目不属于“两高”行业建设项目。
符合
环境风险

防控
涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。
企业建设完成后按照要求制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
符合
项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。
项目环境风险防范措施严格按照环境影响评价文件要求落实。
符合
必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。
符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。
符合
资源开发

利用
工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。
项目生产废水循环使用，不外排。
符合
禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）要求的项目。
豫政〔2015〕66号文件失效。
符合
用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。
项目用水指标符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求。
符合
单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
本项目单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
符合
必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。
本项目能耗符合行业要求。
符合
综上，项目不属于准入清单禁止入驻项目。本项目建设符合《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》（送审版）要求。



	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、工艺、设备均不属于鼓励类、限制类或淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。该项目已在汤阴县发展和改革委员会备案。
根据《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号），禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。本项目产品为编织水带，不在禁止生产的塑料制品之列。

经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》可知，本项目所有设备均不在淘汰目录内。

经查阅《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》（第一批），项目所涉及的工艺、设备不属于名录中淘汰类，符合环保要求。

根据项目备案与企业拟建情况对比分析见下表。
表1-5  项目备案与企业拟建情况对比分析
序号
类别
备案内容
拟建内容
符合性
1

项目名称
扩建编织水带生产线项目

扩建编织水带生产线项目

符合
2
建设地点
安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内
安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内
符合
3
建设性质
扩建
扩建
符合
4
建设内容
本项目在现有厂房内扩建，生产工艺与原项目一致，主要为原料-上料-吹膜-冷却-编织-复合-切割-收卷-打包，本项目新增规模为年产6000万米编织水带，设备主要为吹膜机、圆织机、配套辅助设备及环保设施。

本项目属于扩建，生产工艺与原项目一致，主要为原料-上料-吹膜-冷却-编织-复合-切割-收卷-打包，本项目新增规模为年产6000万米编织水带，设备主要为吹膜机、圆织机及环保设施，配套辅助设备依托现有。
符合
5
总投资
200万元
200万元
符合
由上表可知，项目从项目名称、建设地点、建设性质、建设内容、总投资均与备案相符。
二、土地规划符合性分析

本项目位于安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，企业租赁汤阴县亿燊食品有限公司厂房，新增用地面积1000m2，根据其土地证，用地为工业用地，建设性质与土地性质相符。根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，同意入驻。

三、与“三线一单”相符性分析

1、生态保护红线

本项目位于安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等禁止或限制开发的环境敏感目标。根据《安阳市生态保护红线划定结果》，项目不在生态保护红线区范围内。
2、环境质量底线

本项目所在区域环境空气质量目前为不达标区，项目废气污染物排放总量实行倍量替代，不会加重区域大气环境恶化趋势；本项目生产废水循环使用，不外排；生活废水经化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司，对周围地表水体影响较小；噪声在采取相应环保措施后，能够实现达标排放；固废均能够得到综合利用或合理处置。因此，项目建设能够满足环境质量底线管控要求。
3、资源利用上限

本项目供电由市政电网提供，不使用燃料；用水由开发区区供水管网提供；项目占地性质为工业用地，符合土地利用规划，符合资源利用上限要求。

4、环境准入负面清单

①河南省生态环境管控要求
2024年2月1日，河南省生态环境厅发布更新了《河南省生态环境分区管控总体要求》，根据要求对项目符合性进行分析：

表1-6  河南省生态环境分区管控总体要求相符性分析一览表
维度
编号
管控要求
项目建设情况
符合性
空间布局约束
1
坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委 河南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布

局约束的相关要求。
本项目不属于“两高”项目。
符合
2
严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙

烯产能，加快低效落后产能退出。

项目不属于磷铵、电石、黄磷等行业，不涉及新建用汞的

（聚）氯乙烯产能。
符合
3
原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围

内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

不涉及。
/
4
优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。

不涉及。
/
5
新建、扩建石化项目不得位于黄

河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。

项目不属于石化

项目。
符合
6
严格采矿权准入管理，新建露天

矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。

不涉及。
/
污染物排放管控
1
落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。

项目执行超低排放要求、无组织排放特别控制要求。

符合
2
聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原

辅材料和产品源头替代工程。

不涉及。
符合
3
全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货

物“公转铁”“公转水”。

不涉及。
/
4
全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和

制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。

不涉及。
/
5
推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。

不涉及。
/
环境风险防控
1
对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在

密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。

项目吹膜机设置密闭集气罩，危废间

全封闭。
符合
2
矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有

色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。

不涉及。
/
3
加强空气质量预测预报能力，完善

联动应急响应体系，强化区域联防联控。

项目设置应急响应体系，加强区域联

防联控。

符合
资源利用效率
1
严格合理控制煤炭消费，“十四五”

期间完成省定煤炭消费总量控制目标。

不涉及。
/
2
到2025年，吨钢综合能耗达到国

内先进水平。

不涉及。
/
3
到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业

单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

不涉及。
/
综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求》中生态环境管控要求。

②安阳市及汤阴县“三线一单”生态环境管控要求
根据《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》、安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知（安环委办[2025]19号）及河南省三线一单综合应用平台，从安阳市生态环境总体准入要求对项目符合性进行分析。
表1-7  安阳市生态环境总体准入要求符合性分析一览表

维度
编号
管控要求
项目建设情况
符合性
空间布局约束
1

严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

项目不属于“两

高”项目。
符合
2
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。
符合
3
铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。

不属于铸造企业。
符合
4
严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。

不涉及。
/
5
禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。

项目不在黄河干支流岸线管控范围内。
符合
6
禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。

项目不属于国家石化、现代煤化工行业。
符合
7
从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。

项目不属于煤化工项目，不涉及煤

炭消耗。
符合
8
推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

不涉及重金属、电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
符合
9
禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域。
符合
10
原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。

本项目占地为工业用地。
符合
11
工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。

本项目选址符合国土空间规划和相关规划要求，占地为工业用地，不属于噪声污染严重企业。
符合
12
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。

项目不在饮用水水源保护区及准保护区范围内。
符合
13
林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自

项目不在林州万宝山省级自然保护区范围内。

符合

然保护区管理机构批准。（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

14
林虑山风景名胜区内禁止以下行为：（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

项目不在林虑山风景名胜区范围内。
符合
15
淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；（二）禁止

在水产种质资源保护区内从事围湖造田；（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

项目不在淇河国家鲫鱼种质资源保护区范围内。

符合

16
淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：(一)建设任何与湿地公园保护无关的项目；(二)排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；(三)使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；(四)洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；(五)其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：

项目不在淇淅河湿地公园核心区及一般保护区范围内。

符合

(一)新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；(二)设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；(三)设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；(四)使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；(五)建立公共墓地和掩埋动物尸体。

17
汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：（一）建设与湿地公园无关的项目；（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施；（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。
项目不在汤河国家湿地公园规划区范围内。
符合
18
漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。湿地公园二级保护区内禁止以下行为：（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、

工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目不在漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区、二级保护区范围内。

符合

19
禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。

本项目使用电为能源，不涉及高污染燃料使用。
符合
20
禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。

项目不涉及高污染燃料使用，不涉

及锅炉。

符合

21
禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

不涉及。
/
22
禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：（一）居民住宅楼等非商用建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。

不属于餐饮服务项目。
符合
23
列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

企业地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。
符合
污染物排放管控
1

新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
项目主要污染物排放采用总量替代。
符合
2

到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控, 土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现 95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
项目废水、废气和噪声均达标排放，固废得到合理处置，满足污染物排放管控要求。
符合
3
鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。

本项目按照河南省塑料制品行业A级绩效要求建设。
符合
4
医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程 、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。

本项目生产设备均位于密闭车间内，吹膜废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，不涉及VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制等。

符合
5
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

生活废水经化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司达标处理后排放。
符合
6
鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。

不涉及。
/
环境风险防控
1

各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。

企业落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。
符合
资源利用效率
1

十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。
项目生产废水循环使用，不外排。
符合
2

实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。
本项目占地属于工业用地。
符合
3

积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。
/
/
4
持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。

项目不涉及煤炭消耗。
符合

5
“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。
/
/
查询河南省三线一单综合信息应用平台，属于汤阴县高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH41052320001），为重点管控单元，对汤阴县环境管控单元生态环境准入清单进行分析。
表1-8  与汤阴县“三线一单”管控要求符合性分析
管控要求

本项目

符合性

空间

布局

约束

1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。

不涉及。
/
2、禁止入驻列入负面清单项目。

本项目未列入负面清单。
符合
3、开发区禁止引入：煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。

本项目不属于开发区禁止引入的煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。
符合
4、禁止建设区范围：道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地。

本项目占地属于工业用地，不在禁止建设区范围。
符合
5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。

本项目严格落实规划环评及批复文件要求。
符合
6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不属于“两高”项目。
符合
7、鼓励粮油深加工、肉制品深加工；高性能优质钢材和装备制造用钢：化学制药、中药制造：智慧医疗技术系统、高端医疗器械等医疗产品相关产业入驻。

不涉及。
/
8、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。

本项目符合园区规划和规划环评的要求。根据汤阴县产业集聚区管理委员会出具的证明，同意入驻。
符合
污染物排放

管控

1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。
本项目严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制挥发性有机物的排放。
符合
2、开发区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，减少对纳入水体的影响。
项目生活废水经化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。

符合
3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
本项目不属于“两高”项目。
符合
4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目使用电为能源，不涉及煤炭使用。
符合
5.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目不属于“两高”项目。
符合
环境

风险

防控

1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。

本项目按照要求完善环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。

符合

2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

本项目按照要求建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

符合

3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。

本项目按照要求编制应急预案，并与园区级综合环境应急预案相衔接。

符合

资源

开发

效率

要求

1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平，退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目按照国内清洁生产要求进行建设，清洁生产达到国内先进水平。

符合

2、开发区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。

GDP新鲜水耗≤9m3/万元。

符合

综上所述，本项目建设符合安阳市及汤阴县“三线一单”生态环境准入清单管控要求。
饮用水水源保护区符合性分析
4.1与河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的相符性
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，汤阴县乡镇集中式饮用水源保护区如下：

①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。

②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。

③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。

④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。

⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。

⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。
⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

项目位于汤阴县伏道镇，距离最近的伏道镇地下水井约1200m，不在其饮用水保护区范围内。
4.2与南水北调饮用水源保护区规划相符性分析

经查阅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、涵洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段

(1)微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

(2)弱~中透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

(3)强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。

项目西距离南水北调约7.5km，不在南水北调饮用水水源保护区范围内，符合《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）的管理要求。

4.3汤阴县集中式饮用水水源
根据《汤阴县人民政府关于调整汤阴县城区饮用水源保护区范围通知》（汤政〔2009〕43号）和《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），汤阴县集中式饮用水源地位于汤阴县御前路中段，属于地下水井群开采类型，共6眼井，其保护范围为：一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人合路的区域。
项目位于安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，距离汤阴县集中式饮用水源地较远，不在其饮用水源地保护区范围内。
五、绩效分级要求符合性分析

本项目按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业指标要求，对照分析情况如下：

表1-9  与塑料制品企业绩效分级指标对照表

差异化指标

绩效A级企业指标要求

项目建设情况
符合性

能源

类型

能源使用电、天然气、液化石油气等能源。
本项目能源使用电。
符合
生产工艺及装备水平

1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；

2.符合相关行业产业政策；
3.符合河南省相关政策要求；

4.符合市级规划。
1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类；
2.经对比《河南省相关塑料制品禁限管理细
化标准》、《河南省人民政府关于印发河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品名录的通知》，项目产品不属于禁限塑料制品；3.项目按照河南省塑料制品企业A级绩效指标要求建设；4.符合汤阴高新技术产业开发区发展规划。
符合

废气收集及处 
理工艺
1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉 VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 

2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业 VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过 40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；

3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术； 
4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；
5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/

SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
1.项目吹膜、危废间废气收集后，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理；
2.项目原料为原生塑料颗粒，VOCs废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理。项目使用蜂窝状活性炭，碘值≥650mg/g、比表面积不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装仪器仪表等装置，实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%；废气不涉及颗粒物；
3.不涉及粉状，粒状物料投加和配混，在封闭车间内进行，不涉及有组织PM产生；

4.有机废气治理设施采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，产生的废活性炭使用包装容器密闭储存、转运，并按要求建立储存、处置台账。

5.不涉及NOx产生。
符合

无组织管控

1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等
自动化、封闭输送方式；液态VOCs 物料采用密闭管道输送；

3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 

4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地； 

5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
1.项目喷码使用水墨，使用瓶装；

2.不涉及粉状物料；

3.项目吹膜、危废间废气经集气装置引入VOCs末端处理设施进行处理；
4.厂区道路及车间地面已全部硬化，车间内部整洁；

5.危废间废气引入活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒排放。

符合

排放

限值

1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 
2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界 1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 
3.锅炉烟气排放限值要求：

燃气锅炉 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30 【2】mg/m3。
1-2.不涉及有组织颗粒物，VOCs治理设施采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，去除率不低于95%，NMHC排放浓度为14mg/m3。

3.不涉及锅炉。
符合

监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h 且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36 个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。

1.根据排污许可技术规范等要求，项目有组织排放口无需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；企业不属于重点排污单位，不涉及主要排放口，企业排放口风量不大于20000m3/h的废气排放口，无需安装NMHC在线监测设施（FID检测器）；

2.废气排放口设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照要求开展自行监测；

3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。
符合

环境管理水平

环保档案：
1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；

2.国家版排污许可证；

3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；

5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。
项目按要求建立环保档案。环保档案包括环评批复文件和竣工环保验收文件、排污许可手续、环境管理制度、废气污染治理设施稳定运行管理规程、一年内废气监测报告。
符合

台账记录：
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废暂存、处理记录。
项目按要求建立台账记录。台账包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行、维护、管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废、危废暂存处理记录。不涉及燃料消耗。
符合

人员配置：

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
项目按要求进行人员配置。配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
符合

运输

方式
1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 
2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 
3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆。 

2.不涉及。  

3.非道路移动机械车辆使用国三及以上排放标准或新能源机械。

符合
运输

监管
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

企业将按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账。

符合
备注【1】：使用再生料的企业是以再生塑料颗粒或其他企业废旧塑料为原料的企业，其中不包括利用自身边角料进行生产的企业。

备注[2]：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。
综上所述，本项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业A级要求。
六、与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》、《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》符合性分析
项目与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》、《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》相关内容符合性进行对比分析。

表1-10与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》对比分析
类别
文件内容
项目建设

情况
符合性
大力调整产业结构，促进传统行业转型升级

2.加快淘汰落后低效产能

严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能。
不涉及淘汰类产能和设备。
符合
大力调整运输结构，促进绿色运输体系加快发展
9.提升重点行业清洁运输比例
推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账，2026年全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、化工、砂石骨料等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到85%以上。货运车辆禁行区内的安钢股份、大唐安阳、沙钢永兴、安钢永通、鑫源铸业、城发环保（安阳）、岷山环能、安彩光热、安彩光伏、安阳卷烟厂、安钢冷轧等重点企业清洁运输比例力争达到90%。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例力争达到90%以上。
运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输。
符合
深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平
14.实施重点行业绩效提升行动。
聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。
项目建设符合河南省塑料制品行业A级要求。
符合
16.开展工业企业深度治理
2026年12月底前，4家燃煤电厂“一厂一策”完成精准喷氨升级改造，加快推进全负荷脱硝升级改造。2026年年底前，组织开展4家长流程钢铁、4家铸造用生铁企业一氧化碳深度治理，同步安装一氧化碳在线监控设施。依据《国家污染防治技术指导目录》，持续开展锅炉、炉窑、涉VOCs企业低效失效大气污染治理设施排查，对工艺不适用、功能不完善、运维不到位、无法稳定达标排放的污染治理设施实施分类整治。
项目有机废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，所用污染治理设施不属于低效失效治理设施。
符合
表1-11  与《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》对比分析
类别
文件内容
项目建设

情况
符合性
严守饮用水水源地水质安全

4.全力保障南水北调中线工程水质安全

严格落实南水北调中线工程总干渠（安阳段）水源保护区内环境问题排查整治机制，持续开展环境问题排查整治，建立健全保护区危险化学品运输管理制度，加强跨渠桥梁危险化学品运输车辆管理，有效防范环境风险隐患，保障水质安全。
不涉及危险化学品运输。
符合
持续推动环境基础设施建设

8.持续推进“厂网一体化”建设维护

建立健全供排水运维管理机制，按照系统治理要求，积极推行供排水企业、管网、河湖水体联动的“厂—网—河（湖）”一体化、专业化运行维护，保障城镇供排水收集处理设施的系统性和完整性。鼓励组建运维经验丰富、技术力量雄厚的专业化运营平台，采取委托经营等方式，对资产整合后的供排水企业实施专业化、一体化运行管理。
项目用水由产业集聚区供水管网供给。
符合
落实水资源刚性约束制度

13.强化水资源节约集约利用
推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行；推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标；拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。持续开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，进一步推动工业企业参加工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，提升我市工业领域水资源节约集约利用水平。
项目生产废水循环使用，不外排；生活废水经化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司达标处理后排放。

符合
由对比可知，本项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》、《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》中相关要求。

七、与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》（安环文﹝2024﹞62号）相符性分析

表1-12  与安环文﹝2024﹞62号对比分析一览表
类别
内容
本项目建设情况
符合性
工作目标
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明思想，全面落实全国、全省生态环境保护大会部署要求，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持标本兼治、重在治本，深入开展环境安全风险隐患排查整治，着力消除各类环境安全风险隐患，推动生态环境领域安全发展。通过三年治本攻坚，全市生态环境系统协同推进环境保护和安全生产的工作机制进一步健全，生态环境领域安全生产相关工作更加扎实开展，推动集中化解消除一批生态环境安全风险隐患，指导各县（市、区）及时妥善科学处置较大敏感突发环境事件，切实维护生态环境安全。
配合生态环境主管部门，做好生态环境领域安全生产相关工作，排查厂内生态环境安全风险隐患，维护生态环境安全。
符合
主要任务
认真落实环境保护和安全生产相关要求
3.加强相关业务培训。
积极参与生态环境执法监管、环境应急管理等相关业务培训班，不断提升统筹环境保护与安全生产的意识和能力。
符合
强化危险废物环境风险防范
4.深化危险废物排查整治。
5.完善危险废物管理机制。
6.优化危险废物处置能力。
企业定期开展危险废物排查整治，并完善危险废物管理机制，危险废物在危废间暂存后，交有资质单位处置。
符合
强化重点环保设施设备环境风险监管
12.强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作。
本项目严格按照环评要求，落实环保设施的建设，建设完善的环境安全体制；定期开展突发环境风险评估，并制定应急预案，定期组织应急演练并做好记录总结。
符合
严格审批，守牢底线
13.坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。
本项目满足安阳市及汤阴县“三线一单”生态环境分区管控准入要求；建设单位要严格落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。
符合
防控重大敏感突发环境事件风险隐患
15.开展突发环境事件风险隐患排查。
16.及时妥善科学处置突发环境事件。
项目投入运行后，积极开展突发环境事件风险隐患排查，并做好相应的隐患排查记录。
项目建成后定期开展突发环境风险评估，并制定应急预案，及时妥善科学处置突发环境事件。
符合
由上表可知，项目建设符合《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》中相关内容要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
 汤阴县禹龙节水灌溉科技有限公司位于安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，主要生产编织水带。

2021年11月，企业《汤阴县禹龙科技公司新型包装项目环境影响报告表》经汤阴县环境保护局审批，审批文号：汤环管字[2021]39号。该项目分期进行建设，2021年12月，企业完成项目一期工程自主验收。
2024年1月，《汤阴县禹龙节水灌溉科技有限公司编织水带扩建项目环境影响报告表》经安阳市生态环境局汤阴分局审批，审批文号：汤环管字[2024]2号，2024年5月，企业完成自主验收。现有项目编织水带规模为7713万m/a，主要工艺：原料通过吹膜机吹成内膜冷却后，与加工过的丙纶丝编织的水带外网复合后，切割喷墨打卷打包后，即为成品。
随着市场对编织水带需求增大，现企业拟投资200万元，扩建编织水带生产线项目，本项目新增主要设备吹膜机、圆织机，辅助设施依托现有设备，本项目扩建规模为年产6000万米编织水带。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单（国统字[2019]66 

号），项目类别属于 C2923塑料丝、绳及编织品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“二十六、橡胶和塑料制品业29”中第53条“塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。

地理位置及周边环境

项目位于安阳市汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，属于汤阴高新技术产业开发区范围内。

项目西为安阳市康贝儿生物科技有限公司；北为淤泥河，过河为农田；南为阳光大道，过路为河南万庄安阳物流园有限公司；东为农田。项目西距西官庄村680m，东南距夹河村616m、汤伏新城南区723m，东距汤伏新城486m；东北距伏道一街村460m。项目北距淤泥河18m，南距永通河559m。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。地理位置及周边环境见附图。
三、项目组成
本项目主要组成内容见下表。
表2-1  本项目工程内容

项目组成
工程名称

建设内容

备注
主体工程

生产车间
钢构，占地面积7200m2，规格36m×200m×6m，新增吹膜机位于吹膜区
依托现有
编织一车间
钢构，占地面积500m2，规格40m×12.5m×6m，设置25台圆织机
新增，租赁现有
编织二车间

钢构，占地面积500m2，规格40m×12.5m×6m，设置25台圆织机

辅助工程
办公室
利用汤阴县亿燊食品有限公司院内办公楼
依托现有
厕所
利用汤阴县亿燊食品有限公司院内现有水冲式厕所
公用工程

供水
由汤阴高新技术产业开发区供水管网供给
依托现有
供电
由汤阴高新技术产业开发区供电
排水
无生产废水排放；生活废水经化粪池预处理达标后，由市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司
/
供暖
办公区采用空调供暖
/
制冷
办公区采用空调制冷
/

环保工程

废气
吹膜机设置密闭集气罩，吹膜废气和危废间废气经废气管道收集，采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒排放。

新建
废水

生活废水依托亿燊食品厂现有30m3化粪池。

依托现有
生产废水循环使用，不外排。
/
噪声
采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，环保设施风机设施采取消声器、隔声间、基础减振等降噪措施。

/
固废
一般固体废物依托现有10m2一般固废暂存间暂存后，外售废旧物资回收部门；生活垃圾由垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运；危险废物依托现有5m2危废间暂存后，交有资质单位处置。
依托现有
四、主要产品及产能

项目产品为编织水带，扩建后产品产能见下表。

表2-2  本项目扩建后产品产能一览表
产品名称
规格
产量

现有项目
本项目新增
全厂
编织水带
1寸~12寸、50m/100m
7713万m/a

（8707t/a）
6000万m/a（6774t/a）
13713万m/a（15481t/a）
五、主要生产设备
项目扩建后主要生产设备见表2-3。
表2-3  主要生产设备一览表

序号

设备名称
规格
数量
备注
1
吹膜机
230kg/h
4台
现有设备保留
2
圆织机
6.5kg/h
200台
3
水粘机
/
15台
4
收卷机
/
13台
5
封膜机(包装机)
BSP7050
3台
6
喷码机
/
15台
7
倒丝机
/
30台
8
空压机
/
4台
9
打包机
/
2台
10
复捻机
DX321F-450
5台
11
吹膜机
150kg/h
8台

新增设备
12
圆织机
6.5kg/h
50台

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》，环评要求无型号设备不得选用目录中的淘汰落后设备，本项目所有设备均不在淘汰落后设备之列，符合相关政策要求。

设备依托可行性分析：倒丝机、复捻机、水粘机、封膜机（包装机）、收卷机等设备依托现有。

根据企业提供，对于外购大盘的丙纶丝需使用倒丝机进行绕成适用于圆织机的小卷，外购小盘的丙纶丝可直接使用，现有30台倒丝机能够满足全厂要求。

复捻机只对丙纶丝尾线进行处理，项目建成后，共需丙纶丝10870t/a，根据企业提供，丙纶丝尾线约占丙纶丝1/5，为2174t/a，单台复捻机工作能力192kg/台・h，现有5台复捻机，复捻机同时运行时，年工作时间约2265h，能够满足全厂要求。
水粘机设计最大工作能力为1500m/h，考虑到实际运行过程的损耗，按1300m/h计，现有水粘机15台，水粘机同时运行时工作能力19500m/h，项目建成后，全厂规模为年产编织水带13713万m，同时运行年工作时间约7033h，按照最大生产时间计，采用三班制生产，每班8h，能够满足全厂要求。根据生产计划由于订单较少的情况下，生产时间根据实际情况调整。
封膜机（包装机）、收卷机用于成品包装，设备额定生产能力较高，现状生产负荷较低，存在充足产能余量。扩建新增生产规模可完全依托现有设备富余产能消化，不存在设备产能瓶颈，能够保障扩建项目连续、稳定生产。

圆织机单台工作能力6.5kg/h，本项目建成后，全厂共有250台圆织机，同时运行时工作能力1.625t/a，全厂共需丙纶丝10870t/a，圆织机年工作时间约6690h，按照最大生产时间计，采用三班制生产，每班8h，能够满足全厂要求。根据生产计划由于订单较少的情况下，生产时间根据实际情况调整。

综上所述，依托部分现有设备能够满足全厂生产要求。
六、原辅料及资能源消耗

表2-4  本项目扩建后原辅料及能源消耗一览表

序号
类别
名称
用量

备注
现有项目
本项目
扩建后全厂
1

原辅材料
聚乙烯（t/a）
1746
1358
3104
外购、颗粒状，25kg袋装
2
热熔胶颗粒（t/a）
873

680
1553
外购、颗粒状，25kg袋装
3
丙纶丝（t/a）
6114 
4756
10870
外购
4
包装箱

（万个/a）
77.1
60
137.1
外购、汽运
5
黄油（t/a）
0.0066
0.005
0.0116
外购、桶装，机械

润滑保养
6
PE膜（t/a）
3.8

3
6.8
外购，用于成品

包装
7
水性墨水

（瓶/a）
300
200
500
外购、喷码机使用，500mL瓶装
8
资、能

源
电（kWh/a）
33万
20万
53万
集聚区供电
9
水（m3/a）
1572
696
2268
集聚区供水管网
聚乙烯：乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，软化温度为80℃，熔化温度为120℃~160℃。
热熔胶颗粒：是一种可塑性的粘合剂，主要成分为EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物），为白色胶粒，熔化温度160℃~180℃，软化点60℃，热分解温度230～250℃。具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。对涤纶编织材料与聚乙烯有极好附着力，耐水性佳。

丙纶丝：丙纶丝的密度为0.90-0.92g/cm3，在所有化学纤维中是最轻的，比锦纶轻20%，比涤纶轻30%。度高、弹性好，丙纶丝的强度高，干湿强度几乎相等，耐磨性好，回弹性优良，是制造渔网、缆绳的理想材料。
黄油：钙基润滑脂是由天然脂肪酸钙皂（如十二羟基硬脂酸钙）稠化中等粘度润滑油，并添加抗氧化剂、防锈剂等制成的稠厚油脂状半固体润滑材料 。其滴点范围在130~150℃或约为110℃。使用温度范围广，最低使用温度为10℃，最高使用温度为120℃。具有优良的抗水性、机械安定性、氧化安定性和防锈性能。

七、劳动定员及工作制度

企业现有职工15人，本项目新增职工12人，三班制生产，每班工作8h，年工作300天，所有人员均不在厂区食宿。

本项目新增8台吹膜机，设计工作能力为150kg/h，考虑到实际运行过程中损耗，按120kg/h计，吹膜机同时运行时年工作时间2110h。本项目建成后，全厂吹膜机同时运行时年工作时间约2630h。
八、项目平面布局

本项目在现有生产车间内进行扩建，生产车间分区设置原料暂存区、倒丝区、复捻区、吹膜区、编织区、水粘区、包装区等，本项目新增吹膜机位于现有生产车间的吹膜区，新增圆织机位于编织一车间、编织二车间，车间平面布置按照安全生产、工艺流程合理、节约用地的原则进行设计，做到了布置紧凑、分区合理、运输方便。生产线布置合理，物料流向清晰，功能分区明确。本项目车间平面布置见附图。

项目水平衡图
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图2-1  项目水平衡图    单位：m3/a
项目物料平衡图
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图2-2  项目物料平衡图    单位：t/a



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目租赁现有厂房进行建设，施工期建设内容为生产设备安装。施工期环境影响主要为生产设备安装过程中产生的噪声、建筑垃圾，以及施工人员活动产生的生活废水、生活垃圾。施工期工艺简单，不再对其工艺流程进行详细描述。 
二、营运期
1、营运期生产工艺流程

生产工艺流程及产排污环节详见图2-3。
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产污环节示意图图2-3  工艺流程及
工艺简述：

本次扩建项目工艺流程与现有项目一致。

项目原辅料主要为聚乙烯颗粒、热熔胶颗粒、丙纶丝。聚乙烯颗粒、热熔胶颗粒均为外购袋装物料，丙纶丝为打卷封膜后进厂。原辅料在生产车间原料区存放。

上料：外购的原料聚乙烯颗粒、热熔胶颗粒投入料斗内，通过自动上料机真空吸取物料密闭传输进入吹膜机。
吹膜：通过吹膜机将物料加热融化吹膜成薄膜状内膜，使用电加热，吹膜温度控制在170~200℃。
冷却：内膜利用循环水降温定型后打卷备用。

编织：外购丙纶丝，通过倒丝机将大盘丙纶丝绕成适用于圆织机的小卷。外购小盘的丙纶丝可直接使用；根据产品需要，对丙纶丝进行复捻。复捻时，把多根丙纶单丝捻合成股线，使丝线结构均匀，强度增加。之后，利用圆织机对水带外网进行编织，打卷备用。
水粘复合：水带内膜与水带外编织网套合后，在水粘工序复合在一起。水粘机水粘段利用电热丝将水加热到75~ 80℃，将内膜外侧热熔胶熔化。压合时，热熔胶将水带内膜外侧与水带外编织网粘合在一起，打卷形成编织水带。

切割、喷码、封膜、打包：根据订单需要，切割成需要的长度。喷码机喷码，打卷后，使用封膜机封膜，装箱打包后即为成品。
2、营运期产排污环节分析

①废气：内膜吹膜废气、水粘复合废气、喷码废气、封膜废气和危废间废气。
②废水：生活废水；生产废水主要为冷却废水、水粘复合废水。

③噪声：本项目新增噪声源主要为吹膜机、圆织机、环保设施风机等设备运行噪声，源强约为65~85dB(A)。 

④固体废物：废包装、边角料、不合格产品、废活性炭、废催化剂、废水墨瓶、生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业环保手续

2021年11月，企业《汤阴县禹龙科技公司新型包装项目环境影响报告表》经汤阴县环境保护局审批，审批文号：汤环管字[2021]39号。该项目分期进行建设，2021年12月，企业完成项目一期工程自主验收。
2024年1月，《汤阴县禹龙节水灌溉科技有限公司编织水带扩建项目环境影响报告表》经安阳市生态环境局汤阴分局审批，审批文号：汤环管字[2024]2号，2024年5月，企业完成自主验收。
2021年11月19日，企业在全国排污许可证管理信息平台首次申请了排污登记，2024年3月31日，企业变更了排污登记，并取得排污登记回执，登记编号：91410523MA3X668L4F001X。

根据现有项目环评报告、验收报告及实际情况对其污染情况进行分析。

工艺流程

现有项目工艺流程与本项目工艺流程一致，不再重复叙述。
3、污染物治理措施及排放情况

（1）废气
现有项目废气为内膜吹膜废气、水粘复合废气、喷码废气、封膜废气和危废间废气。

吹膜废气经过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放（DA001）；危废间废气引入吹膜废气治理设施处理；水粘复合废气、喷码废气、封膜废气在封闭车间无组织排放。

污染物排放达标分析

①有组织废气

根据2025年10月河南环碳检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：HT202510193）中检测结果，吹膜废气出口非甲烷总烃排放浓度2.23mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）(含2024年修改单)中限值要求：非甲烷总烃60mg/m3；同时满足“塑料制品企业”绩效分级A级要求：非甲烷总烃20mg/m3。
②无组织废气

根据2025年10月河南环碳检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：HT202510193）中检测结果，厂界无组织非甲烷总烃最大浓度0.86mg/m3，厂界无组织颗粒物最大浓度0.294mg/m3。厂界非甲烷总烃、颗粒物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）(含2024年修改单)限值要求：非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3、颗粒物排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162 号）限值要求：厂界非甲烷总烃浓度2.0mg/m3。颗粒物同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）：企业边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3。
（2）废水

现有项目废水主要为冷却废水、水粘复合废水和生活废水。冷却废水经循环水池循环使用；水粘工序复合废水经循环水罐循环使用，不外排。

生活废水依托亿燊食品厂化粪池处理后，排入汤阴天雨污水净化有限公司处理。根据《编织水带扩建项目验收报告》中检测结果，生活废水排放口中pH值7.2（无量纲）、COD浓度47mg/L、BOD5浓度14.6mg/L、SS浓度22mg/L、NH3-N浓度0.358mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
噪声

现有项目产噪设备主要为生产设备及环保设施噪声，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据2025年10月河南环碳检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：HT202510193）中检测结果，现有项目厂界噪声监测结果如下：
表2-5  现有项目厂界噪声检测结果表
采样日期
监测点位
监测时段
监测值dB（A）
标准限值dB（A）
达标情况
2025.10.20
东厂界
昼间
54
65
达标
夜间
42
55
达标

南厂界
昼间
58
65
达标

夜间
46
55
达标

西厂界
昼间
55
65
达标

夜间
44
55
达标

北厂界
昼间

54
65
达标

夜间

43
55
达标

由表可知，现有项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（4）固废

固体废物主要为废包装、边角料、不合格产品、生活垃圾、废水墨瓶、废过滤棉、废活性炭。废包装、边角料、不合格产品收集后一般固废暂存间暂存，外售废旧物资回收部门；生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。废水墨瓶、废过滤棉、废活性炭属于危险废物，在危废间暂存后，定期交有资质单位处置。

4、污染物排放

①环评审批污染物排放情况

现有项目环评未核算生活废水中总磷排放量，本次对其进行核算，生活废水排放量144m3/a，经化粪池处理后，总磷浓度2.5mg/L，经化粪池处理后，总磷排放量0.0004t/a，汤阴天雨污水净化有限公司出水水质总磷0.5mg/L，则总磷排放量0.00007t/a。
现有项目污染物排放量：非甲烷总烃0.7004t/a；出污水处理厂：COD 0.0072t/a、NH3-N 0.00072t/a、TP 0.00007t/a；出厂界：COD 0.0403t/a、NH3-N 0.0043t/a、TP 0.0004t/a。
②实际污染物排放情况

根据现有项目环评核算一期工程满负荷非甲烷总烃实际有组织排放量0.0933t/a。根据编织水带扩建项目验收报告核算非甲烷总烃实际有组织排放量0.2069t/a，75%满负荷情况下，非甲烷总烃实际有组织排放量0.2759t/a。

现有项目满负荷非甲烷总烃实际有组织排放量合计0.3692t/a；根据原环评，未被收集非甲烷总烃排放量0.1295t/a。现有项目非甲烷总烃实际排放量0.4987t/a。
因现有项目生活废水依托亿燊食品厂化粪池，与依托工程生活废水排放无法区分，生活废水排放口水量为亿燊食品厂外排口的水量。因此，不再对现有项目废水总量进行核算。废水实际排放量按照原环评审批的排放量计。
③以新代老削减
按照非甲烷总烃实际有组织排放量0.3692t/a计算，根据原环评，低温等离子+活性炭吸附装置去除效率91%，吹膜废气治理设施改造为活性炭吸附脱附+催化燃烧装置后，去除效率95%，非甲烷总烃有组织排放量0.3692÷（1-91%）×（1-95%）=0.2051t/a，非甲烷总烃以新代老削减量0.1641t/a。
与项目有关的原有环境污染问题

企业现有吹膜废气采用低温等离子+活性炭吸附装置，属于低效治理设施，不能满足当前环保要求，要求吹膜废气治理设施采用高效的废气治理设施，改造为活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，列入本项目验收内容。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

根据《安阳市环境空气功能区划（2021-2025）》，本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准。

根据汤阴县环境质量报告书（2024年度），汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。

表3-1  2024年汤阴县环境空气质量基本污染物监测数据统计表

污染物
年评价指标
评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均
60
10

16.67

达标
NO2
年平均
40 
29

72.5

达标
PM10
年平均
60

81

135

超标
PM2.5
年平均
30

49

163.33

超标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400

35

达标
O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184

115

超标
由上表可知，2024年项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度及CO 24小时平均浓度第95百分位数能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准。PM10、PM2.5年均质量浓度及O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区域。安阳市生态环境保护委员会印发《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（来自安环委〔2026〕1号），进一步改善安阳市环境空气质量情况。

项目VOCs废气主要为吹膜工序及危废间废气，经收集后，采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒排放；项目废气能够达标排放，产生的大气污染物总量进行倍量替代，区域污染物不新增。

二、地表水环境
项目北距淤泥河18m，南距永通河559m，淤泥河下游汇入永通河，永通河下游汇入汤河。根据《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》（来自安环委〔2025〕2号），汤河石辛庄断面规划为Ⅴ类水体。根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》（来自安环委〔2026〕1号），汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据安阳市生态环境局公布的《安阳市市控地表水自动监测》（2024年第1周-第52周）常规监测数据，汤河石辛庄断面监测结果见下表。

 表3-2  2024年汤河石辛庄断面水质监测结果一览表    单位：mg/L
时间

COD

氨氮

总磷

总氮
高锰酸盐指数

2024年1周

16.5
1.278
0.142
12.5
6.6
2024年2周

20.3
1.74
0.193
14.1
7.2
2024年3周

18.9
1.69
0.22
14.2
6.9
2024年4周

16.9
1.12
0.205
13.7
6.8
2024年5周

19.1
0.79
0.178
13.2
6.0
2024年6周

16.7
1.374
0.197
14.7
6.3
2024年7周

14.7
1.73
0.22
15.0
5.7
2024年8周

16.3
1.77
0.253
14.9
6.2
2024年9周

17.2
1.562
0.229
15.0
6.9
2024年10周

17.6
1.37
0.225
14.3
7.3
2024年11周

25.6
1.142
0.244
14.6
8.8
2024年12周

37.1
0.231
0.243
14.8
13.3
2024年13周

33.2
1.04
0.354
12.3
11.0
2024年14周

25.6
0.22
0.199
11.6
7.9
2024年15周

31.8
0.036
0.163
11.0
10.1
2024年16周

29.7
0.122
0.176
10.4
9.4
2024年17周

35.2
0.36
0.196
10.1
11.1
2024年18周

45.8 
0.27 
0.332 
8.8
10.5
2024年19周

30.3 
0.04 
0.178 
8.5
8.3
2024年20周

26.3 
0.04 
0.124 
7.3
8.2
2024年21周

/

/
/

/
/
2024年22周

40.9 
0.05 
0.237 
5.5
10.1
2024年23周

26.9 
0.07 
0.142 
5.9
7.5
2024年24周

33.6 
0.06 
0.176 
5.0
7.9
2024年25周

38.4 
0.39 
0.217 
4.6
9.7
2024年26周

41.4
0.35
0.153
6.08
11.5
2024年27周

50.1
1.252
0.37
6.29
9.4
2024年28周

41.4
1.471
0.48
8.88
10.1
2024年29周

37.7
1.16
0.557
9.63
10.0
2024年30周

49.2
0.75
0.573
7.68
7.9
2024年31周

28.3
0.385
0.357
8.99
7.8
2024年32周

28.0 
0.775
0.411
10.0
8.0
2024年33周

16.9 
1.934
0.456
11.9
8.2
2024年34周

31.8 
1.390 
0.549
11.6
9.7
2024年35周

32.0 
1.160 
0.551
10.5
8.3
2024年36周

28.1 
0.288 
0.407
10.2
7.2
2024年37周

30.0 
1.899 
0.596
10.9
9.6
2024年38周

/
/

/

/
/

2024年39周

27.8 
0.790 
0.352
8.60
10.1
2024年40周

22.4 
1.687 
0.365
8.66
8.8
2024年41周

23.1 
0.394 
0.244
8.04
8.8
2024年42周

28.0 
1.350 
0.491
9.85
10.2
2024年43周

22.7 
1.1 
0.4 
9.0
8.7
2024年44周

24.9 
0.656 
0.312 
8.54
9.2
2024年45周

21.9 
0.364 
0.238 
9.40
8.0
2024年46周

20.0 
0.550 
0.421 
9.40
6.8
2024年47周

15.5 
0.518 
0.340 
10.00
5.7
2024年48周

15.1 
0.855 
0.300 
10.00
3.4
2024年49周

17.6 
1.390 
0.252 
10.00
1.4
2024年50周

19.7 
1.86 
0.368 
10.40
2.2
2024年51周

20.2 
2.79 
0.573 
12.09
3.0
2024年52周

16.2
1.26
0.246
9.94
2.6
平均值

26.9
0.937
0.308
9.97
7.9
Ⅲ类水质标准
20
1.0
0.2
1.0
6
Ⅴ类水质指标
40
2.0
0.4
2.0
15
由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质总氮年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。2024年汤河石辛庄断面水质COD、总磷、总氮、高锰酸盐指数年均值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，氨氮能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
超标原因可能是受到生态流量不足、生活废水、农业面源的污染等影响。随着《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》方案的实施，汤河石辛庄断面的水质将有所改善。

项目生产废水循环使用，不外排；生活废水属于间接排放，通过市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司处理达标后方排入外环境，对区域地表水环境造成的影响很小。
三、声环境

项目位于汤阴高新技术产业开发区，根据声环境质量功能区划原则，本项目所在区域属于声环境3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

根据现场勘查，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。
四、土壤、地下水环境

本项目生产过程不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
五、生态环境
本项目位于汤阴高新技术产业开发区，占地属于工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。



	环境

保护

目标
	一、大气环境

本项目厂址外500米范围内大气环境保护目标如下：
表3-3  大气环境保护目标
类型
敏感点名称

类别
方位
距离m
执行环境标准
大气

环境
伏道一街村
居住区
NE
460
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1

过渡阶段二级标准
汤伏新城
居住区
E
486
二、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

四、生态环境

本项目位于汤阴高新技术产业开发区，占地属于工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气
表3-4  废气污染物执行标准一览表

类别
污染因子
标准限值
名称
有组织废气
非甲烷

总烃
60mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及修改单
20mg/m3
《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级A级企业
厂界

无组织
颗粒物
1.0mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9及修改单
0.5mg/m3
《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）
非甲烷

总烃
4.0mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9及修改单
2.0mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》

（豫环攻坚办[2017]162号）
厂区内无组织
颗粒物
2.0mg/m3
《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）
非甲烷

总烃
厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3，厂房外监控点处任意一次浓度值20mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》中表A.1
生产车间或生产设备边界4.0mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》

（豫环攻坚办[2017]162号）
二、废水
生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，具体见下表。
         表3-5  废水污染物执行标准一览表         单位：mg/L

污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N
总磷
总氮
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

500

300

400

/

/
/
汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求
450
200
200
40
4.5
60
取严
450
200
200
40
4.5
60
三、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；夜间频发噪声最大声级65dB（A）、偶发噪声最大声级70dB（A）。
三、固废
一般固体废物厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。

危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

	总量

控制

指标
	（1）现有项目
现有项目污染物排放量：非甲烷总烃0.4987t/a；出污水处理厂：COD 0.0072t/a、NH3-N 0.00072t/a、TP 0.00007t/a；出厂界：COD 0.0403t/a、NH3-N 0.0043t/a、TP 0.0004t/a。
（2）本项目
本项目污染物排放量：①废气：非甲烷总烃0.3475t/a。
②废水：出污水处理厂：COD 0.0086t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP 0.00009t/a；出厂界：COD 0.0367t/a、NH3-N 0.0034t/a、TP 0.0004t/a。废水污染物总量控制指标以污水处理厂出水浓度进行计算，废水总量：COD 0.0086t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP 0.00009t/a。

（3）以新代老削减

现有吹膜废气治理设施改造后，非甲烷总烃削减量0.1641t/a。

（4）全厂

本项目建成后，全厂污染物排放量：非甲烷总烃0.6821t/a；出污水处理厂：COD 0.0158t/a、NH3-N 0.00162t/a、TP 0.00016t/a；出厂界：COD 0.077t/a、NH3-N 0.0077t/a、TP 0.00047t/a。
新增污染物排放量：非甲烷总烃0.1834t/a，COD 0.0086t/a、NH3-N 0.0009 t/a、TP 0.00009t/a。
表3-6  本项目扩建前后污染物排放变化情况一览表

类别
污染物
现有工程排放量t/a
本项目

排放量t/a
“以新带老”削减量t/a
扩建后全厂排放量t/a
污染物

排放增减量t/a
废气
非甲烷总烃
0.4987
0.3475

0.1641
0.6821
+0.1834
废水
COD
0.0072

0.0086

0
0.0158

+0.0086
NH3-N
0.00072

0.0009

0
0.00162

+0.0009
TP
0.00007

0.00009

0
0.00016

+0.00009
（5）总量替代
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）要求，挥发性有机物污染物需进行2倍削减替代，废气污染物倍量替代指标：非甲烷总烃0.3668t/a。废水污染物等量替代指标：COD 0.0086t/a、TP 0.00009t/a。

本项目使用使用汤阴县色非家具厂关闭项目VOCs减排削减量，安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量。以上减排削减量满足本项目替代要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在现有厂房进行建设，施工期建设内容为生产设备安装，施工期环境影响主要为生产设备安装过程中产生的噪声、建筑垃圾，以及施工人员活动产生的生活废水、生活垃圾。
本项目施工过程产生的建筑垃圾较少，集中堆放后及时清运，不会对周围环境产生不利影响。施工噪声会对周围环境产生一定影响，但会随施工期的结束而结束。本项目施工期较短，禁止夜间施工，因此施工期环境影响可接受。

施工人员活动产生的生活废水经化粪池预处理达标后，经市政管网进入汤阴天雨污水净化有限公司；生活垃圾使用垃圾桶收集，由环卫清运处置。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废水

1.1污染源核算

项目废水为生产废水和生活废水。

（1）生产废水
①冷却废水
冷却用水包括吹膜机设备冷却和吹膜后内膜冷却用水。

项目吹膜机运行过程中需采用水进行间接冷却，产生的冷却废水依托现有1座10m3循环水池暂存，循环使用，不外排，定期补充损耗。依据企业资料，吹膜机设备冷却用水补给水量约0.5m3/d、150m3/a，参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB_T50050-2017）“5补充水处理”蒸发水量公式为：循环水量Qe=k×Δt×Qr，Qr为补充水量，20℃蒸发损失系数k为0.0014，则循环水量5357m3/a。
吹膜后内膜使用水进行冷却，冷却废水进入1.2m3循环水池，每台吹膜机配套1座循环水池，共配套8座循环水池容积共9.6m3，循环水池循环使用，不外排。依据企业提供，内膜冷却用水补给量约0.1m3/d、30m3/a，经计算循环水量1071m3/a。
②复合废水
根据企业提供，复合工序新增补给量约1m3/d、300m3/a，复合废水依托现有2座10m3循环水罐循环使用，不外排，经计算循环水量10714m3/a。
（2）生活废水
本项目新增职工12人，均不在厂区食宿，使用水冲式厕所，不设洗浴设施。参照《安阳市用水定额》（试行）中办公楼（集中上下水、公共卫生间），用水系数按照60L/p·d。项目年工作时间300天，则生活用水量为0.72m3/d、216m3/a。废水产生系数取80%，则生活废水产生量为0.576m3/d、172.8m3/a。

1.2治理措施

项目吹膜机设备冷却废水共用1座10m3循环水池暂存，循环使用，不外排；内膜冷却废水使用8座循环水池容积共9.6m3，循环水池循环使用，不外排。
项目生活废水依托亿燊食品厂厂区内现有30m3化粪池进行预处理，生活废水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司处理。

1.3废水排放信息
根据《给水排水设计手册第5册城镇排水(第三版)》，类比项目一般生活废水中浓度水质：COD 250mg/L，BOD5 100mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 20mg/L，总磷2.5mg/L，总氮30mg/L。本项目新增废水量较小，依托亿燊食品厂厂区内现有30m3化粪池，不会对其运行造成影响。化粪池处理效率按照COD 15%，BOD5 9%，SS30%，NH3-N 3%。经化粪池预处理后，污染因子浓度为COD 212.5mg/L，BOD5 91mg/L，SS 140mg/L，NH3-N 19.4mg/L。

经对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求(COD≤450mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤40mg/L、总磷≤4.5mg/L、总氮≤60mg/L)，项目废水中污染物排放浓度可以满足要求。

表4-1  废水中污染因子的产排情况一览表
项目
产生
浓度
产生量
化粪池处理效率
化粪池处理后浓度
化粪池处理后排放量
污水处理厂处理后排放浓度
污水处理厂处理后排放量
COD

250

0.0432
15%
212.5

0.0367
50
0.0086
BOD5
100

0.0173
9%
91

0.0157
10
0.0017
NH3-N

20

0.0035
3%
19.4

0.0034
5
0.0009
SS

200

0.0346
30%
140

0.0242
10
0.0017
总磷
2.5
0.0004
—
2.5
0.0004
0.5
0.00009
总氮
30
0.0052
—

30
0.0052
15
0.0026
注：浓度单位：mg/L，产排量单位：t/a

表4-2  废水排放口基本情况一览表
废水类别
污染物

种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
地理坐标
编号
工艺
生活废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
汤阴天雨污水净化有限公司
间接排放
TW001（依托现有）
化粪池
DW001（依托现有）
E114°24′16.70″

N35°52′56.40″
1.4治理措施可行性分析

生活废水依托亿燊食品厂厂区内现有30m3化粪池预处理后，通过市政污水管网进入汤阴天雨污水净化有限公司处理。
（1）依托现有化粪池可行性

企业使用化粪池为亿燊食品厂厂区内现有30m3化粪池，化粪池主要收集亿燊食品厂厂区内汤阴县亿来富食品加工坊、零散租赁散户及本企业生活废水，现有职工约20人，生活废水排放量约288m3/a（0.96m3/d），本企业生活废水排放量约317m3/a（1.057m3/d），生活废水排放量2.017m3/d，化粪池容积30m3，化粪池容积远大于生活废水日排放量，依托现有化粪池符合环保要求。化粪池已进行防渗处理，正常情况下不会对周围环境造成影响。
（2）依托污水处理厂可行性

a.收水范围

汤阴天雨污水净化有限公司收水内容主要为汤阴县产业集聚区内的工业企业废水和职工生活废水，具体为京港澳高速以东，精忠路—扁鹊路—302省道—集聚区东边界—汤伏路—惠民街—兴隆路—精忠路—京广高铁—复兴大道—工经一路—振兴大道—金秋路—淤泥河—京港澳高速合围区域。

项目位于汤阴县伏道镇阳光大道路北亿燊食品院内，属于汤阴高新技术产业开发区（原汤阴县产业集聚区）范围内。经核实，项目区域已铺设污水管网，生活废水经处理后排入汤阴天雨污水净化有限公司。

b.水质分析
污水处理厂排水：2018年3月，《汤阴县产业集聚区基础设施建设项目（工业污水处理厂项目）环境影响报告书》经安阳市环境保护局审批（安环建书〔2018〕5号）。

汤阴天雨污水净化有限公司位于汤阴县城关镇食品工业园工横二路东段北侧，污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经孔村沟排入永通河，最终汇入汤河。

污水处理厂进水：本项目外排废水为生活废水，水质简单、生化性较好，无有毒有害的特征水污染物，经化粪池预处理后，外排出厂废水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及汤阴天雨污水净化有限公司收水水质标准。

c.水量分析

汤阴天雨污水净化有限公司处理规模为2万m3/d，目前接管污水量约为1.6万m3/d，本项目新增外排废水量为0.576m3/d，约占剩余处理水量能力的0.0144%，所占水量比例较小，汤阴天雨污水净化有限公司可以接纳本项目外排废水。

综上所述，项目生活废水排入汤阴天雨污水净化有限公司合理可行。废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行处理后达标排放，本项目对地表水环境影响很小。
1.5废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），仅有生活污水排放且纳管排放的企业，可不对生活污水进行监测。

废气

项目使用聚乙烯、热熔胶颗粒均为塑性颗粒，不使用粉状物料。物料通过自动上料机真空抽取上料，不涉及粉状物料，上料过程中颗粒物产生量很少，不再定量分析。

物料运输采用国五及以上车辆或新能源车辆，车辆行驶过程可能产生的扬尘，厂区道路及车间内地面硬化，同时定时对道路清扫洒水，减少车辆运输扬尘，颗粒物产生量很少，不做定量分析。

本项目废气主要为：内膜吹膜废气、水粘复合废气、喷码废气、封膜废气和危废间废气。
2.1废气产排及治理情况
①内膜吹膜废气
a.本项目

项目吹膜过程加热温度未达到原料的分解温度，因此，在加热过程中无分解废气产生，但其在受热的情况下，原料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《292塑料制品行业系数手册》，吹膜产品为塑料薄膜时，挥发性有机物产生系数为2.50kg/t-产品，一般固废3.0kg/t-产品，聚乙烯和热熔胶颗粒用量共计2025.772t/a。吹塑工序内膜产量约2014.6911t/a，则吹膜工序VOCS（以非甲烷总烃计）产生量5.0367t/a，吹膜机年工作时间2110h。
治理措施：每台吹膜机挤出口上方均设置密闭罩，共设置8个密闭罩，密闭罩收集效率不低于98%，采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒排放。活性炭吸附使用蜂窝状吸附剂且加大活性炭装填量并降低气体流速，提升活性炭吸附装置处理效率，催化燃烧室采用电加热方式，燃烧温度在300~400℃。废气经活性炭吸附脱附浓缩后，在催化床可维持自燃，不用外加热，燃烧后的尾气排入大气。
每台吹膜机仅保留0.45m×0.45m出料口，为确保封闭空间处于负压，出料口控制风速取1.5m/s，则吹膜废气量为8748m3/h，考虑到管道传输过程中的损失，本项目新增吹膜废气量取9000m3/h，现有项目吹膜废气量为5400m3/h，废气量合计14900m3/h，本次对现有项目废气治理设施进行改造，改造后本项目吹膜废气与现有项目共用1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，废气治理设施设计风量15000m3/h。废气处理效率不低于95%。
非甲烷总烃收集量4.936t/a，经处理后，有组织非甲烷总烃排放量0.2468t/a。
未被集气罩收集的部分作为无组织排放，非甲烷总烃排放量0.1007t/a。

b.现有项目
本次对现有项目吹膜废气环保设施进行改造，与本项目共用1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置。根据原环评，吹膜工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量6.4726t/a。吹膜废气采用密闭罩收集，密闭罩收集效率98%，非甲烷总烃收集量6.3431t/a，未被收集非甲烷总烃0.1295t/a。

c.全厂
考虑到吹膜机实际运行过程中损耗，本项目建成后，吹膜机同时运行时年工作时间约2630h。吹膜废气产生量合计11.5093t/a，密闭罩收集效率98%，非甲烷总烃收集量11.2791t/a，处理前产生浓度286mg/m3，废气处理效率不低于95%，有组织非甲烷总烃排放量0.564t/a，排放速率0.21kg/h，排放浓度14mg/m3。
未被收集非甲烷总烃0.2302t/a，排放速率0.09kg/h。在封闭车间内无组织排放。
②水粘复合废气

水粘复合工序通过75~ 80℃热水将外侧热熔胶熔化。热熔胶加热熔化温度较低，不会热分解。水粘复合工序产生的有机废气很少，不再进行定量分析，在封闭车间内无组织排放。
③喷码废气
项目喷码机使用水性墨水，使用量较小，且间歇喷码，喷码过程中产生少量VOCs，产生量很小，不再定量分析，在封闭车间内无组织排放。

④封膜废气

封膜机主要用于成品包装，封膜机运行温度约180℃，使用PE膜。PE热分解温度在300℃以上。封膜机运行温度低于PE热分解温度，且用量较少，不再定量分析。在车间内无组织排放。
⑤危废间废气

危废间设置引气管道，将危废间废气引入吹膜工序废气治理设施进行处理。危废间废气很少，不再对其进行定量分析。
2.2环保措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122-2020)附录A中表“A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术”，塑料板、管、型材制造非甲烷总烃废气可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目有机废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，符合可行技术要求。
2.3达标排放情况

①有组织废气达标分析
本项目建成后，吹膜废气经收集治理后，通过15m高排气筒排放，排放浓度14mg/m3。非甲烷总烃排放量0.7942t/a，单位产品非甲烷总烃排放量约0.17kg/t。能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）(含2024年修改单)中限值要求：非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“塑料制品企业”绩效分级A级要求：非甲烷总烃20mg/m3。
②无组织废气达标分析

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式进行环境影响预测。厂界废气污染物贡献值为无组织废气污染物和有组织废气污染物在厂界的浓度叠加值。本次预测污染物最大落地浓度，叠加后估算厂界浓度值。由估算结果可知，本项目建成后，非甲烷总烃落地浓度最大值为0.091mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）(含2024年修改单)限值要求：厂界非甲烷总烃4.0mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）限值要求：厂界非甲烷总烃浓度2.0mg/m3。
表4-3  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
产污环节
污染物种类
产生量
收集量

排放形式

治理设施
排放口名称

风量
收集效率

治理

工艺

去除

效率

是否为可行性技术

吹膜
非甲烷总烃

11.5093
t/a
11.2791

t/a
有组织
15000

m3/h
98%

活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒
95%
是
吹膜废气排放口
/
0.2302

t/a
无组织
/
/

车间密闭
/
/
/
表4-4  废气排放口设置一览表

排放口名称
污染物种类
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放

量t/a
排放口基本情况
排放标准
高度

m
内径

m
温度
编号
类型
地理坐标

名称
限值
吹膜废气排放口
非甲烷总烃
14
0.21
0.564
15
0.6
30℃
DA001
一般

排放口
E114°24′40.52″

N35°52′58.18″
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)(含2024年修改单)
60mg/m3
塑料制品企业绩效

分级A级要求
20mg/m3
表4-5  大气无组织排放信息

产污环节
污染物种类
排放量
排放速率
排放标准
名称
限值
吹膜
非甲烷总烃

0.2302
t/a
0.09
kg/h

《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015)

(含2024年修改单)
厂界4.0mg/m3
豫环攻坚办[2017]162号
厂界2.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排 
放控制标准》 

（GB37822-2019）
厂房外20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）
厂房外6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）
2.4监测要求
项目属于塑料制品业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），年产1万吨及以上塑料丝、绳和编织品制造2923属于简化管理，项目建成后，编织水带年产15481t，属于简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中相关要求开展监测。
表4-6  大气污染物监测要求

监测点位

监测因子

监测方式

监测频次

吹膜废气排放口（DA001）
非甲烷总烃
手工
1次/半年
厂界

非甲烷总烃、颗粒物
手工
1次/年
2.5非正常情况污染物排放情况
非正常情况包括生产设施开停机非正常工况及废气处理装置非正常运行。 

①生产设施开停机非正常工况 

本项目生产设备开停机时，污染物产生量较少，为非正常工况。评价要求，每次开启生产设备前，需提前开启污染物治理设施，保证污染物治理设施正常运行后再开启生产设备；每次关闭生产设备后，需继续保持污染物治理设施正常运行，待生产设备不再产生污染物时，方可关闭污染物治理设施，从而使得项目生产设备产生的污染物能够达标排放。

②废气处理装置非正常运行 

废气处理装置非正常运行主要为生产过程中废气治理设施故障无法正常运行情况，达不到应有效率或废气治理设施失效，以无法正常运行情况下核算非正常情况污染物排放情况，见表4-7。

表4-7  非正常排放情况表

污染源
非正常排放原因
污染物
非正常

排放浓度
(mg/m3)
非正常排放速率(kg/h)
单次持续时间/h
排放量(kg)
年发生频次/年
应对措施
吹膜
活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理故障
非甲烷总烃

286
4.29
1
4.29
1次/年
停产，及时检修
2.6大气环境影响结论
根据上述分析可知，本项目建成后，吹膜废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒能够达标排放，对周边环境影响较小。

三、噪声

3.1噪声源强及排放强度

本项目新增噪声主要为吹膜机、圆织机、环保设施风机等运行噪声，噪声源强在65~85dB(A)，企业选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，生产设备全部安装在车间内，采用基础减振、厂房隔声等降噪措施，环保治理设施风机设置基础减振、安装消声器并设置在隔声间内。

现有项目噪声主要为吹膜机、圆织机、水粘机、封膜机、喷码机、倒丝机、空压机、打包机、复捻机等生产设备运行噪声，噪声源强在65~80dB(A)。生产设备全部安装在车间内，采用基础减振、厂房隔声等降噪措施。

本项目新增设备噪声值见表4-8。
表4-8  本项目新增主要噪声设备一览表dB(A)

序号
噪声设备
产生强度
数量
持续时间

降噪措施
1
吹膜机
80
8台
2110h/a

基础减振+厂房隔声
2
圆织机
65
50台
6690h/a

3
环保设施风机
85
1台
2630h/a
基础减振、消声器、隔声间
3.2噪声达标分析

考虑圆织机数量多，布置分散，但噪声源强较小，经基础减振后更小，趋于接近或低于区域背景噪声值，可忽略其对厂界的噪声贡献值。按照现有项目与本项目新增设备噪声贡献值叠加后，进行噪声达标分析。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为：

①使用室内声源预测模型，计算出某个室内声源靠近围护结构处的A声级；

②使用插入损失计算模型，计算出室内声源在围护结构外贡献的A声级；

③使用室外扩散模型，计算对预测点位贡献值。

预测并给出厂界噪声最大值及位置。
表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

源强

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

建筑物插入

损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
距离

1

生

产

车

间

吹膜机1
80
5.2
-79
1.2
7.7
17.4
30.0
180.6
62.5
62.3
62.2
62.2
26.0
36.5
36.3
36.2
36.2
1
2

吹膜机2

80

5.4
-75.3
1.2
7.8
21.1
29.9
176.9
62.5
62.2
62.2
62.2
26.0

36.5
36.2
36.2
36.2
1

3

吹膜机3

80

5.9
-72
1.2
7.6
24.5
30.2
173.6
62.5
62.2
62.2
62.2
26.0

36.5
36.2
36.2
36.2
1

4

吹膜机4

80

6.4
-68.1
1.2
7.4
28.4
30.4
169.7
62.6
62.2
62.2
62.2
26.0

36.6
36.2
36.2
36.2
1

5

吹膜机5

80

7.1
-64.5
1.2
7.0
32.1
30.9
166.0
62.6
62.2
62.2
62.2
26.0

36.6
36.2
36.2
36.2
1

6

吹膜机6

80

6.8
-60.3
1.2
7.7
36.2
30.3
161.8
62.5
62.2
62.2
62.2
26.0

36.5
36.2
36.2
36.2
1

7

吹膜机7

80

6.8
-56.5
1.2
8.0
40.0
30.0
158.0
62.5
62.2
62.2
62.2
26.0

36.5
36.2
36.2
36.2
1

8

吹膜机8

80

7.1
-52.6
1.2
8.0
43.9
30.1
154.1
62.5
62.2
62.2
62.2
26.0

36.5
36.2
36.2
36.2
1

9

隔声间

环保设施风机

85

5
-97.7
1.2
1.0
1.0
1.1
0.5
92.6
92.6
92.6
92.8
26.0

66.6
66.6
66.6
66.8
1

表4-10  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测

方位

最大值点空间相对位置m

时段

本项目

贡献值dB(A)

现有工程贡献值dB(A)
叠加值dB(A)
标准

限值dB(A)

达标

情况

X

Y

Z

东侧

19.7
-66.4
1.2
昼间

40.5
54
54.2
65
达标

19.7
-66.4
1.2
夜间

40.5
42
44.3
55
达标

南侧

16.6
-107.2
1.2
昼间

31
58
58.0
65
达标

16.6
-107.2
1.2
夜间

31
46
46.1
55
达标

西侧

-30.4
-66.2
1.2
昼间

30.6
55
55.0
65
达标

-30.4
-66.2
1.2
夜间

30.6
44
44.2
55
达标

北侧

31.7
104.2
1.2
昼间

9.2
54
54.0
65
达标

31.7
104.2
1.2
夜间

9.2
43
43.0
55
达标

由表可知，本项目建成后，各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。
3.3监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的有关规定，项目噪声监测要求如下。

表4-11  本项目噪声监测要求一览表

噪声监测

点位
监测内容
监测周期
监测频次
执行标准
厂界四周外1m

等效声级
1天(昼、夜间各一次)

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
最大声级
1天

(夜间一次)

1次/季度，夜间频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测
四、固体废物

项目圆织机设备使用过程中使用黄油进行润滑保养，使用量较少，在运行过程中自然损耗，不产生废黄油。
本项目固体废物：废包装、边角料、不合格产品、废活性炭、废催化剂、废水墨瓶、生活垃圾。其中废水墨瓶、废活性炭、废催化剂属于危险废物，其他属于一般固体废物。
4.1一般固体废物
废包装：外购聚乙烯、热熔胶颗粒均为袋装，用量共计2038t/a。单袋原料25kg，合计81520袋/a。单个包装袋重量约150g，则产生的废包装12.228t/a。
边角料、不合格产品：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《292塑料制品行业系数手册》，塑料薄膜一般固废产生系数3.0kg/t-产品。吹塑工序内膜产量约2014.6911t/a，产生的边角料、不合格产品约6t/a。
生活垃圾：本项目职工12人，生活垃圾每人每天按0.5kg计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a，由垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。

废包装、边角料、不合格产品收集后依托现有10m2一般固废暂存间暂存后，外售废旧物资回收部门。
4.2危险废物
废水墨瓶：喷码工序产生废水墨瓶，则废水墨瓶产生量为0.01t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），废水墨瓶属于“HW49其他废物”，危废代码：900-041-49“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。
废活性炭：“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”所用活性炭经吸附挥发性有机废气达到饱和后，在装置内部经自动控制阀门进行反吹脱附，脱附后活性炭则能够继续使用，但实际使用过程中会有少量小分子物质吸附进入活性炭而难以脱附，随着使用时间增长而不断积累导致活性炭吸附能力降低，则需更换活性炭。使用蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例为1:5000，项目废气处理设施风量为15000m3/h，则吸附箱内活性炭填充量应不低于3m3，按照活性炭填充量3m3计，活性炭密度0.5g/cm2，则活性炭填充量为1.5t。

活性炭吸附脱附后可反复使用，但每次再生后孔隙结构会因高温结焦会出现一定程度堵塞，吸附容量随之衰减。本项目采用蜂窝活性炭，平均每6d进行一次再生，整体更换周期为1年，则废活性炭产生量为1.5t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49其他废物”，危废代码：900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”。

废催化剂：催化燃烧装置内装填催化剂，成分主要为钯、铂等贵金属，每3年更换一次，废催化剂产生量约为0.5t/次。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于“HW50废催化剂”，危废代码为900-049-50“机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂”。

危险废物使用密闭容器分类收集，依托厂区1座5m2危废间，危废分区储存，并设置围堰，定期交由有资质单位处置。

表4-12  本项目一般固废产生、处理处置情况
序号

固废名称

类别
产生环节

物理

性状

产生量t/a

利用或

处置量t/a

贮存

方式

利用处置方式

和去向

1
废包装
第Ⅰ类一般工业固体 

废物

原料包装
固态
12.228
12.228
依托现有一般固废间
外售废旧物资回收部门

2
边角料、不合格产品
吹膜
固态
6
6
3
生活垃圾
生活垃圾
职工生活

固态
1.8
1.8
垃圾桶
环卫部门定期清运

表4-13  危险废物汇总表
产生

环节
危险废物

名称
危险废物类别
危险废物

代码

产生量
形态
主要

成分
有害

成分
危险

特性
喷码
废水墨瓶
HW49
900-041-49

0.01t/a
固态
水性油墨
有机溶剂等

T
废气治理设施
废活性炭

HW49
900-039-49
1.5t/a
固态
活性炭、挥发性有机气体
挥发性有机气体
T
废催化剂
HW50
900-049-50

0.5t/次
固态
贵金属
贵金属
T
表4-14  危险废物贮存场所（设施）基本情况

贮存场所名称
危险废物

名称
危险废物类别
危险废物

代码

位置
占地面积
贮存能力
贮存

方式
贮存

周期
危废暂存间
废水墨瓶
HW49
900-041-49
生产车间外东南侧
5m2
5t
使用密闭容器收集
1年
废活性炭
HW49
900-039-49
废催化剂
HW50
900-049-50
4.3固废暂存措施分析
1）一般固体废物贮存要求
本项目依托现有10m2一般固废暂存间，设置一般固体废物标识牌，要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，要求做到以下几点要求：
①对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物；
②建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；
③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物；
④应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、 流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
2）危险废物贮存要求
本项目依托现有的1座5m2危废暂存间，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施：
①危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
②危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；
③设有安全照明设施和观察窗口，暂存间配有防护服及工具；
④危险废物贮存设施设置警示标志，暂存区周围设置围堰；
⑤危废暂存间设置集气装置，引至有机废气处理装置对废气进行处置；
⑥危废暂存间安排专人进行管理，禁止无关人员进入；
⑦做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称。危险废物环境管理台账按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）中相关要求，保存期限不得少于五年。

危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危 

险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 
综上所述，项目固废均能够综合利用或合理处置，对环境影响较小。
五、地下水、土壤
本项目生产废水循环使用，不外排，生活废水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。循环水池、化粪池做好防渗后，基本不会产生废水污染地下水和土壤的现象。

项目营运期对地下水、土壤的污染主要为危险废物暂存期间管理不当会对地下水、土壤造成污染。可能发生渗漏的区域包括危废暂存间，建设单位采取分区防控措施，危废暂存间作为重点防渗区，生产车间作为一般防渗区，采取相应的防渗措施，防渗措施满足相关规定的防渗要求，阻断各污染物污染土壤的途径。同时制定土壤、地下水污染防治管理制度，加强生产过程中的管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。
六、生态
本项目位于汤阴高新技术产业开发区，占地属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目不进行生态影响分析。
七、环境风险

（1）环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）等文件，对比项目原辅料、产品及三废污染物等，涉及风险物质、存储量及分布情况见下表。
表4-15  项目涉及到的风险物质一览表

类别
风险物质
危险成分
最大存储量(t)
临界量(t)

Q值
分布情况
原辅料
水墨
有机溶剂等
0.0075
50
0.00015
在线设备量
三废

污染物
废水墨瓶
危险废物
0.01
50
0.0002
密闭容器收集，危废间暂存
废活性炭
1.5
50
0.03
废催化剂
0.5
50
0.01
合计
0.04035
/
由上表可知，Q 值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险评价工作等级为简单分析。

项目涉及的环境风险主要为水墨泄漏、危险废物泄漏及厂区火灾爆炸次生衍生污染周边环境。

（2）影响途径
水墨用量较少，通常即买即用，主要为喷码机设备在线储存量，泄漏后主要在设备内部中，不会对周边环境造成影响。
厂区内危险废物泄漏，随雨水流出厂区，可能污染区域水和土壤环境。

车间内物料遇明火可能发生火灾爆炸，产生的废气会污染区域环境空气，事故废水直接流出厂区，污染周边水环境和土壤环境。

（3）环境风险防范措施

为尽量避免突发环境事件的发生，企业应采取的风险防范措施具体如下：

①危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝；暂存间地面与裙脚采取表面防渗措施；暂存区周围设置围堰。

②厂区内发生火灾爆炸事件，立即使用消防器材进行灭火，同时上报政府及环保部门请求支援，生产车间门口设置挡板防止事故废水流出车间；同时关闭雨水总排口，控制事故废水在厂区内。

③车间内应配备堵漏设施、消防器材、个人防护用品等应急物资，杜绝明火，针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，定期组织职工培训，加强职工的防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生；并对相关人员进行应急培训和演练，一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。
④按照《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，强化对固体废物的管理，相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，企业应启动相应防控措施，若有必要可转移至其他具有防护条件的地点贮存。

（4）三级环境风险防控措施 

企业设置三级防控体系，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 

a.一级防控：企业自身防控。在厂区合围的雨水管网末端，设置下水道阻流袋等封堵设施。当事故废水量较少时，可将其拦截在较小范围内，并通过降解、沉淀等处理方式，经检测分析后，确定相应的废水处置方案。

b.汤阴高新技术产业开发区风险防控。主要依托开发区的雨水管网及相关封堵设施。在风险事故发生且一级防控措施无法满足需求时，对开发区雨水管网总排口以及地表散排口进行封堵，将污染控制在汤阴高新技术产业开发区内部，防止事故废水外流。建议汤阴高新技术产业开发区设置集中式的事故收集池，并配备相应的切换阀门，以确保具备足够的事故废水容量，同时加强日常管理与维护。 

c.汤阴县风险防控。若汤阴高新技术产业开发区的风险防控措施失效，导致事故废水流出开发区外，应立即汤阴县突发环境事件应急预案。开发区雨水排水系统需配备防止事故废水进入的阀（闸）等设施，雨水外排口也应安装截断阀（闸），以确保在紧急情况下能够迅速切断事故废水的外排通道。 

在事故状态下，产生的事故废水通常会流入雨水管网系统或地表低洼区域。为此，必须做好收集、导流、拦截等措施，严防污染介质外流扩散，避免造成水体、土壤的大面积污染。对截流后的废水，应依据其水质情况，确定中和、降解、沉淀等处置措施，事故废水经处理达标后方可排放。
（5）环保设施安全生产措施
根据安阳市生态环境局关于印发《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》的通知的要求，建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。

①企业应制订企业环保设施安全生产制度，将环保设施安全生产纳入全厂安全生产管理制度。

②企业应定期对员工进行环保设施安全生产培训，提高员工安全生产意识，严格按照环保设备及设施操作规程进行规范操作。

③企业应加强对废气等环保治理设施的安全检查，定期进行维护保养，减少环保设施安全事故的发生概率。强化机械、电气、温度等方面的安全风险防范措施。加强对风机等转运设备的防护管理，并设置安全警示标识。

综上，本项目在生产中落实各项风险防范措施，可以把环境风险控制在最低范围，达到可以接受的水平。因此，项目的环境风险可控。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	吹膜废气

排放口（DA001）
	非甲烷

总烃
	吹膜废气经密闭罩收集+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒排放；危废间密闭，危废间废气引入吹膜废气治理设施内处理
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）(含2024年修改单)、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）“塑料制品企业”A级企业要求

	
	无组织（水粘复合、喷码、封膜）
	非甲烷

总烃
	封闭车间内作业
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）(含2024年修改单)、豫环攻坚办﹝2017﹞162号、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	
	无组织（上料、车辆运输）
	颗粒物
	上料在封闭车间内作业；厂区道路及车间内地面硬化，同时定时对道路清扫洒水
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、安环攻坚办[2019]196号

	地表水环境
	职工生活
	生活废水
	依托亿燊食品厂内现有30m3

化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司
进水水质要求

	
	吹膜
	设备冷却废水
	8座1.2m3循环

水池
	循环使用，不外排

	
	
	内膜冷却废水
	10m3循环水池（依托现有）
	

	
	水粘
	复合废水
	2座10m3循环水罐（依托现有）
	

	声环境
	生产设备及环保设施风机
	等效声级、最大声级
	生产设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，环保设施风机设施采取消声器、隔声间、基础减振等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	固体废物包括：废包装、边角料、不合格产品、废活性炭、废催化剂、废水墨瓶、生活垃圾。废包装、边角料、不合格产品收集后依托现有一般固废暂存间暂存，外售废旧物资回收部门；生活垃圾由垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运；废水墨瓶、废活性炭、废催化剂依托现有危废暂存间暂存后，交有资质单位处置。 

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防控措施，危废暂存间作为重点防渗区，生产车间作为一般防渗区，采取相应的防渗措施，防渗措施满足相关规定的防渗要求，阻断各污染物污染土壤的途径。同时制定土壤、地下水污染防治管理制度，加强生产过程中的管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。

	生态保护

措施
	  本项目位于汤阴高新技术产业开发区，占地属于工业用地，用地范

围内无生态环境保护目标。

	环境风险

防范措施
	①危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝；暂存间地面与裙脚采取表面防渗措施；暂存区周围设置围堰。

②厂区内发生火灾爆炸事件，立即使用消防器材进行灭火，同时上报政府及环保部门请求支援，生产车间门口设置挡板防止事故废水流出车间；同时关闭雨水总排口，控制事故废水在厂区内。

③车间内应配备堵漏设施、消防器材、个人防护用品等应急物资，杜绝明火，针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，定期组织职工培训，加强职工的防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生；并对相关人员进行应急培训和演练，一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。

④按照《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，强化对固体废物的管理，相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，企业应启动相应防控措施，若有必要可转移至其他具有防护条件的地点贮存。

⑤企业设置三级防控体系，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。

	其他环境

管理要求
	严格落实项目竣工环境保护“三同时”管理要求；

本项目投运前办理排污许可相关手续，按要求开展自行监测；

规范化排污口设置，成立环保机构，建立环保管理制度，并落实到人。


六、结论
	综上所述，汤阴县禹龙节水灌溉科技有限公司扩建编织水带生产线项目建设符合相关规划和当地环境管理的要求。项目选址可行。在企业采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
(t/a)
	现有工程

许可排放量

②(t/a)
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
(t/a)
	本项目

排放量（固体废物产生量④
(t/a)
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤(t/a)
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
(t/a)
	变化量

⑦(t/a)

	废气
	非甲烷总烃
	0.4987
	0.7004
	
	0.3475
	0.1641
	0.6821
	+0.1834

	废水
	COD
	0.0072
	
	
	0.0086
	0
	0.0158
	+0.0086

	
	NH3-N
	0.00072
	
	
	0.0009
	0
	0.00162
	+0.0009

	
	TP
	0.00007
	
	
	0.00009
	0
	0.00016
	+0.00009

	一般工业

固体废物
	废包装
	15.714
	
	
	12.228
	0
	27.942
	+12.228

	
	边角料、不合格产品
	7.7672
	
	
	6
	0
	13.7672
	+6

	危险废物
	废水墨瓶
	0.015
	
	
	0.01
	0
	0.025
	+0.01

	
	废活性炭
	16.7142
	
	
	1.5
	16.7142
	1.5
	-15.2142

	
	废催化剂
	0
	
	
	0.5t/次
	0
	0.5t/次
	+0.5t/次


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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