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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产3500万米高分子物理合成圆周编织水带改建项目

	项目代码
	2607-410523-04-01-953614

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号

	地理坐标
	（东经114度21分15.711秒，北纬35度53分48.950秒）

	国民经济

行业类别
	C2922 塑料板、管、型材制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29中第53塑料制品业292

	建设性质
	□新建（迁建）

 eq \o\ac(□,√)改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2607-410523-04-01-953614

	总投资（万元）
	200.00
	环保投资（万元）
	10.00

	环保投资占比（%）
	5.0%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》；
规划园区名称：汤阴县产业集聚区；
审批机关：河南省发展和改革委员会；

审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）。

根据《河南省人民政府关于公布河南省开发区名单的通知》（豫政〔2022〕35号），汤阴县产业集聚区目前已整合更名为“汤阴高新技术产业开发区”。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》；

审查文件名称：河南省环境保护厅《关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》；

审查部门：河南省环境保护厅；

审查文号：豫环函（2017）251号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》相符性分析

根据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》的相关内容，集聚区基本情况如下：
1、规划范围

东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道、南至制造四路向东至1.5公里向北取直接晋豫鲁铁路大通道、北至工横三街-精忠路-302省道一线，规划面积23.4平方公里。其中，建成区6.7平方公里，发展区7平方公里、控制区9.7平方公里。
2、主导产业
以食品加工为主导产业、以医药产业为战略产业。其中，食品产业重点发展农副食品加工业和食品制造业，适当发展酒、饮料和精制茶制造业。生物医药重点发展中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料、医药用品制造及化学药品制造。
3、产业空间布局
汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。
一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心；
五区：与产业布局相对应的医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。
4、排水工程规划

结合汤阴县产业集聚区内地形地势和污水处理厂规划，以京港澳高速公路为界分为2个污水排放系统。东片区污水系统（污水收集范围为人民路—汤伏路—惠民街—徐伏路—复兴大道—汤伏路—灌水河—金华路—精忠路—扁鹊路—人民路所围合的区域）：沿东西向道路敷设污水干管，收集沿线污水，沿汤伏路、徐伏路敷设污水主干管，将污水汇集至位于众品大道的工业污水处理厂。

西片区污水系统（污水收集范围为复兴大道—铁东路—振兴大道—灌水河—汤伏路—晋鲁豫铁路围合的区域）：沿南北向道路敷设污水干管收集沿线污水，转输进入振兴大道污水泵站经压力管道进去精忠路污水干管，向东排水城东污水处理厂。

产业集聚区内排水体制采取雨污分流制。本次规划雨水分散就近排入涝洼渠，污水分区域排入污水处理厂。

本项目位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，本项目以聚乙烯颗粒或外购的聚乙烯内膜为原料生产编织水带，属于塑料制品业，与园区主导产业不冲突。根据汤阴高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，同意入驻。

二、与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》相符性分析
项目与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》相符性分析见表1-1、表1-2。
表1-1   与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》准入条件相符性分析
项目类别

环境准入条件

本项目情况

相符性

鼓励类

（1）鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；

经查阅产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第十九条第二款。
相符

（2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；

本项目不属于集聚区产业链条延伸的项目。
不涉及
（3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；

本项目不属于利用集聚区产生的固废综合利用项目。
不涉及
（4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；

本项目不属于节能减排的技术改造项目。
不涉及
（5）鼓励利于消耗中水的项目入驻；

本项目不属于消耗中水的项目。
不涉及
（6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；

本项目不属于高能耗、高水耗项目。
不涉及
（7）鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。

本项目不属于退城入园项目。
不涉及
允许类

（1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；
经查阅产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第十九条第二款。
相符

（2）允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。
本项目以聚乙烯颗粒或外购的聚乙烯内膜为原料生产编织水带，属于塑料制品业的链条延伸行业。
相符
禁止类

禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目。
本项目未列入汤阴县产业集聚区负面清单。
相符

产业要求

医药行业

重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药

本项目不属于医药行业。
不涉及

食品行业

重点发展农副食品加工工业和食品制造业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目

本项目不属于食品行业。
不涉及

加工制造

重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目

本项目不属于装备制造业和专用装备制造，项目为圆周编制水带加工制造。
相符
生产规模和工艺技术先进性要求

（1）在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；

本项目工艺技术可达到国内同行业领先水平。
相符

（2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；

本项目所在行业无相关产业政策对经济规模的限制要求。
相符
（3）市区环保搬迁入住聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。

企业不属于环保搬迁企业。
相符
清洁生产水平

（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；

本项目原料、产品均为环境友好型，不会造成不良辐射效应。
相符

（2）入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；

目前国家尚未颁布行业的清洁生产体系和标准，本项目按照绩效A级企业要求进行建设。
相符
（3）市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目不属于环保搬迁项目，为改建项目。
相符
污染物排放总量控制

（1）属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）；

本项目不属于环保搬迁项目，为改建项目。
相符

（2）入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。

本项目“三废”治理设施均选用可靠、成熟和经济的治理措施。
相符

投资强度

满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）的要求，即：产业集聚区亩均投资强度一般不低于234万元/亩，投产后亩均税收一般不低于18万元/亩。

根据《河南省人民政府关于公布省政府行政规范性文件清理结果的决定》（豫政〔2025〕2号），豫政〔2015〕66号文件失效。
相符

表1-2   与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》负面清单相符性分析
类别

负面清单

本项目情况

相符性

管理要求

禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第十九条第二款。
相符

禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目

经对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目用地未列入禁止用地目录、限制用地。

相符

禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目

本项目为以聚乙烯颗粒或外购的聚乙烯内膜为原料生产编织水带，属于塑料制品业，不属于产能严重过剩行业的新增产能项目。
相符

禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目

根据《河南省人民政府关于公布省政府行政规范性文件清理结果的决定》（豫政〔2025〕2号），豫政〔2015〕66号文件失效。
相符

禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

本项目属于塑料制品业，不属于煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高耗水、高能耗、污染物排放量较大企业。
相符

禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目

项目废气、废水、噪声治理均采用可行技术，并且可达标排放；固废得到合理处置。
相符

禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉

本项目不涉及燃煤锅炉。
不涉及
禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目

经查阅清洁生产标准，国家未发布相关行业清洁生产标准。

不涉及

禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目

本项目在落实本环评提出的治理措施后对环境污染较小。不属于污染严重破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目。
相符

医药行业

禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目

本项目为塑料制品行业，不属于医药行业。

不涉及

禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目

禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括：

①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目

②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目

③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目

④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目

⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目

⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目

⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目

食品行业

禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目：

①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目

②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目

本项目为塑料制品行业，不属于食品行业。

不涉及

加工制造

禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大

本项目为塑料制品行业，不属于冶金、钢铁、铁合金等行业。
相符

禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目

本项目为塑料制品行业，不涉及电镀。

不涉及

禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目

本项目不涉及电镀工段。

不涉及

其他

在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内：

①禁止向环境排放废水、废渣类污染物；

②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；

③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；

④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药；

⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水；

⑧禁止采取地下灌注方式处理废水；

⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体；

⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；

⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。

本项目西距南水北调约为2.7km，不在南水北调中线总干渠两侧二级水源保护区内。

相符

三、项目与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》审查意见相符性分析
表1-3   本项目与规划环评审查意见对比分析
类别
审查意见内容
项目情况
相符性
合理用地布局

进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期工程总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
根据汤阴高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，同意入驻；项目未在南水北调中线工程二级保护区内，项目未在伏道镇集中饮用水地下水井保护区范围内。本项目无需设置大气环境防护距离。

相符
优化产业结构

入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和食品制造业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目。
本项目为塑料制品业，不属于食品产业、医药产业及制造产业装备制造业；不属于煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高耗水、高耗能、污染物排放量较大行业；不属于冶金、钢铁、铁合金行业；不属于医药产业及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目。
相符
尽快完善环保基础设施

按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。

按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
本项目无生产废水外排，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂，不单独设置废水排放口；本项目不涉及供热、供气；不涉及燃煤锅炉。本项目危险废物在危废间暂存，收集、暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），定期交有资质单位处理，危险废物转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关要求进行转移；一般工业固体废物妥善收集，外委处置或综合利用，提高固体废物利用率。
相符
严格控制污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。
本项目采取有效的废气治理设施，严格控制污染物排放，同时严格执行污染物排放总量控制制度；本项目无生产废水外排，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂，不单独设置排污口。本项目供水集中供水。
相符
建立事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
项目建成后按照要求，制定突发环境事件应急预案，并组织应急培训和演练。
相符
/

加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理（含监测）资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。
项目建立完善的环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，按排污许可规范要求定期开展自行检测。
相符
/

汤阴县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。
项目符合国家产业政策。严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级生态环境部门的检查监督管理。
相符
综上所述，本项目位于汤阴县产业集聚区范围内，属于塑料制品业，根据汤阴高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，同意入驻；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第十九条第二款；本项目不在产业集聚区负面清单中，符合集聚区环境准入条件、规划环评审查意见的要求。

四、项目与《汤阴县高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评（送审稿）相符性分析

汤阴县产业集聚区目前已经整合为汤阴高新技术产业开发区，《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》目前处于送审阶段，有些内容可能存在一定的不确定性。因此本评价参考《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。

1、规划范围

本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路—京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道—金穗路—扁鹊路，北至复兴大道—精忠路—省道302，南到开源大道—宜兴大道—阳光大道—晋豫鲁铁路。

2、规划期限

2022～2035年。近期：2022～2025年；远期：2026～2035年。

3、产业定位

主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。

发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。

4、开发区产业空间布局规划

按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园”的空间格局。

一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。

二轴：是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，及延伸形成的城乡融合轴。

四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。

5、总体用地布局规划

规划总用地面积2344.48ha，其中城市建设用地1776.89ha，规划工业用地主要有二类用地共1287.12ha，商业服务业用地为42.91ha，公共管理与公共服务用地7.45ha，道路与交通设施用地规划用地162.94ha，绿地与开敞空间用地面积共105.88ha，居住用地规模为25.26ha，公用设施用地规模为11.30ha，物流仓储用地规模为125.74ha，特殊用地规模为3.60ha，区域交通设施用地23.23ha，区域公用设施用地6.32ha，其他建设用地330.28ha，水域25.17ha，其他非建设用地92.35ha。

6、高新技术开发区基础设施规划

①供水

根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂（供水量规模5万立方米/日）和已建第一水厂（供水规模为2万立方米/日），为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。

②排水

规划期末年开发区污水处理率为100%，高新技术产业开发区内有城东污水处理厂（一期为汤阴豫源清污水处理有限公司、二期为汤阴永兴源污水净化有限公司）和工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司），南侧为城南污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日；远期扩建城东污水处理厂（汤阴豫源清污水处理有限公司、汤阴永兴源污水净化有限公司）处理规模为4万立方米/日，城南污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）处理规模为3万立方米/日。加大推广中水利用力度，不断提高污水资源化利用程度。逐步使中水成为集聚区绿化、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。建立中水利用政策、管理体系，促进和规范中水利用。规划园区持续提升中水使用率，至规划期末达到60%。规划开发区污水全部送开发区工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司）处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
汤阴高新技术开发区工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司）位于众品大道以北、汤伏路以东。该污水处理厂2020年近期设计处理规模2万m3/d，服务范围为6.7km2；2030年远期污水处理规模为4万m3/d，服务范围是12.4km2。污水处理主体工艺为“旋流沉砂池+水解酸化池+A2O池+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒”。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

③供热

规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组（已建成投运），远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

本项目位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，位于汤阴县高新技术产业开发区规划范围内。根据《汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年）-空间布局规划图》，本项目位于食品产业园，与产业空间布局规划不冲突。根据《汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年）-用地规划图》，本项目用地属于工业用地，符合汤阴高新技术产业开发区土地利用规划。

本项目位于汤阴县高新技术产业开发区，用水为开发区市政集中供水。本项目无生产废水外排，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。本项目生产过程中无需进行供热。

本项目与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性见表1-4。
表1-4   本项目与汤阴高新技术产业开发区准入要求相符性分析
管控分区
类别
环境准入清单
本项目情况
符合性
保护区域
伏道镇地下水井一级保护区范围。
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。
本项目位于安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，不在伏道镇地下水井一级保护区范围。
相符
道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地。
原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。
本项目不涉及。
不涉及
广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地。
禁止与设施功能无关的活动。
本项目不涉及。
不涉及
现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地。
禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。
本项目不涉及大气环境防护距离。
相符
重点管控区域
空间布局

约束
产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。
本项目不涉及。
相符
项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。
本项目是在现有工程的基础上进行改建，租赁现有厂房进行建设，本次改建投资200万元，经济效益良好，能够满足集聚区要求。
相符
必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。
符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告（送审版）要求。
相符
达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入：
①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》2019版鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的；
②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目；
③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目；
④政府研究确定的重大项目。
不涉及。
不涉及
国家明令禁止的项目。
项目不属于国家明令禁止的项目。
相符
禁止《产业结构调整指导目录》（2019）限制类和淘汰类项目入驻。
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第十九条第二款。
相符
禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。
不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。
相符
禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。
不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目。
相符
禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。
经对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目用地未列入禁止用地目录、限制用地。

相符

严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。
本项目不涉及钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金，不涉及燃煤锅炉、燃煤机组和煤气发生炉。
不涉及
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
本项目不使用高VOCs含量物料。
相符
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。

相符
鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。
不涉及。

不涉及
禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。
本项目不涉及煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等行业。
相符
新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目不属于“两高”项目。
相符
污染物排放管控
涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。
本项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代。
相符
鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。
本项目为塑料制品业，属于改建项目，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业A级绩效要求建设。
相符
新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
本项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
相符
医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。
本项目为塑料制品业，在厂房内密闭作业，采用过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）处理技术；VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》等相关要求。
相符
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
本项目无工业废水排放，吹膜冷却废水和高频复合冷却废水循环使用，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。
符合
新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
本项目不属于“两高”项目。
相符
新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目不涉及煤炭使用。
相符
已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目不属于“两高”行业建设项目。
相符
环境风险

防控
涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。
企业建设完成后按照要求制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
相符
项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。
项目环境风险防范措施严格按照环境影响评价文件要求落实。
相符
必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。
项目符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。
相符
资源开发

利用
工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。
本项目因产品质量要求，冷却用水需要使用新鲜水。
相符
禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）要求的项目。
本项目为改建项目，不属于新入驻企业及项目。根据《河南省人民政府关于公布省政府行政规范性文件清理结果的决定》（豫政〔2025〕2号），豫政〔2015〕66号文件失效。
相符
用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。
项目用水指标符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求。
相符
单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
本项目单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
相符
必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。
本项目能耗符合行业要求。
相符
综上所述，项目不属于准入清单禁止入驻项目。本项目建设符合《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评（送审版）要求。


2、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。
		本项目不涉及磷铵、电石、黄磷等行业，不涉及新建用汞的（聚）氯乙烯产能。
	相符
	
		3、原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。
	本项目不涉及自备燃煤机组。
	相符

		4、优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。
	本项目不涉及危险化学品生产。
	相符

		5、新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。
	本项目未在黄河干支流岸线管控范围内。
	相符

		6、严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。
	本项目不涉及采矿权。
	相符

	污染物排放管控
	1、落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。

	本项目执行超低排放要求，无组织排放特别控制要求。
	相符

		2、聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物协同减排。
	相符

		3、全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。
	本项目不涉及国三及以下排放标准营运中重型柴油货车，不涉及大宗货物。
	相符

		4、全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。
	本项目不涉及绿色化工制造技术。
	相符

		5、推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。
	本项目不涉及农业绿色生产方式。
	相符

	环境风险防控
	1、对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。
	本项目吹膜、热合工序设置密闭式集气罩，设置全封闭的危险废物暂存间。
	相符

		2、矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。

	本项目不涉及矿山开采、选矿、运输。
	相符

		3、加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。

	本项目不涉及。
	不涉及

	资源开发效率要求

	1、严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。
	本项目不涉及煤炭消费。
	相符

		2、到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。
	本项目不涉及吨钢综合能耗。
	不涉及

		3、到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020年下降13.5%。
	本项目不涉及钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业。
	不涉及



5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
		1.本项目吹膜、热合等在密闭空间内操作，设置集气罩，将废气收集至VOCs处理系统（两级活性炭吸附）内。

2.本项目不涉及使用再生料，使用的原料为原生料。本项目废气治理采用活性炭吸附，使用的活性炭为颗粒状活性炭，活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1：7000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物浓度、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%；废气不涉及颗粒物、油烟。
3.本项目物料为粒状物料，采用自动投料，不涉及配料。

4.有机废气治理设施采用过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附），产生的废吸附剂（废活性炭）采用密闭包装袋，并建立存储、处置台账。

5.本项目不涉及NOx的治理。
	相符
	

5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
		1.本项目原料储存在包装袋内，喷码使用的水性墨水，使用瓶装。

2.本项目不涉及粉状物料；粒装物料采用自动化、封闭输送方式。

3.本项目吹膜、热合等工序产生的涉VOCs废气设置有集气装置并引至VOCs末端处理设施。

4.厂区道路及车间地面已全部硬化，车间内部整洁。

5.危险废物暂存间暂存过程中产生的废气引入过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）处理，通过15m高排气筒排放。
	相符

	

3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3。
		1.本项目不涉及颗粒物排放，根据预测，非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3。

2.本项目VOCs废气采取过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附），设计去除率不低于90%。

3.本项目不涉及锅炉。
	相符
	
	监测监控水平

	1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放 口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。

	1.根据排污许可技术规范等要求，项目有组织排放口无需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；企业不属于重点排污单位，不涉及主要排放口，NMHC初始排放速率小于2kg/h，无需安装NMHC在线监测设施（FID检测器）；
2.项目建成后，废气排放口设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照要求开展自行监测；
3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。
	相符



5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。
		项目按要求建立环保档案。环保档案包括环评批复文件和竣工环保验收文件、排污许可手续、环境管理制度、废气污染治理设施稳定运行管理规程、一年内废气监测报告。
	相符



6.固废、危废暂存、处理记录。
		项目按要求建立台账记录。台账包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行、维护、管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废、危废暂存处理记录。不涉及燃料消耗。
	相符



配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
		项目按要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	相符



3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
		1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.不涉及厂内车辆。

3.厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准或新能源机械。
	相符

	

日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
		企业将按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账。
	相符

	

备注【2】：2025年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。
	

	综上所述，本项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业A级要求。

六、与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》、《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》符合性分析

项目与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》相关内容相符性分析见表1-10，项目与《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》相关内容相符性分析见表1-11。

表1-10   与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》相符性一览表
类别
文件内容
项目建设
情况
符合性
大力调整产业结构，促进传统行业转型升级
2.加快淘汰落后低效产能
严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能。
不涉及淘汰类产能和设备。
相符

大力调整运输结构，促进绿色运输体系加快发展
9.提升重点行业清洁运输比例
推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账，2026年全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、化工、砂石骨料等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到85%以上。货运车辆禁行区内的安钢股份、大唐安阳、沙钢永兴、安钢永通、鑫源铸业、城发环保（安阳）、岷山环能、安彩光热、安彩光伏、安阳卷烟厂、安钢冷轧等重点企业清洁运输比例力争达到90%。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例力争达到90%以上。
运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输。
相符

深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平
14.实施重点行业绩效提升行动。
聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。
项目建设符合河南省塑料制品行业A级要求。
相符

16.开展工业企业深度治理
2026年12月底前，4家燃煤电厂“一厂一策”完成精准喷氨升级改造，加快推进全负荷脱硝升级改造。2026年年底前，组织开展4家长流程钢铁、4家铸造用生铁企业一氧化碳深度治理，同步安装一氧化碳在线监控设施。依据《国家污染防治技术指导目录》，持续开展锅炉、炉窑、涉VOCs企业低效失效大气污染治理设施排查，对工艺不适用、功能不完善、运维不到位、无法稳定达标排放的污染治理设施实施分类整治。
项目所用污染治理设施不属于低效失效治理设施。
相符

表1-11   与《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》相符性一览表
类别
文件内容
项目建设
情况
符合性
严守饮用水水源地水质安全
4.全力保障南水北调中线工程水质安全
严格落实南水北调中线工程总干渠（安阳段）水源保护区内环境问题排查整治机制，持续开展环境问题排查整治，建立健全保护区危险化学品运输管理制度，加强跨渠桥梁危险化学品运输车辆管理，有效防范环境风险隐患，保障水质安全。
不涉及危险化学品运输。
相符

持续推动环境基础设施建设
8.持续推进“厂网一体化”建设维护
建立健全供排水运维管理机制，按照系统治理要求，积极推行供排水企业、管网、河湖水体联动的“厂—网—河（湖）”一体化、专业化运行维护，保障城镇供排水收集处理设施的系统性和完整性。鼓励组建运维经验丰富、技术力量雄厚的专业化运营平台，采取委托经营等方式，对资产整合后的供排水企业实施专业化、一体化运行管理。
项目用水为开发区市政集中供水。
相符

落实水资源刚性约束制度
13.强化水资源节约集约利用
推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行；推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标；拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。持续开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，进一步推动工业企业参加工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，提升我市工业领域水资源节约集约利用水平。
本项目吹膜冷却废水和高频复合冷却废水循环使用，无生产废水外排，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。
相符

由对比可知，本项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》、《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》中相关要求。

项目用地不涉及疑似污染地块，不涉及《安阳市2026年净土保卫战实施方案》相关要求。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目建设背景

本次项目是在现有工程的基础上，调整产品种类，调整后，产品生产规模不变，规模仍为年产3500万米高分子物理合成圆周编织水带。本次新增设备包括：吹膜机、激光打孔机、热合机等。本次工程位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，项目总投资200万元。
二、地理位置及周边概况
本项目位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号。项目东侧为尤西雅（安阳）精密机械有限公司，西侧为安阳市忠孝酒业有限公司（已停产），南侧为汤阴县豫龙通用设备有限公司厂房，北侧为复兴大道，西距离恒泰康精神卫生专科医院60m，西北距云光社区460m，北距基督教堂65m。项目地理位置及周边环境见附图。
三、环评类别判定
本项目产品为高分子圆周编织水带，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单（国统字[2019]66号），项目属于C2922 塑料板、管、型材制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号），本项目环评类别为“二十六、橡胶和塑料制品业29”中第53项“塑料制品业292”中的其他（项目不涉及再生塑料，不涉及电镀工艺；不涉及溶剂型胶粘剂、溶剂型涂料（含稀释剂）），应编制环境影响报告表。

四、建设内容

表2-1   工程建设内容组成一览表
项目组成
主项名称
建设内容
备注
主体工程
生产车间
项目占地3120m2，共占用2个厂房，其中生产车间占地2340m2，仓库占地面积为780m2
租赁现有
辅助工程

办公区

办公区位于生产车间内

公用工程
给水
开发区市政集中供水
利用现有
供电
由市政电网提供
利用现有
排水
项目生产用水为吹膜冷却用水和高频复合冷却用水，本次不新增产能，无新增生产用水，生产废水不外排；本项目不新增劳动定员，无新增职工生活污水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。
/
环保工程
废气治理系统
本项目吹膜、热合及危险废物暂存产生的废气经过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）装置处理后，利用现有1根15m排气筒排放（DA001）；复合、喷码、激光打孔、打包工序产生的废气无组织排放。

/
废水处理系统
项目生产用水为吹膜冷却用水和高频复合冷却用水，本次不新增产能，无新增生产用水，生产废水不外排；本项目不新增劳动定员，无新增职工生活污水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。吹膜冷却废水利用现有1个1.5m3的冷却水槽，本次新建1个1.5m3的冷却水槽。高频复合冷却废水利用现有1个24m3的冷却池，生活污水利用现有1个20m3的化粪池。
/
噪声治理
采用减振、墙体隔音及距离衰减进行降噪。
利用现有
固废治理
本项目产生的固废包括一般工业固废（废包装袋、边角料及不合格产品、复合冷却水池产生的底泥）和危险废物（废过滤棉、废活性炭、废水墨瓶和黄油废包装桶）。一般工业固废经5m2的一般固废暂存间暂存后，定期进行外售；危险废物经10m2的危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置。

/
五、项目主要产品

本项目改建前后主要产品及产量见表2-2。

表2-2   主要产品及产量一览表
产品名称
规格型号
单位
现有工程规模
本次改建工程规模
改建后全厂产能
备注
高分子圆周编织水带
Φ4cm（1寸）
万米
0
+350
350

（119t）
本次改建，是在现有工程的基础上，调整产品种类，调整后，产品生产规模不变。本项目改建完成后，产品产量未发生变化，但产品重量减少，主要是因为大尺寸的圆周编织水带产量减少，增加了小尺寸的圆周编织水带。
Φ6cm（1.2寸）
万米
0
+350
350

（141t）
Φ6cm（1.5寸）
万米
0
+350
350

（177t）
Φ8cm（2寸）
万米
360

（185.4t）
+40
400

（253t）
Φ10cm（2.5寸）
万米
360

（234.7t）
+40
400

（320t）
Φ12cm（3寸）
万米
360

（288.7t）
+40
400

（387t）
Φ14cm（3.5寸）
万米
360

（337t）
+40
400

（442t）
Φ16cm（4寸）
万米
360（394.56t）
-60
300

（376t）
Φ16cm（4.5寸）
万米
0
+300
300

（428t）
Φ18cm

万米

300（381.93t）
-300
0
Φ20cm（5寸）
万米
300

（478.8t）
-260
40

（69t）
Φ22cm（5.5寸）
万米
0
+40
40

（77.4t）
Φ24cm（6寸）
万米
300

（587.4t）
-265
35

（72t）
Φ26cm（6.5寸）
万米
0
+35
35

（78t）
Φ28cm（7寸）
万米
300

（638.7t）
-270
30

（72t）
Φ32cm（8寸）
万米
300

（690.6t）
-270
30

（82t）
Φ32cm（10寸）
万米
0
+40
40

（135.03t）
Φ36cm（12寸）
万米

200

（481.4t）
-200
0

合计
万米

3500（4699.19t）
0
3500（3228.43t）

六、主要原辅材料消耗

项目产品所用原料全部外购，货源稳定，可充分保证项目生产使用需求。改建后全厂主要原材料及能源消耗见表2-4。

表2-4   主要原辅材料及能源消耗量一览表
原料名称
现有工程消耗量
本次改建消耗量
改建后全厂消耗量
备注
聚乙烯颗粒
2200t/a
-1955.4113

t/a
244.5887t/a
外购，袋装，外购时，色母已混入聚乙烯颗粒中，无需进行混料，25kg/袋
色母

0

+0.5t/a
0.5t/a
热熔胶颗粒

15t/a

+12.1765t/a

27.1765t/a

外购，袋装，25kg/袋
聚乙烯内膜（内含热熔胶）

0

+929.1t/a

929.1t/a

外购，规格Φ6cm以下及Φ20cm以上的产品内膜全部外购，其他规格的产品外购一部分内膜
聚乙烯丝

1200t/a

-1200t/a
0t/a
改建后，不再使用聚乙烯丝，改为使用丙纶丝和涤纶丝
丙纶丝

1300t/a

-221.35t/a

1078.65t/a

涤纶丝

0t/a

+900t/a

900t/a

聚乙烯塑料零件

0个/a

+100万个/a

100万个/a

外购，用于热合工序使用，单个平均重量为50g
包装箱

35万个/a

0个/a

35万个/a

外购，用于产品包装
水性墨水

0kg/a

+15.4kg/a

15.4kg/a

外购，单瓶重量为750ml
聚乙烯包装膜

0t/a

+5t/a

5t/a

外购，用于产品包装
黄油

0t/a

+0.005t/a

0.005t/a

外购，桶装，用于机械设备保养
水（生产用水）

72m3/a

0m3/a

72m3/a

开发区市政集中供水
水（生活用水）

120m3/a

0m3/a

120m3/a

电

60万kwh/a

+20万kwh/a

80万kwh/a

由市政电网提供
备注：本项目产能未发生变化，但原料用量减少，主要是因为大尺寸的圆周编织水带产量减少，增加了小尺寸的圆周编织水带。相同长度时，大尺寸的圆周编织水带重量比小尺寸的圆周编织水带要重。

聚乙烯（PE）：是乙烯聚合而成的一中热塑性树脂，其化学分子式为（C2H4）n，密度为0.95，熔点为92℃，闪点为270℃。是一种无味、无臭、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒。具有优良的耐低温性能，化学稳定性好 ，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

丙纶：即聚丙烯纤维，是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维，熔点约为165~173℃。

涤纶：即聚酯纤维，是一种合成纤维，主成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），由对苯二甲酸与乙二醇经缩聚反应、熔融纺丝制成

热熔胶：主要成分为EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物），为白色胶粒，热分解温度230～250℃。具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。对涤纶编织材料与聚乙烯有极好附着力，耐水性佳。

黄油：稠厚的油脂状半固体，用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。主要由矿物油（或合成润滑油）和稠化剂调制而成。

水性墨水：根据厂家提供资料，喷码机用水性墨水成分见表2-5。

表2-5   水性墨水成分一览表

组分
去离子水
炭黑
水性丙烯酸树脂
分散剂
占比%
55~75

2~8

4~12

0.3~1.5

组分
表面活性剂

消泡剂

助溶剂（乙二醇丁醚+乙醇）

防腐剂
占比%
0.1~0.8

0.1~0.5

5~10

0.1~0.4

七、主要设备
本项目改建前后主要生产设备见表2-6。



	建设内容
	表2-6   项目主要设备一览表
设备名称
现有工程设备清单
本次改建设备清单
改建后全厂设备清单
批复设备
已验收设备
规格型号
设施参数
数量
规格型号
设施参数
数量
规格型号
设施参数
数量
规格型号
设施参数
数量
吹膜机
CM-50
0.917t/h
1台
CM-50
0.917t/h
1台
CM-50
0.917t/h
-1台
CM-50
0.917t/h
0台
SJ-40
0.05t/h
0台

SJ-40
0.05t/h
0台

SJ-40
0.05t/h
1台
SJ-40
0.05t/h
1台
SJ-50
0.066t/h
0台

SJ-50
0.066t/h
0台

SJ-50
0.066t/h
1台
SJ-50
0.066t/h
1台
圆周编织机
750-4-110
5.5kg/h
35台
750-4-110
5.5kg/h
14台
750-4-110
5.5kg/h
-35台
750-4-110
5.5kg/h
0台
圆周编织机
750-4-140
5.3kg/h
15台
750-4-140
5.3kg/h
2台
750-4-140
5.3kg/h
-15台
750-4-140
5.3kg/h
0台
圆周编织机
650-4-110
5.1kg/h
15台
650-4-110
5.1kg/h
20台
650-4-110
5.1kg/h
24台
650-4-110
5.1kg/h
44台
圆周编织机

650-4-140

5.2kg/h

0台

650-4-140

5.2kg/h

0台

650-4-140

5.2kg/h

10台

650-4-140

5.2kg/h

10台

高频复合机
CT-35kw
/
3台
CT-35kw
/
3台
CT-35kw

/

0台
CT-35kw
/
3台
收卷机
SJ-4T
/
4台
SJ-4T
/
3台
SJ-4T
/

0台
SJ-4T
/
4台
倒丝机
LY-200mm
/
15台
LY-200mm
/
10台
LY-200mm
/

0台
LY-200mm
/
15台
拌料机
MD-750
/
3台
MD-750
/
2台
MD-75

/

0台
MD-750
/
3台
打包机
730AA
/
5台
730AA
/
3台
730AA
/

0台
730AA
/
5台
喷码机
JD-4000
/
3台
JD-4000
/
3台
JD-4000
/

0台
JD-4000
/
3台
激光打孔机

非标设备

/
0台

非标设备

/
0台

非标设备
/
3台
非标设备
/
3台
热合机

非标设备

/
0台

非标设备

/
0台

非标设备
/
3台
非标设备
/
3台
复捻机

DX321F
/
0台

DX321F
/
0台

DX321F
/
2台

DX321F
/
2台

备注：经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目所使用设备不在淘汰设备之列。
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	八、机构设置及劳动定员

企业现有劳动定员为10人，均不在厂内食宿。本次改建工程不新增劳动定员，工作制度为一天三班，单班8小时工作制（吹膜工序年运行时间为2400小时），年生产天数300天。
九、水平衡分析
项目生产用水为吹膜冷却用水和高频复合冷却用水，本次不新增产能，无新增生产用水，生产废水不外排；本项目不新增劳动定员，无新增职工生活污水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。项目水平衡图见图2-1。
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图2-1   水平衡图   单位：m3/a
十、物料平衡分析

本项目物料平衡分析见表2-7。

表2-7   本项目物料平衡一览表

投入
产出
物料名称

投入量（t/a）

物料名称

产出量（t/a）

聚乙烯颗粒
244.5887

产品（高分子圆周编织水带）

内膜

270.775

热熔胶颗粒

27.1765

外购的内膜

929.1

色母

0.5

外网

1978.65
丙纶丝

1078.65
塑料件

49.905

涤纶丝

900

有机废气产生量

0.7729
聚乙烯塑料零件

50

边角料及不合格产品

0.8123

外购的内膜
929.1

合计

3230.0152

合计

3230.0152

十一、厂区平面布置

本项目共占用2个厂房，其中北侧厂房为生产车间，按照生产线顺序依次进行布置，南侧厂房为仓库。

项目主要生产设备集中布置，有利于生产及废气治理，项目在各个产污节点均设有废气收集系统。厂区按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生产工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，方便管理，从环境影响角度而言，项目总平面布置可行。厂区平面布置详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）

一、施工期分析
本项目租赁现有厂房进行建设，施工期建设内容为生产设备及环保设施安装。施工期环境影响主要为生产设备及环保设施安装过程中产生的噪声、建筑垃圾，以及施工人员活动产生的生活废水、生活垃圾。施工期较为工艺简单，故不再对其工艺流程进行详细描述。
二、运营期分析

（1）内膜为自产
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图2-2   项目营运期生产工艺流程图
工艺说明：

本项目内膜为自己生产时，原辅材料主要为聚乙烯颗粒、热熔胶颗粒和丙纶丝、涤纶丝。聚乙烯颗粒、热熔胶颗粒均为外购袋装物料，丙纶丝、涤纶丝为打卷封膜后进厂。原辅料在生产车间原料区存放。

1、混合拌料：按照原料比例，将聚乙烯颗粒和热熔胶颗粒投放至拌料机内进行搅拌。搅拌均匀后，自动上料至吹膜机料斗内。

2、吹膜：混合拌料后的半成品由自动上料机自动加入吹膜机的料口中。聚乙烯、热熔胶原料经电加热至140至200℃吹出内膜，吹出的薄膜趁热由压缩空气吹涨成型（半成品）。

3、冷却：吹涨成型的半成品（塑料膜）通过自带的冷却水池（0.5m×6m×0.5m）内的水直接冷却降温。冷却后的半成品收卷备用。

4、编织：外购丙纶丝或涤纶丝通过倒丝机将大盘丙纶丝或涤纶丝绕成适用于圆织机的小卷。根据产品需要，使用复捻机对丙纶丝或涤纶丝进行复捻。复捻时，把多根丙纶单丝或涤纶单丝捻合成股线，使丝线结构均匀，强度增加。之后，利用圆周编织机对水带外网进行编织，打卷备用。

5、复合：将水带内膜（塑料膜）与编织的外网按照相同的尺寸套合后，使用高频复合机复合在一起。复合时利用电热丝将水加热到75~80℃，将内膜外侧热熔胶熔化。压合时，热熔胶将水带内膜外侧与水带外编织网粘合在一起，形成编织水带。

6、激光打孔：复合后的水带，根据客户要求，对部分水带进行激光打孔。激光打孔是按照设定参数通过高能激光束在水带上聚焦后形成微小作用点，使水带局部瞬间升温至熔化温度，实现非接触式微孔加工。不需要激光打孔的水带，直接进入下个工序。

7、热合：根据客户要求，激光打孔后的水带，使用热合机将外购的聚乙烯零件与水带热熔在一起，热合温度在170至190℃，单个热合时间为5s。

8、喷码：使用喷码机在水带表面喷打米数标识。

9、分割、收卷：将产品按照客户要求，切割成需要的长度，然后在收卷机自带的辊轴的作用下以一定的牵引力卷至各种规格的小卷。

10、打包包装：打卷后的成品，使用打包机进行封膜（使用聚乙烯包装膜进行封膜，封膜温度在90至110℃）、装箱，装箱后即为成品。

（2）内膜为外购
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图2-3   项目营运期生产工艺流程图
工艺说明：

本项目内膜为外购时，主要原辅材料为外购的聚乙烯内膜（内含热熔胶）、丙纶丝和涤纶丝。聚乙烯内膜（内含热熔胶）、丙纶丝和涤纶丝均为打卷封膜后进厂。原辅料在生产车间原料区存放。

1、编织：外购丙纶丝或涤纶丝通过倒丝机将大盘丙纶丝或涤纶丝绕成适用于圆织机的小卷。根据产品需要，使用复捻机对丙纶丝或涤纶丝进行复捻。复捻时，把多根丙纶单丝或涤纶单丝捻合成股线，使丝线结构均匀，强度增加。之后，利用圆周编织机对水带外网进行编织，打卷备用。

2、复合：将外购的水带内膜（塑料膜）与编织的外网按照相同的尺寸套合后，使用高频复合机复合在一起。复合时利用电热丝将水加热到75~80℃，将内膜外侧热熔胶熔化。压合时，热熔胶将水带内膜外侧与水带外编织网粘合在一起，形成编织水带。

3、激光打孔：复合后的水带，根据客户要求，对部分水带进行激光打孔。激光打孔是按照设定参数通过高能激光束在水带上聚焦后形成微小作用点，使水带局部瞬间升温至熔化温度，实现非接触式微孔加工。不需要激光打孔的水带，直接进入下个工序。

4、热合：根据客户要求，激光打孔后的水带，使用热合机将外购的聚乙烯零件与水带热熔在一起，热合温度在170至190℃，单个热合时间为5s。

5、喷码：使用喷码机在水带表面喷打米数标识。

6、分割、收卷：将产品按照客户要求，切割成需要的长度，然后在收卷机自带的辊轴的作用下以一定的牵引力卷至各种规格的小卷。

7、打包包装：打卷后的成品，使用打包机进行封膜（使用聚乙烯包装膜进行封膜，封膜温度在90至110℃）、装箱，装箱后即为成品。

主要污染工序：

1、大气污染源

本项目废气污染源主要为吹膜、复合、激光打孔、热合、喷码、打包以及危险废物暂存过程中产生的废气。

2、废水污染源

项目生产用水为吹膜冷却用水和高频复合冷却用水，本次不新增产能，无新增生产用水，生产废水不外排；本项目不新增劳动定员，无新增职工生活污水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。
3、噪声污染源

本项目噪声主要为吹膜机、圆周编织机、激光打孔机、复捻机等设备运行过程中产生的噪声。经类比，其噪声级在65~80dB（A）左右。

4、固体废物污染源
本项目产生的固废包括一般工业固废（废包装袋、边角料及不合格产品、复合冷却水池产生的底泥）和危险废物（废过滤棉、废活性炭、废水墨瓶和黄油废包装桶）。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为改建项目，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为现有生产线运行产生的废气、废水、噪声和固废。
一、现有工程环保手续履行情况
1、环评审批及验收情况
表2-8   现有工程详细信息汇总一览表
项目名称
审批时间及文号
验收时间及文号
年产3500万米高分子物理合成圆周编织水带项目
汤环管字[2019]42号
2019年8月8日
一期通过自主验收（产能为1900万米）
2020年1月15日
废气治理设施改建项目
202641052300000101
2026年8月11日
/
2、排污许可手续

公司排污许可为登记管理，排污许可登记编号91410523MA470AE4XA001W，有效期为2026年08月11日至2031年08月10日。因公司排污许可为登记管理，无需填报执行报告。

二、现有污染物排放情况
1、产排污环节

现有工程产排污环节及相应治理措施见表2-9。

表2-9   现有工程产排污环节及相应污染治理措施
产排污环节
污染物
治理措施
排放口编号
废气
吹膜工序
非甲烷总烃
过滤棉+活性炭吸附装置+1根15m排气筒
有机废气排放口（DA001）
废水
吹膜冷却工序
/
1.5m2的冷却水池
/
高频复合工序
/
24m2的冷却水池
/
职工生活污水
COD、氨氮、pH等
20m3的化粪池
生活污水排放口（DW001）
固废
不合格产品

/

收集后外售

/

废活性炭

/

经5m2的危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置

/

职工生活垃圾

/

设置垃圾桶，交由环卫部门处理

2、污染物排放情况

根据2024年监测监测结果，全厂污染物排放如下：

（1）有组织废气

表2-10   现有工程污染物排放情况表
监测点位
污染物
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放标准
是否达标
有机废气排放口（DA001）
非甲烷总烃
8.27~8.83
0.0198~0.0207
20
是
由表2-10可知，现有吹膜工序废气非甲烷总烃排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准限值，也可满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准限值。
（2）无组织废气

根据监测报告，厂界非甲烷总烃浓度范围为0.40~0.69mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9标准限值，也可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值：厂界非甲烷总烃浓度2.0mg/m3。
（3）废水

现有工程废水包括职工生活污水、吹膜冷却废水和复合废水。吹膜冷却废水和复合废水不外排，外排废水仅职工生活污水。

（4）噪声

根据监测报告，东厂界昼间噪声为53dB（A），南厂界昼间噪声为51dB（A），西厂界昼间噪声为54dB（A），北厂界昼间噪声为52dB（A），昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

三、现有工程污染物排放量
1、现有工程有组织污染物实际排放量

根据2024年8月23日检测报告（编号：ZTJC204A2220820，见附件9），有组织（净化设施出口）平均排放速率为0.0204kg/h，则现有工程有组织实际排放量见表2-11。

表2-11   现有工程污染物实际排放量（有组织）一览表

排放口
污染因子
有组织平均排放速率（kg/h）
排放时长（h）
有组织年排放量（t/a）
有组织满负荷排放量①（t/a）
有机废气排放口（DA001）
非甲烷总烃
0.0204
1760
0.0359
0.0824
注：①2024年产品产量约为1525.8万米，满负荷为3500万米高分子圆周编织水带。

2、现有工程无组织污染物实际排放量

根据2024年8月23日检测报告（编号：ZTJC204A2220820，见附件9），净化设施进口平均产生速率为0.144kg/h，则无组织实际排放量核算见表2-12。

表2-12   现有工程污染物实际排放量（无组织）一览表

污染因子
经集气罩收集的产生速率①（kg/h）
产生速率（kg/h）
无组织产生速率（kg/h）
排放时长（h）
无组织产生量
无组织满负荷产生量（t/a）
非甲烷总烃
0.144
0.16
0.016
1760
0.0282
0.0647
注：无组织排放量依据当前环保措施情况核算，考虑到企业现有工序收集措施未达到A级绩效水平，故收集效率按90%计。
根据表2-11和表2-12计算的满负荷情况下有组织排放量和无组织排放量，现有环评批复总量及现有工程实际排放量结果见表2-13。

表2-13   现有工程废气环评批复、实际排放量一览表
污染物种类

环评批复总量（t/a）
实际排放量（t/a）

是否超标排放
颗粒物

0.1473
0.1471
不涉及
四、现有工程存在的环保问题及整改措施

现有项目经环保措施处理后，污染物能够达标排放，厂区目前存在的问题及整改措施见表2-14。

表2-14   现有工程存在的问题及整改措施

存在问题

整改措施

整改时限

废气排放口标识不清晰

按照排污许可要求及时更新标识牌

及时整改到位

无一般固废暂存间

按照要求建设一般固废暂存间

及时整改到位

现有废气治理设施无法改建项目使用

重新安装新的废气治理设施

改建项目建设时

现有危险废物暂存间无法满足改建项目使用，且产生的废气未通入废气治理设施

建设标准的危险废物暂存间，并将危废间产生的废气通入废气治理设施

改建项目建设时




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、大气环境
因新的安阳市环境空气质量功能区划图尚未发布，故延用《安阳市环境空气质量功能区划图（2021-2025年）》，项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

根据《汤阴县环境质量报告书》（2024年），汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见表3-1、表3-2及表3-3。

表3-1   2024年汤阴县环境空气质量现状评价表（GB3095-2012）
污染物
年评价指标
评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
达标情况
SO2
年平均
60
10
16.7
达标
NO2
年平均
40
29
72.5
达标

PM10
年平均
70
81
115.7
不达标
PM2.5
年平均
35
49
140
不达标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
达标

O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115
不达标
表3-2   2024年汤阴县环境空气质量现状评价表

（GB3095-2026 二级过渡阶段）

污染物
年评价指标
评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
达标情况
SO2
年平均
60
10
16.7
达标
NO2
年平均
40
29
72.5
达标

PM10
年平均
60
81
135
不达标
PM2.5
年平均
30
49
163
不达标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
达标

O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115
不达标
表3-3   2024年汤阴县环境空气质量现状评价表

（GB3095-2026  2031年1月1日起）

污染物
年评价指标
评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
达标情况
SO2
年平均
20
10
50
达标
NO2
年平均
30
29
96.7
达标

PM10
年平均
50
81
162
不达标
PM2.5
年平均
25
49
196
不达标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
达标

O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115
不达标
由表3-1、表3-2和表3-3可知，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，经对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段和2031年后基本项目浓度限值，均不满足相关要求。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区域。安阳市生态环境保护委员会印发《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（来自安环委〔2026〕1号），进一步改善安阳市环境空气质量情况。

本项目废气主要为吹膜、热合及危险废物暂存过程中产生的废气，经收集后，采用过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）进行处理后，通过15m的排气筒排放；项目污染物可以达标排放，产生的大气污染物总量进行倍量替代，区域污染物不新增。
二、地表水环境

本项目附近地表水为南侧1.5km的淤泥河，淤泥河下游汇入永通河，永通河下游汇入汤河。根据《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》（来自安环委〔2025〕2号），汤河石辛庄断面规划为Ⅴ类水体。根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》（来自安环委〔2026〕1号），汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据安阳市生态环境局公布的《安阳市市控地表水自动监测》（2025年第1周-第52周）常规监测数据，汤河石辛庄断面监测结果见表3-4。

表3-4   2025年汤河石辛庄断面水质监测结果表    单位：mg/L
时间

COD

氨氮

总磷

总氮

高锰酸盐指数

2025年1周

14.7
1.28
0.219
9.41
2.9
2025年2周

11.1
2.58
0.345
10.20
4.0
2025年3周

17.0
3.97
0.599
11.70
6.9
2025年4周

24.9
3.78
0.685
10.88
11.0
2025年5周

23.7
3.23
0.654
11.40
8.6
2025年6周

21.5
0.99
0.292
11.37
6.1
2025年7周

19.8
2.73
0.559
13.00
8.7
2025年8周

24.2
2.55
0.539
12.10
10.6
2025年9周

36.8
2.95
0.661
11.16
13.0
2025年10周

30.9
1.76
0.354
11.80
9.8
2025年11周

34.6
0.68
0.277
11.00
11.6
2025年12周

55.1
1.63
0.425
10.60
14.5
2025年13周

40.4
0.80
0.317
9.50
14.7
2025年14周

27.2
0.11
0.093
10.47
10.9
2025年15周

24.1
0.15
0.060
10.70
9.1
2025年16周

26.1
0.18
0.069
9.13
9.1
2025年17周

33.0
0.20
0.053
6.61
9.7
2025年18周

34.2
0.79
0.108
3.88
11.7
2025年19周

断流
2025年20周

断流
2025年21周

断流
2025年22周

停运
2025年23周

停运
2025年24周

停运
2025年25周

停运
2025年26周

停运
2025年27周

停运
2025年28周

36.1
0.5
0.2
5.3
10.7
2025年29周

25.6
0.2
0.085
3.35
8.2
2025年30周

33.0
0.8
0.2
6.3
7.8
2025年31周

53.7

0.21

0.253

7.82

12.5

2025年32周

23.6
0.1
0.1
6.0
6.8
2025年33周

29.6
0.130
0.132
4.41
6.4
2025年34周

停运
2025年35周

断流
2025年36周

断流
2025年37周

31.3
0.123
0.083
8.49
10.1
2025年38周

24.6
0.810
0.170
8.23
9.6
2025年39周

28.3
1.550
0.357
8.88
7.7
2025年40周

29.9
0.358
0.393
10.30
6.1
2025年41周

断流
2025年42周

14.2
0.750
0.284
12.00
4.8
2025年43周

11.0
0.090
0.212
11.70
4.7
2025年44周

9.5
0.143
0.153
12.80
4.6
2025年45周

9.9
0.144
0.115
13.30
5.9
2025年46周

9.1
0.380
0.157
13.20
5.8
2025年47周

11.2
0.36
0.17
11.5
7.5
2025年48周

8.87
0.229
0.151
12
6.78
2025年49周

19.8
0.341
0.131
13
7.3
2025年50周

22.7
0.178
0.118
14.8
8.7
2025年51周

21.6
0.34
0.024
15.5
8.3
2025年52周

停运
平均值
25.1

1.003

0.258

10.1

8.50

Ⅴ类水质指标

40

2.0

0.4

2.0

15

Ⅲ类水质指标

20

1.0

0.2

1.0

6

由表3-4可知，2025年汤河石辛庄断面水质总氮年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。2025年汤河石辛庄断面水质COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数年均值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

超标原因可能是受到生态流量不足、生活废水、农业面源的污染等影响。随着《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》等方案的实施，汤河石辛庄断面的水质将有所改善。
三、声环境

本项目位于安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，根据《汤阴县声环境功能区划（2021-2025）》，本项目所属区域属于声环境3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间<55dB（A）。
根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。
四、土壤、地下水环境

本项目生产过程不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

五、生态环境
本项目占地为工业用地，项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

六、电磁辐射

无电磁辐射影响。

	环境保护目标
	项目环境保护目标及保护级别详见表3-5。

表3-5   环境保护目标一览表
类别

保护目标

与厂区相对位置

保护级别

名称

性质

方位

距离

环境空气（500m范围）

恒泰康精神卫生专科医院
医疗机构
西
60m
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级过渡限值

基督教堂

宗教机构

北

65m

云光社区

居民

西北
460m
声环境（50m）
项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。
地下水环境（500m）
本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境

本项目位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不在森林公园、风景名胜区、地质公园等重要生态敏感区。



	污染物排放控制标准
	一、废气
1、有组织废气

本项目吹膜、热合及危险废物暂存过程中产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准限值，同时应满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准限值，具体标准限值见表3-6。

表3-6   有组织废气执行标准

执行标准
污染物项目

浓度限值（mg/m3）
适用的合成树脂类型

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5
非甲烷总烃
60

所有合成树脂
0.3kg/t产品

单位产品非甲烷总烃排放量
河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准
非甲烷总烃

20
有组织非甲烷总烃排放浓度
2、厂界无组织废气

本项目厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9标准限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值，具体标准限值表3-7。

表3-7   厂界无组织废气执行标准

执行标准
污染物项目

浓度限值（mg/m3）
备注

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5
非甲烷总烃
4.0
企业边界任意1小时大气污染物平均浓度
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号  附件2

非甲烷总烃

2.0
其他企业边界挥发性有机物排放建议值
3、厂区内无组织废气

项目厂区内无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中A.1中标准限值，具体标准限值见表3-8。

表3-8   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物项目

特别排放限值
限值含义

无组织排放监控位置
非甲烷总烃
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值

二、废水
本项目无生产废水外排，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。
三、噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表3-9。
表3-9   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）
厂界外声环境功能区类别
昼间
夜间
等效声级

等效声级

频发噪声最大声级

偶发噪声最大声级
3类
65
55
65
70
四、固体废物

项目运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	一、总量控制指标

1、本项目污染物排放量

（1）废气

本项目生产过程中无SO2、NOX、颗粒物排放，本项目非甲烷总烃排放量为0.1469t/a，“以新带老”后，非甲烷总烃不新增总量。

（2）废水

本项目无生产废水外排，不新增生活废水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。

2、全厂污染物排放量

（1）废气

改建项目建成后，全厂废气污染物排放量为：SO2  0t/a、NOx  0t/a、颗粒物  0t/a、非甲烷总烃  0.1469t/a。

（2）废水

全厂外排废水为职工生活污水，职工生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。

经化粪池处理后，全厂废水污染物排放量为COD  0.0269t/a、总磷   0.00034t/a。

经污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）处理后，废水污染物排放量为COD  0.0048t/a、总磷   0.00005t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有厂房进行建设，施工期建设内容为生产设备及环保设施安装，新建废气治理设施位于现有环保废气治理设施东侧，新建的废气治理设施施工期间，涉气生产设施停运。环保设施施工期约为3天，施工期环境影响主要为生产设备及环保设施安装过程中产生的噪声、建筑垃圾，以及施工人员活动产生的生活废水、生活垃圾。
本项目施工过程产生的建筑垃圾较少，集中堆放后及时清运，不会对周围环境产生不利影响。施工噪声会对周围环境产生一定影响，但会随施工期的结束而结束。本项目施工期较短，禁止夜间施工，因此施工期环境影响可接受。
施工人员活动产生的生活废水经化粪池预处理达标后，经市政管网进入污水处理厂；生活垃圾使用垃圾桶收集，由环卫清运处置。

	运营期环境影响和保护措施
	项目运营期的污染源产生废气、废水、噪声和固体废物污染。根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下：

一、大气环境影响分析
1、产排污环节
本项目废气产排污环节见表4-1。
表4-1   项目废气产排污环节
产污环节
污染物种类
排放特征
吹膜工序

非甲烷总烃

过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）+利用现有1根15m排气筒排放（DA001）
热合工序

危险废物暂存

复合工序

非甲烷总烃

无组织排放

激光打孔工序

喷码工序

打包工序

2、废气污染物排放源情况
（1）废气污染物排放情况
本项目污染物排放源情况见表4-2。




	运营期环境
影
响和保护措施
	表4-2   项目废气污染物排放源情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况
废气治理设施进口
污染物情况
排放形式
废气治理设施参数
废气治理措施出口
污染物排放情况
产生速率kg/h
产生量t/a
浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
净化设施
处理能力
m3/h
收集效率%
去效率
是否可行技术
浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
吹膜工序
非甲烷总烃
0.3511
0.7729
79
0.316
0.6956
有组织
过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）
4000
90%
90%
是
7.9
0.0316
0.0696
热合工序
危废间
未收集废气
非甲烷总烃
/
/
/
0.0351
0.0773
无组织
/
/
/
/
/
/
0.0351
0.0773
（2）排放口基本情况

表4-3   项目废气排放口基本情况一览表
排放口编号
排放口名称
污染物名称
排放情况
排放标准/mg/m3
排气筒高度/m
排气筒内径/m
温度/℃
排放口坐标
排放口类型
浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
DA001
有机废气排放口
非甲烷总烃
7.9
0.0316
0.0696
20
15
0.35
常温
东经114°21′14.011″

北纬35°53′49.281″

一般排放口



	运营期环境影响和保护措施
	3、污染源源强核算
本项目聚乙烯颗粒物与热熔胶颗粒按照比例直接混合后注塑挤出（吹膜），由于聚乙烯颗粒与热熔胶颗粒粒径均在3mm左右，混合过程中无颗粒物产生。物料通过自动投料器投加，加料过程中粉尘产生量很少，不再定量分析。

（1）吹膜工序、热合工序及危险废物暂存

①吹膜工序
本项目产品为高分子圆周编织水带，水带内层为一层塑料膜。根据项目原料特性，聚乙烯热分解温度＞350℃，热熔胶热分解温度＞230℃，项目吹膜时电加热到140~200℃，工作温度未达到塑料粒子的热分解温度，塑料粒子在熔融过程中不发生分解，不产生碳链焦化气体。但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，形成有机废气，有机废气组分较复杂，以非甲烷总烃计。

由于本次改建后，原料配比发生改变。因此，对改建后污染物进行分析。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《292塑料制品行业系数手册》，产品为塑料薄膜时，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.50kg/t-产品，本项目自己生产的塑料膜产量为270.775t/a，吹膜工序有效运行时间为2400h/a，则吹膜工序污染物产生情况见表4-4。

表4-4   吹膜工序污染物产生情况一览表
产品名称

污染物指标

单位

产污系数

产品产量

污染物产量

污染物产生速率

塑料薄膜

非甲烷总烃

kg/t-产品

2.5

270.775t/a

0.6769t/a

0.2820kg/h

②热合工序

本项目热合工序为将外购的聚乙烯塑料零件与水带热熔在一起，热合的温度为170~190℃，单个零件的热合时间为5s。本项目热合受热时间较短，且接触部位及接触面较小，在热合过程中会有少量的挥发性有机废气产生。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《292塑料制品行业系数手册》，产品为塑料零件时，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为1.90kg/t-产品。
外购的聚乙烯塑料零件为100万个/a，单个重量重量约为50g/个，则外购的聚乙烯塑料零件重量约为50t/a，热合的水带重量约为0.5t/a。热合工序有效运行时间为1389h/a。则热合工序污染物产生情况见表4-5。

表4-5   热合工序污染物产生情况一览表

产品名称

污染物指标

单位

产污系数

产品产量

污染物产量

污染物产生速率

塑料零件

非甲烷总烃

kg/t-产品

1.9

50.5t/a

0.096t/a

0.0691kg/h

③危险废物暂存废气

本项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，会挥发一些残留的有机废气，产生量极小，因此不作定量分析，环评要求危险废物暂存间上方接集气管道，引入过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）处理后，通过15m高排气筒排放。

则吹膜、热合工序有机废气（非甲烷总烃）产生情况见表4-6。

表4-6   有机废气（非甲烷总烃）产生情况一览表
产生环节
废气产生量
有效工作时间
废气产生速率
吹膜工序
0.6769t/a

2400h/a

0.2820kg/h

热合工序
0.096t/a

1389h/a

0.0691kg/h

合计
0.7729t/a
/
0.3511kg/h
本项目在吹膜及热合产生有机废气（非甲烷总烃）设置密闭集气罩（集气罩收集效率90%，参照生态环境部关于印发《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》的通知（环办综合[2021]487号），密闭空间（负压）废气收集效率为90%），经集气罩收集后，引入1套“过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）”装置处理后（根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%），利用现有1根（DA001）15m高的排气筒排放。
为确保封闭空间处于负压，集气罩控制风速取1m/s，各集气罩收集风速需要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值中“外部最远处排风罩控制风速不低于0.3m/s”的控制风速限值要求。
集气罩风量计算公式如下：
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其中：[image: image6.png]


—集气罩风量，m3/h；
[image: image8.png]


—集气罩面积，m2；
[image: image10.png]


—吸气速度，m/s（风速取1.1m/s）
项目集气罩设置位置、大小及数量见表4-7。
表4-7   有机废气集气罩及所需风量情况一览表
产生工序
集气罩安装位置
集气罩数量
集气罩大小
所需风量（m3/h）
吹膜工序
设备上方
2个
0.5m×0.5m
1980
热合工序
设备上方
3个
0.4m×0.4m
1900
合计
5个
/
3880
根据计算，吹膜工序及热合工序所需要的风机总风量为3880m3/h（计算时按4000m3/h考虑），根据现场实际情况，现有风机最大处理风量为4000m3/h，可以满足改建工程需要，但本次改建工程要求废气治理设施需更换为过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附），更换后，废气治理设施去除效率不低于90%。

根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品企业绩效分级A级企业标准要求及《安阳市生态环境局整治的通知关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰》，使用颗粒型活性炭的，直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1：7000的要求：活性炭吸附设施废气进口处需要安装仪器仪表等装置，并可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物浓度、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m³、50%，项目活性炭使用颗粒型活性炭，提升活性炭吸附装置处理效率。

则本项目吹膜工序及热合工序有机废气（非甲烷总烃）产生及排放量情况见表4-8。

表4-8   有机废气产生及排放情况一览表
产生环节
污染物名称
处理风量
产生量
未收集量
净化装置进口
净化设施出口
去除效率
进口浓度
进口速率
出口浓度
出口速率
吹膜工序
非甲烷总烃
4000

m3/h
0.3511
kg/h
0.0351kg/h
79

mg/m3
0.316kg/h
7.9

mg/m3
0.0316kg/h
90%
热合工序
危废间
由表4-8可知，吹膜工序、热合工序及危废间产生的非甲烷总烃排放浓度为7.9mg/m3，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准限值（NMHC排放限值：60mg/m3），同时应满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准限值：NMHC排放浓度不高于20mg/m3。
未被集气罩收集的部分作为无组织排放，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放速率为0.0351kg/h，排放量为0.0773t/a。

（2）复合工序

项目高频复合工序通过75~80℃的热水将外侧热熔胶熔化。热熔胶加热熔化温度较低，不会热分解。复合工序产生的有机废气很少，不再进行定量分析。

（3）激光打孔工序

部分产品需使用激光打孔机进行打孔，通过高能激光束瞬间使水带局部聚焦后升温至熔化温度，形成微小作用点，激光打孔过程时间较短，且为间歇作业，该过程中产生少量有机废气，产生量很小，不再进行定量分析。
（4）喷码工序

项目设置有喷码机，喷码机使用水性墨水，年使用量较小，且间歇喷码，喷码过程中产生少量有机废气，产生量很小，不再进行定量分析。

（5）打包工序

打包过程中需要使用打包机进行封膜，封膜使用的是聚乙烯包装膜，封膜温度在90~110℃。聚乙烯包装膜热分解温度在300℃以上，而设备运行温度低于聚乙烯热分解温度，且用量较少，打包过程中产生少量有机废气，产生量很小，不再进行定量分析。
4、处理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中非甲烷总烃可行性治理技术包括喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目治理有机废气采取的是过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）。
活性炭吸附原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。
根据《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表“A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术”，本项目污染防治设施可行性进行对比分析见表4-9。
表4-9   污染防治设施可行性对比一览表
对标文件
产排污环节
污染物种类
可行性技术
本项目治理设施
相符性
《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）
吹膜工序、热合工序
非甲烷总烃
喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）
属于可行技术
5、达标排放情况

（1）有组织废气达标分析

本项目吹膜工序、热合工序及危废间废气经收集后，采用过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）进行处理，处理后利用现有1根（DA001）15m排气筒排放。根据计算结果，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度为7.9mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准限值（NMHC排放限值：60mg/m3），同时应满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准限值：NMHC排放浓度不高于20mg/m3。
根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）附录B的计算方法，本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.0696t/a，自己生产的水带内膜重量为270.775t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.257kg/t，能够满足合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中单位产品非甲烷总烃排放量排放限值要求（0.3kg/t）。

（2）无组织废气达标分析

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式进行环境影响预测。厂界废气污染物贡献值为无组织废气污染物和有组织废气污染物在厂界的浓度叠加值。本次预测污染物最大落地浓度，叠加后估算厂界浓度值。
本项目无组织非甲烷总烃产生量为0.0351kg/h（0.0773t/a），本项目污染物排放面源参数为20m×117m×8m，由估算结果可知，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0235mg/m3。能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9标准限值，也可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值：厂界非甲烷总烃浓度2.0mg/m3。
6、非正常工况环境影响分析
（1）生产设施开停机非正常情况

本项目生产设备开停机时，污染物产生量较少，为非正常运行状态。评价要求，每次开启生产设备前，需提前开启污染物治理设施（活性炭吸附装置），保证污染物治理设施正常运行后再开启生产设备；每次关闭生产设备后，需继续保持污染物治理设施正常运行，待生产设备不再产生污染物时，方可关闭污染物治理设施，从而使得项目生产设备产生的污染物能够达标排放。

（2）净化装置非正常运行

项目废气非正常工况主要表现为污染物排放控制措施达不到应有效率及废气治理设施失效，造成废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-10。

表4-10   项目废气非正常排放参数表

非正常排排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放状况

单次持续时间/h

年发生频次/次

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

吹膜工序；热合工序；危废间
活性炭未定期更换
非甲烷总烃
79
0.316
0.5
1
污染防治措施每次发生异常时，及时安排人员检修，停止生产，待检修完成后再重新生产。为防止生产废气非正常工况排放，项目必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护、管理，做好维护、管理台账，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

②建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测，确保达标排放。

③在生产前，先开启废气处理设施，再开启生产设备；在结束生产后，先关闭生产设备，再关闭废气处理设施。

④在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各生产工序也必须相应停止生产。
7、废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），定期进行污染源监测计划，本项目废气监测计划内容见表4-11。

表4-11   废气监测计划一览表
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
有机废气排放口（DA001）
非甲烷总烃
1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准限值
无组织（厂界）
非甲烷总烃
1次/年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）  附件2
无组织（车间门口）
非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中A.1
二、水环境影响分析

项目生产用水为吹膜冷却用水和高频复合冷却用水，本次不新增产能，无新增生产用水，生产废水不外排；本项目不新增劳动定员，无新增职工生活污水，现有生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。

吹膜冷却废水现有1个1.5m3的冷却水槽，因本次改建过程增加了1台吹膜机，故本次需要新建1个1.5m3的冷却水槽。高频复合冷却废水利用现有1个24m3的冷却池，生活污水利用现有1个20m3的化粪池。

三、声环境影响分析
1、噪声源及强度
本项目噪声主要是吹膜机、圆周编织机、倒丝机、高频复合机、喷码机、复捻机、激光打孔机和热合机等，其噪声级在65~80dB（A）左右。设计中选用低噪声设备，并采取设置减振基础、安装消声器、密闭等降噪措施，可有效降低噪声源强20～25dB（A）。主要噪声设备见表4-12。

表4-12   主要噪声设备一览表
噪声源

单台设备噪声源强dB（A）
设备数量
等效源强dB（A）
吹膜机
70
2
73
圆周编织机

65

54
82.9
高频复合机

65

3
69.8
收卷机

65

4

71
倒丝机

70

15

81.7
拌料机

70

3

74.8
打包机

65

5

72
喷码机

70

3

74.8
激光打孔机

80

3

84.8
热合机

75

3

79.8
复捻机

75

2

78

其主要噪声治理措施及治理前后噪声级统计见表4-13、表4-14。
表4-13   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
生产车间
吹膜机
73
基础减振、厂房隔声
10
-5
1
东
100
57.6
连续运行
15
东：53.2
西：53.2南：53.1
北：51.3
车间外1m

西
10
57.7
南
10
57.7
北
5
58.0
圆周编织机

82.9
20
-12
1
东
30
67.5
西
20
67.5
南
3
68.6
北
12
67.5
高频复合机
69.8
25
-8
1
东
85
54.4
西
25
54.4
南
7
54.6
北
8
54.5
收卷机
71
30
-5
1
东
80
55.6
西
30
55.6
南
10
55.7
北
5
56.0
倒丝机
81.7
10
-12
1
东
100
66.3
西
10
66.4
南
3
67.4
北
12
66.3
拌料机
74.8
6
-5
1
东
110
59.4
西
6
59.7
南
10
59.5
北
5
59.8
打包机
72
50
-5
1
东
60
56.6
西
50
56.6
南
10
56.7
北
5
57.0
喷码机
74.8
50
-5
1
东
60
59.4
西
50
59.4
南
10
59.5
北
5
59.8
激光打孔机
84.8
60
-7
1
东
50
69.4
西
60
69.4
南
8
69.5
北
7
69.6
热合机
79.8
30
-5
1
东
80
64.4
西
30
64.4
南
10
64.5
北
5
64.8
复捻机
78
18
-10
1
东
92

62.6

西
18

62.6

南
5

63.0

北
10

62.7

备注：以厂区西北角为原点。
表4-14   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置m

声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
1

净化装置配套风机
过滤棉+两级活性炭吸附装置
15
0
0.5
80/1
隔声罩+消声器
连续运行
备注：减噪效果20dB（A）；以厂区西北角为原点。

2、厂界噪声达标性分析
预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。
（1）室内声源等效为室外声源
采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分比为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。
如图4-1所示：
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图4-1   室内声源等效为室外声源图例
对于多个室内噪声源采用下列公式叠加：
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其中N—室内声源总数。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。公式如下：

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。窗户面积取值0m2。
（2）室外点声源传播
对于本项目，户外声传播衰减主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和围墙障碍物屏蔽（Abar）引起的衰减。即Lp（r）=Lw-Adiv-Aatm-Abar。
①几何发散衰减Adiv利用半自由声场点源衰减公式：

LA（r）=LAw(20lgr(8；

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
②空气吸收引起的衰减Aatm=a(r(r0)/1000，式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4-15。

表4-15   倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度

℃
相对湿度

%

大气吸收衰减系数a，dB/km，倍频带中心频率Hz

63

125

250

500

1000

2000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

30

70

0.1

0.3

1.1

3.1

7.4

12.7

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

③围墙障碍物屏蔽（Abar）：围墙简化为具有一定高度的薄屏障，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。
（3）拟建工程声源对预测点产生的贡献值
公式如下：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界外1m处的噪声预测值见表4-16。
表4-16   项目噪声对四周厂界影响预测一览表   单位：dB（A）

类别
预测点
降噪后噪声总声压级
车间距厂界距离m

贡献值

室内噪声源
生产车间
东厂界
53.2
5
39.2
西厂界
53.2
5
39.2
南厂界
53.1
5
39.1
北厂界
51.3
5
37.3
室外噪声源
过滤棉+两级活性炭吸附装置治理措施风机
东厂界
60
102
19.8
南厂界
20
34.0
西厂界
15
36.5
北厂界
5
46.0
表4-17   厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

预测点

室内噪声源
室外噪声源
总贡献值

标准值

东厂界

39.2
19.8
39.3
昼间：65

夜间：55

南厂界

39.2
34.0
40.4
西厂界

39.1
36.5
41
北厂界

37.3
46.0
46.6
运营期项目东、西、南、北噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目50m范围内无敏感目标。
3、监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023），建设单位应开展自行监测活动。根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，本项目噪声监测计划见表4-18。
表4-18   环境监测计划一览表
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
厂界四周
等效声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
最大声级
1次/季度，发生时监测
四、固体废物
1、产排污环节

表4-19   项目固废产污环节
名称
产生环节
属性
代码
生活垃圾
职工生活
/
900-099-S64
废包装袋
原材料包装（聚乙烯、热熔胶颗粒包装）

一般工业固废

900-003-S17
边角料及不合格产品
吹膜工序

一般工业固废

900-003-S17

复合冷却水池产生的底泥

复合工序

一般工业固废

900-099-S07

废水墨瓶
喷码工序水墨包装

危险废物

900-041-49
废过滤棉
废气净化装置
危险废物
900-041-49
废活性炭
废气净化装置
危险废物
900-039-49
黄油废包装桶
机械设备保养

危险废物

900-041-49
2、固废产生量

（1）职工生活垃圾

本次工程不新增职工人数，故不新增职工生活垃圾。职工生活垃圾设置垃圾桶，定期由环卫部门清运。

（2）废包装袋

本项目外购的聚乙烯颗粒（含色母）和热熔胶颗粒均为袋装，聚乙烯颗粒（含色母）和热熔胶颗粒用量为272.2652t/a，单袋原料重量为25kg，合计使用量为10891袋，单个包装袋重量为100g，则废包装袋产生量为1.0891t/a。废包装袋经收集后，统一进行外售。

（3）边角料及不合格产品

本项目吹膜工序会产生边角料及不合格产品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《292塑料制品行业系数手册》，边角料及不合格产品产生系数为3.0kg/t-产品，项目吹膜工序产品重量约为270.775t/a，则边角料及不合格产品产生量为0.8123t/a。边角料及不合格产品经收集后，统一进行外售。

（4）复合冷却水池产生的底泥

复合工序需要使用冷却水，冷却水使用冷却水池进行循环冷却，运行过程中会产生底泥（包括有水垢、轻微管道腐蚀、扬尘等）。

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050‑2017），黏泥量不宜大于3mL/m³，复合冷却水池容积为24m3，黏泥的密度为1.02t/m3，则循环水池黏泥产生量为0.0706kg（干重），黏泥含水率为97%，则复合工序冷却水池黏泥产生量为2.35kg/a（湿重）。

复合冷却水池为开式循环冷却水池，会有扬尘及轻微的管道腐蚀伴随着补水过程中进入冷却水池，结合企业目前实际运行情况，补充1m3的水，底泥产生量约为0.02kg，项目补充水量为9m3/a，则补水过程中底泥产生量为0.18kg/a（干重），底泥含水率为97%，则补水过程中底泥产生量为6kg/a（湿重）。

则复合工序冷却水池底泥总产生量为8.35kg/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025版），复合工序冷却水池产生的污泥不属于危险废物，按照一般工业固废处置。污泥采用桶装，委托具有处理能力的单位处理。

（5）危险废物

①废水墨瓶

生产过程中需要水性墨水进行喷码，废水墨瓶产生量为20个，水墨瓶的重量约为100g/个，则废水墨瓶产生量为0.002t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），废水墨瓶危险废物类别为“HW49其他废物”，代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废水墨瓶经10m2的危险废物暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位进行处置。

②废过滤棉

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3。故活性炭吸附装置前一般都配套有过滤棉。过滤棉规格为3m2/块，230g/m2-过滤棉，过滤棉吸附尘雾的能力为1-2kg/m2过滤棉（按2kg/m2过滤棉计），安装有3块过滤棉，则废过滤棉产生量为0.02t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年），危险废物类别为HW49其他废物，代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废过滤棉经10m2的危险废物暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位进行处置。

③废活性炭

本项目吹膜工序、热合工序采用“过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）”处理有机废气，活性炭吸附装置需要定期更换活性炭，会产生废活性炭。

根据《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，活性炭的装载量见公式：
M=（C1-C2）×Q×T×10-6/S

式中：
M—活性炭的装填量，kg；
S—动态吸附量，一般取值15%；
C1—处理设施进口浓度，mg/m3，本次进口浓度为79mg/m3；
C2—处理设施出口浓度，mg/m3，本次出口浓度为7.9mg/m3；
Q—风量，m3/h，本次风量为4000m3/h；
T—运行时间，h，运行为2400h。
经计算，活性炭总用量为4550.4kg（4.5504t/a），活性炭吸附设施对非甲烷总烃的削减量为0.626t/a，根据《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，本项目废气治理设施活性炭装载量为1200kg，一年至少更换4次。则废活性炭产生量=活性炭装载量×更换次数+非甲烷总烃的削减量=1.2t/次×4次/年+0.626t/a≈5.426t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025年），危险废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。废活性炭经10m2的危险废物暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位进行处置。
④黄油废包装桶

本项目生产过程中，需要使用黄油对机械设备进行保养，无废黄油产生，危险废物仅黄油废包装桶产生。黄油年使用量为0.005t/a（单桶重量为0.005t/a），则黄油废包装桶产生量为1个，单个重量为2kg/个，则黄油废包装桶产生量为0.002t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年），废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。黄油废包装桶经10m2的危险废物暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位进行处置。
则本项目固体废物产生及排放情况见表4-20。

表4-20   项目固废废物产生及排放情况一览表

名称
产生环节
属性
主要有毒有害物质
环境危险特性
物理性状
年产生量
贮存方式
利用处置措施和去向
利用或处置量
废包装袋
聚乙烯颗粒和热熔胶颗粒包装
一般工业固废

无

无

固态

1.0891t/a

一般固废暂存间

收集后外售

1.0891t/a
边角料及不合格产品
吹膜工序

一般工业固废

无

无

固态

0.8123t/a

0.8123t/a
冷却水池底泥

复合工序

一般工业固废

无

无

半固体

8.35

kg/a

委托有处理能力的单位处理

8.35

kg/a

废水墨瓶
喷码工序

危险废物

有机溶剂，塑料

有机溶剂，塑料
固态

0.002

t/a

危险废物暂存间
10m2的危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置
0.002

t/a

废过滤棉
废气净化装置
危险废物
挥发性有机物
T，In
固态
0.02

t/a

0.02

t/a

废活性炭
废气净化装置
危险废物
挥发性有机物，碳
T，In
固态
5.426

t/a

5.426

t/a

黄油废包装桶
黄油包装桶
危险废物
碳氢化合物，塑料
T，I
固态
0.002
t/a
0.002
t/a
3、一般固废环境影响分析

①本项目一般工业固废总产生量为1.9098t/a，一般工业固废每月清运一次，则环评建议建设一个5m2的一般固废暂存间，用于存放产生的一般固废。一般固废暂存设施要满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。按照国家规范进行临时贮存并及时清运，贮存期内确保无污染事故发生，不得超期贮存、违规贮存。对收集、贮存一般工业固体废物的设施和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
②应建立健全工业固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物的管理台账。
③禁止向生活垃圾收集设施投放工业固体废物。
4、危险废物环境影响分析

根据《国家危险废物名录》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物分类及危害汇总表见表4-21。

表4-21   危险废物属性判定

废物名称
废物类别
行业来源
废物代码
危险废物
危险特性
废水墨瓶
HW49其他废物
非特定行业
900-041-49
含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
T/In
废过滤棉
HW49其他废物
非特定行业
900-041-49
含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
T/In
废活性炭
HW49其他废物
非特定行业
900-039-49
烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）
T
黄油废包装桶
HW08废矿物油与含矿物油废物
非特定行业
900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物
T，I
备注：T为毒性，In为感染性，I为易燃性。

表4-22   本项目危险废物一览表

废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

废水墨瓶
HW49
900-041-49
0.002t/a

喷码工序

固态
有机溶剂，塑料

有机溶剂，塑料

1年
T/In
定期交由有资质的单位进行处置

废过滤棉
HW49
900-041-49
0.02

t/a

废气净化装置
固态
挥发性有机物
挥发性有机物
T/In
废活性炭
HW49
900-039-49
5.426t/a

废气净化装置
固态
挥发性有机物，碳
挥发性有机物，碳
T
黄油废包装桶
HW08

900-249-08

0.002t/a
黄油包装桶
固态

碳氢化合物，塑料
碳氢化合物，塑料
T，I
企业现有危险废物暂存间面积为5m2，无法满足本次改建需要，需要重新建设一个10m2的危险废物暂存间。

危险废物的暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。需做到以下几点：

a.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
b.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
c.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
d.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
e.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
f.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
g.危险废物暂存间废气经收集后通入废气净化设施“过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）”进行处理后，通过DA001排气筒排放。
h.本项目废活性炭因吸附有有机废气，故废活性炭需要采用封闭包装。

表4-23   危险废物贮存场地基本情况表
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存能力
贮存方式
贮存周期
危废暂存间
废水墨瓶
HW49
900-041-49
厂房北侧
10m2
20m3
专用容器
1年
废过滤棉
HW49
900-041-49
废活性炭
HW49
900-039-49
黄油废包装桶
HW08

900-249-08

五、地下水、土壤

1、污染源、污染物类型及污染途径分析
污染源：项目可能造成地下水、土壤污染的污染源包括：固体废物和废水，涉及的污染区域为吹膜冷却水循环水槽、复合冷却水池、生活污水化粪池和危险废物暂存间。

污染物类型：吹膜冷却水循环水槽、复合冷却水池污染物类型为冷却废水；危险废物暂存间污染物类型为危险废物浸出液。

污染途径：冷却水槽、冷却池、化粪池泄漏及危险废物暂存间内危废泄漏，造成地表漫流污染、垂直入渗污染。
2、土壤及地下水环境保护措施
（1）源头控制措施
①配套建设污染处理设施并保持正常运转，防止产生的废水、固废等对土壤及地下水造成污染和危害；
②定期巡查生产设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中材料、产品、废物的扬散、流失问题。
（2）防渗及过程防控措施
危险废物暂存间地面要求进行硬化，并进行防腐和防渗处理。发生泄漏时，通过拦截去向等方式控制影响范围。其中危险废物暂存间地面采取重点防渗，冷却池及化粪池采取一般防渗措施，其余场地简单防渗。本项目分区防渗措施见表4-24。

表4-24   项目分区防渗措施一览表
区域
防渗类别
防渗技术要求
危险废物暂存间
重点防渗
防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

化粪池、冷却池及冷却水槽

一般防渗
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

其他区域
简单防渗
地面硬化
3、环境影响评价小结
项目运营期间可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为垂直入渗影响，经采取相关污染源头控制措施和过程防控措施后，项目地下水、土壤环境影响是可接受的。

六、生态

本项目位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，项目位于汤阴高新技术产业开发区范围内，项目租赁现有厂房，占地为工业用地。本次改建不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展生态环境影响分析。
七、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

1、危险物质调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量，对比项目原辅料、产品及三废污染物等，环境风险潜势初判方式首先计算物质总量与临界量比值（Q）。

在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
则项目Q值计算结果见表4-25。
表4-25   风险物质及临界量一览表
序号
名称
危险成分
最大储存量（t）
临界量（t）
q/Q
分布情况
1

原料
水性墨水
有机溶剂等
0.0077
50
0.00015
生产车间
2
黄油

矿物油

0.005

2500

0.000002
3

废气

非甲烷总烃

非甲烷总烃

0

10

0

/

4
三废污染物
废水墨瓶
危险废物
0.002

50①
0.00004

危废暂存间
5

废过滤棉
0.02

0.0004
6

废活性炭
5.426

0.10852
7

黄油废包装桶
0.002
0.00004

合计

0.1092
/
备注：①引用《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》危险废物临界量50t。
由表4-25可知，本项目Q=0.1092＜1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）编制技术要求，本项目无需设置环境风险专项评价。

2、环境风险分析
（1）物料泄漏
本项目涉及的风险物质中原料水性墨水、黄油及危险废物中废水墨瓶、黄油废包装桶，因储存不当有发生泄漏的可能性，对周边土壤和地下水会造成影响
（2）火灾爆炸风险
本项目生产使用电气设备，容易发生火灾，一旦发生火灾，会对大气环境造成污染，为了防范事故和减少灾害，需制定风险事故的防范措施和应急预案。
3、环境风险防范措施及应急要求
（1）水性墨水、黄油风险防范措施

①原料黄油设置专门的储存间，设置防漏托盘、围堰或导流沟槽。
②配备吸油毡、沙袋、防化堵漏工具、应急泵等应急物资，存放于储存区附近。安排人员定期检查，配备相应的应急物资，如若发现原料泄漏，应及时对储存区进行堵截；
③编制《物料泄漏专项预案》，明确泄漏分级、响应流程（拦截→收集→处理→监测），定期开展泄漏应急处置演练，重点培训堵漏及个人防护装备使用。通过“防渗拦截+智能监测+快速响应”三级防控，结合日常管理与预案演练，实现物料储存单元泄漏风险全流程管控。加强员工风险防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生。
（2）危险废物防范措施
①危险废物暂存在危废暂存间内，危废暂存间做好“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；
②危废暂存间内应设置围堰；
③危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置；
④危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，安排专人定期巡检，检查危废暂存间围堰、地面等是否完好，危险废物贮存容器是否完好等。
（3）火灾环境风险防范措施
对电气设施运行及停气检修时必须严格按照有关规定进行。加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。建立事故预防、监测、检验、报警系统，设置厂内医疗急救站；提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。
生产区周围严禁明火，并配备灭火器、消防栓等消防器材，发生火灾后，使用灭火器或消防栓灭火，对产生的消防废水进行收集处理，检测达标后方可排放，严禁消防废水流出厂区；火灾产生的燃烧废气污染大气环境，对厂区人员进行疏散，火势较大时，通知周边居民进行撤离，将事故影响范围降低到最小。
4、环保设施安全生产工作要求和防范措施
根据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）和安阳市生态环境局印发的《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号）要求，针对本项目环保设施安全生产提出以下要求：
（1）环保设施安全生产工作要求
①加强安全管理制度建设
建立健全安全管理体系。设立安全管理部门，负责制定和执行安全管理相关政策、制度和流程。建立事故报告与处理制度，确保及时了解事故情况并采取适当的应对措施。设立安全生产巡检制度，对环保设施进行定期检查，确保设施运行正常及时发现问题。建立安全生产督查制度，对各个部门的安全管理情况进行定期检查，保障各项安全措施得到有效执行。
结合环保设备设施的具体特点和工艺要求，制定相应的安全操作规程、操作指南和应急处理方案，确保操作人员具备必要的安全操作技能和知识。
②加强环保设施安全生产培训
定期开展安全教育培训，包括环保设施安全操作规程、紧急应急处理等内容，确保操作人员具备必要的安全知识和技能。配备专职安全教育培训人员，负责组织安全培训和考核，并及时更新培训内容。
③加强环保设施管理

设备设施台账管理：建立环保设施台账，包括设备名称、型号、生产厂家、使用年限、维护记录等信息。定期进行台账核对和更新，确保设备设施信息的准确性。

设备设施维护保养：制定设备设施维护保养计划，明确维护保养责任人和频次。定期进行设备设施维护保养，包括清洁、润滑、检修等工作。记录维护保养情况，建立维护保养档案。

设备设施检测检验：制定设备设施检测检验计划，明确检测检验周期和内容。定期进行设备设施的安全检测、性能检验和功能测试。对检测检验结果进行记录和分析，及时处理存在的问题。
④环保设施作业安全
作业环境安全：建立完善的作业区域划定和警示标识，确保作业区域的安全边界清晰可见。定期对作业区域进行检查，消除安全隐患。
作业操作规范：制定作业操作规范，包括设备设施操作流程、操作注意事等。对从业人员进行操作培训，确保操作人员熟悉操作规范。加强作业操作监督和指导，及时发现和纠正操作不规范现象。
作业人员防护：配备必要的个人防护用品，包括防护服、防护眼镜、防护手套等。对从业人员进行个人防护用品的使用培训，确保正确佩戴和使用。
⑤环保设施应急预案
根据环保设施的特点和潜在风险，制定应急预案。应急预案包括应急响应流程、应急处置措施、人员疏散和伤亡事故处理等内容，明确各级应急处理人员的职责和行动方案。
定期组织应急演练训练，提高员工应急处置能力。演练训练应包括火灾、泄露事故等多种应急情景。
配备应急设备和器材，如灭火器、呼吸器等。定期检查和维护应急设备和器材的完好性和可用性。
（2）环保设施风险防范措施

①过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）
a.风机设置接地线，定期检查设备电气绝缘性能及安全，防止设备和管道因静电积聚导致发生电点火；
b.设备正常运行过程中，禁止打开设备防护门；
c.对过滤棉、活性炭及时进行更换，保持活性炭通透性，以防发生堵塞。
②危险废物暂存间
本项目危险废物在厂区暂存过程中可能发生泄漏，如未采取有效应急措施，则可能流入未硬化地面污染土壤和地下水。可采取的风险防范措施有：
a.危险废物的容器和包装物完好无损，包装容器材质和内村与盛装的危险废物相容，按规定设置危险废物识别标志。
b.根据危险废物种类和特性进行分区、分类贮存，根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙进行隔离。
c.贮存设施按规定设置警示标志，配备通讯设备、照明设施、消防设施和应急防护用品。
d.危险废物暂存间进行硬化、地面采取防渗措施，危险废物暂存间内设置导流沟、截流沟。
e.贮存设施的出入口、设施内部等位置设置视频监控，并与中控室联网。

5、风险评价结论

结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，企业在严格做好各项风险防范措施后，环境风险是可控的。
八、电磁辐射

本工程不涉及电磁辐射源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展辐射环境影响分析。
九、“三本账”汇总表

本项目建成后，全厂污染物排放情况见表4-26。

表4-26   “三本账”汇总表   单位：t/a
类别

污染物
现有工程实际排放量（t/a）
本项目排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
全厂排放量（t/a）
增减量（t/a）
废气
颗粒物
0
0
0
0
0
SO2
0
0
0
0
0
NOx
0
0
0
0
0
VOCs
0.1471
0.1469
0.1471
0.1469
-0.0002
废水
COD

0.0269①/0.0048②
0
0
0.0269①/0.0048②
0
BOD5
0.0144①/0.0009②
0
0
0.0144①/0.0009②
0
SS

0.0135①/0.0009②
0
0
0.0135①/0.0009②
0
氨氮

0.0023①/0.0005②
0
0
0.0023①/0.0005②
0
总磷

0.000034①/0.00005②
0
0
0.000034①/0.00005②
0
备注：①为经厂区化粪池处理后，企业废水污染物排放量；②经污水处理厂处理后，废水污染物排放量。
十、环保投资一览表
本项目总投资200.00万元，其中环保投资为10.00万元，环保投资占总投资的5.0%。环保措施及投资情况见表4-27。

表4-27   环保投资估算一览表
序号
污染源
环保治理措施
投资（万元）
1
废气处理

吹膜工序、热合工序
负压收集（5个集气罩）
过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）+利用现有1根（DA001）15m高排气筒
7
危废间
风机+管道
2
废水处理
生活污水
20m3化粪池（利用现有）

/
吹膜冷却废水

利用现有1个1.5m3的冷却水槽，本次新建1个1.5m3的冷却水槽

0.5
高频复合冷却废水

24m3的冷却池（利用现有）

/

3
噪声控制
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音

0.5
4
固废处置
一般工业固废（废包装袋、边角料及不合格产品、复合冷却水池产生的底泥）
5m2一般固废暂存间暂存
0.5
生活垃圾
垃圾桶（利用现有）
/
危险废物（废过滤棉、废活性炭、废水墨瓶和黄油废包装桶）
10m2的危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置。
1.5
合   计
10



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	吹膜工序、热合工序及危废间废气
	非甲烷总烃
	过滤棉+两级活性炭吸附装置（活性炭吸附+活性炭吸附）+利用现有1根（DA001）15m排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业绩效分级指标A级企业标准限值

	
	复合工序、激光打孔工序、喷码工序、打包工序
	非甲烷总烃
	车间封闭
	/

	地表水环境
	职工生活污水
	pH、COD、氨氮、总磷等
	20m3化粪池（利用现有）
	/

	
	吹膜冷却废水
	/
	利用现有1个1.5m3的冷却水槽，本次新建1个1.5m3的冷却水槽
	循环使用，不外排

	
	高频复合冷却废水
	/
	24m3的冷却池（利用现有）
	循环使用，不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类

	电磁辐射
	/

	固体废物
	本项目产生的固废包括一般工业固废（废包装袋、边角料及不合格产品、复合冷却水池产生的底泥）和危险废物（废过滤棉、废活性炭、废水墨瓶和黄油废包装桶）。一般工业固废经5m2的一般固废暂存间暂存后，定期进行外售；危险废物经10m2的危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置。本次工程不新增职工人数，故不新增职工生活垃圾。职工生活垃圾设置垃圾桶，定期由环卫部门清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）源头控制措施
①配套建设污染处理设施并保持正常运转，防止产生的废水、固废等对土壤及地下水造成污染和危害；
②定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中材料、产品、废物的扬散、流失问题。
（2）过程防控措施
本项目建设运营期间可能迁移进入地下水、土壤环境的影响为垂直入渗，针对上述迁移方式，本项目过程防控措施为：结合项目情况，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防渗。对污水处理站做好防渗措施，同时车间地面、厂区道路等进行硬化。

	生态保护措施
	本项目位于河南省安阳市汤阴县城关镇星阁路西侧、工横三路南侧8号，项目位于汤阴高新技术产业开发区范围内，项目租赁现有厂房，占地为工业用地。本次改建不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	环境风险防范措施
	（1）原料泄漏防范措施：原料水性墨水、黄油设置专门的储存间，安排人员定期检查，配备相应的应急物资。
（2）危险废物防范措施：危废暂存间做好“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；设置围堰；危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，安排专人定期巡检，检查危废暂存间围堰、地面等是否完好，危险废物贮存容器是否完好等。
（3）火灾环境风险防范措施：生产区周围严禁明火，并配备灭火器、消防栓等消防器材，发生火灾后，使用灭火器或消防栓灭火，对产生的消防废水进行收集处理，检测达标后方可排放，严禁消防废水流出厂区；火灾产生的燃烧废气污染大气环境，对厂区人员进行疏散，火势较大时，通知周边居民进行撤离，将事故影响范围降低到最小。

	其他环境管理要求
	建设单位应建设专门的环境管理机构，负责日常管理工作，应做到定期组织工作人员进行培训，提高工作人员的能力，推广利用先进技术和经验，进一步改进环境管理工作。环境管理机构负主要职责：

（1）编制、提出该项目运营期的长远环境保护规划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作；

（3）落实项目的“三同时”制度；
（4）监督项目排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家或地方排放标准。


六、结论

	综上所述，汤阴县鑫田园节水有限公司年产3500万米高分子物理合成圆周编织水带改建项目工程建设符合汤阴高新技术产业开发区规划和当地环境管理的要求,符合“三线一单”要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a

	
	SO2
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a

	
	NOx
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a

	
	VOCs
	0.1471t/a
	0.1473t/a
	0t/a
	0.1469t/a
	0.1471t/a
	0.1469t/a
	-0.0002t/a

	废水
	COD
	0.0269t/a（出企业）

0.0048t/a（出污水处理厂）
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.0269t/a（出企业）

0.0048t/a（出污水处理厂）
	0t/a

	
	BOD5
	0.0144t/a（出企业）

0.0009t/a（出污水处理厂）
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.0144t/a（出企业）

0.0009t/a（出污水处理厂）
	0t/a

	
	SS
	0.0135t/a（出企业）0.0009t/a（出污水处理厂）
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.0135t/a（出企业）0.0009t/a（出污水处理厂）
	0t/a

	
	氨氮
	0.0023t/a（出企业）

0.0005t/a（出污水处理厂）
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.0023t/a（出企业）

0.0005t/a（出污水处理厂）
	0t/a

	
	总磷
	0.000034t/a（出企业）

0.00005t/a（出污水处理厂）
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.000034t/a（出企业）

0.00005t/a（出污水处理厂）
	0t/a

	一般工业

固体废物
	废包装袋
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	1.0891t/a
	0t/a
	1.0891t/a
	+1.0891t/a

	
	边角料及不合格产品
	15t/a
	15t/a
	0t/a
	0.8123t/a
	15t/a
	0.8123t/a
	-14.1877t/a

	
	复合冷却水池产生的底泥
	0kg/a
	0kg/a
	0kg/a
	8.35kg/a
	0kg/a
	8.35kg/a
	+8.35kg/a

	危险废物
	废水墨瓶
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.002t/a
	0t/a
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	废过滤棉
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.02t/a
	0t/a
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废活性炭
	4.775t/a
	4.775t/a
	0t/a
	5.426t/a
	4.775t/a
	5.426t/a
	+0.651t/a

	
	黄油废包装桶
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.002t/a
	0t/a
	0.002t/a
	+0.002t/a

	生活固废
	生活垃圾
	1.5t/a
	1.5t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	1.5t/a
	0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
职工生活用水





化粪池





污水处理厂





120





损耗  24





96





新鲜水





96





192





63
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吹膜冷却用水





高频复合用水





损耗  63





损耗  9





900





1680





聚乙烯颗粒





有机废气





热熔胶颗粒





混合拌料





吹膜





冷却





复合





编织





捻丝





丙纶丝/涤纶丝





激光打孔





热合





聚乙烯塑料零件





喷码





分割、收卷





打包包装





成品





PE膜





废包装袋





过滤棉+两级活性炭吸附





废过滤棉、废活性炭





排气筒排放（DA001）





噪声、边角料及不合格产品





冷却水





废气、噪声





噪声





废气、噪声





废气、噪声





废气、噪声





循环水





有机废气





倒丝





底泥





外购的内膜





复合





编织





捻丝





激光打孔





热合





聚乙烯塑料零件





喷码





分割、收卷





打包包装





成品





PE膜





过滤棉+两级活性炭吸附





废过滤棉、废活性炭





排气筒排放（DA001）





废气、噪声





噪声





废气、噪声





废气、噪声





废气、噪声





循环水





有机废气





倒丝





丙纶丝/涤纶丝





底泥
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