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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产三百万套服装和干法印花面料及年产100万件水洗牛仔服装改建项目

	项目代码
	2508-410523-04-02-904022

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东

	地理坐标
	（114度20分41.716秒，35度56分56.404秒）

	国民经济

行业类别
	C1713棉印染精加工

C1829其他针织或钩针编织服装制造
	建设项目

行业类别
	十四、纺织业；28棉纺织及印染精加工171；有喷墨印花或数码印花工艺的

十五、纺织服装、服饰业、29针织或钩针编织服装制造182；有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	2508-410523-04-02-904022

	总投资（万元）
	180
	环保投资

（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	5.6
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无需设置专项评价

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他

符合

性

分析
	1、土地利用相符性分析

本项目位于安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，根据汤阴县郁竹制衣有限公司土地证（2018汤阴县不动产权第0000144号，见附件4）及韩庄镇人民政府出具的证明（见附件5），项目用地为工业用地，项目建设符合汤阴县韩庄镇国土空间规划。

2、产业政策相符性

汤阴县郁竹制衣有限公司年产三百万套服装及干法印花面料及年产100万件水洗牛仔服装改建项目位于汤阴县韩庄镇羑河村107国道东。2025年8月21日，本项目已通过汤阴县发展和改革委员会备案（项目代码：2508-410523-04-02-904022，见附件2），经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令第7号）规定，本项目属于允许类，符合国家产业政策。

项目采用数码印花替代传统平网印花，使用水性颜料，配套废水深度处理设施，符合《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》（工信部联消费〔2023〕232号）关于行业数字化、绿色化转型的导向，同时满足《河南省“十四五”制造业高质量发展规划》（豫政〔2021〕49号）关于纺织服装产业技术改造、提质增效的导向要求。
3、建设项目与所在地“三线一单”相符性分析
3.1生态保护红线

本项目位于汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，在现有厂区内进行改建，不新增用地，不占用生态保护红线区域，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、湿地公园等各类生态敏感区。项目符合《河南省人民政府关于实施"三线一单"生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）及安阳市、汤阴县生态环境分区管控准入清单中关于生态保护红线的管理要求。从生态保护红线符合性角度分析，项目建设可行。

3.2环境质量底线

本项目所在区域为大气环境质量不达标区，地表水及声环境质量满足相应标准要求。根据区域环境质量改善目标要求，本项目运营期：废水：经厂区污水处理站处理达标后排入污水处理厂深度处理，不直接排入地表水体，不会对区域水环境质量造成不利影响。

废气：排放浓度及速率满足相应排放标准要求，项目将严格落实污染物总量控制及区域削减替代要求。

噪声：经隔声、减振等综合治理后，西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求，东、南、北厂界可满足1类标准要求，不会降低区域声环境质量等级。

固废：各类固体废物均得到合理处置，不外排。

本项目废水、废气、噪声和固体废物均得到有效控制，污染物排放满足总量控制及区域削减要求，项目建设不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线管理要求。

3.3资源利用上线

水资源方面，项目用水全部由市政自来水供给，不取用地下水和地表水，不属于高耗水行业，废水经处理后纳管排放，不直接排入地表水体，用水量在区域水资源承载能力范围内，不会突破区域水资源利用上线。

土地资源方面，项目在现有厂区内改建，不新增建设用地，土地性质为工业用地，符合国土空间规划要求，不占用耕地及生态用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等敏感区域，土地资源利用集约高效，不会突破区域土地资源利用上线。

能源消耗方面，项目以电和天然气等清洁能源为主要能源，不涉及煤炭消费，不涉及燃煤锅炉和工业炉窑，不属于"两高"项目，选用高效节能设备，能源利用效率较高，符合区域能耗强度控制目标要求，不会突破区域能源消耗上线。

本项目各项资源消耗均满足安阳市及汤阴县生态环境分区管控中关于资源利用上线的管控要求，项目资源利用合理、高效，符合资源利用上线的相关规定

3.4河南省通用准入清单要求

河南省人民政府于2020年12月24日发布了《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），2024年3月28日，河南省生态环境厅公布了河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版），把生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等生态环境“硬约束”，落实到1145个生态环境管控单元。

表1-1  与“河南省重点管控单元准入要求”相符性分析

类别
准入要求
本项目情况
结论
空间布局约束

1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目

本项目属于纺织服装制造业，为当地传统优势产业，符合区域产业定位。项目已通过汤阴县发改委备案，立项手续合法合规。项目所在区域尚无规划环评，但本项目为现有厂区内改建，不新增用地

相符

2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链

本项目采用数码印花替代传统平网印花，使用水性涂料，配套建设废水深度处理设施和废气治理设施，按照绩效A级水平进行建设，符合绿色制造发展方向

相符

3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展

本项目不属于石化化工项目，不涉及

无关项
4.强化环境准入约束，坚决遏制"两高一低"项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建

本项目不属于"两高"项目，不属于低端落后产能

相符
5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产

本项目不涉及产能置换，在现有厂区内改建，不新增产能

无关项
6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出

本项目位于汤阴县韩庄镇羑河村，不在城市建成区范围内，不属于重污染企业

相符

7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地

本项目用地为工业用地，未被列入土壤污染风险管控和修复名录。运营期厂区采取分区防渗措施，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s，危废间防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s，可有效防止土壤污染

相符

8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉

本项目不涉及燃煤锅炉

相符

污染物排放管控

1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求

本项目位于大气环境质量不达标区，数码坯布印花废气经"活性炭吸附/脱附+催化燃烧"装置处理后达标排放，印花烘干采用低氮燃烧器，废水经"调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池"工艺处理后纳管排放，不直接排入地表水体。项目严格落实污染物总量控制及区域削减替代要求

相符

2.强化项目环评及"三同时"管理。新建、扩建"两高"项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平

本项目不属于"两高"项目。项目按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级企业绩效分级指标进行建设，配套高效的废气、废水治理设施

相符

3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造

本项目属于纺织服装制造行业，涉及印花和水洗工序。项目采用水性涂料（VOCs含量<5%），燃料使用清洁能源，废水经厂区污水站处理后排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理，固废分类收集处置，符合全流程清洁化要求

相符

4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料

本项目印花工序使用环保型水性涂料（白胶浆、水性色浆、水性柔印墨水），VOCs含量低于5%，满足GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求，从源头减少了VOCs产生

相符

5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求

不涉及

无关项
6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设

本项目依托现有厂区污水处理站（处理能力500t/d，采用"调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池"工艺），废水经预处理后排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理。污泥经压滤脱水后定期委托处置
相符

7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理

项目选用低噪声设备，对印花机、水洗机、烘干机、风机等主要噪声源采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声贡献值西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求，东、南、北厂界可满足1类标准要求

相符

环境风险防控

1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查

本项目用地为工业用地，不涉及农用地和用途变更，不涉及污染地块

相符

2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控

本项目Q值<1，环境风险潜势为Ⅰ，无需开展环境风险专项评价。项目已建立"三级防控"体系（原料区围堰、车间废水收集系统、事故应急池），编制有突发环境事件应急预案并定期演练

相符

3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或重点设施设备应进行防渗漏设计和建设，建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系

本项目不属于化工园区项目。但项目已对重点区域（危废间、原料液体化学品储存区、污水处理站各池体）采取重点防渗措施，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s的要求

相符

资源利用效率

1."十四五"时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%

本项目不属于规模以上高耗能企业，项目使用电和天然气等清洁能源，不涉及煤炭消费。运营期加强用水管理，废水处理后部分回用，减少新鲜水取用量

相符

2.新建、扩建"两高"项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平

本项目不属于"两高"项目

无关项
3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%

本项目不属于上述重点行业

无关项
4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代

本项目使用天然气和电，均为清洁能源，不涉及燃煤、重油等高污染燃料，符合清洁能源替代要求

相符

5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量

本项目用水由市政自来水供给，不取用地下水，不涉及地下水禁采区和限采区

相符

3.5河南省重点区域生态环境管控要求

根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》，河南省"三线一单"生态环境分区管控体系建立了"1+1+4+18+N"的生态环境准入清单，其中第二个"1"即为京津冀及周边地区（2+26城市地区）重点区域生态环境管控要求，适用于郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区等地。

本项目位于安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，属于京津冀及周边地区大气污染传输通道城市范围。以下对照重点区域生态环境管控要求，逐项进行相符性分析。

表1-2  与“河南省重点区域生态环境管控要求”相符性分析

类别
管控要求
本项目情况
结论
空间布局约束

1.坚决遏制"两高"项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求

本项目不属于"两高"项目，以电和天然气为主要能源，不涉及煤炭消费

相符

2.严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出

本项目属于纺织服装制造，不涉及磷铵、电石、黄磷、聚氯乙烯等行业

相符

3.原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）

本项目不涉及自备燃煤机组和热电机组

无关项
4.优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区

本项目不属于危险化学品生产项目

无关项
5.新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区

本项目不在黄河干支流岸线管控范围内

无关项
6.严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上禁止

本项目不涉及采矿和露天矿山

无关项
污染物排放管控

1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求

项目数码坯布印花废气经"活性炭吸附/脱附+催化燃烧"装置处理后达标排放，印花烘干采用低氮燃烧器，厂区无组织排放采取有效管控措施

相符

2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程

本项目印花工序使用环保型水性涂料（白胶浆、水性色浆、水性柔印墨水），VOCs含量低于5%，满足GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》限值要求，从源头减少了VOCs产生，符合源头替代要求

相符

3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物"公转铁"

本项目运输车辆使用国五及以上标准车辆，鼓励使用新能源车辆，不涉及国三及以下排放标准车辆

相符

4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染

不涉及化工制造

无关项
环境风险防控

1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施

本项目已实现低VOCs原辅材料替代（水性涂料VOCs含量<5%），印花工序在密闭车间内作业，废气收集效率满足要求

相符

2.加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控

项目已制定重污染天气应急响应方案，按照绩效分级要求落实差异化减排措施，纳入区域联防联控体系

相符

资源利用效率

1.严控煤炭消费增长，"十四五"时期煤炭消费量下降10%

本项目不涉及煤炭消费，使用电和天然气等清洁能源

相符

2.到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平

本项目不属于钢铁行业，不涉及

无关项
3.到2025年，钢铁、石化化工、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%

本项目不属于上述重点行业，项目使用清洁能源，不属于规模以上高耗能企业

无关项
3.6安阳市“三线一单”生态环境分区管控要求
项目情况对比2025年《安阳市“三线一单”生态环境准入清单要求》管控要求见下表。

表1-3  与“安阳市生态环境总体准入要求”符合性分析一览表
类别
管控要求

项目情况

结论
空间布局约束

1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

不属于“两高”项目。
相符
2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

不属于化学原料药和生物生化制品项目。

无关项
3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。

不涉及铸造。
无关项
4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。

不涉及。

无关项
5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。

项目不在黄河干支流岸线管控范围，不涉及危化品生产。

符合
6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。

企业不承接上述项目。
符合
7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。

不涉及。
无关项
8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

不涉及。
无关项
9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在上述区域建设。
符合
10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品耕地。

项目用地为工业用地。
符合
11、工业企业选址应符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。

项目位于1类声环境功能区，为现有企业改建项目，不新增产能，符合当地相关规划，经预测，西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求，东、南、北厂界可满足1类标准要求。
符合
12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新、扩建对水体污染严重的建设项目，改建项目不得增加排污量。

不涉及饮用水水源一级、二级保护区及准保护区。
符合
13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：

（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。

（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

（五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

项目不在万宝山自然保护区范围。
无关项
14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：

（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

项目不在林虑山风景名胜区范围。
无关项
15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：

（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；

（二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；

（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

项目不在淇河国家鲫鱼种质资源保护区范围。
无关项
16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；

（四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化畜禽养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目不在淇淅河湿地公园范围。
无关项
17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：

（一）建设与湿地公园无关的项目；

（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为

项目不在汤河国家湿地公园范围。
无关项
18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

湿地公园二级保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目不在漳河峡谷国家湿地公园范围。
无关项
19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。

项目燃料为天然气，不涉及高污染燃料。
符合
20、在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。

项目印花烘干使用天然气为燃料，配备低氮燃烧装置，NOx排放浓度满足相关要求。
符合
21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

项目不进行露天焚烧及烧烤等活动。
符合
22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：

（一）居民住宅楼等非商用建筑；

（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；

（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。

不涉及餐饮服务。
符合
23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

项目地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录。

无关项
污染物排放管控

1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
项目满足当地总量替代要求。
符合
2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
不涉及。
无关项
3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。

项目建设及管理水平参照A级企业要求。
符合

4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》相关要求。

项目印花废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理，白胶浆、水性色浆、水性柔印墨水使用及储存、无组织废气监控等符合GB37822—2019要求。
符合

5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

外排废水经厂区污水站处理，满足相关标准。

符合
6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。

不涉及。
无关项
环境风险防控

1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。
企业建有环境安全管理制度，定期开展突发环境风险评估，修订环境应急预案，及时排查治理环境安全隐患。
符合
资源开发效率要求

1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。
项目不属于以上高耗水行业，废气喷淋水循环使用，符合污水资源化利用导向。
符合
2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。
不涉及。
无关项
3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸秆资源发电、风力发电、地热能开发等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。
不涉及。
无关项
4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。
不涉及。
无关项
5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。
不涉及。
无关项
由上表可知，本项目满足安阳市生态环境总体准入相关要求。

3.7汤阴县分区管控单元生态环境准入清单：

根据河南省生态环境分区管控应用平台出具的《环境准入分析报告》，项目共涉及7个管控分区，具体如下：

环境管控单元（重点管控单元）：汤阴县城镇重点单元（ZH41052320002）；
水环境管控分区（一般管控区）：汤河安阳市石辛庄控制单元（YS4105233210392）；
大气环境管控分区（重点管控区）：高排放重点管控区（YS4105232310001）、布局敏感重点管控区（YS4105232320001）、受体敏感重点管控区（YS4105232340002）；
自然资源管控分区：高污染燃料禁燃区（YS4105232540001）。
本项目与汤阴县生态环境准入清单相符性分析如下：

表1-4  环境管控单元生态环境准入清单相符性分析

汤阴县城镇重点单元（ZH41052320002）
维度
管控要求
本项目情况
结论
空间布局约束

鼓励该区域内现有工业企业退城入园

本项目在现有厂区进行改建，不新增用地、不新增产能；企业现状用地为工业用地，手续齐全。本次通过设备升级改造，采用低VOCs工艺，提升环保治理水平，落实绿色制造，符合当地鼓励企业升级改造的管理导向；若后续地方主管部门出台退城入园搬迁政策，企业将服从政府相关安排。

相符

污染物排放管控

严格控制"两高"项目准入，须符合环保法律法规、总量控制、碳达峰目标、准入清单、规划环评及审批原则要求

本项目不属于"两高"项目，已取得发改委备案，按环评要求落实环保措施，污染物总量控制符合要求

相符

禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂

总锰不属于重点管控重金属，浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级控制指标5mg/L要求

相符

持续开展"散乱污"企业动态管理，平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动

本项目不属于"散乱污"企业，不涉及散煤取暖，使用清洁能源

相符

环境风险防控

有色金属冶炼、化工和危险化学品生产企业在拆除设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案

本项目不属于有色金属冶炼、化工和危险化学品生产企业

无关项
汤河安阳市石辛庄控制单元（YS4105233210392）
污染物排放管控

新建或扩建城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准，具备条件的县级以上污水处理厂应建设尾水人工湿地

本项目不涉及污水处理厂建设；项目废水经厂区污水处理站预处理后排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理，污水处理厂出水执行一级A标准

相符

高排放重点管控区（YS4105232310001）
空间布局约束

加大化工企业整治，化工生产企业入园率2025年不低于70%

本项目不属于化工企业

无关项
严守产能红线，禁止传统煤化工新建扩建单纯新增产能项目

本项目不属于煤化工项目

无关项
禁止新增化工园区，不批园区外新建化工企业

本项目不属于化工企业

无关项
原则上全省禁止新增钢铁、电解铝、水泥等行业产能

本项目不属于上述行业

无关项
污染物排放管控

重点行业煤炭消费减量（2025年较2020年下降10%）

本项目不涉及煤炭消费，使用电和天然气清洁能源

相符

全面执行VOCs无组织排放控制标准，推进VOCs集中高效处置；新建涉VOCs企业须入园，VOCs排放总量较2015年下降10%以上

本项目数码印花废气经"活性炭吸附/脱附+催化燃烧"装置处理，VOCs去除效率80%；本项目为现有厂区内改建，非新建企业

相符

2025年淘汰国三及以下和45%国四营运中重型柴油货车

本项目物料运输使用国五及以上或新能源车辆，不涉及淘汰车辆

相符

环境风险防控

严格落实规划环评环境风险防范措施；园区须制定环境风险应急预案，定期演练

本项目已制定环境风险防范措施，Q值<1，环境风险潜势为Ⅰ，企业编有环境应急预案，后期将修订突发环境事件应急预案并定期演练

相符

资源开发效率

禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建扩建燃用高污染燃料设施

本项目使用电和天然气，不使用高污染燃料

相符

布局敏感重点管控区（YS4105232320001）
空间布局约束

原则上禁止新建露天矿山；禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉

本项目不涉及露天矿山、煤气发生炉和燃煤锅炉

相符

禁止新增钢铁、电解铝、水泥等产能

本项目不属于上述行业

无关项
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目

本项目使用水性涂料（VOCs含量<5%），属于低VOCs含量原辅材料，符合要求

相符

整治散乱污企业

本项目不属于散乱污企业，具有合法环保手续

相符

大气监测点主导上风向5km范围内禁止建设燃煤电厂、钢铁、水泥、化工等重污染项目

本项目不属于重污染项目，不涉及

无关项
提升区内重污染企业整治力度

本项目不属于重污染企业

无关项
污染物排放管控

推进VOCs综合治理，推广低VOCs原辅材料，规范LDAR

本项目已使用低VOCs水性涂料，VOCs废气经高效治理设施处理

相符

秋冬季错峰生产，落实"一厂一策"应急减排

本项目按照环保要求，落实重污染天气应急减排措施

相符

施工工地"六个百分之百"扬尘管控

本项目施工期主要为设备安装，不涉及土建施工，扬尘影响小

相符

关停退出落后工业炉窑

本项目烘干工序使用天然气低氮燃烧，不属于落后工业炉窑

相符

严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准

本项目运输车辆满足相关排放标准要求

相符

受体敏感重点管控区（YS4105232340002）
空间布局约束

建成区内禁止新建20蒸吨/时以下燃煤/重油/生物质锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨/时以下同类锅炉

本项目不涉及上述锅炉

无关项
人口密集区及特殊保护区周边不得新建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶等易产生恶臭气体的项目

本项目不属于上述易产生恶臭气体的项目类别；项目厂界外500m范围内主要敏感目标为庵上村、羑河村、韩庄新社区等，本项目废气经治理后达标排放，对敏感目标影响较小

相符

2025年城市建成区内重污染企业完成退城入园或关停退出

本项目位于韩庄镇，不在城市建成区范围内，不属于重污染企业

相符

污染物排放管控

推进钢铁、水泥、焦化超低排放改造及工业炉窑综合整治

本项目不涉及上述行业

无关项
推广新能源汽车，基本淘汰国三及以下汽车

本项目运输车辆使用符合排放标准的车辆

相符

环境风险防控

实施重污染企业退城搬迁；提升极端气候事件监测预警和风险管控能力

本项目不属于重污染企业

无关项
资源开发效率

禁燃区内禁止销售燃用高污染燃料，基本实现城区集中供暖全覆盖

本项目使用电和天然气，不使用高污染燃料

相符

高污染燃料禁燃区（YS4105232540001）
空间布局约束

高污染燃料禁燃区覆盖全市行政区域

项目不使用高污染燃料

相符

资源开发效率

禁燃区内禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料

项目不使用高污染燃料
相符

禁止新建扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的须改用天然气、液化石油气、电等清洁能源

项目不使用高污染燃料
相符

禁燃区内禁止新建燃煤/重油/渣油/直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建35蒸吨/时以下的同类锅炉

本项目不涉及上述锅炉

相符

综上所述，本项目符合汤阴县环境管控单元生态环境准入清单各项要求。
4、与羑里城文物保护规划相符性分析

根据《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订版）相关管控要求：文物保护范围内禁止开展建设工程、爆破、钻探、挖掘等作业；建设控制地带内开展建设工程，不得破坏文物历史风貌，禁止建设污染文物保护单位及其环境的设施。

距项目最近的文物保护单位为羑里城遗址直线距离约660m，依据《汤阴县城乡总体规划（2013‑2030）》中心城区历史文化名城保护规划图，项目选址不在羑里城遗址文物保护范围内，同时也不在其建设控制地带范围内。

本项目不新增用地，施工期不实施爆破、钻探、大规模土方开挖等作业，不存在直接扰动文物本体的工程活动；运营期废气经治理后高空达标排放，生产废水经厂区污水处理站预处理后排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理，不外排地表水体；噪声、固体废物均落实完善污染防治措施，不会产生污染文物保护单位及其环境的污染物，不会对羑里城遗址保护范围、建设控制地带造成不利影响，项目建设符合文物保护相关管理规定。
5、与饮用水源相符性分析

5.1与县级集中式饮用水水源保护区相符性分析

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），汤阴县县级集中式饮用水水源保护区为汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井），其保护区划范围为：

一级保护区：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人合路的区域。

本项目位于汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，厂界距离汤阴县御前路中段地下水井群一级保护区边界约2.6km，不在其一级保护区范围内，水源地未设置二级保护区和准保护区，符合《河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）的管理要求。项目运营期不向地下水体排放污染物，不会对该水源地水质造成影响。
5.2与河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的相符性
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），汤阴县乡镇集中式饮用水源保护区如下：

①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。

②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。

③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。

④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。

⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。
⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。

⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

本项目位于汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，距项目最近的饮用水源保护区为白营镇地下水井二级保护区，项目与保护区直线距离约7km。本项目不在汤阴县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，项目建设及运营对饮用水水源保护区生态环境影响较小。
5.3、与南水北调饮用水源保护区规划相符性分析

经查阅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程安阳市段保护区范围图（4/14）大光村一级保护区宽度为50m、二级保护区宽度为150m。

项目西侧距南水北调中线工程约1.4km，不在南水北调饮用水水源保护区一级保护区、二级保护区范围内，符合《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）的管理要求。
6、安环委〔2026〕1号四大攻坚方案符合性分析

表1-5  安环委〔2026〕1号四大攻坚方案符合性分析
与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》相符性分析
管控维度
方案要求
本项目情况
结论
绩效提升

保留企业须达绩效A级/引领级

本项目按照"纺织印染与服饰制造"A级企业绩效分级指标进行建设，配套高效的废气、废水治理设施

相符

低效

设施淘汰

淘汰低温等离子、简易光氧等VOCs低效治理设备，更换合规RCO、电捕、活性炭等工艺

本项目印花废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧高效治理工艺，不使用低温等离子、简易光氧等低效设备

相符

VOCs

源头替代

涂装、印刷、家具优先低VOCs水性原辅材料源头替代

本项目印花工序使用环保型水性涂料（白胶浆、水性色浆、水性柔印墨水），VOCs含量低于5%，满足GB38507-2020限值要求，从源头减少VOCs产生

相符

活性炭

管理

完善活性炭"码上更换"台账

项目建立规范的“码上更换”活性炭更换台账

相符

高温

时段管控

5-9月高温时段，建成区户外溶剂型喷涂8:00-18:00停工

本项目位于韩庄镇，不在城市建成区范围内，不使用溶剂型涂料

相符

超低排放

燃煤锅炉、水泥、焦化、铸造生铁企业完成超低排放

本项目不涉及上述行业烘干工序使用天然气和电等清洁能源

相符

联网监控

涉气企业DCS、在线、视频全部联网，非现场执法常态化

重点排放口安装在线监测设施并按要求联网，产污环节安装高清视频监控系统，数据保存6个月以上

相符

与《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》相符性分析

水质目标

国省控断面Ⅰ-Ⅲ类达标，县级饮用水水源100%达标

废水经厂区污水处理站预处理后排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理，不直接排入地表水体

相符

南水北调保护

南水北调安阳段稳定Ⅱ类；沿线危化运输全管控

西侧距南水北调中线工程约1.4km，不在水源保护区范围内；不涉及危险化学品运输

相符

乡镇

水源地

乡镇水源地9月底完成基础排查，保护区环境问题清零

位于韩庄镇，不在乡镇集中式饮用水源保护区内

相符

雨污分流

全面整治雨污错混接，杜绝施工降水、地源水混入污水管网

厂区实行雨污分流，生产废水和生活污水分别收集预处理后纳管排放

相符

涉水

企业治理

工业园区、重点涉水企业一厂一策深度治理，入河排污口整治率≥85%

配套"调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池"废水处理工艺，处理能力500t/d，可满足废水深度治理要求；不新增入河排污口

相符

黑臭水体

市县建成区黑臭水体动态清零

废水不直排，不造成黑臭水体

相符

水资源

利用

工业废水循环利用，推进再生水回用

废水处理后部分回用于生产，减少新鲜水取用量

相符

环境风险

化工、医药、危化园区建立风险源清单，落实一河一策应急方案

经计算，厂区Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ；已建立"三级防控"体系，企业编有突发环境事件应急预案

相符

与《安阳市2026年净土保卫战实施方案》相符性分析
土壤

隐患排查

土壤重点监管单位完善隐患排查、自行监测并上传系统

企业不属于土壤重点监管单位
无关项
重金属

溯源

汤阴等县区11月底完成农用地重金属溯源整治

不涉及农用地重金属污染

无关项
地块准入

土地收储、用途变更前必须开展土壤污染状况调查，作为供地前置

在现有工业用地内改建，不涉及土地用途变更

相符

污染地块

修复

原化工厂、铬渣地块按期修复验收

用地未被列入土壤污染风险管控和修复名录

相符

地下水

防控

动态更新地下水重点排污单位清单

不取用地下水，厂区采取分区防渗措施，不涉及地下水排污

相符

农村

污染治理

农村生活污水治理率≥57%，消除农村黑臭水体

生活污水经化粪池处理后纳管，不形成农村黑臭水体

相符

与《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚实施方案》相符性分析
铁路

专用线

年货运量150万吨以上新建厂区原则配套铁路专用线

年货运量远低于150万吨

无关项
清洁运输

火电、钢铁、焦化、水泥等大宗货物清洁运输比例≥85%

不属于大宗物料运输行业

无关项
新能源

替代

厂区内部转运全面新能源；新增新能源重型货车500台以上

厂内运输车辆使用新能源或国五及以上标准车辆

相符

车辆淘汰

淘汰国四营运柴油货车；厂区严禁报废、无标、尾气不合格燃油货车

不使用国三及以下排放标准车辆

相符

非道路

机械

全域禁用国一非道路机械，核心禁行区叉车/铲车新能源

非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械

相符

门禁监控

大宗物料企业门禁、视频、定位系统全部联网

日均进出货物小于150吨，安装车辆运输视频监控并建立手工台账

相符

重污染

天气管控

重污染天气限制国五及以下重型货车进场

严格落实重污染天气管控要求，加强运输车辆管理

相符

综上所述，本项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚实施方案》（安环委〔2026〕1号）中各项管控要求，项目建设可行。
7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》对照分析

表1-6  与“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标要求相符性分析

差异化指标
A级企业要求

企业对标情况
结论
能源

类型
除热处理炉外蒸汽来源采用电或外购蒸汽。

热处理炉采用电、天然气

1.蒸汽发生器以天然气为燃料提供蒸汽

2.烘干（热处理）采用电及天然气。
相符
生产工艺及装备水平
属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；

符合相关行业产业政策；
符合河南省相关政策要求；
符合市级规划。
项目属于允许类，符合国家及河南省产业政策。市级暂无专业规划，
相符
污染治理工艺和技术
1.电窑：

PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等除尘技术。

2.燃气热处理炉：

（1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等除尘技术；

（2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

3.其他工序（非锅炉/炉窑）：

PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺；

4.涉VOCs废气末端使用直接燃烧、吸附-燃烧，处理效率不低于90%，确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；或使用的全部原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%；

5.生产设施使用含VOCs原辅材料初始排放速率低于2kg/h时，可使用固定床吸附等治理技术。
1.不涉及电窑。

2.燃气热处理炉采用低氮燃烧技术。

3.项目服饰烘干及喷马骝颗粒物采用喷淋塔治理。

4.VOCs废气采用吸附/脱附+催化燃烧工艺进行治理，治理效率80%，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³，使用的全部原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%。

5.印花工序初始排放速率低于2kg/h，使用活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理。

相符
涉VOCs和恶臭工艺控制

1.VOCs物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气负压引至VOCs废气收集处理系统；

2.涉VOCs物料生产设施采用密闭设备，废气负压引至VOCs废气收集处理系统；

3.废水处理设施加盖密闭，并配备废气收集处理设施，恶臭气体采用低温等离子、光氧化、活性炭吸附、生物法等两级及以上串联技术。
1.项目白胶浆、水性色浆、水性柔印墨水VOCs含量低于5%，不属于VOCs物料，使用、储存过程在密闭容器中进行，废气收集处理达标后排放。

2.印花烘干机采用密闭设备，收集VOCs。

3.废水处理设施加盖密封且配备更加优化的活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置治理。

相符
无组织

管控
1.粉状物料存于封闭的储存设施，车辆进出口安装封闭性良好的硬质门或自动门；

2.VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭，废气排至VOCs废气收集处理系统；

3.配料、混料等产尘工序在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施，设置集气和除尘设施；

4.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前以及污泥浓缩池加盖密闭或采取其他密闭措施，并排气至废气治理设施；

5.厂内地面全部硬化或绿化，车间内干净整洁，无散落物料；

6.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
1.不涉及粉状物料。

2.白胶浆、水性色浆、水性柔印墨水VOCs含量低于5%，不属于VOCs物料，储存于密闭容器中。

3.不涉及配料、混料等产尘工序。

4.废水加盖密封，产生的恶臭气体排气至废气治理设施。

5.厂内地面全部硬化，车间内干净整洁，无散落物料。

6.危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
相符

排放限值
锅炉

1.锅炉烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：

燃气：5、10、50/30mg/m3；燃油：10、20、80mg/m3；燃煤/生物质：10、35、50mg/m3。

（基准氧含量：燃气/燃油3.5%，燃煤/生物质9%）；

2.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
1.现有燃气蒸汽发生器，配备低氮燃烧装置，废气达标排放。

2.不涉及氨水、尿素。
相符
热处理炉、干燥炉窑
电窑：

PM排放浓度不高于10mg/m3（按实测浓度计）；

燃气炉窑：

PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3
（基准氧含量：燃气3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。
本项目不涉及电窑，燃气炉窑配备低氮燃烧装置，废气污染物达标排放。
印花、定型、涂层
NMHC排放浓度不高于40mg/m3
NMHC排放浓度低于40mg/m3。
其他
1.满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；

2.各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3；

3.厂界1hNMHC排放限值要求：2mg/m3。
1.项目满足GB37822-2019特别控制要求；

2.PM有组织排放低于10mg/m3；

3.厂界1hNMHC低于2mg/m3。
监测

监控

水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。

3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。
1.生态环境部门未对此类企业要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；
2.根据《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）要求设置废气排放口标识、二维码标识、采样平台、采样孔；按照后期办理的排污许可手续对厂区废气、噪声等开展监测。

3.产污环节安装有高清视频监控系统，并且数据可保存6个月以上。
相符
环境管理水平
环保档案
1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；

2.国家版排污许可证；

3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；

5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

项目按照要求规范环保档案管理：

取得环评批复文件和竣工环境验收文件；

按照要求重新申请国家版排污许可证；
企业建有环境管理制度；

4.企业建有废气治理设施运行管理规程，并按照规程执行；

5.按要求进行监测并保存相关资料。

相符
台账记录
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染物排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废暂存、处理记录；

7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或机械信息、运送货物名称及运量等）。

项目建成后按照要求进行台账记录，主要包括：1.生产设施运行管理信息；

2.废气污染治理设施运行管理信息；

3.监测记录信息；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废处理记录。

7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账。
相符
人员配置
配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
企业按要求配有具备相应的环境管理能力的专职环保人员。
相符
运输

方式
1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂区非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
1.企业物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆；

2.不涉及厂内运输车辆；

3.厂区非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
相符

运输

监管
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
本项目日均进出货物小于150吨，根据要求建立视频监控系统和台账。
相符
备注【1】：温度低于800℃的燃气干燥窑、热处理炉窑和燃气锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺；
备注【2】：采用纯生物质锅炉、炉窑，在SO2、NOx稳定达到排放限值情况下，可不采用脱硫、脱硝工艺；
备注【3】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺；
备注【4】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。
综上所述，项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）“纺织印染与服饰制造”A级企业绩效分级对应的指标要求。
8、与安阳市生态环境局关于印发《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》的通知（安环文﹝2024﹞62号）相符性分析。

表1-7  与“生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案”对比一览表

类别
内容
本项目建设情况

相符性

工作目标
通过三年治本攻坚，全市生态环境系统协同推进环境保护和安全生产的工作机制进一步健全，生态环境领域安全生产相关工作更加扎实开展，推动集中化解消除一批生态环境安全风险隐患，指导各县（市、区）及时妥善科学处置较大敏感突发环境事件，切实维护生态环境安全。

配合生态环境主管部门，做好生态环境领域安全生产相关工作，排查厂内生态环境安全风险隐患，维护生态环境安全
相符
主要任务

认真落实环境保护和安全生产相关要求

3.加强相关业务培训。

积极参与环保部门组织的生态环境执法监管、环境应急管理等相关业务培训班，不断提升统筹环境保护与安全生产的意识和能力

相符

强化危险废物环境风险防范

4.深化危险废物排查整治。

5.完善危险废物管理机制。

6.优化危险废物处置能力。

项目落实主体责任，对建成后厂内危险废物产生、贮存、转移、利用处置情况等建立台账。完善危险废物管理机制。压实企业的主要负责人危险废物污染环境防治和安全生产第一责任，企业按要求填报全国危险废物管理信息系统相关内容，严格落实危险废物在线申报登记和管理计划在线备案，实行危险废物转移电子联单制度。
相符
强化重点环保设施设备环境风险监管

12.强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作。
公司现建有完善的环境安全体制；项目建成后公司将本项目纳入现有环境安全体制内，重新开展风险评估，修订应急预案，排查治理环境安全隐患。
相符
严格审批，守牢底线

13.坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。

本项目符合《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（河南省生态环境厅公告2024年2号）中的相关管理要求；满足所属生态环境分区管控准入要求；严格落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。
相符

防控重大敏感突发环境事件风险隐患

15.开展突发环境事件风险隐患排查。
16.及时妥善科学处置突发环境事件。
公司现建有完善的环境安全体制；项目建成后公司将本项目纳入现有环境安全体制内，重新开展风险评估，修订应急预案，排查治理环境安全隐患。
相符

由上表可知，项目符合《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》中相关内容要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
汤阴县郁竹制衣有限公司位于安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，公司占地10667平方米，2005年5月18日编制《年加工10万件内衣项目》，批复文号为：“汤环管字（2005）17号”，并于2005年12月19日经汤阴县环境保护局验收，验收文号为：“汤环建验﹝2005﹞6号”；2016年12月委托东方环宇环保科技发展有限公司编制《年产三百万套服装及干法印花面料项目环境影响报告表》，于2017年3月1日通过汤阴县环境保护局审批，批复文号为：“汤环管字（2017）10号”，其变更分析报告批复文号为：“汤环管字（2017）59号”，并于2017年11月23日通过自主验收。2023年公司对厂区平面布局重新规划，改扩建年加工水洗100万件牛仔服装及配套污水处理站。委托河南万明环保咨询有限公司编制《年产800吨坯布和100万件水洗服装项目环境影响报告表》，并于2023年10月18日通过安阳市生态环境局汤阴分局审批，文号为：汤环管字〔2023〕21号。
为适应市场需求，公司拟改建现有生产线。1、年产三百万套服装产能不变，为增加花色品种，新增4台数码椭圆印花机。2、年产800t坯布干法印花项目，将原有的3台平网印花机改建为4台数码印花机。3、年水洗牛仔服装100万件产能不变，增加部分水洗工序。牛仔服装水洗改建工艺流程为：牛仔服—退浆—水洗—喷马骝（擦马骝）/炒砂（炒盐、炒泡沫）/吊洗—水洗—过软—甩干—烘干—熨烫—成品，其中退浆、水洗、烘干、炒砂为现有工程工艺，改建工程工艺为喷马骝（擦马骝）、炒盐、炒泡沫、吊洗。新增主要设备有数码印花机、数码椭圆印花机、炒盐机、马骝机、吊洗槽等以及配套环保设施等。
按照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年）等要求，本项目应进行生态环境影响评价。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C1713棉印染精加工、C1829其他针织或钩针编织服装制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，项目类别为十四、纺织业；28棉纺织及印染精加工171；有喷墨印花或数码印花工艺的、十五、纺织服装、服饰业第29条针织或钩针编织服装制造，有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的，应编制生态环境影响报告表。
我单位（安阳市中诺环境保护咨询有限公司）受建设单位委托承担该项目的生态环境影响评价工作，在现场勘察、资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目生态环境影响报告表。

2、建设内容

2.1项目组成

本项目位于安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，在现有厂区内建设，不新增用地，本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体内容见下表。

表2-1  项目组成情况一览表

项目组成

项目内容/规模

备注

主体工程
数码印花车间，共1层，钢构，占地面积600m2
现有
台板印花车间（西），共3层，钢构，占地面积900m2
现有
裁剪/绣花车间，共1层，砖混，占地面积950m2
现有
牛仔服装水洗（位于1层）及台板印花（位于2、3层）车间，

共3层，钢构，占地面积2000m2
现有
台板印花车间（东），共1层，砖混，占地面积1000m2
现有
辅助工程

办公楼，共2层，砖混，占地面积150m2
现有
储运工程
仓库，共1层，钢构，占地面积600m2
现有
公用工程

供水

依托现有供水设施，采用自来水供水。
/

排水

生产废水和生活污水经厂区内污水处理站处理后

排入汤阴东方环宇污水处理有限公司
/

供电

由市政供电线路供给。

/

供气

由市政燃气管网供应
/

环保工程

废气
污水站废气：密闭收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒
现有
数码坯布印花（有机废气）：

密闭收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
+15m排气筒
新建
数码坯布印花（烘干）：低氮燃烧源头控制
新建
服饰烘干：密闭收集+喷淋塔+除雾+15m排气筒

新建
喷马骝：密闭收集+喷淋塔+除雾+15m排气筒

新建
废水

废水经厂区污水处理站处理后（调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池）排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理
现有
噪声

基础减振+厂房隔声
部分新建

固废
1座10m2一般固废间
现有
1座15m2危废间
现有

1座20m2污泥暂存间
现有

2.2主要产品及产能

表2-2  本项目主要产品及产能一览表

产品名称

改建前产量

改建后产量
变化量

备注

印花成衣
300万套/a
300万套/a
0

增加数码椭圆印花机

印花坯布

300t/a
300t/a
0

/
牛仔服装

100万件/a

（1kg/件）
100万件/a

（1kg/件）
0

增加喷马骝、炒盐、

炒泡沫、吊洗工艺

现有项目坯布印花加工能力200t/a，服装（布片）印花加工能力100t/a。坯布印花改建前全部为平网干法印花，本次改造后保留平网干法印花100t/a，新建数码印花100t/a；为丰富产品花色品种，淘汰部分老旧印花设备，新增数码印花设备，产能保持不变，仅工艺装备升级。
2.3主要生产单元及工艺

表2-3  主要生产单元及工艺

主要生产单元

主要工艺

服装制作
布匹→裁剪→印花→缝制→后整理→包装
坯布印花
布料→印花→烘干→成品
牛仔服装水洗
牛仔服→退浆→水洗→喷马骝（擦马骝）/炒盐、炒泡沫/吊洗→水洗→甩干→烘干→熨烫→成品
2.4主要生产设施

表2-4  项目主要设备及参数一览表

序号

设备名称
规格型号
现有数量
变化量
改建后数量
备注

织布

生产线
织布机
/
12台
-12
0台
拆除
裁剪

生产线

拷克机

ZJ8800A-D3

15台

0
15台
现有保留

平车机

JH-781D

40台

0
40台
现有保留

打眼机

JM-373D

3台

0
3台
现有保留

绣花机

12头

6台

-4
2台
保留2台

裁床

和鹰

1台

0
1台
现有保留

铺布机

和鹰

1台

0
1台
现有保留

倒布机

和鹰

1台

0
1台
现有保留

布片印花

生产线
台板印花线
台板印花线
7组
-1
6组
保留6组
数码椭圆

印花机
/
0台
+4
4台
新增
坯布干

法印花

生产线

定型机
M5471-CM240X10
1台
-1
0台
拆除
双行星高速

刷毛机
NF-998
1台
-1
0台
拆除
上海思衡六色

平网印花机
6色
2台
-2
0台
拆除
上海思衡八色

平网印花机

8色

2台

-1
1台
保留1台

数码印花机
/
0台
+4
4台
新增
坯布水洗线（在建）
坯布水洗机

2100水洗一体机

2台
0
2台
/
挤干机

/

1台
0
1台
/
牛仔服装

水洗线

水洗机

600磅
8台
0
8台
现有保留
800磅
4台
0
4台
现有保留
（小样）水洗机
110磅
0台
+2
2台
新增
烘干机
300磅
12台
+10
22台
新增10台
炒砂机
/
1台
-1
0台
拆除
炒泡沫机
1000磅
0台
+4

4台

新增

炒盐机
1000磅
0台
+4
4台
新增

马骝机
/

0台
+8
8台
新增

喷枪
R-71

0把
+12
12把
新增

吊洗槽
8m×0.8m×0.5m

0个
+4
4个
新增

甩干机

300磅
3台
+4
7台
新增4台
熨烫斗

/

4台
0
4台
现有保留
熨烫台

/

4个
0
4个
现有保留
辅助工程
蒸汽发生
0.5t/h
1台
0
1台
现有保留

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所选用的设备不在淘汰落后设备之列。
2.5原辅料消耗量及理化性质

（1）本项目运营期原辅材料消耗及能源消耗见表2-5。
表2-5  本项目原辅料及能源消耗一览表

序号

名称

用量

备注

现有工程
本项目增加量
全厂合计
针织布

800t/a①
0

800t/a

外购
白胶浆

12t/a
-10
2t/a

外购，椭圆+台板印花使用
水性色浆

3t/a
-1

2t/a

外购，椭圆+台板印花使用
水性柔印墨水
0

+4

4t/a

外购，数码印花使用
牛仔服装

100万件/a
0

100万件/a

外购，

半成品牛仔服装

醋酸
1.8t/a
0
1.8t/a

用于退浆工序调节pH，桶装，25kg/桶
退浆酶
1.2t/a
0
1.2t/a

退浆使用，桶装，25kg/桶
柔软剂
2.5t/a
0
2.5t/a

柔软工序使用，

袋装，25kg/袋
双氧水
0
+9
9t/a
吊洗工艺使用

高锰酸钾

0
+0.5
0.5t/a

擦马骝、喷马骝工序使用，25kg/桶
磷酸

0
+0.4
0.4t/a

工业用盐

0
+20

20t/a

炒盐使用

高锰酸钾
0
+0.3
0.3t/a
高锰酸钾
0
+0.2
0.2t/a
炒泡沫工段使用

磷酸
0
+0.1

0.1t/a
润滑油
0
+0.12
0.12t/a
设备润滑
水
116336m3/a
+24199
140535m3/a
自来水
电
88万kwh/a
+1000

88.1万kwh/a
市政电网供电

天然气
28.8万m3/a
-11.52万
17.28万m3/a
天然气管道

注：①针织布总用量800t/a：裁剪服装用布300t/a（平网印花100t/a，数码印花100t/a，未印花100t/a。）水洗坯布500t/a（未建设）
（2）原辅料理化性质
表2-6  原辅料理化性质一览表

名称

理化性质

白胶浆

丙烯酸酯类共聚物，组成有软水剂、合成增稠剂、粘合剂、交联剂、释酸剂、颜料着色剂、酸碱稳定剂等，胶浆在常温下呈浆状或膏状，外观为乳白色，粘度为10000-15000CPS，含固量为45%-55%。挥发性有机物含量为1.8%（检测报告见附件6），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中油中VOCs含量低于产品质量5%的要求。
水性

色浆

水性色浆的主要成分一般为水、粉状颜料、表面活性剂、保湿剂等组成。不依赖苯类、酮类等有机溶剂，挥发性有机物含量为1.0%（检测报告见附件6），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中油墨VOCs含量低于产品质量5%的要求。‌
水性柔印墨水
水性柔印墨水以去离子水为主溶剂，搭配水性树脂、纳米颜料、低分子醇类保湿助剂，不含芳烃类有机溶剂；VOCs质量分数≤5%，符合GB38507-2020限值。常温下为有色水性液体，pH8.0~9.0，密度1.01~1.06g/cm³，闪点＞100℃，不易燃，可与水混溶；仅烘干过程少量醇类助剂挥发产生非甲烷总烃，无重金属、强腐蚀组分，挥发性有机物含量为4.1%（检测报告见附件6），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中油墨VOCs含量低于产品质量5%的要求。
高锰

酸钾

强氧化剂，化学式为KMnO4，外观为黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽，无臭，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。在化学品生产中，广泛用作氧化剂。相对密度（水=1）2.7。高锰酸钾危险性概述：健康危害：吸入后可引起呼吸道损伤；燃爆危险：助燃，具腐蚀性；急性毒性：LD50：1090mg/kg（大鼠经口）。
醋酸

有机一元酸，化学式为C2H4O2，熔点16.7℃，沸点118.1℃，相对密度（水=1）1.05，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳，无色透明液体，有刺鼻的醋味。危险性概述：酸性腐蚀品，吸入本品蒸汽对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。燃爆危险：易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤；毒理学资料：LD50：3530mg/kg（大鼠经口）、1060mg/kg（兔经皮）。本项目购入工业级醋酸（约95%），使用前经稀释配制成稀醋酸溶液（约0.1%~1%）用于退浆工序。

退浆酶

淀粉酶与其他有效物质组成的复合物，可将织物浆料中的淀粉分解成短链糊精和低聚糖，使之极易在后道工序中去除。目前退浆所用淀粉酶有两种：耐高温α-淀粉酶和中温淀粉酶（BF-7658、BAA）。
柔软剂

柔软剂按离子性来分有阳离子型、非离子型、阴离子型和两性季铵盐型四种，主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚、聚醚改性二甲基硅油、季铵盐改性有机硅。
磷酸

分子式H3PO4，无色粘稠腐蚀性液体，易溶于水；炒泡沫、喷马骝工序用作pH调节剂，提供酸性条件，增强高锰酸钾氧化褪色效果。危险特性：不可燃，具有腐蚀性；浓磷酸可造成皮肤、眼结膜灼伤；与活泼金属接触释放氢气；泄漏会造成水体pH下降，磷酸盐会引发水体富营养化风险。
双氧水

过氧化氢水溶液，化学式为H2O2，为无色透明液体。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气。熔点-0.43℃，沸点150.2℃。凝固点时固体密度为1.71g/cm3，密度随温度升高而减小。过氧化氢具有很强的氧化性，和氯气、高锰酸钾等强氧化剂反应被氧化生成氧气。急性毒性LD50：浓度为90%，376mg/kg（大鼠经口）。双氧水作为印染工业棉织物的漂白剂，还原染料染色后的发色。
2.6劳动定员及工作制度

劳动定员：现有劳动定员100人，本次改建不新增劳动定员。

工作制度：本次改建工程，印花项目为昼间一班制，水洗项目三班制，每班生产8小时，全年生产天数300天。

2.7项目平面布局

功能分区清晰：厂区西北设置仓库、一般固废间，临近厂区大门，物料、固废外运便捷；办公楼、餐厅等生活区居中布设，和东侧服装水洗、印花车间形成缓冲，生产物流顺畅。

废气排气筒布设适宜：各排气筒均就近对应各产污车间，缩短废气收集管路，便于废气治理设施日常运维，排气筒远离办公生活区。

废水设施布局合理：服装水洗车间紧邻污水站，废水输送管线短；生活污水先经化粪池预处理再进入污水站；厂区设置初期雨水收集池，可截留受污染初期雨水；厂区东南设置规范化总排污口，便于环保取样监管。

固体废物分区独立布置：一般固废间设于厂区西北角，危废间、污泥间布置于东南部污水站旁，靠近废水产污单元，固废转运距离短，和生活区相互隔开。

运输路线规划妥当：货物运输通道由西侧大门进入，主要穿行生产区域，避开办公楼、餐厅等人流集中区域，减少运输噪声、尾气对工作人员的干扰。

2.8水平衡

本项目用水主要为印花设备清洗用水及色浆调制用水，烘干废气喷淋用水，喷马骝水量及喷淋用水，牛仔服装水洗用水、职工生活用水。

本项目整体用水分为生产工艺用水、设备清洗用水、废气治理喷淋用水、辅助工序用水及生活用水五大类；废水按照来源分为生产工艺废水、设备清洗废水、喷淋定期置换废水，无组织携带、蒸发、物料夹带部分全部计入水量损耗。生产运行年有效工作日300d。

1）现有项目用水及废水排放

现有厂区原有年产水洗牛仔服装100万件，配套干法平网印花、干法手工台板印花，废水依托在线监测台账核算。根据2025年废水在线监测统计，全年实测外排废水量73291.4m³/a，当年实际生产负荷70%，折算满负荷总废水量（含生产废水与生活污水）104702m³/a，日均废水350m³/d。项目综合废水收集系数取90%，核算满负荷新鲜水总用量116336m³/a，日均新鲜水388m³/d。

本次改建拆除3台干法平网印花机、1组干法手工印花台板；单台平网印花机清洗日耗水10m³/台，合计减少清洗用水30m³/d，手工台板减少清洗用水3m³/d，共计削减新鲜水用量33m³/d。改建完成现有项目满负荷工况下：新鲜水日均用量355m³/d，年新鲜水总量106500m³/a；综合废水收集系数维持90%，日均废水320m³/d，年废水总量96000m³/a；日均水量损耗35m³/d，损耗为管网跑冒、织物携带、蒸发等综合损耗。

2）色浆调制用水

印花工序色浆调配日均耗水1.00m³，年用水量300m³。该部分用水全部混入色浆带入产品，全程无废水产生，所有用水均作为物料损耗，统一纳入现有项目用水台账核算。

3）新增印花设备清洗废水

改建后印花设备调整：坯布印花保留1台平网印花机，新增4台数码印花机；布片印花配套6组台板印花线+4台数码椭圆印花机。各类数码印花设备清洗用水参考安阳利成纺织有限公司经验数据，用水定额5m³/（d・台）。

坯布4台数码印花新增清洗用水20m³/d，布片4台数码椭圆印花新增清洗用水20m³/d，设备清洗新增总新鲜水40m³/d，年新增用水量12000m³/a。

设备清洗废水收集效率90%，日均清洗废水36m³，年清洗废水10800m³/a；剩余10%水量以织物沾附、地面蒸发形式损耗，日均损耗4m³。

4）新增炒盐工序用水

炒盐工段配置4台生产设备，工艺补水1m³/d，年用水量300m³，全部进入牛仔面料后整理体系，裹挟进入产品，无工艺废水外排，全部用水计为物料损耗。

5）新增炒泡沫工序用水

炒泡沫工段配置4台设备，日均工艺补水3m³，年用水量900m³。用水全部参与面料发泡整理，随产品带走，不产生外排废水，整体水量归入损耗。

6）新增吊洗废水

吊洗工段设置4套水洗槽，单槽单次有效容积=3.20m³×70%=2.24m³；每班换水2次，每日三班连续生产。核算日均新鲜水消耗53.76m³，年新鲜水用量16128.00m³。

水洗废水收集系数0.9，日均产生漂洗废水48.38m³，年废水14515.2m³；剩余水量因织物吸附、槽体蒸发损耗，日均损耗5.38m³。废水特征污染物为COD、SS、色度，浓度偏低，为间歇集中排放。

7）小样水洗废水

实验室小样水洗配备2台水洗实验设备，仅用于打样调色、工艺试验，不对应规模化产品量产，不新增整体产能，水量极小且无稳定计量条件，本次水平衡不再单独统计。

8）喷马骝工段用水及配套废气治理废水

喷马骝依托高锰酸钾、磷酸对牛仔面料做褪色处理，配套中和、水洗工序；按50件/批次核算，参考中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司经验数据，水洗耗水0.3m³/批。年加工牛仔服装20万件，合计4000批，工艺水洗新鲜水1200m³/a，日均用水4m³/d。水洗废水被面料大量吸附携带，外排废水可忽略。

喷马骝废气配套水帘+喷淋塔处理，设计废气风量3000m³/h，液气比3L/m³，循环喷淋水量9m³/h，日均循环水量216m³。循环水配套沉淀池（有效容积26m³，沉淀时长2h），循环水每15d整体更换一次，年换水20次，定期置换废水520m³/a，日均置换废水1.73m³。喷淋过程水分蒸发损耗率1%，日均蒸发损耗2.16m³，年损耗648m³。喷淋系统依靠新鲜水补足蒸发损耗+定期排水，喷淋新鲜水日均3.89m³，年新鲜水1166.4m³。

喷马骝全工段（工艺水洗+废气喷淋）总新鲜水7.89m³/d，年新鲜水2367m³；总外排废水为水洗废水（不计）+喷淋置换废水，日均废水5.73m³，年废水1719m³；日均总损耗2.16m³，全部为喷淋蒸发损耗。

9）烘干废气治理用水及废水

牛仔烘干废气风量10000m³/h，采用喷淋塔净化，喷淋液气比2L/m³，循环喷淋水量20m³/h，日均循环水量480m³。循环沉淀池有效容积20m³，沉淀时间1h，循环水每10d全部更换，置换废水年产生600m³，日均2.00m³。

喷淋系统蒸发损耗率1%，日均蒸发损耗4.80m³，年损耗1440m³；喷淋新鲜水用于弥补蒸发损耗与定期换水，日均补水6.80m³，年新鲜水用量2040m³。本工段仅循环定期排水作为外排废水，蒸发部分为水分损耗。

表2-7  项目水平衡计算一览表     单位：m3
序号
工段
日用水量
年用水量
日废水量
年废水量
日损耗量
1

现有项目（改建后）

355.00

106500

320.00

96000

35.00

2

色浆调制用水

1.00

300

/
/
1.00

3

新增印花设备清洗

40.00

12000

36.00

10800

4.00

4

新增炒盐废水
1.00
300

/

/

1.00

5

新增炒泡沫废水
3.00
900

/

/

3.00

6

新增吊洗废水
53.76

16128

48.38

14515.2

5.38

7

小样水洗

/
/
/
/
/
8

喷马骝和废气处理

7.89

2367

5.73

1719

2.16

9

烘干废气治理

6.80

2040

2.00

600

4.80

/

合计
468.45

140535

412.11

123634.2
56.34
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图2-1  水平衡示意图  单位：m3/d



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目利用现有厂房及办公用房，施工期主要为生产设备安装，由于设备安装均在厂房内进行，且时间较短，故施工期对周围声环境影响较小。因此，本次环评对施工期造成的生态环境影响不作分析。
2、运营期

2.1工艺流程

牛仔服装水洗
牛仔服装洗水工艺流程及产污环节详见下图。
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图2-2  牛仔服装洗水生产工艺流程及产污环节示意图
本项目洗水的牛仔服装（半成品）全部外购，牛仔服装洗水规模为100万件/年。本次改建工程牛仔服装洗水规模不变，在拆除原有炒砂工艺的基础上增加炒盐、炒泡沫、喷马骝（擦马骝）、吊洗工艺。

退浆、水清洗：退浆工序采用醋酸和退浆酶进行脱浆，除去牛仔服装布料上的浆料及纤维上的部分杂质后进行水洗。因牛仔布料上通常残留碱，脱浆中加入醋酸调节pH至6~7，可使退浆酶发挥最佳性能。水清洗采用清水进行洗涤，采用电加热方式将水温升至40~45℃，洗去退浆工序残留的醋酸、退浆酶。

炒盐：是牛仔服装后整理中的一种物理-化学联合做旧工艺。将工业盐与高锰酸钾按比例混合，加入到专用炒机中，与牛仔服装一同转动翻滚。通过盐粒与布面的物理摩擦，以及氧化剂的化学褪色作用，使牛仔面料表面产生均匀的磨损和褪色效果，形成深浅不一的立体层次感。

炒泡沫：以多孔发泡胶球替代传统浮石，胶球吸附高锰酸钾药水后与牛仔成衣在转缸内翻滚摩擦，胶球挤压布料使药剂与牛仔布面靛蓝染料发生氧化反应，形成不规则斑驳雪花白点效果。

喷马骝（擦马骝）：用喷枪将高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装表面，使布料褪色，用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制褪色的程度。从效果上来看，喷马骝褪色均匀，表层里层都有褪色，而且可以达到很强的褪色效果。若不是用喷枪，而用毛巾等将高锰酸钾溶液擦在服装表面，以达到马骝效果，工厂称之为擦马骝。

吊洗：将服装吊挂起来，排列在升降架上，洗槽中注入褪色的洗液，衣服先低后高，分段逐步升高，根据浸泡时间不同，使得衣服颜色上深下浅，如此可得到阶梯形褪色效果。

过软：采用柔软剂对服装进行柔软处理，使服装的手感柔和、不粗糙。过软过程加水，并按比例加入柔软剂，柔软剂主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚、聚醚改性二甲基硅油、季铵盐改性有机硅。柔软剂在洗涤和脱水过程中随废水排出，不进入烘干工序，且其组分在水中挥发性极低，因此烘干过程无挥发性有机物产生。

烘干：水洗之后采用甩干机对服装进行甩干，然后经烘干机进行烘干，烘干机采用蒸汽发生器产生的蒸汽间接加热。

熨烫：使用电熨斗熨平衣服，使衣服没有褶皱，即为牛仔服装成品。

2）印花工艺
坯布印花、片衣、成衣印花工艺流程及产污环节详见下图。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3  印花生产工艺流程及产污环节示意图

项目配备数码印花机、平网印花机对外购坯布、片衣、成衣进行印花加工，印花完成后部分产品对外销售，部分产品供本厂制衣车间使用。外购或本厂自制片衣、成衣，采用数码椭圆印花机和台板印花线进行片衣、成衣印花加工。印花工艺采用涂料干法印花，该工艺通过高分子聚合物粘合剂，将不溶于水的颜料机械固着于织物表面，形成牢固、透明、耐磨的有色薄膜。
2.2产污环节
本项目主要产污环节见下表。

表2-8  主要产污环节一览表

类别

产污环节

污染物

处理设施及排放去向
废气
污水站
氨、硫化氢、臭气浓度
活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒
数码坯布

印花
非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置
+15m高排气筒
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、

烟气黑度
低氮燃烧装置

源头控制
数码椭圆印花+台板印花
非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
无组织排放
服饰烘干
颗粒物
喷淋塔+15m高排气筒
喷马骝
颗粒物
喷淋塔+15m高排气筒
废水

印花设备

清洗
COD、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷、色度
经厂区污水处理站处理后排入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理
牛仔服装

水洗
COD、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷、色度、总锰、硫化物、苯胺类
生活污水
COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷
噪声

生产设备

噪声
/

一般固废
办公生活
生活垃圾
收集后由环卫部门处理

原料包装
废包装
暂存一般固废间，定期委托处置废旧资源回收单位
生产过程
碎布及残次品

污水处理站
压滤污泥
污泥暂存间暂存，

定期委托处置
危废
原料包装
废危化品包装
危废间暂存，定期交由有危废处置资质的单位处理
废胶浆、色浆空桶
设备维护
废润滑油及其废桶、含油抹布及手套
废气治理

设施
废活性炭
废催化剂
催化剂由厂家更换，

废催化剂由厂家处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程基本信息
1.1环保手续

汤阴县郁竹制衣有限公司现有项目环评审批及验收情况见下表。

表2-9  公司现有项目环评批复及验收情况一览表

序号

项目名称

批复情况
验收情况
1

年加工10万件内衣项目

（登记表）

汤环管字（2005）17号

2005年5月18日

汤环建验﹝2005﹞6号

2005年12月19日

2

年产三百万套服装及干法印

花面料项目环境影响报告表
汤环管字（2017）10号

2017年3月1日

自主验收

2017年11月23日

年产三百万套服装及干法印花

面料项目（变更分析报告）

汤环管字（2017）59号

2017年8月16日

3
年产800吨坯布和100万件

水洗服装项目环境影响报告表

汤环管字〔2023〕21号

2023年10月18日
/

汤阴县郁竹制衣有限公司2019年6月17日取得排污许可证，证号为914105237862393979001P，有效期至2022年6月16日；后于2022年6月15日办理了排污许可证延续，证号为914105237862393979001C，于2023年6月14日办理了排污许可证变更手续，于2026年08月11日办理了排污许可证重新申请，目前有效期至2031年08月10日。企业排污许可证中载明废水排入污水管网总量指标为COD：14.452t/a，氨氮：0.358t/a，总磷：0.125t/a；入河许可排放量为COD：4.15t/a、NH3-N：0.358t/a、总磷：0.0415t/a。
依据年产800吨坯布和100万件水洗服装项目环境影响报告表及批复，企业排入污水管网总量指标为COD：15.041t/a，氨氮：0.354t/a；入河许可排放量为COD：4.26t/a、NH3-N：0.432t/a。
1.2现有工程污染物排放情况

1）现有工程工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  现有项目印花工艺流程及产污环节图

印花工艺流程：

现有项目为片衣、成衣、坯布印花，外购片衣、成衣，经过台板印花线对片衣、成衣印花加工，外购坯布经过平网印花机进行印花，部分经烘干处理后，检验合格，即可包装作为成品外售。
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图2-5  现有牛仔服装水洗生产工艺及产污环节示意图

牛仔服装水洗工艺流程：
现有项目洗水的牛仔服装全部外购，牛仔服装洗水规模为100万件/a。

退浆、水清洗：退浆工序采用醋酸和退浆酶进行脱浆，以除去牛仔服装布料上的浆料及纤维上的杂质，退浆后进行洗涤。因牛仔布料上通常残留碱，脱浆中加入醋酸，调节pH至6-7之间，可使退浆酶发挥最佳性能。水清洗采用清水进行洗涤，使用电将水温加热到40-45℃左右，洗去退浆工序残留的醋酸、退浆酶。

烘干：退浆水洗之后采用甩干机对服装进行甩干，然后经烘干机进行烘干，烘干机采用电加热进行烘干。

炒砂、水清洗：将服装放入炒砂机内，加入一定量的河砂和水，电加热水温至35-50℃之间，启动炒砂机。通过炒砂机的转动，使河砂、服装、机壁之间相互摩擦，部分地磨掉服装表面的染料，使服装泛白。水清洗采用清水进行洗涤，使用电将水温加热到40-45℃左右，洗去炒砂工序残留在服装表面的染料。
过软：采用柔软剂对服装进行柔软处理，使服装的手感柔和、不粗糙。

烘干：炒砂水洗之后采用甩干机对服装进行甩干，然后经烘干机进行烘干，烘干机采用电加热进行烘干。

过软过程加水，并按比例加入柔软剂，柔软剂主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚、聚醚改性二甲基硅油、季铵盐改性有机硅，在洗涤和脱水过程将柔软剂洗去，故在后续烘干过程无挥发性有机物产生。

熨烫：使用电熨斗熨平衣服，使衣服没有褶皱，即为牛仔服装成品。

2）现有项目主要产污环节

表2-10  现有项目产污环节一览表
类别

产生工段

污染源

污染物
废水

清洗台板、印花机、色浆搅拌桶、地面清洗等

生产废水
pH、COD、BOD5、

SS、NH3-N、色度、总磷、总氮、苯胺类、硫化物
牛仔服装水洗
职工生活

生活污水

pH、COD、BOD5、

SS、NH3-N

废气

印花机和烘干机
燃烧废气和有机废气

颗粒物、SO2、NOX、

非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
定型机废气
燃烧废气和有机废气
颗粒物、SO2、NOX、

非甲烷总烃
服装烘干
烘干废气
颗粒物
裁剪、缝纫
棉尘
颗粒物
污水处理站
恶臭气体
H2S、NH3、臭气浓度
危废间
有机废气
非甲烷总烃
蒸汽发生器
燃烧废气
颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
固废

污水处理站

压滤污泥

压滤污泥
生产区

原辅料包装
废原辅料包装
碎布和残次品

碎布和残次品

炒砂机
废河砂
生活垃圾
生活垃圾
危化品原料包装
废危化品包装（危废）
废气治理设施

有机废气治理装置

废活性炭、废催化剂（危废）
噪声

生产区

设备运行
噪声

2、污染物达标排放分析

根据公司自行检测报告内容，现有项目污染物排放情况分析如下：

2.1废气

定型机废气排放口DA001及平网印花废气排放口DA002已经拆除，不再分析。服装烘干废气，裁剪、缝纫废气以无组织形式排放。企业现有食堂1座，外购成品食物食堂就餐，不进行烹饪。
（1）平网印花、污水站和危废间废气排放口（DA003）

企业现有1台平网印花机，污水处理站废气、危废间废气，共用一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理设施和排气筒（DA003）。依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2025年10月的检测数据（检测报告编号：YZZYZX2025Y，附件12），排放口（DA003）颗粒物排放浓度1.1~1.4mg/m³，排放速率为2.9×10-3~4.0×10-3kg/h，均值3.4×10⁻³kg/h；二氧化硫未检出（检出限3mg/m³），排放速率4×10-3kg/h；氮氧化物排放浓度4~5mg/m³，排放速率0.01kg/h，分别能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中，排放浓度颗粒物≤30mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3的限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3的限值。根据企业出具的工况证明（附件12），检测期间企业生产负荷64%。

依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2025年4月的检测数据（检测报告编号：YZZYZX2025Ya，附件12），废气排放口（DA003）甲苯排放浓度为0.110~0.583mg/m³，二甲苯排放浓度为0.084~0.212mg/m³，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）中其他行业甲苯与二甲苯合计40mg/m3限值要求。
依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2026年8月的检测数据（检测报告编号：QLJC202608032，附件12），废气排放口（DA003）非甲烷总烃排放浓度为1.39~2.78mg/m³，排放速率为4.49×10-3~8.98×10-3kg/h，均值6.25×10-3kg/h；氨排放浓度为16.9~18.9mg/m³，排放速率为0.055~0.061kg/h，均值0.059kg/h；硫化氢排放浓度为0.160~0.207mg/m³，排放速率为5.31×10-4~6.69×10-4kg/h，均值6.16×10-4kg/h，臭气浓度851~1137。非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m³、排放速率≤10kg/h，以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标中，非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m³限值。氨和硫化氢能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排气筒高度15m，排放速率氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000限值要求。根据工况证明（附件12），检测期间生产负荷100%。

平网印花工作时间2400h/a，污水站运行时间7200h/a，满运行负荷状态下排气筒DA003排放量为颗粒物0.0128t/a，二氧化硫0.015t/a，氮氧化物0.0375t/a，非甲烷总烃0.015t/a，氨0.4248t/a，硫化氢0.0044t/a。
（2）蒸汽发生器废气排放口（DA004）
企业现有1台0.5t/h蒸汽发生器，采用低氮燃烧技术进行源头控制，不涉及治理设施，废气通过1根8m高的排气筒（DA004）排放。依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2026年8月的检测数据（报告编号：QLJC202608032），蒸汽发生器废气排放口（DA004）颗粒物排放浓度为1.0~1.5mg/m3，排放速率为6.0×10-4~1.0×10-3kg/h，均值7.85×10-4kg/h；二氧化硫排放浓度为3~4mg/m3，排放速率为2×10-3kg/h；氮氧化物排放浓度为25~27mg/m3，排放速率为0.015~0.018kg/h，均值0.016kg/h；烟气黑度＜1。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）基准氧含量3.5%，颗粒物浓度5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3，烟气黑度1级的要求。根据企业出具的工况证明（附件12），检测期间蒸汽发生器运行负荷100%。
蒸汽发生器运行时间工作7200h/a，满运行负荷状态下排放口DA004排放量为颗粒物：0.0057t/a，SO2：0.0144t/a，NOx：0.1152t/a。
（3）无组织废气
依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2025年4月的检测数据（检测报告编号：YZZYZX2025Ya），厂界无组织废气中，颗粒物浓度为0.175~0.347mg/m³，氨浓度为0.07~0.14mg/m³，硫化氢浓度为0.009~0.023mg/m³，臭气浓度为10~13（无量纲），非甲烷总烃浓度低于4.0mg/m³，分别能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织监控浓度≤1.0mg/m³限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改建标准氨≤1.5mg/m³、硫化氢≤0.06mg/m³、臭气浓度≤20（无量纲）的限值，以及安环攻坚办〔2019〕196号颗粒物厂界0.5mg/m³管控要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他企业非甲烷总烃边界≤2.0mg/m³的建议值。

2.2废水

企业污水处理站扩建工程已建设完成，现有污水站污水处理工艺为“调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池”，设计处理规模为500m3/d。
（1）已建项目废水排放情况

①流量、PH、COD、NH3-N

依据企业在线监测装置2025年全年数据。全年实测流量73291.4m³/a，PH6.5~7.1，COD平均浓度69.8mg/L，最大浓度值124.6mg/L；氨氮平均浓度1.7mg/L，最大浓度3.5mg/L，分别能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287—2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值，PH满足6~9。COD≤200mg/L、氨氮≤20mg/L的限值。

②五日生化需氧量、总氮、总磷、色度、悬浮物
依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2026年8月检测数据（报告编号：QLJC202608032），BOD5浓度为6.8~7.9mg/L；总氮浓度为5.19~5.85mg/L；总磷浓度为0.09~0.14mg/L，平均浓度0.11mg/L；色度3~5倍，悬浮物浓度为33~48mg/L；分别能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287—2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量（间接排放）中限值：BOD5≤50mg/L、总氮≤30mg/L、总磷≤1.5mg/L、色度≤80倍、悬浮物≤100mg/L。根据企业出具的工况证明（附件12），检测期间污水处理站平均运行负荷77%。
③硫化物、苯胺类

依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司于2025年4月检测数据（报告编号：YZZYZX2025Q02，附件12），硫化物<0.01mg/L（未检出），苯胺类<0.03mg/L（未检出），分别能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287—2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量（间接排放）中，硫化物≤0.5mg/L、苯胺类不得检出限值。

（2）在建项目废水排放情况
坯布水洗项目尚未开工建设，依据“年产800吨坯布和100万件水洗服装项目”环评，坯布水洗项目污染物仅涉及废水及噪声，废水产生量3240m³/a，废水水质为pH：9~10、COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：40mg/L、TP：5mg/L、TN：60mg/L。坯布水洗废水产生量较小，废水水质与已建项目未处理废水水质相近。在建项目建成后新增废水纳入厂区现有污水处理站处理，新增废水水质无显著差异、水量增量有限，不会对现有污水处理站进水水质造成冲击。
在建项目外排废水水质以已建项目污水站出水浓度计，COD平均浓度69.8mg/L，氨氮平均浓度1.7mg/L，总磷平均浓度0.11mg/L，在建项目废水入管网排放量为COD：0.2262t/a、NH3-N：0.0055t/a、TP：0.0004t/a。
2.3噪声

依据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司2026年8月检测数据（报告编号：QLJC202608032），厂区东、南、北厂界紧邻它厂，不符合检测条件，西厂界环境噪声昼间为52~54dB(A)，夜间为45~48dB(A)。西厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2.4固废

根据现有项目环评，厂区现有项目固体废物情况如下。

表2-11 固体废物产生情况汇总表

序号

种类
名称

产生量t/a

去向

1

一般固废
压滤污泥
43.6t/a
暂存污泥暂存间，定期委托处置
2

废包装
0.05t/a
暂存一般固废间，定期委托处置
3
碎布和残次品
1.2t/a
4
废河砂
8t/a
5
生活垃圾
12t/a
垃圾桶收集，环卫清运
6
危险废物
废胶浆、色浆空桶

0.3t/a
暂存危废间，定期交由有危废处理资质的单位处置
7
废活性炭
2t/a
8
废润滑油
0.05

9
废润滑油桶

0.025
10
含油抹布及手套
0.05
11
废危化品包装
0.2t/a
12
废催化剂
0.045t/a

催化剂由厂家更换，

废催化剂直接由厂家处置
3、实际排放总量

3.1废气

根据监测数据对现有项目废气污染物排放量进行核算。

表2-12 大气污染物排放总量汇总表   单位：t/a
类别

颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
非甲烷总烃
排放口DA003满负荷排放量
0.0128
0.015
0.0375
0.015
排放口DA004满负荷排放量

0.0057
0.0144
0.1152

/
现有项目排放量合计
0.0185
0.0294
0.1527
0.015

总量控制指标
0.027
0.0495
0.08
0.015
由上表可知，企业满负荷生产工况下，颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃排放量均满足总量控制指标要求。
3.2废水
依据企业2025年在线监测数据，全年实测流量73291.4m³/a，COD平均浓度69.8mg/L，氨氮平均浓度1.7mg/L，2025年企业生产负荷约70%；依据《检测报告》（报告编号：QLJC202608032）总磷平均浓度0.11mg/L，检测期间污水站生产负荷77%，满负荷条件下企业废水污染物排放情况如下。
表2-13 废水污染物入管网排放总量汇总表   单位：t/a
类别

COD
氨氮
总磷
已建工程满负荷排放量
7.3081
0.1780
0.0105
在建工程排放量

0.2262
0.0055

0.0004
在建工程+已建工程排放量合计
7.5343
0.1835
0.0109
环评审批排放量
15.041
0.354
/
排污许可证允许排放量
14.452

0.358

0.125

由上表可知，企业满负荷生产工况下，COD、氨氮排放量满足环评审批排放量及排污许可证允许排放量，总磷满足排污许可证允许排放量。
与现有项目有关的主要环境问题及整改措施

（1）根据2023年编制的《年产800吨坯布和100万件水洗服装项目环境影响报告表》及其批复（汤环管字〔2023〕21号），结合企业实际情况，汤阴县郁竹制衣有限公司现场已建设完成牛仔服装成衣水洗生产工艺，且污水处理站进行了扩建，但项目未进行验收，需尽快验收。

（2）牛仔服烘干过程中会产生棉尘，以无组织形式排放，治理措施不规范。纳入本次以新带老治理内容。

（3）企业现有0.5t/h蒸汽发生器1台，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）该设备属于环评豁免类设施，未单独开展环评，因此未申请对应的污染物总量控制指标。本次环评一并核算该蒸汽发生器污染物排放量，同步申请总量控制指标。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

依据《安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）》，项目2024年所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。2026年3月1日实施《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段），2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
根据汤阴县2024年环境空气质量统计数据，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧年90百分位数浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳年95百分位数未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。项目所在区域属于不达标区。具体见下表。

表3-1 汤阴县2024年环境空气污染物基本项目质量现状
污染

因子
类别
统计值
标准值
最大

占标率
达标

情况
PM10
年平均质量浓度(μg/m3)

81
70

116%
超标

PM2.5
年平均质量浓度(μg/m3)

49
35

140%
超标

SO2
年平均质量浓度(μg/m3)

10
60

17%
达标

NO2
年平均质量浓度(μg/m3)

29
40

73%
达标

CO

24h平均第95百分位数(mg/m3)

1.4
4

35%
达标

O3
日最大8h滑动平均值第90百分位数(μg/m3)
184
160

115%
超标

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段和二级环境质量标准，对区域环境环境质量进行补充说明，见下表。
表3-2  汤阴县2024年环境空气污染物基本项目质量现状（补充说明）
污染因子
类别
统

计

值
过渡阶段
2031年1月1日起
标准值
最大占标率
达标情况

标准值

最大占标率

达标情况

PM10

年平均质量浓度(μg/m3)

81
60
135%
超标
50
162%
超标

PM2.5

年平均质量浓度(μg/m3)

49
30
163%
超标
25
196%
超标

SO2
年平均质量浓度(μg/m3)
10
60

17%
达标
20
50%
达标

NO2
年平均质量浓度(μg/m3)

29
40

73%
达标
30
97%
达标

CO

24h平均第95百分位数(mg/m3)

1.4
4
35%
达标
4
35%
达标

O3

日最大8h滑动平均值第90百分位数(μg/m3)
184
160

115%
超标
160
115%
超标

由上表可知，PM10、PM2.5、O3年90百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准过渡阶段和2031年1月1日起二级标准，二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳年95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准过渡阶段和2031年1月1日起二级标准。

安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委﹝2026﹞1号），主要任务包括：（一）大力调整产业结构，促进传统行业转型升级；（二）大力调整能源结构，促进能源清洁低碳发展；（三）大力调整运输结构，促进绿色运输体系加快发展；（四）深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平；（五）加强面源污染管控，提升精细管理水平；（六）强化重污染天气应对，提升应急管控实效；（七）聚焦全方位能力建设，夯实绿色发展根基等。在全面落实《攻坚行动》的前提下，汤阴县大气环境质量将不断改善。

2、地表水环境质量

本项目附近的地表水为东北侧1.7km处的汤河，下游断面为汤河石辛庄断面。根据根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》（来自安环委〔2026〕1号），汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《安阳市生态环境局汤阴分局关于2025年法治政府建设情况的报告》，石辛庄断面水质检测结果如下。
表3-3  2025年汤河石辛庄断面水质监测结果一览表    单位：mg/L
类别
COD

氨氮

总磷

年平均值

25
0.85
0.23
Ⅲ类水质标准

20
1.0
0.2
2025年汤河石辛庄断面水质COD、总磷年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，氨氮可以满足Ⅲ类标准要求。

安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》（安环委﹝2026﹞1号），方案包括：（一）严格落实黄河流域生态保护和高质量发展战略；（二）严守饮用水水源地水质安全；（三）持续推动环境基础设施建设；（四）重点解决群众身边水污染问题；（五）落实水资源刚性约束制度；（六）加强水生态保护修复；（七）全面推进美丽幸福河湖保护与建设；（八）全面抓好省委、省政府水专项督察反馈问题整改；（九）构建重点区域一体治理体系；（十）探索多元化水生态保护体制机制等。在全面落实《实施方案》的前提下，汤阴县的水环境质量将不断改善。
3、声环境质量

本项目位于安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，不进行现状调查。
4、生态环境

本项目在现有厂区内建设，不新增用地，不涉及生态环境敏感目标。

5、电磁辐射

本项目无电磁辐射影响，不开展电磁辐射现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据现场勘查，拟建项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境保护目标详见下表。
表3-4  大气环境保护目标一览表

单位名称
保护内容
环境功能区
相对厂址
方向
距离/m
汤阴县烟草局
行政办公
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）

过渡阶段二级标准
东南
310
韩庄新社区
居住区
南
450
汤阴县文源高级中学
文化教育
东

100
蓝天幼儿园
文化教育
北

345
羑河村
居住区
西北
326
庵上村
居住区
西南
143
金色摇篮幼儿园
文化教育
北
330
2、声环境

本项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和已探明的热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于安阳市汤阴县韩庄镇羑河村107国道东，利用现有厂房进行生产，不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

1.1有组织废气

运营期有组织有机废气执行标准如下。

表3-5  有组织有机废气排放控制标准一览表

污染物

浓度限值
速率限值
执行标准

非甲烷总烃
120mg/m3
10kg/h（15m）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
40mg/m3
/
《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标
甲苯
40
3.1
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
二甲苯
70
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
甲苯+

二甲苯
40mg/m3
/
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）
运营期印花烘干废气执行标准如下。

表3-6  印花烘干有组织废气排放控制标准一览表

污染物

排放限值
执行标准

颗粒物
30mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）基准氧含量3.5%
二氧化硫
200mg/m3
氮氧化物
300mg/m3
烟气黑度
1级
颗粒物
10mg/m3
《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标

二氧化硫
35mg/m3
氮氧化物
50mg/m3
运营期服饰烘干废气、喷马骝废气执行标准如下。

表3-7  服饰烘干、喷马骝废气排放控制标准一览表

污染物

浓度限值
速率限值
执行标准

颗粒物
120mg/m3
3.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）15m排气筒

10mg/m3
/
《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级

运营期污水处理站恶臭气体执行标准如下。

表3-8  污水站废气排放控制标准一览表

污染物

限值
执行标准

氨
排放速率:4.9kg/h
《恶臭污染物排放标准》

GB14554-93（排气筒15m）
硫化氢
排放速率:0.33kg/h
臭气浓度
2000（无量纲）
1.2无组织废气

无组织废气执行标准如下。

表3-9  无组织废气排放控制标准一览表

污染物
浓度

监控点

执行标准
颗粒物
1.0mg/m3
周界外

浓度最高点

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
0.5mg/m3
企业厂界边界
《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）
2.0mg/m3
产尘点周边1米处

非甲烷

总烃
4.0mg/m3
周界外

浓度最高点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.0mg/m3
生产车间或生产设备边界

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》

（豫环攻坚办〔2017〕162号）

2.0mg/m3
厂界
甲苯
2.4mg/m3
周界外

浓度最高点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.0mg/m3
生产车间或

生产设备边界
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》

（豫环攻坚办〔2017〕162号）
0.6mg/m3
厂界
二甲苯
1.2mg/m3
周界外

浓度最高点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.2mg/m3
生产车间或

生产设备边界
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》

（豫环攻坚办〔2017〕162号）
0.2mg/m3
厂界
氨
1.5mg/m3
厂界
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）二级标准
硫化氢
0.06mg/m3
厂界
臭气浓度
20（无量纲）
厂界
2、废水

废水执行《纺织工业水污染物排放标准》（GB4287—2026）间接排放标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司污水接管标准要求。
表3-10  废水排放标准  单位：mg/L（pH值、色度除外）

污染物项目

GB4287—2026
接管标准

pH值

6~9

/

化学需氧量

200

350

氨氮
20
35
五日生化需氧量
80
170
悬浮物
100
210
总氮
30
45
总磷
1.5
5.0
色度
80
/
硫化物
0.5
/
苯胺类
1.0
/
单位产品基准排水量（m3/t标准品）

85
/

注：总锰执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），排放浓度5mg/L
3、噪声

根据《汤阴县人民政府办公室关于印发汤阴县声环境功能区划（2021—2025年）的通知》（汤政办〔2022〕19号）企业厂界噪声标准标准及限值如下。
表3-11  厂界噪声执行标准  单位：dB（A）

位置

昼间

夜间

执行标准

东、南、北厂界
55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类
西厂界
70
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类
4、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）。

	总量

控制

指标
	1、现有项目污染物允许排放量

废气污染物允许排放量为颗粒物：0.027t/a、二氧化硫：0.0495t/a、氮氧化物：0.08t/a、VOCs：0.015t/a。

废水污染物排污许可证中载明入管网许可排放量为COD：14.452t/a，氨氮：0.358t/a，总磷：0.125t/a；入河许可排放量为COD：4.15t/a、NH3-N：0.358t/a、总磷：0.0415t/a。依据“年产800吨坯布和100万件水洗服装项目”环境影响报告表入污水管网允许排放量COD：15.041t/a、NH3-N：0.354t/a。入河许可排放量为COD：4.26t/a、NH3-N：0.432t/a。
2、现有项目污染物排放情况

表3-12  现有项目污染物排放情况一览表    单位：t/a
污染物

已建项目
在建项目
合计
颗粒物
0.0185
0
0.0185
二氧化硫
0.0294
0
0.0294
氮氧化物
0.1527
0
0.1527
非甲烷总烃
0.015
0
0.015
COD（入管网）/（入河）
7.3081/5.2351
0.2262/0.1620
7.5343/5.3971
氨氮（入管网）/（入河）
0.1780/0.5235
0.0055/0.0162
0.1835/0.5397
总磷（入管网）/（入河）
0.0105/0.0524
0.0004/0.0016
0.0109/0.0540
注：已建项目满负荷外排水量104702m3/a，在建项目外排水量3240m3/a，入河排放浓度按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002，含2025年修改单)一级A标准计算。
3、本项目污染物排放情况
表3-13  本项目污染物排放情况一览表    单位：t/a
序号

污染物

排放量
废气
非甲烷总烃
0.0976
颗粒物
0.1868
SO2
0.0038
NOX
0.0669
废水
COD（入管网）/（入河）
9.2143/1.3950
总磷（入管网）/（入河）
0.0081/0.0139
4、污染物“三笔帐”分析
表3-14  污染物“三笔账”分析一览表    单位：t/a
污染因子

现有工程排放量

本项目

排放量
“以新带老”

削减量
改建后全厂

排放量
增减量

已建项目
在建项目
非甲烷总烃
0.015

0
0.0976
0
0.1126
+0.0976
颗粒物

0.0185

0
0.1868
0
0.2053
+0.1868
二氧化硫

0.0294

0
0.0038
0
0.0332
+0.0038
氮氧化物

0.1527

0
0.0669
0
0.2196
+0.0669
COD（入管网）

/（入河）
7.3081/

5.2351
0.2262/

0.1620
9.2143/

1.3950
1.1214/

0.4500
15.6272/

6.3421
+8.3191/
+1.1070
总磷（入管网）

/（入河）
0.0105/

0.0524
0.0004/

0.0016
0.0081/

0.0139
0.0013/

0.0045
0.0177/

0.0634
+0.0072/
+0.0110
5、总量控制指标
本项目新增主要污染物VOCs（非甲烷总烃）：0.0976t/a，颗粒物：0.1868t/a，SO2：0.0038t/a，NOx：0.0669t/a，COD（入河）1.1070t/a，总磷（入河）0.0110t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）要求，本项目新增VOCs、颗粒物、SO2、NOx需进行2倍削减替代。

表3-14  新增污染物倍量替代削减情况一览表    单位：t/a
类别

VOCs
颗粒物
SO2
NOx

COD（入河）
总磷（入河）

本项目新增排放量

0.0976
0.1868
0.0038
0.0669
1.1070
0.0110
需倍量替代削减量

0.1952

0.3736

0.0076

0.1338

/
/
二、项目替代来源

本项目新增污染物VOCs、颗粒物、SO2、NOx、COD（入河）、总磷（入河）替代源为汤阴县色非家具厂关闭项目VOCs减排削减量，安阳正诚建材有限责任公司颗粒物、SO2、NOx减排削减量，安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量，满足年产三百万套服装及干法印花面料及年产100万件水洗牛仔服装改建项目倍量替代要求。




四、主要生态环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目利用现有厂房及办公用房，施工期主要为生产设备安装，由于设备安装均在厂房内进行，且时间较短，故施工期对周围声环境影响较小。因此，本次环评对施工期造成的生态环境影响不作分析。

	运营期生态环境影响和保护措施
	1、废气

本项目废气包括数码坯布印花废气、数码椭圆印花+台板印花废气、服饰烘干废气、喷马骝废气、污水处理站和危废间废气。项目生产过程中使用含VOCs物料水性白胶浆、水性色浆及水性柔印墨水执行《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507‑2020）。GB 38507‑2020附录A规定油墨产品生产过程不得人为添加甲苯、二甲苯、苯、乙苯等苯系溶剂，本项目原辅材料不人为投加甲苯、二甲苯，仅理论存在极微量杂质带入，无工程意义上的产生源，因此本次评价不对甲苯、二甲苯开展源强核算与预测，有机废气统一以非甲烷总烃表征。

炒盐为近干态牛仔成衣在密闭转缸内进行摩擦，依靠盐粒携带药剂与布料发生氧化摩擦反应，无燃烧、加热分解及有机溶剂挥发过程，不产生工艺废气。

炒泡沫在密闭滚筒内投入近干态牛仔成衣与多孔发泡胶球，胶球预先吸附药剂溶液，通过滚筒翻滚摩擦实现面料雪花做旧效果；所用物料均为无机盐类，不投加有机溶剂，无加热条件，不存在物料挥发，不产生工艺废气。

1.1废气产生、排放情况

表4-1  废气产排污环节、污染物及污染治理设施信息表
产污

环节

污染物

产生量

t/a
排放

形式

治理措施

收集

效率

治理工艺
处理能力m3/h
处理

效率
技术

可行性

污水站

氨

/
有组织+无组织
/
活性炭吸附/脱附+催化燃烧
5000
/
可行
硫化氢

/
有组织+无组织
/
可行
臭气浓度
/

有组织+无组织
/
/
数码坯布印花
非甲烷总烃
0.2000
有组织+无组织
99%
活性炭吸附/脱附+催化燃烧

5000

80%

可行
甲苯+二甲苯
/
有组织+无组织
/
/
可行
颗粒物

0.0168
有组织
100%

采用低氮燃烧源头控制，不涉及废气治理设施
/
/
二氧化硫

0.0038

/

/

氮氧化物

0.0669

/
/
数码椭圆+台板印花
非甲烷总烃
0.0560
无组织

/

/

/

/
/
甲苯+二甲苯
/
无组织
/
/
/
/
/
服饰烘干

颗粒物

0.227

有组织+无组织
99%
喷淋塔

10000

50%
可行

喷马骝

颗粒物

0.1800

有组织+无组织
99%
喷淋塔

3000

70%
可行

表4-2  大气有组织排放信息表

排放口

污染物

产生

浓度

mg/m3
排放

浓度

mg/m3
排放

速率

kg/h
排放量

t/a

排放口基本情况

限值

高

度

m
内

径

m
温

度

℃

类型/

编号/坐标

平网印花、污水站和危废间废气排放口
氨

/
18.9
0.0945
0.6804
4.9kg/h
15
0.3
常

温
一般排放口

DA003
E:114.345144

N:35.948914
硫化氢

/
0.207
0.0010
0.0075

0.33kg/h
臭气浓度

1137（无量纲）
2000
数码坯布印花

排气筒

非甲烷总烃
16.5
3.3
0.0165

0.0396
40mg/m3
15

0.4
常

温
一般排放口

DA005

E:114.343994

N:35.948608
甲苯+

二甲苯
/
/
/
/
40mg/m3
颗粒物
1.4
1.4
0.0070
0.0168
10mg/m3
二氧化硫
0.32
0.32
0.0016

0.0038
35mg/m3
氮氧化物
5.58
5.58
0.0279

0.0669
50mg/m3
服饰烘干排气筒

颗粒物
3.15
1.56
0.0156
0.1124
10mg/m3
15
0.5
常

温
一般排放口

DA006

E:114.344767

N:35.948809
喷马骝

排气筒

颗粒物
8.33
2.47
0.0074
0.0535
10mg/m3
15
0.3
常

温
一般排放口

DA007

E:114.344976

N:35.949014
表4-3  大气无组织排放信息表

产污

环节
污染物

产生量
t/a

排放量

t/a

排放速率kg/h

排放高度m

治理措施/效率
污水站
氨
/
/
/
3
加盖密闭，

治理效率忽略不计
硫化氢
/
/
/
3
数码坯

布印花
非甲烷总烃
0.0020
0.0020
0.0008
3
车间通风，

治理效率忽略不计
甲苯+二甲苯
/
/
/
3
数码椭圆+台板印花
非甲烷总烃
0.0560
0.0560
0.0233
3
车间通风，

治理效率忽略不计
甲苯+二甲苯
/
/
/
3
喷马骝
颗粒物
0.0018
0.0018
0.0003
3
封闭车间，

治理效率忽略不计
服饰

烘干
颗粒物
0.0023
0.0023
0.0003
3
封闭车间，

治理效率忽略不计

1.2源强核算

1）污水处理站恶臭气体
厂区污水站已完成扩建，本次改建不调整污水站构筑物规模，污水处理池体敞露挥发液面面积不变，污水站恶臭收集、治理设施均维持现状不发生变动。污水站恶臭气体产生主要来自池体液面挥发，产生量与构筑物敞露面积、进水水质相关；本项目建成前后污水站池体挥发面积不变，进水水质特征与现有工程基本一致，且恶臭治理设施无改造升级，因此污水站恶臭污染物产生量、排放量均维持现状水平。

参考《检测报告》（编号：QLJC202608032）平网印花、污水站和危废间废气排放口排放浓度NH3：18.9mg/m3、H2S：0.207mg/m3、臭气浓度1137（无量纲），风机设计风量5000m3/h，则排放速率NH3：0.0945kg/h、H2S：0.0010kg/h，污水站年运行7200h/a，排放量NH3：0.6804t/a、H2S：0.0075t/a。污水站池体加盖负压收集恶臭气体，少量废气无组织逸散，不再定量计算。废气收集后导入活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理后废气通过15m排气筒排放。氨及硫化氢有组织排放速率为NH3：0.0945kg/h、H2S：0.0010kg/h，远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排气筒15m排放速率NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h限值要求。
2）印花非甲烷总烃

数码坯布印花有机废气：印花工序使用水性柔印墨水，根据数码印花机设计数据，涂料使用量约40kg/t-坯布。烘干过程产生有机废气，参考《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507‑2020），水性柔印油墨中挥发性有机物含量≤5%，本项目按照5%保守计算。4台数码印花机加工坯布100t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.2t/a。本项目在数码印花机配套烘干机上部设置封闭罩，系统设计风量为5000m³/h，采取密闭收集方式，收集效率按照99%计，运行时间2400h/a，产生浓度16.5mg/m³。处理效率以80%计，则有组织排放浓度3.3mg/m3，排放速率0.0165kg/h，排放量0.0396t/a，通过15m排气筒排放。无组织排放速率0.0008kg/h，排放量0.002t/a。

数码椭圆+台板印花有机废气：项目新增4台数码椭圆印花机，与现有6组台板印花线共同用于布片印花工序，布片加工量约100t/a，废气因不具备收集条件以无组织形式排放。本工序印花颜料为白胶浆（VOC含量1.8%）和水性色浆（VOC含量1.0%），VOC含量均＜5%，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），白胶浆及水性色浆不属于VOCs物料；根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），原辅材料VOCs含量低于10%的工序，可不要求采取无组织废气收集措施。本项目白胶浆使用量2t/a，水性色浆使用量2t/a，按照白胶浆和水性色浆中所含VOC全部计算，则非甲烷总烃产生量0.0560t/a，工作时间2400小时，排放速率0.0233kg/h。
非甲烷总烃有组织排放浓度3.3mg/m³，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m³，排放速率0.0165kg/h远低于15m排气筒最高允许排放速率限值10kg/h。同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标中非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m³限值。

3）印花天然气烘干废气

数码印花机4台采用天然气进行烘干，天然气使用量为10m3/h台，数码印花年工作时间2400h，则天然气消耗量9.6万m³/a。根据DB41/1066-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》中基准氧含量废气计算方法，因工艺需要过量空气，排出烘干水蒸气，执行标准时污染物浓度以实测浓度计，按照4台数码印花机共用排气筒设计废气量5000m³/h。

天然气为清洁能源，燃烧后产生的污染物极少。根据天然气燃烧产污系数，SO2：产生量取0.02Skg/万m³-天然气（S-总硫含量，项目取20mg/m³），NOx取值6.97kg/万m³-天然气）（国内先进值）。计算得到，SO₂（二氧化硫）：SO₂年排放量为0.0038t/a，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为0.32mg/m³。NOₓ（氮氧化物）：NOₓ年排放量为0.0669t/a，排放速率为0.0279kg/h，排放浓度为5.58mg/m³。

颗粒物排放和平网印花烘干工段工艺相似，类比本项目实测浓度最大值1.4mg/m³，数码印花废气量5000m³/h，年工作2400h，颗粒物年排放量为0.0168t/a，排放速率为0.0070kg/h。

印花烘干废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中燃气工业炉窑排放限值。该标准规定燃气工业炉窑颗粒物排放浓度不高于30mg/m³，二氧化硫排放浓度不高于200mg/m³，氮氧化物排放浓度不高于300mg/m³。同时，颗粒物排放浓度1.4mg/m³满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级企业绩效分级指标中颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m³的要求。氮氧化物排放浓度5.58mg/m³满足A级企业燃气炉窑氮氧化物排放浓度不高于50mg/m³的要求。
4）水洗牛仔服烘干废气

本项目烘干工序产生的废气中含有少量服装纤维，以颗粒物表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中"1726针织或钩针编织物印染精加工行业"化学整理-定型工序产污系数，颗粒物产污系数取227g/t-产品。企业现有项目“年产800吨坯布和100万件水洗服装项目”水洗牛仔服装产能为100万件/a，单件重约1kg，则产品量为1000t/a，年工作7200h，设计废气量10000m³/h。

经计算，颗粒物产生量为0.227t/a，产生速率为0.0315kg/h，收集效率以99%计，产生浓度为3.15mg/m³，废气经喷淋塔处理。参考《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T 285-2006），湿式除尘装置除尘效率不低于80%，由于颗粒物产生浓度较低，本次处理效率保守取值按50%计，颗粒物排放量为0.1124t/a，排放速率为0.0156kg/h，有组织排放浓度1.56mg/m³，无组织排放量0.0023t/a，排放速率0.0003kg/h。
有组织排放浓度1.56mg/m³远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度限值（120mg/m³），排放速率0.0156kg/h远低于15m排气筒最高允许排放速率限值（3.5kg/h）；同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级企业绩效分级指标中颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m³的要求。

5）喷马骝废气

产污环节：喷马骝是牛仔服装后整理中的一种做旧工艺，利用喷枪将高锰酸钾与磷酸配制的混合溶液（马骝水）以雾状形式喷射至牛仔服装表面，通过高锰酸钾的强氧化作用使靛蓝染料褪色，形成仿旧或磨白效果。喷射过程中，约80%的溶液附着在衣物表面发生褪色反应，约20%的雾状液滴未能附着而散逸至空气中，形成喷马骝废气。该废气中的主要污染物为高锰酸钾和磷酸形成的颗粒物。

源强核算：本项目喷马骝工序高锰酸钾年用量为0.5t/a，磷酸年用量为0.4t/a，年工作时间为7200h，配套废气收集系统设计风量为3000m³/h。喷射过程中约20%的物料散逸至空气中形成废气，经物料衡算，颗粒物产生量为0.18t/a，产生速率为0.025kg/h，产生浓度为8.33mg/m³。

环保措施：喷马骝工序在密闭车间内作业，各马骝机工位上方设置引风装置，废气经负压收集后引入喷淋塔处理，收集效率以99%计。喷淋塔利用水喷淋洗涤的方式，通过气液接触捕集废气中的颗粒物，参考《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T 285-2006），湿式除尘装置除尘效率不低于80%，本次处理效率保守取值按70%计。喷淋水循环使用，定期更换，更换废水进入综合污水处理系统。处理后废气经15m高排气筒排放。

有组织排放：收集效率取99%，经喷淋塔处理后，有组织排放量为0.0535t/a，有组织排放速率为0.0074kg/h，有组织排放浓度为2.47mg/m³，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值要求（最高允许排放浓度120mg/m³，15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级企业绩效分级指标中颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m³的要求。

无组织排放：未收集部分为产生量的1%，无组织排放量0.0018t/a，无组织排放速率为0.0003kg/h，以无组织形式在车间内逸散，通过车间通风排出。喷马骝工序在封闭车间作业，无组织排放量较小，治理效率忽略不计，无组织颗粒物排放对周围生态环境影响较小。

1.3措施可行性分析

1）数码坯布印花有组织非甲烷总烃

配套密闭集气罩，设计风量5000m³/h，收集效率99%，符合《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ 861—2017)VOCs密闭收集要求。

治理工艺：活性炭吸附/脱附+催化燃烧，属规范推荐中低浓度VOCs成熟治理工艺，设计处理效率80%；核算后有组织排放浓度3.3mg/m³，低于40mg/m³许可限值，配套15m排气筒DA005，废气稳定达标。
2）天然气燃烧废气（颗粒物、SO₂、NOₓ）

热源采用天然气+低氮燃烧器，符合规范清洁能源源头减排要求，无额外末端治理设施；天然气为清洁燃料，原生产生浓度极低，排放浓度远低于许可限值，无需除尘、脱硫装置；采用低氮燃烧源头控污，排放浓度满足相关排放标准要求，工艺简单、运维成本低；燃烧废气通过15m高排气筒高空排放，排气筒参数满足排污许可规范化设置要求。

3）数码椭圆+台板印花无组织非甲烷总烃

数码椭圆+台板印花工序污染物源强产生量较少；受台板间歇作业工况限制，不具备全封闭集气条件，白胶浆及水性色浆中VOCs含量（质量比）为1.8%和1%，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”本工序原辅材料 VOCs 含量满足上述条件，可不配套废气收集设施，符合规范要求；颜料采用低VOC水性涂料，配套车间通风、工位围挡等措施，落实排污许可无组织废气管控条款，可满足厂界监控浓度要求。

4）水洗牛仔服烘干废气

水洗牛仔服烘干工序产生的废气中含有少量服装纤维，以颗粒物表征。烘干工序配套集气罩对废气进行收集，废气引入喷淋塔进行处理。喷淋塔利用水喷淋洗涤的方式，通过气液接触捕集废气中的纤维颗粒物，该工艺成熟可靠、操作简便、维护成本低，适用于含水蒸气和纤维颗粒物的废气处理工况。

5）喷马骝废气

喷马骝工序在密闭车间内作业，各马骝机工位上方设置引风装置，废气经负压收集后引入喷淋塔处理，收集效率不低于99%。喷淋塔利用水喷淋洗涤的方式，通过气液接触捕集废气中的颗粒物，该工艺对高湿度含颗粒物废气具有良好的处理效果，处理后颗粒物排放浓度满足排放标准要求。
1.4污染物排放核算结果表

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4-4  大气污染物年排放量核算表   单位：t/a
排放源

非甲烷总烃

颗粒物

SO2
NOX
NH3
H2S
有组织

0.0396
0.1827
0.0038
0.0669
0.6804
0.0075
无组织

0.0580
0.0041
/

/

/
/
合计

0.0976
0.1868
0.0038
0.0669
0.6804
0.0075
1.5厂界达标排放情况

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐估算模型对厂界非甲烷总烃及颗粒物进行生态环境影响预测。

①预测参数

表4-5  正常工况下估算模式预测参数表
污染源
排气筒

高度
内径

烟气

流量
排放速率
平均释放

高度
点源排气筒DA003
氨
15m
0.3m
15m/s
0.0945
硫化氢
0.0010
点源排气筒DA005
颗粒物
15m
0.4m
15m/s
0.0070kg/h
/
非甲烷总烃
0.0165kg/h
/
点源排气筒DA006颗粒物
15m
0.5m
15m/s
0.0156kg/h
/
点源排气筒DA007颗粒物
15m
0.3m
15m/s
0.0074kg/h
/
面源无组织
颗粒物
/
/
/
0.0006kg/h
3m
非甲烷总烃
/
/
/
0.0241kg/h
3m
②预测结果

表4-6  正常工况下估算模式预测结果表  单位：mg/m3
污染源/产污环节

非甲烷总烃Cmax
颗粒物Cmax
氨Cmax
硫化氢Cmax
点源排气筒DA003
/
/
0.0179
0.0002
点源排气筒DA005
0.00254
0.00108
/
/
点源排气筒DA006
/
0.00189
/
/
点源排气筒DA007
/
0.00109
/
/
面源无组织
0.0506
0.00861
/
/
合计

0.05314
0.01267
0.0179
0.0002
③结果叠加

由估算结果可知，正常工况下本项目各污染物厂界最大落地浓度均远低于相应标准限值，具体情况如下：

非甲烷总烃：非甲烷总烃最大落地浓度合计值为0.05314mg/m³，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）生产车间边界建议值4.0mg/m³及厂界限值2.0mg/m³的标准要求。

颗粒物：颗粒物最大落地浓度合计值为0.01267mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值1.0mg/m³的要求，同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）厂界限值0.5mg/m³的要求。

氨：氨最大落地浓度为0.0179mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准厂界氨浓度1.5mg/m3。
硫化氢：硫化氢最大落地浓度为0.0002mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准厂界硫化氢浓度0.06mg/m3。
综上所述，正常工况下本项目废气污染物排放对周围大气生态环境影响较小。

1.6非正常工况

本次环评考虑最不利情况下：本工程治理设施故障时的污染物排放量（废气处理效率按0%计）。此情况下污染物排放情况见下表。

表4-7  污染源非正常排放量核算表
污染源

污染物

非正常工况污染物排放
应对

措施

原因

浓度mg/m3
速率kg/h
时间

排放量kg/h

频次

排气筒DA005
非甲烷总烃
活性炭吸附/脱附+催化燃烧故障

16.5
0.0825
1h
0.0825
1次/a
停产检修
颗粒物
低氮燃烧器

故障
1.4
0.0070
0.0070
二氧化硫
0.32
0.0016
0.0016
氮氧化物
11.16
0.0558
0.0558
排气筒DA006
颗粒物
喷淋塔故障

3.15
0.0312
0.0312
排气筒DA007
颗粒物
喷淋塔故障

8.33
0.0247
0.0247
1.7监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017））、《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）等文件及企业排污许可证要求制定监测计划见下表。

表4-8  大气污染物监测要求
污染源类型
点位
监测因子

监测方式

监测频次

有组织废气
平网印花、污水站和危废间废气排放口DA003
氨、硫化氢、臭气浓度
手工监测
1次/半年
数码印花排气筒DA005
非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
1次/季度
甲苯、二甲苯、烟气黑度

1次/半年
服饰烘干排气筒DA006
颗粒物
1次/半年
喷马骝排气筒DA007
颗粒物
1次/半年
无组织废气

厂界

甲苯、二甲苯
1次/年
非甲烷总烃、颗粒物、

氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
印花车间外1m处

非甲烷总烃
1次/半年
甲苯、二甲苯
1次/年
1.8废气“三笔账”分析

现有工程排放量为平网印花、污水站和危废间废气排放口DA003和蒸汽发生器废气排放口DA004排放量合计。

本项目排放量为废水处理站、数码坯布印花、数码椭圆+台板印花工序、服饰烘干及喷马骝工序排放量合计。

改建全厂排放量为现有工程排放量加本项目排放量。

表4-9  废气“三笔账”分析一览表  单位：t/a

污染因子

现有工程

排放量
本项目

排放量
“以新带老”

削减量
改建后

全厂排放

增减量

非甲烷总烃
0.015
0.0976
0
0.1126
+0.0976
颗粒物

0.0185
0.1868
0
0.2053
+0.1868
二氧化硫

0.0294
0.0038
0
0.0332
+0.0038
氮氧化物

0.1527
0.0669
0
0.2196
+0.0669
氨
0.4248
0.6804
0.4248
0.6804
+0.2556
硫化氢
0.0044
0.0075
0.0044
0.0075
+0.0031
1.9大气生态环境影响分析

综上所述，本项目颗粒物排放满足相应标准要求，在采取评价要求的措施后，本项目运营期废气均能达标排放，废气对周围大气生态环境影响较小。

2、废水

2.1废水产生水量
本项目运营期主要废水为印花设备清洗废水、牛仔服装水洗用水。

依据水平衡计算，改建前满负荷工况下，废水产生总量104702m³/a，日均350m³/d。改造后已建项目+本项目新鲜水消耗总量140535m³/a，日均468.45m³/d；进入厂区污水处理站废水总量123634.2m³/a，日均412.11m³/d。根据下文固体废物分析环节数据，压滤污泥产生量45t/a（含水率约为70%）污泥含水量共31.5m³/a，日均0.11m³/d。污泥经压滤后委托处置，其所含废水不计入外排污水量，则改造后已建项目+本项目外排污水总量为123602.7m³/a，日均412m³/d。
2.2废水处理措施

厂区废水处理站处理工艺为“调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池”，设计处理能力500m3/d，依据建成以来污水排放数据，可以满足水质处理要求。本项目废水水质与现有项目废水相比无重大变化，污染物种类、浓度基本一致。项目依托厂区现有成熟废水治理措施进行处理，废水经治理后可维持与现有工程同等的排放水平，能够稳定满足相应排放标准要求。
表4-10  废水排放浓度预测值
序号
污染物项目
单位
实测值
实测最大值
GB4287—2026
是否达标
1
pH值
无量纲
6.5~7.1
7.1
6~9
达标
2
COD
mg/L
69.8（均值）
124.6
200
达标
3
NH₃-N
mg/L
1.7（均值）
3.5
20
达标
4
BOD₅
mg/L
6.8~7.9
7.9
80
达标
5
SS
mg/L
33~48
48
100
达标
6
总氮
mg/L
5.19~5.85
5.85
30
达标
7
总磷
mg/L
0.09~0.14
0.14
1.5
达标
8
色度
倍
3~5
5
80
达标
9
硫化物
mg/L
<0.01
/
0.5
达标
10
苯胺类
mg/L
<0.03
/
1.0
达标
综上，废水污染物排放均能满足限值要求，根据总量申请要求，对COD、总磷排放量进行核算。废水污染物核算浓度取COD：124.6mg/L，总磷：0.14mg/L，改造后已建项目+本项目外排污水总量为123602.7m³/a，则污染物排放量COD：15.401t/a，总磷：0.0173t/a。

2.3污染物排放情况

表4-11  改建后全厂废水排放情况表  单位：t/a

类别
COD
总磷
已建项目+本项目排放量（入管网）/（入河）
15.401/6.1801
0.0173/0.0618
在建项目排放量（入管网）/（入河）
0.2262/0.1620
0.0004/0.0016
全厂排放量（入管网）/（入河）
15.6272/6.3421
0.0177/0.0634
注：在建项目外排水量3240m3/a，入河排放浓度按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002，含2025年修改单)一级A标准计算。
2.4生产废水中总锰浓度符合性分析
项目喷马骝废水含锰，全厂高锰酸钾用量为0.5t/a，废水产生总量123634.2m³/a，废水中总锰浓度约4mg/L，低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级控制指标（5mg/L）。
2.5废水“三笔账”分析

本项目拆除3台平网印花机，设备清洗废水量共30m3/d，按照本项目排水浓度计算减排量。废水污染物“三笔账”分析如下。

表4-12  废水“三笔账”分析一览表  单位：t/a

污染因子

现有项目排放量
本项目

排放量
“以新带老”

削减量
改建后全厂

排放量
增减量

已建项目
在建项目
COD（入管网）/

（入河）
7.3081/

5.2351
0.2262/

0.1620
9.2143/

1.3950
1.1214/

0.4500
15.6272/

6.3421
+8.3191/
+1.1070
总磷（入管网）/

（入河）
0.0105/

0.0524
0.0004/

0.0016
0.0081/

0.0139
0.0013/

0.0045
0.0177/

0.0634
+0.0072/
+0.0110
2.6措施可行性分析

厂区污水站可行性

规模上，项目日均产废水412.11m³/d，污水站设计处理能力500t/d，余量充足；工艺沿用适配印花、牛仔水洗废水的成熟“调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+二沉池”工艺，改造前后废水污染源、水质无重大变化，各单元可针对性去除悬浮物、COD、氮磷及苯胺类、硫化物等特征污染物；达标方面，现有设施长期实测出水pH、COD、氨氮等全部指标均满足GB4287—2026限值，且采用极端不利浓度核算污染物总量，系统可稳定控制出水浓度低于核算取值，可实现长期稳定达标及总量可控，整套废水处理措施具备可行性。

（2）依托汤阴东方环宇污水处理有限公司可行性

①收水范围

本项目地处汤阴县韩庄镇羑河村，属于汤阴东方环宇污水处理有限公司规划收水片区，区域市政污水管网铺设到位，具备纳管输送条件。污水厂收水范围涵盖县城东部、韩庄、白营生活污水及纺织、食品类工业预处理废水，纺织印染企业废水类型完全匹配该厂接纳行业要求，纳管区位与规划均具备可行性。

②纳污水量

设计总处理能力3万m³/d，一期1.5万m³/d已满负荷运行，二期设计1.5万m³/d，目前实际建成1.0万m³/d，剩余处理量4000m³/d；一期工艺为"BCM工艺（A²O+混凝沉淀+滤布滤池）"，二期工艺为"CNR工艺+磁分离技术"。本项目新增废水排放量小于厂站剩余处理量，处理能力可满足需求。

③水质达标

本项目配套“调节+气浮+厌氧+好氧+二沉池”纺织专用预处理工艺，预处理出水COD、氨氮、总磷、SS等各项指标远低于进厂控制标准。污水厂采用A²/O脱氮除磷工艺，适配纺织有机废水降解，不会引发污泥膨胀、生化系统受冲击等问题，水质稳定达标，工艺匹配性良好，纳管方案合规可行。

2.7废水监测方案

根据HJ879-2017《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》，废水污染因子检测频次见下表。
表4-13  废水监测方案

点位
监测因子
监测方式
频次
废水

总排口
pH、流量、COD、NH3-N
自动监测

（在线设备故障时手工监测）
/
总磷
手工监测
1次/日
悬浮物、色度
手工监测
1次/周
五日生化需氧量、总氮
手工监测
1次/月
苯胺类、硫化物、总锰
手工监测
1次/季度
3、噪声
3.1预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为HJ2.4-2021附录A户外声传播的衰减和附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”。

3.2噪声源强
本项目噪声主要来自生产设备及环保措施，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4‑2021）附录 A等效点声源定义，将各生产车间内部多台产噪设备等效为点声源，噪声源声压级取值见下表。

表4-14 主要噪声源声压级取值一览表

序号
设备名称
数量
噪声源声压级
等效点声源声压级
裁剪/绣花车间
拷克机

15台
65
84
6565
平车机

40台
65
打眼机

3台
70
绣花机

2台
70
数码印花车间
数码印花机
4台
65
71
牛仔服装水洗车间
平网印花机
1台
70
89
水洗机
12台
65
烘干机
22台
70
炒泡沫机
4台
70
炒盐机
4台
70
马骝机
8台
75
甩干机

7台
75
蒸汽发生器
1台
70
污水处理站
污水处理系统
1套
75
75
室外
DA003风机
1台
70
/
DA005风机
1台
70
/
DA006喷淋塔

1台
75
/
DA007喷淋塔

1台
65
/
（1）室外声源

室外声源采用基础减震措施进行降噪，根据“污染源源强核算技术指南”，基础减震降噪效果为10~20dB(A)，针对本次评价取15dB(A)。项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。

表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A)
序号

声源名称

空间相对位置/m
声源

源强

运行时段

控制措施

降噪

效果

等效

声源

X
Y
Z
1

DA003风机
62
-11
1.2
70
昼间、夜间

基础减震

-15

55
2
DA006喷淋塔
17
-4
1.2
75
昼间、夜间
基础减震
-15
60
3
DA007喷淋塔
39
31
1.2
65
昼间、夜间
基础减震
-15
50
4
DA005风机
-47.5
-16
1.2
70
昼间
基础减震
-15
55
（2）室内声源

室内声源采用基础减震和厂房隔声等措施进行降噪，根据“污染源源强核算技术指南”，基础减震降噪效果为10~20dB(A)，针对本次评价取15dB(A)，厂房隔声降噪效果为10~15dB(A)，针对本次评价取15dB(A)，项目室内声源噪声源强情况见下表。




	
	表4-16  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

车间名称
噪声源

空间相对位置/m
声源

控制

措施
声源

声压级

/dB(A)
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行

时段
建筑物

插入

损失

/dB(A)
建筑物外噪音
声压级/dB(A)
建筑

物外

距离

/m
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
裁剪/绣花

车间
裁剪/绣花设备

等效点声源

70
18
0.5
基础

减震

+

厂房

隔声
84

6.44
7.86
5.66
8.05
58.83
57.10
59.94
56.89
昼、

夜间
15

36.57
35.05
37.53
34.87
1

数码印花

车间
数码印花设备

等效点声源

-59
-16
1.2
71

9.80
12.84
10.05
12.25
51.17
48.83
50.95
49.23
昼间
29.33
27.18
29.13
27.55
牛仔服装

水洗车间
牛仔服装水洗

设备等效点声源
2.3
-1.1
1.2
89

9.85
22.60
10.53
20.90
64.13
56.92
63.55
57.60
昼、

夜间
42.29
35.54
41.77
36.19
污水

处理站
污水处理系统

40
3
1.2
75

17.35
26.44
18.46
25.61
64.22
60.56
63.68
60.83
昼、

夜间
42.73
39.23
42.22
39.50
注：以上坐标均以厂界中心为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。

3.3噪声预测结果
本项目西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区限值，其他厂界执行1类限值，项目噪声预测及达标情况见下表。
表4-17 厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

预测方位
昼间贡献值
夜间贡献值
昼间（夜间）标准限值
达标情况
东厂界
39.22

37.17

55（45）
达标

西厂界
39.05

32.73

70（55）
达标

南厂界
26.03

25.72

55（45）
达标

北厂界
35.61

35.61

55（45）
达标




	
	3.4监测计划

厂界噪声监测频次根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023）要求监测频次详见下表。
表4-18  噪声监测计划

监测点位
监测指标
监测频率

厂界

等效A声级
1次/季度，昼间、夜间各一次

最大A声级
1次/季度，夜间频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测
4、固体废物分析
生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装、碎布及残次品、压滤污泥、废胶浆及色浆空桶（危废）、废危化品包装（危废）、废活性炭（危废）、废催化剂（危废）、废润滑油及其废桶（危废）、含油抹布及手套（危废）。
生活垃圾

项目无新增员工，生活垃圾产生量与现有项目一致，产生量为12t/a，厂区及办公用房位置设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。

碎布及残次品
本项目不新增产能，碎布及残次品产生量与现有项目一致约1.2t/a，暂存在一般固废间，定期委托处置。
废包装
本项目原料废包装为塑料材质，产生量与现有项目一致约0.05t/a，暂存在一般固废间，定期委托处置。
压滤污泥
厂区污水处理站产生的污泥量约为340t/a（含水率约为96%），经压滤脱水后，污泥产生量约为45t/a（含水率约为70%），为一般固体废物，在污泥暂存间暂存后定期委托处置。

废胶浆、色浆空桶（危废）
项目原料白胶浆及水性色浆使用后会产生废料桶，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码：900-041-49，现有工程废料桶产生量为0.3t/a，改建后白胶浆及水性色浆使用量减少，废料桶产生量约0.1t/a。
废危化品包装（危废）
本项目生产本项目使用的原材料中高锰酸钾、磷酸、双氧水、醋酸等化学原料属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码：900-041-49，产生量约为0.5t/a，收集后交由有危废处置资质的单位处置。

废活性炭（危废）
本项目配备两套处理能力为5000m3/h的活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置，活性炭填充量共2m3（约1t），满足活性炭填充要求。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），“对于可再生工艺，应定期对吸附剂动态吸附量进行检测，当动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换吸附剂”，根据《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》要求：原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。因此，评价要求至少每3个月更换一次，废活性炭产生量为4t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-039-49，属于“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）”，暂存危废间，定期交由有危废处置资质的单位处理。

废催化剂（危废）
本项目配备两套处理能力为5000m3/h的活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置，催化燃烧装置采用贵金属催化剂(蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属)，单套催化剂装填量约0.15t，两套共计0.3t。参考同类纺织印花VOCs 理工程实际运行经验，在正常运维条件下，贵金属催化剂设计使用寿命约8000h。本项目数码印花工序年运行时间 2400h/a，核算催化剂整体更换周期为3.33年，折算年产生废催化剂量0.09t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于HW50废催化剂，废物代码：900-049-50。催化剂由厂家更换，废催化剂由厂家直接带走处置不在厂区储存。

（9）废润滑油及其废桶

本项目新增水洗机、烘干机等设备日常维护过程中产生废矿物油，产生量约0.05t/a，废润滑油桶属于产生量约0.025t/a，《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油（代码900-214-08），暂存于危废间，定期交由有危废处置资质的单位处理。

（10）含油抹布及手套

设备维护过程中产生的含油抹布及手套，产生量与现有项目一致约0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物（代码900-041-49），建议单独收集后交由有危废处置资质的单位处理。

综上所述，本项目固体废物均合理处理，对周围环境产生影响较小。
5、地下水、土壤分析
5.1可能造成土壤和地下水污染的污染源

结合本项目生产工艺、大气沉降、消防废水等污染来源，全面梳理潜在土壤、地下水污染源，各类污染源及特征污染因子如下：

1）废水处理设施

污水处理站各调节、气浮、厌氧、好氧、沉淀池体、配套污泥暂存间、废水检查井、地下输送管网：日常贮存、输送印花水洗综合废水，特征污染物为COD、BOD₅、氨氮、总氮、总磷、SS、色度、总锰；若池体、管道防渗层破损，废水持续渗漏易造成区域土壤、地下水有机物、重金属污染；同时污泥堆放区渗滤液存在下渗风险。

2）固废暂存设施

①危废间：分区贮存吸附VOCs废活性炭、沾染高锰酸钾/磷酸/双氧水/醋酸的危废包装、废矿物油及含油劳保用品，物料兼具重金属、VOC、矿物油污染风险，包装破损、防渗失效后渗滤液易垂直入渗污染水土；

②一般固废暂存间：存放碎布料、废塑料包装、污水压滤污泥，固废遇雨水淋溶产生含COD、磷、锰浸出液，存在土壤浅层污染隐患。

3）生产与化学品储存区

①液态原料储存区：桶装白胶浆、水性色浆、双氧水、醋酸、磷酸、润滑油分区存放，物料分别具备强氧化、强腐蚀、重金属污染特性；桶体破损、地面防渗失效时，原液直接渗入土壤，快速改变地下水pH并引入锰等特征污染物。

②各生产车间地面：生产作业过程持续产生印花浆料、水洗废液、高锰酸钾马骝废液滴溅，长期累积形成地表污染物，地面破损时随雨水下渗；

③废水输送管网、检查井：全线输送含锰有机废水，管道老化、接口渗漏会形成持续性隐蔽地下污染源。

4）大气沉降污染源

数码印花、牛仔烘干、喷马骝工序废气颗粒物经大气沉降落在厂区地面，长期累积后，经降雨淋溶渗入土壤。

5）初期雨水收集区域

厂区生产区、原料区、危废间屋面及地面初期雨水，会冲刷地面残留印花浆料、高锰酸钾药剂、散落化学品、粉尘，若未单独收集直排厂区地面，雨水携带污染物大面积下渗，是厂区面源水土主要污染源。

6）事故衍生污染源

厂区化学品、危废泄漏或车间火灾时，消防冲洗废水携带大量氧化剂、酸、重金属、有机物，若无应急收集设施漫流厂区，极易大面积渗入土壤、地下水。

5.2污染途径分析

正常工况
厂区配套防渗地坪、围堰、污水收集、初期雨水截留等常态化防控设施，规范运维下污染下渗风险较低；但设施老化、微小破损、日常滴溅、大气沉降等会形成持续性隐蔽污染途径：

1）垂直入渗（高风险）

污水处理站各类池体、污泥暂存间底部防渗层出现施工瑕疵、长期老化开裂，废水/污泥渗滤液持续向下渗透，携带COD、氨氮、总磷、总锰等污染物穿透包气带，直接威胁浅层地下水，属于长期隐蔽型高风险途径。

2）侧向扩散入渗（中风险）

危废间、液态原料储存区防渗地坪完好但配套防渗围堰失效，少量泄漏废液无法围挡，横向扩散至周边裸土区域；固废堆放区雨水淋溶浸出液横向渗透周边表层土壤，污染物包含锰盐、有机酸、矿物油、VOC浸出物。

3）管网微量渗漏（中风险）

全厂地上、地下废水输送管道、检查井接口老化松动，含锰综合废水持续微量渗漏，渗漏点隐蔽难以日常排查，长期缓慢污染浅层土壤。

4）车间地面滴渗（中风险）

印花、牛仔水洗、喷马骝车间地坪局部破损，作业时滴落的印花浆料、高锰酸钾马骝废液无法全部回收，少量污染物直接渗入表层土壤，长年累积形成局部重金属、有机物富集。

5）大气沉降-雨水淋溶（中风险）

数码印花、烘干、喷马骝废气中的锰盐、纤维粉尘长期沉降厂区地面，降雨时雨水裹挟沉降污染物垂直下渗，属于全域性面源污染途径。

6）初期雨水漫渗（中风险）

生产区、原料区、危废间未有效截留的初期雨水，冲刷地面残留药剂、粉尘后无组织漫流，大范围渗入厂区浅层土壤，是厂区主要面源污染路径。

非正常/事故工况

设备破损、操作失误、火灾等突发情景下，短时间产生高浓度污染废液，常规防渗、围挡设施难以完全拦截，按风险高低划分如下：

1）高风险事故途径

①危废贮存物料破损渗漏

危废间内沾染高锰酸钾、磷酸的废包装、废活性炭、废油容器破损，大量含锰、VOC、矿物油废液瞬时渗出，经地面裂缝快速垂直入渗土壤与浅层地下水。

②液态化学品储桶倾倒/腐蚀破损

双氧水、醋酸、高锰酸钾原液桶倾倒、腐蚀破裂，强腐蚀、强氧化原液直接冲刷破坏防渗地坪，快速改变土壤与地下水pH，同步引入特征重金属锰，短时间形成重度污染带。

③火灾消防废水全域漫流

车间、原料区、危废间发生火灾，消防冲洗废水夹带酸、氧化剂、锰、有机污染物；若应急池、雨水切断阀门未及时启用，废水无组织漫流，大面积渗入土壤、地下水。

2）中风险事故途径

①污水处理站事故溢流

调节池、好氧池受进水负荷冲击、曝气设备故障，高浓度含锰综合废水溢出池体，漫流厂区地面下渗，造成表层土壤有机物、重金属污染。

②废水管网大面积破裂

外力撞击、管道严重老化造成输送管道断裂，大量生产废水瞬时外泄，短时间污染管道周边整片土壤。

5.3分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防治措施详见下表。

表4-19  本项目污染地下水途径及防治措施一览表

项目

区域

保护措施及要求

重点防渗区
危废间、危化品储存区、润滑油储存区、

污水处理站各池体
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，

K≤1.0×10⁻⁷cm/s
一般防渗区
一般固废暂存间、生产车间地面、

化粪池、废水管沟
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，

K≤1.0×10⁻⁷cm/s
简单防渗区
办公区、其他生产区域
一般地面硬化
6、环境风险

6.1风险调查
本项目使用白胶浆、水性色浆等，VOC质量占比不大于5%。混合物整体未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质清单；物料中少量助溶剂主要为乙二醇、丙二醇，上述物质亦不在附录B风险物质名录，因此不参与Q值计算。但胶浆、色浆泄漏后会造成土壤、地下水有机物污染，该部分环境风险在风险源识别、风险防范措施章节予以分析。

经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及风险物质情况见下表。
表4-20  风险物质及分布状况一览表
序号

危险物质

储存位置
最大储量

临界量

Q值

1
双氧水

原料区

2t

100t

0.02
2
醋酸

原料区

0.2t

10t

0.02
3

磷酸
原料区
0.2t
10t
0.02
4

高锰酸钾

原料区

0.174t（以锰计）
0.25t（以锰计）

0.696
5

润滑油
原料区

0.05t
2500t
0.00002
6
废胶浆、色浆空桶

危废间
0.1t
50t
0.002
7

废危化品包装
危废间
0.5t

50t

0.01
8

废活性炭

危废间
4t

50t

0.08
9

催化剂

环保设施
0.045t
50t

0.0009
10
废润滑油

危废间

0.08t
50t
0.0016
11
废润滑油桶
危废间
0.045t
50t
0.0009
12
含油抹布及手套

危废间

0.05t
50t
0.001
合计

0.85
注：参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》（2015年4月）的规定，危险废物的临界量按照50t计算。
由上表可知，本项目风险物质储存量Q值为0.85＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需开展环境风险专项评价。

6.2可能的环境风险影响途径

1）对地表水环境的影响途径

当原料区化学品储桶发生破损或倾倒时，润滑油、高锰酸钾、醋酸、双氧水等液态化学品泄漏至地面，若未能及时收集处置，泄漏物料会随事故漫流废液、初期雨水通过雨水管网排入周边地表水体。高锰酸钾具有强氧化性，进入水体后会使水体呈紫红色，对水生生物产生毒性；醋酸会改变水体pH值，破坏水生态平衡；润滑油进入水体后会形成油膜，阻碍水体复氧，威胁水生生物生存。危废间发生泄漏时，废润滑油、沾染药剂的危废包装渗出液同样可随初期雨水进入雨水系统，造成地表水体污染。

此外，污水处理站若发生故障溢流，未经处理的废水流入雨水管网，也会造成地表水污染。若厂区发生火灾事故，扑救过程中产生的大量消防废水将裹挟化学品、危废残余污染物，一旦通过雨水排放口外排，将引发次生水环境污染。

2）对地下水及土壤环境的影响途径

正常情况下，厂区分区防渗措施可有效阻隔污染物下渗。但在非正常工况下，若原料区、危废间地面防渗层因老化、施工缺陷或化学品腐蚀发生破损，泄漏的酸、双氧水、润滑油、印花胶浆/色浆等液体将发生垂直入渗，进入包气带及含水层，造成土壤和地下水污染。污水处理池体、废水输送管网破损渗漏，含锰综合废水持续下渗，也是土壤、地下水重要风险来源。

危废间内废活性炭包装破损，其吸附的污染物遇雨水淋溶会发生浸出下渗；同时数码印花、喷马骝工序产生的颗粒物沉降厂区地面，经降雨淋溶也会造成面源式土壤地下水污染。
3）对大气环境的影响途径

醋酸储桶破损泄漏后，醋酸挥发会产生刺激性酸雾，若泄漏量较大，酸雾扩散至厂界外，可对周边环境空气造成短暂不利影响。高浓度双氧水遇金属离子、灰尘等杂质会发生剧烈分解，释放大量氧气与热量，密闭容器内易发生超压冲料、物料喷溅，若现场同时存在可燃物料，有引发燃烧爆炸风险。

危废间若发生火灾，废活性炭、沾染有机物的废包装物燃烧将产生一氧化碳、挥发性有机物、烟尘等有毒有害烟气；化学品、废活性炭发生破损时，吸附的VOCs也会解析挥发，对周边环境空气和人体健康造成威胁。高锰酸钾与有机物、酸类接触可发生氧化反应，会伴随烟气释放，存在大气污染风险。
4）事故连锁与次生风险

双氧水、高锰酸钾均属于强氧化剂，若储存管理不当发生混触，会发生剧烈氧化还原反应，释放大量热量和氧气，可引燃周边胶浆、润滑油、废活性炭等可燃物，引发火灾，极端情况下可发生爆炸。

火灾事故产生的消防废水，若没有得到有效收集，一方面会通过雨水管网造成地表水体污染；另一方面漫流渗入地下，可同时诱发土壤‑地下水次生污染，形成多介质连锁环境风险。

6.3环境风险防范措施

1）源头控制措施

① 原料分区隔离存放：双氧水、高锰酸钾等氧化剂与醋酸、润滑油、印花浆料分隔间设置隔墙，严禁混存；液态药剂全部密封防腐桶装，张贴安全说明。

②按需采购，严控厂区最大贮存量，减少风险物质在线存量；药剂调配、转运密闭作业，操作人员配齐防护用品。

2）防渗与三级防控措施

一级防控：原料区、危废间、喷马骝工位设置防渗围堰，地坪采用高防渗结构，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s；污水池、污泥间为重点防渗区，车间、管沟做一般硬化防渗。

二级防控：各车间地面坡向应急导排沟，厂区雨水总排口安装手动切断闸，泄漏、火灾时立即关闭，防止污染雨水外排。

三级防控：厂区建有应急事故池，常态空置；泄漏废液、消防废水、污水溢流废水全部导入，分批送厂区污水站预处理后纳管，杜绝直排地表水。

3）多介质污染防控
①地表水防控

厂区严格雨污分流，定期巡检污水管网；污水处理站配套液位溢流报警装置，故障废水自动切换至应急池；发生化学品泄漏先使用沙土、吸附棉围堵吸附，严禁直接冲洗带入雨水管网。

②土壤、地下水防控

每月巡检防渗地坪、围堰有无破损；生产区初期雨水单独收集沉淀后再进污水站；各类危废全部密闭存放，避免雨水淋溶产生浸出液下渗。

③大气防控

醋酸储存间、危废间配套负压集气，废气接入活性炭+催化燃烧装置；双氧水存放于阴凉通风区域，避免高温受热分解放气；挥发性浆料密闭储存，减少无组织酸雾、VOC逸散。

4）危险废物规范化管理
危废间分区存放废润滑油、废活性炭、沾染药剂包装等，全部密闭桶装；建立完整出入库台账，严格执行危废电子转移联单；按周期更换活性炭，委托具备资质单位处置，全程禁止露天堆放危废。

5）日常运维与应急保障
①建立每日巡检制度，检查药剂容器、防渗设施、雨水闸、污水站、废气治理设备并留存记录，定期检修防腐管线、烘干燃烧设备。

②原料库、车间、危废间配备干粉灭火器、消防沙、堵漏工具、中和药剂、应急收集桶等全套应急物资。

③编制突发环境应急预案并完成备案，每年至少组织一次泄漏、消防废水处置联合演练；配备专职环保管理员，定期开展化学品安全、应急处置培训。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	平网印花、污水站和危废间废气排放口DA003
	氨、硫化氢、臭气浓度
	活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）二级标准

	
	数码坯布印花排气筒

DA005
	非甲烷总烃
	活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“纺织印染与服饰制造”行业企业A级指标

	
	
	甲苯、二甲苯
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

	
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧+15m排气筒
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级

	
	
	烟气黑度
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）

	
	服饰烘干

排气筒

DA006
	颗粒物
	喷淋塔+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》"纺织印染与服饰制造"A级

	
	喷马骝

排气筒

DA007
	颗粒物
	喷淋塔+15m排气筒
	

	
	厂界
	颗粒物
	车间封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）

	
	厂界
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

	
	印花车间门口1m处
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
	
	

	地表水

环境
	生产废水
	COD、SS、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、总锰、苯胺类、硫化物
	厂区污水处理站处理后进入汤阴东方环宇污水处理有限公司处理
	《纺织工业水污染物排放标准》（GB4287—2026）间接排放标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司接纳水质要求

	
	生活污水
	COD、SS、BOD5、NH3-N
	
	

	声环境
	设备运行
	噪声
	基础减振、厂房隔音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

西厂界4a类，其他厂界1类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：废包装等一般固废，暂存在一般固废间，定期委托处置；压滤污泥暂存污泥暂存间，定期委托处置；生活垃圾由环卫清运。
危险废物：危废暂存危废间，定期委托有危废处置资质的单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	土壤及地下水：分区防渗，危废/原料区设防渗围堰；危废密闭存放；定期巡检防渗设施；配备应急吸附物资，泄漏及时拦截。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂区改建，不新增占地、不涉及生态敏感区，无生态破坏风险；厂区空地实施绿化硬化，减少裸土水土流失。

	环境风险

防范措施
	环境风险防范：化学品分区隔离存放，配套防渗围堰应急事故池；雨污分流、雨水口设切断阀；危废规范密闭贮存，配备消防、吸附等应急物资；编制应急预案并定期演练，日常巡检风险设施险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

	其他环境

管理要求
	认真执行“三同时”制度、排污许可证管理条例，确保各项环保措施落到实处；

厂区设备合理布置，同时加强产噪设备的降噪措施，减轻噪声对外界影响；

规范建设排放口，按频次完成废气、废水、噪声监测；
设备定期检查，发现问题及时维修，确保各项污染物的达标排放；

加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导；

成立环保机构，建立环保管理制度，并落实到人。


六、结论

	汤阴县郁竹制衣有限公司年产三百万套服装及干法印花面料及年产100万件水洗牛仔服装改建项目建设符合规划和当地的环境管理要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围生态环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.015
	0.015
	0
	0.0976
	0
	0.1126
	+0.0976

	
	颗粒物
	0.0185
	0.027
	0
	0.1868
	0
	0.2053
	+0.1868

	
	二氧化硫
	0.0294
	0.0495
	0
	0.0038
	0
	0.0332
	+0.0038

	
	氮氧化物
	0.1527
	0.08
	0
	0.0669
	0
	0.2196
	+0.0669

	
	氨
	0.4248
	/
	0
	0.6804
	0.4248
	0.6804
	+0.2556

	
	硫化氢
	0.0044
	/
	0
	0.0075
	0.0044
	0.0075
	+0.0031

	废水
	COD（入管网）/（入河）
	7.3081/5.2351
	14.452/4.15
	0.2262/0.1620
	9.2143/1.3950
	1.1214/0.4500
	15.6272/6.3421
	+8.3191/+1.1070

	
	总磷（入管网）/（入河）
	0.0105/0.0524
	0.125/0.0415
	0.0004/0.0016
	0.0081/0.0139
	0.0013/0.0045
	0.0177/0.0634
	+0.0072/+0.0110

	一般固废
	废包装
	0.05
	/
	/
	0
	0
	0.05
	0

	
	碎布和残次品
	1.2
	/
	/
	0
	0
	1.2
	0

	
	废河砂
	8
	/
	/
	0
	8
	0
	-8

	
	压滤污泥
	43.6
	/
	/
	1.4
	0
	45
	+1.4

	
	生活垃圾
	12
	/
	/
	0
	0
	12
	0

	危险废物
	废危化品包装
	0.2
	/
	/
	0.5
	0
	0.7
	+0.5

	
	废胶浆、色浆空桶
	0.3
	/
	/
	0.1
	0.3
	0.1
	-0.2

	
	废活性炭
	2
	/
	/
	4
	2
	4
	+2

	
	废催化剂
	0.045
	/
	/
	0.09
	0.045
	0.09
	+0.045

	
	废润滑油
	0.05
	/
	/
	0.05
	0.02
	0.08
	+0.03

	
	废润滑油桶
	0.025
	
	/
	0.025
	0.005
	0.045
	+0.02

	
	含油抹布及手套
	0.05
	/
	/
	0
	0
	0.05
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
外购坯布、片衣、成衣





干法印花





烘干、晾干





外售





噪声





废气





外购坯布、片衣





干法印花





烘干、晾干





裁剪





噪声





废气





外售





成品入库





检验、包装





缝纫









