


殷建环表〔2026〕004号
安阳市生态环境局殷都分局
关于安阳宇辉再生资源有限公司耐磨地坪材料生产项目
   环境影响报告表的批复
安阳宇辉再生资源有限公司：
你单位（91410505MA47M8CE3T）上报的由安阳市中诺环境保护咨询有限公司编制完成的《安阳宇辉再生资源有限公司耐磨地坪材料生产项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：
一、安阳宇辉再生资源有限公司耐磨地坪材料生产项目位于安阳市殷都区水冶镇红罗山。项目占地面积约6515平方米，原料为金刚砂、水泥、钢渣、可再分散乳胶粉、颜料，年产耐磨地坪产品15万吨。工艺流程：原料→上料→筛分→混料→提升入仓→包装→成品；主要设备：加料斗、筛分机、搅拌机、提升机、包装机以及配套的废气治理设施等。
二、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施和要求，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
三、废气：严格落实大气污染防治措施。项目上料、筛分、混料搅拌、筒仓呼吸及提升、包装等工段产生的废气经集气罩收集后分别经袋式除尘器处理后由不低于15m排气筒达标排放；应满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 41/1953-2020）表；同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级绩效引领企业标准要求及《安阳市 2019 年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）等文件中相关要求。
四、废水：严格落实水污染防治措施。生活废水（化粪池预处理后）由当地环卫部门定期清掏，不外排；车辆冲洗废水沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
五、噪声：严格落实噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等降噪措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。
六、固废：严格落实固体废物处置措施。一般固废：除尘灰回用于搅拌工序；筛分废料、废除尘滤袋暂存固废间，按要求合理处置，不随意倾倒；生活垃圾垃圾桶收集后由环卫定期清运。一般固废暂存间（设置标识牌），按要求合理处置，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。
七、该项目建成后，污染物总量指标颗粒物:1.2593t/a；严格按照安阳市生态环境局殷都分局关于《安阳宇辉再生资源有限公司耐磨地坪材料生产项目污染物总量控制指标倍量替代的情况说明》执行。
八、项目投产前，建设单位须按照规定程序和要求办理排污许可，并按照规定及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。
九、该项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。如该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。
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