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安阳市生态环境局安阳县分局
关于安阳昊润农业科技有限公司昊润农业果蔬
加工示范园项目环境影响报告表的批复

安阳昊润农业科技有限公司：
你单位（统一社会信用代码91410522MA47Y4DF2T）报送的由安阳市中诺环境保护咨询有限公司编制完成的《安阳昊润农业科技有限公司昊润农业果蔬加工示范园项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在安阳县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条第二款等法律法规规定，经研究，批复如下：
一、安阳昊润农业科技有限公司昊润农业果蔬加工示范园项目，位于河南省安阳市安阳县S301崔家桥镇西段路北（崔家桥中艾亭村西北），投资12000万元，占地面积15402m2，建设果蔬汁原汁及饮料生产线、塑料瓶生产线。主要生产工艺为：水果榨汁，原料→选果→清洗→去皮/核/梗→榨汁/打浆→过滤→均质→杀菌→灌装→冷却→套标/贴标→喷码、装箱→成品；塑料瓶，原料→注塑→吹瓶→检验→成品。主要产品包括：核果原汁、浆果原汁、梨果原汁、柑橘原汁、胡萝卜原汁、番茄原汁、玉米原汁、果蔬汁饮料、塑料瓶。
二、经审查，该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行建设。
三、你单位应向社会公众主动公开批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。
（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。
（三）项目建成运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气。原辅材料建设封闭的料库，所有物料不得露天存放，生产加工在规范的厂房内进行。燃气蒸发器及锅炉燃烧废气采用高效低氮燃烧+烟气循环技术处理后经1根15m的排气筒（DA001）排放；危废间废气经活性炭吸附装置处理，以及注塑、吹瓶工序废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后，共同经1根15m的排气筒（DA003）排放；污水处理站废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后经1根15m的排气筒（DA002）排放；以上废气应满足《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）》、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》、《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015，含2024年修改单）》、《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》和《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》限值要求，同时满足地方环境管理要求。
2、废水。生活污水、锅炉排污水及软化处理废水、纯水制备废水、生产废水（果蔬清洗废水、洗瓶废水、生产设备清洗废水等）、污水处理站废水（污泥浓缩废水、污泥压滤废水）由厂区污水管道收集，送至厂区污水处理站（规模500t/d，工艺为：原水→格栅→调节池→初沉池→厌氧→好氧→二沉→出水），处理后通过管网排入崔家桥镇污水处理厂；注塑机冷却水循环使用，定期更换，用于厂区洒水抑尘，不外排。
3、噪声。高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、距离衰减、加装隔声罩等措施后，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。
4、固废。生产、生活固废严格按照《报告表》要求妥善处置。一般固废在厂区暂存期间，应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求。
（四）认真落实《报告表》提出的监测计划，定期对废气、废水、噪声等进行监测，发现问题及时采取相应的整改措施。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。
（五）项目建成后新增污染物排放：颗粒物0.047t/a，SO2 0.09t/a，NOx 0.6067t/a，非甲烷总烃0.1413t/a，COD 6.2055t/a，总磷 0.0621t/a。根据建设项目总量指标替代要求，废气排放量实施倍量替代，废水排放量实施等量替代，替代量为：颗粒物 0.094t，SO2 0.18t，NOx 1.2134t，非甲烷总烃0.2826t，COD 6.2055t，总磷0.0621t。同意使用安阳比亚迪电子有限公司手机充电器生产线全部拆除、安阳县北郭乡牛辛庄铝制品厂停产关闭、安阳广润环保科技有限公司减排项目形成的减排量作为污染物指标替代源。
（六）如果国家、省、市颁布污染防治新的政策和排放标准，执行新的政策和排放标准，并加强环境管理，不断提升污染治理水平。
五、项目开工前要按照水利部门要求办理防洪相关手续。在崔家桥镇污水处理厂扩建完成并满足项目废水处理需求前，不得生产。
六、项目投产运营前编制应急预案，认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，加强日常管理，防止发生污染事故。
七、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。
八、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入使用。
九、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。
[bookmark: _GoBack]本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
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