安阳县龙头水水质监测信息公开表

（2025年第二季度）

序号

监测点

供水单位

检测单位

检测时间

检测指标

结果评价

不达标

指标

健康风险

评估及建议

1	崔家桥镇北街村	崔家桥水厂	安阳县疾控中心	2025年6月3日	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）；

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）；

消毒剂及消毒副产物指标（农村水）：二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、亚氯酸盐（采用二氧化氯时）

消毒剂及消毒副产物指标（城区水）：游离氯（液氯及氯制剂时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时）

检测指标

均达标	无	建议煮沸后饮用

2	永和镇西街	永和水厂	安阳县疾控中心	2025年6月3日
检测指标

均达标	无	建议煮沸后饮用

3	吕村镇中吕村	吕村水厂	安阳县疾控中心	2025年6月3日
检测指标

均达标	无	建议煮沸后饮用

4	白璧镇北白璧村	白璧水厂	安阳县

疾控中心	2025年6月3日
检测指标

均达标	无	建议煮沸后饮用

5	建业桂园三期东府	安阳市第六水厂	安阳县

疾控中心	2025年6月3日
检测指标

均达标	无	建议煮沸后饮用

6	建业桂园	安阳市第六水厂	安阳县

疾控中心	2025年6月3日
检测指标

均达标	无	建议煮沸后饮用