博爱县2025年度

主推技术规程

2025年6月

小麦节水高产高效栽培技术

摘要：鉴于水资源日益短缺、地下水超采区逐渐增大，针对小麦生产播种质量差、灌溉时期不精准、灌溉量大、水分利用效率低等问题，以调整灌溉制度提高水分利用效率、减少氮肥投入提高氮肥利用效率、改善群体结构增加穗数稳定粒数粒重、外源物质配合实现抗逆稳产、农机农艺融合提高生产效率为主要技术原理，集成以“减少灌水次数、调整灌水时期、播后适时镇压、农机农艺配套”为关键技术的小麦节水高产高效栽培技术体系，每亩减少灌水50 m3以上、节省用工1-2个、减少氮肥投入2 kg左右、水氮利用效率提高10%以上、节本75-100元，具有绿色高效效应。该技术多年在豫北鹤壁、安阳、新乡等地示范应用，每年示范应用面积达到200多万亩，且呈逐年增加趋势。该技术入选2024年河南省主推技术，以该技术为核心，“豫北灌区小麦节水减氮绿色高效栽培关键技术创新与应用”荣获2019年河南省科技进步二等奖。

一、技术概述

（一）基本情况

河南省小麦播种面积多年在8500万亩以上，小麦生产中易遭受播种期干旱、越冬期干旱、春季干旱、灌浆期干旱等灾害，需要通过多次灌溉才能实现高产稳产。当前小麦生产，尤其是传统高产区，生育期间需要灌水3-4次甚至更多，每亩灌水量150-200 m3。

鉴于水资源日益短缺、地下水超采区逐渐增大，河南省农业科学院小麦研究所针对小麦生产播种质量差、灌溉时期不精准、灌溉量大、水分利用效率低等问题，通过节水栽培理论研究与技术创新，授权发明专利“一种小麦节水栽培方法”、“一种萘乙-硝钠复配水剂、制备方法及其作为增产抗旱型植物生长调节剂”2项，制定河南省地方标准“豫北小麦造墒节灌生产技术规程”，申请实用新型专利“一种农用镇压机器”、“一种划锄机”2项，集成以“减少灌水次数、调整灌水时期、播后适时镇压、农机农艺配套”为关键技术的小麦节水高产高效栽培技术体系并大面积应用。

（二）推广应用情况

河南省农业科学院小麦研究所联合河南省农业技术推广总站，已经多年在豫北鹤壁、安阳、新乡等地建立小麦节水高产高效栽培技术示范区，通过开展技术培训、示范观摩，年示范应用面积达到200多万亩，且呈逐年增加趋势。经专家测产、在基本不减产的情况下，亩节水50方左右，经济效益、生态效益、社会效益显著。河南省小麦生产迫切需要节水高产高效栽培技术，该技术体系在全省具有进一步扩大的必要。

（三）提质增效情况

该技术通过多年试验研究与示范，应用“节水高产高效栽培技术体系”，每亩减少灌水50 m3以上、节省用工1-2个、减少氮肥投入2 kg左右、水氮利用效率提高10%以上、节本75-100元，具有绿色高效效应。同时，对强筋小麦具有改善品质的作用。

（四）获奖情况

该技术入选2024年河南省主推技术，以该技术为核心，“豫北灌区小麦节水减氮绿色高效栽培关键技术创新与应用”荣获2019年河南省科技进步二等奖。

二、技术要点

（一）主要技术原理

1.调整灌溉制度，提高水分利用效率：减少灌溉量、增加土壤贮存水利用，并提高土壤库容；减少灌溉次数、减少人工投入，实现简化栽培；延迟春季灌水时间、促进两级分化，减少冗余消耗。

2.减少氮肥投入，提高氮肥利用效率：减少当季氮肥施用量、充分利用上季玉米淋失的肥料，提高小麦季和周年肥料利用率；减少水氮投入、调整冠层结构，改善透光率、增加后期下部叶片光合速率，提高茎秆质量、提高抗倒性能。

3.改善群体结构、增加穗数稳定粒数粒重：通过足墒播种、确保苗齐苗匀苗壮，减少后期管理难度；提高出苗质量、确保基本苗数，实现足够穗数；调整冠层结构、减少籽粒败育、提高穗粒数，延缓衰老、增加光合性能、提高粒重。

4.外源物质配合、实现抗逆稳产：通过前期种子包衣，中期结合天气情况、喷施抗旱剂和防寒剂，后期喷施磷酸二氢钾、萘乙酸，提高抗性、实现稳产。

5.农机农艺融合、提高生产效率：通过适时均匀镇压，提高出苗质量、提高生产效率，增强抗逆能力，实现稳产增产。

（二）关键技术措施

根据上述原理，通过培育壮苗、建立高质量群体、调整春季灌溉时间，建立节水条件下产量、资源利用效率协同提高的栽培技术，并实现简化、抗逆栽培。

1.贮墒播种：9月中下旬降雨小于50 mm，或耕作层土壤相对含水量低于75%需要灌溉造墒。

2.适量减肥：每亩施纯氮14kg左右、P2O5 5-7 kg、K2O 5-6 kg。氮肥基追比5:5或6:4，其它肥料全部基施。

3.深耕耙实：深耕整地，旋耕地块至少2-3年深翻一次，深翻、旋耕后耙实。

4.高质量播种：延迟到10月10日以后、或较常规播种期延迟3-5 d，缩小行距至15-18 cm或宽窄行10和20 cm行距播种，下籽均匀、深浅一致。播种后根据表层土壤湿度适时均匀镇压。

5.不灌越冬水。

6.延迟春季肥水管理：正常苗情的麦田，待基部节间伸长1-2 cm 再灌水追肥。

7.抽穗开花水：抽穗开花期耕作层土层平均含水量≥65%者，免灌抽穗开花水。

8.叶面追肥：干旱或低温来临，喷施抗旱防寒制剂，灌浆期结合“一喷三防”，每亩喷施磷酸二氢钾200 g或适量萘乙酸，喷1-2次。

三、适宜区域

适宜于全省小麦生产，尤其是中北部需要补充灌溉的麦区。

四、注意事项

因地制宜进行播前灌溉。强化落实播后镇压技术，因苗制宜采取应变栽培措施补充。

五、技术依托单位

单位名称：河南省农业科学院小麦研究所、河南省农业技术推广总站

联系人：李向东、蒋向

联系电话：0371-65720186、0371-65917929

黄淮海夏玉米密植滴灌抗逆稳产技术

摘要：“黄淮海夏玉米密植滴灌抗逆稳产技术”针对我国黄淮海夏玉米区种植密度偏低、生产管理粗放、水肥利用率低和玉米生产逆境频发等问题，以密植高质量群体构建和水肥精准调控为核心，集成合理耕层构建、耐密品种鉴选、种子精准包衣、导航精量播种、株行优化配置、滴水齐苗、精准化学调控、水肥精准调控、一喷多促等关键技术，为玉米大面积均衡增产构建了全链条、多环节、综合性的整体技术解决方案。作为2023、2024年农业农村部和国家发改委联合实施玉米单产提升工程的核心技术，在河南、山东、河北、安徽等黄淮海技术适宜区大面积应用。

一、技术概述

（一）基本情况

玉米是我国第一大粮食作物，也是单产提升潜力最大的粮食作物。河南省玉米常年种植面积5700万亩以上，但玉米生长季节自然灾害类型多且发生频繁，生产管理也存在管理粗放等问题，平均单产还低于全国平均亩产（435公斤），产量水平较长时间没有明显突破。

“黄淮海夏玉米密植滴灌抗逆稳产技术”包括六项核心环节：1、选择耐密植品种，增加种植密度；2、导航精量播种、提高群体整齐度；3、滴水齐苗，提高出苗率和出苗整齐度；4、拔节期化控调节，控制基部茎节伸长，促进根系发育；5、水肥一体化，按需分次施用，满足玉米生长需求；6、加强病虫防治，包括精准包衣、病虫绿色防控等技术措施，避免植株早衰。通过“保苗齐、促株健、提穗数、增粒重”全程调控，在不增加水肥投入的条件下，实现抗逆增产和资源高效。

（二）推广应用情况

2020年以来，以密植高产水肥精准调控为核心的生产技术在河南省玉米主产区进行示范推广，均取得了良好的效果。2023年，河南省16个县70万亩进行技术整推广应用，多地区实现了玉米单产1000公斤以上的产量突破；2024年，河南省40多个项目示范县推广应用300多万亩，核心示范区较常规种植区单产提高200公斤左右，辐射带动应用面积达1000万亩，展示了良好的增产增效潜力。

（三）提质增效情况

1.增加高种植密度。该技术玉米种植密度比常规种植密度可提升至5000-6000株/亩，助推了耐密性玉米的选育和应用。

2.提升管理水平。通过系统集成多项等关键技术，构建出抗倒、防衰、抗逆、高整齐度的高质量密植群体。

3.增强抗逆能力。干旱时滴水补充土壤水分，高温时滴水降低冠层温度，涝渍后补肥提高生产能力，适时化控提高抗倒能力，一喷多促综合预防病虫害，大幅度提高了抗逆稳产能力。

4.提高资源效率。按玉米养分和水分需求，通过滴灌系统分次、定向、一体化供给水肥，减少灌溉用水，将肥料利用效率提高到60%以上，同时每次灌水节约25-30元/亩的劳动力成本。

（四）获奖情况

该技术入选2023、2024年农业农村部主导品种主推技术，以该技术为核心的成果分别获得新疆兵团2016年、新疆自治区2019年度科技进步一等奖，宁夏自治区2020年度科技进步一等奖。

二、技术要点

（一）合理铺设滴灌管道

根据水源位置和地块形状的不同，主管道铺设方法主要有独立式和复合式两种，支管的铺设形式根据情况选择直接连接法或间接连接法。支管间距离控制在50-70米滴灌作业速度与质量较好。

（二）科学选种，合理密植

选择株型紧凑，穗位适中，抗倒抗逆性强，耐密性好，穗部性状好的中秆、中穗、增产潜力大、熟期适宜、适合机械籽粒直收的品种。黄淮海夏玉米区种植密度可提高到5000-6000株/亩。

（三）宽窄行配置，导航精量播种

小麦秸秆量大的田块，播种前要求灭茬。选用高质量的精量播种机，加装铺设滴灌带装置，采取导航播种，播种、施种肥和铺设滴灌带一次作业全部完成，作业速度不超过8km/h。

行距采用40cm+70—80cm宽窄行配置，毛管直接铺设在窄行内地表，铺设完成后应立即连接滴灌带灌水，滴水齐苗的同时固定滴灌毛管。

精量点播每亩2.5-3kg(或5500-6500粒)，播种深度4-5cm，镇压紧实。播种时每亩地施用氮肥(N)3kg,磷肥（P2O5）4.5kg，钾肥（K2O）4kg，施入种子侧下方10cm深，覆盖严密。

图1 采用导航精量播种机

（四）密植群体保健栽培

1.滴水齐苗。播种后立即接通毛管并滴出苗水，达到出全苗、出苗整齐一致的目的。干燥土壤每亩滴水20-30m3，墒情较好的亩滴水10-15m3。

图2 播种后及时滴水，提高种子萌发条件一致性，保障出苗率和整齐度提升

2.化控防倒。在6-8展叶期用玉米专用生长调节剂化控，控制茎基部节间伸长，促进根系下扎，增强植株抗倒伏能力。

图3 6-8展叶精准化控，降低穗下节间长度，促进根系下扎

3.病虫草害综合防控。通过种子精准包衣解决土传病害和苗期病虫害；苗后化学除草控制杂草；在大喇叭口期和吐丝后各进行一次防控作业，喷洒杀虫、杀菌剂防治玉米螟、叶斑病、茎腐病和穗粒腐病。

（五）按需分次水肥精准运筹

1.精准灌溉。根据玉米需水规律进行灌溉，灌水周期和灌溉量依据不同生育时期玉米耗水强度和不同耕层最佳土壤含水量来确定。拔节期，土壤湿润深度控制在0.4-0.5m，孕穗期土壤湿润深度控制在0.5-0.6m。采用小灌量、高频次灌溉，把耕层土壤水分控制在田间合理持水量上下，提高产量和水分生产效率。

2.精准施肥。按照“磷肥深施、氮肥后移、适当补钾，氮肥少量多次”的肥料管理原则，优先选用滴灌专用肥或其他速效肥，根据玉米水肥需求规律，随水施肥，基肥施入氮肥的20-30%；磷、钾肥的50-60%，其余做为追肥随水滴施；吐丝前施入氮肥的45%左右，吐丝至蜡熟前施入氮肥的越55%，防止前期旺长、后期早衰，提高水肥利用率。每个轮灌组先滴清水1个小时然后滴肥，施完肥后再滴清水1小时。

3.抗逆减灾。夏玉米生长季节气候条件变化大，根据生长季节气候条件，适时调整水肥供应：干旱时灌水改善土壤墒情，高温时灌水降低冠层温度，水灾涝渍时退水后以水带肥补充营养，缓解灾害损失。

（六）机械收获

生理成熟后收获，降低籽粒含水量，提高收获质量。可根据具体情况采取粒收或穗收，收获作业籽粒破碎率不超过5%，产量损失率不超过5%，杂质率不超过3% 。

（七）回收管带与秸秆处理

1.回收管带。收获前应先清洗过滤网、主管和支管，并收回田间的主管和支管。收获后回收毛管。

2.秸秆处理。秸秆粉碎还田，秸秆量大的地块可将一部分秸秆打捆离田，避免造成表层土壤架空。

三、适宜区域（推广应用的主要区域）

黄淮海夏播玉米区均可参照执行。

四、注意事项（在技术推广应用过程中需特别注意的环节）

1.该技术时玉米密植增产农艺技术与滴灌水肥一体化农艺工程技术的结合，实施区域需要根据地块条件进行科学的主管、支管和毛管的铺设。

2.根据密植群体的生长发育和水肥需求规律，通过群体生长的精准调控，防止出现倒伏、大小苗和早衰等问题。

3.水肥一体，计算出水肥的合理用量，每次施肥前，先滴清水1小时，然后再开始滴肥，以保证施肥的均匀性。

五、技术依托单位

单位名称：中国农业科学院中原研究中心、河南省农业技术推广总站

联系人：谢瑞芝、李付立

联系电话：13581680514、15136224904

大豆玉米带状复合种植技术

摘要：大豆玉米带状复合种植是传统间套种的继承和创新发展，具有生产生态双重效益，可实现资源高效利用，能够缓解玉米和大豆的整地矛盾，促进大豆玉米兼容发展。大豆玉米带状复合种植通过大豆带和玉米带相间配置，实现了地上部分和地下部分生态位互补，充分发挥玉米的边行效应，实现光热资源的高效利用；地下部分须根系和直根系搭配能利用不同土层的水分和养分，并通过年际间带间轮作和大豆的固氮养地作用，实现减氮增效和耕地的“用养结合”。2022年~2024年，大豆玉米带状复合种植技术在我省推广面积累计超过400万亩。

一、技术概述

（一）技术基本情况

大豆是确保国家粮食和重要农产品供应安全最突出的短板之一。从国内看，2022年我国大豆产量2029万吨、进口9108万吨，自给率仅为18%。从国际看，我国80%以上的大豆进口货源掌握在日本、美国、法国这三个国家粮商手中，依靠国际市场来保证国内的供给，风险越来越大。在确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”的前提下，既要稳口粮稳玉米，还要扩大豆扩油料，单纯依靠扩大净作大豆种植面积来增加供给的方式空间十分有限。发展带状复合种植，是立足我国国情农情粮情，破解耕地资源约束，促进大豆玉米兼容发展、协调发展，乃至相向发展的现实选择。带状复合种植是传统间套种的继承和创新发展，具有生产生态双重效益，可实现资源高效利用。

（二）技术示范推广情况

大豆玉米带状复合种植技术2022年、2023年、2024年遴选为河南省农业农村厅农业主推技术。2013年以来，该技术在永城市、新郑市、郸城县、许昌市建安区、焦作修武县、济源等地开展该技术的试验示范，技术规程成熟完善，并在豫东、豫中已实现一定面积的推广应用。2022年，大豆玉米带状复合种植技术在我省推广面积超过100万亩。2023年、2024年大豆玉米带状复合种植技术在我省推广面积达150万亩。

（三）提质增效情况

大豆属豆科作物，植株较矮，直根系；玉米属禾本科作物，植株较高，须根系。大豆玉米带状复合种植就是大豆种植带和玉米种植带相间配置，实现了地上部分和地下部分生态位互补。上部分高矮搭配能充分发挥玉米的边行效应，实现光热资源的高效利用；地下部分须根系和直根系搭配能利用不同土层的水分和养分，并通过年际间带间轮作和大豆的固氮养地作用，实现减氮增效和耕地的“用养结合”。

（四）获奖情况

该技术荣获2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖农业技术推广合作奖。

二、技术要点

（一）品种选择

大豆选用耐荫、抗倒、底荚高度适中、中早熟、高产、宜机收的品种。

玉米选用株型紧凑、中矮杆（株高≤280cm）、耐密植、抗倒、生育期适中的高产宜机收品种。

（二）主推带状结构模式

适宜河南麦茬大豆玉米带状复合种植的大豆带行数4～6行，玉米带行数2～4行，共9种带状结构组合模式。主推大豆：玉米4:2、6:4两模式。

（1）行比4﹕2模式。一个生产单元4行大豆、2行玉米，宽度3米。大豆窄行行距0.4米，玉米带与大豆带间距0.7米，玉米窄行0.4米。亩播种玉米4500～5000粒、大豆9000粒，玉米粒距0.1米，大豆粒距0.1米。

（2）行比6﹕4模式。一个生产单元大豆6行、玉米4行，宽度5～5.2米。大豆窄行行距0.4米，玉米带与大豆带间距0.7米，玉米带实行宽窄行种植，中间行距0.8～0.9米，两边行距各0.4～0.45米。亩播种玉米4500～5000粒、大豆9000粒，玉米粒距0.1～0.12米，大豆粒距0.09米。

图1大豆玉米一体化播种机作业

（三）播种时间和方式

麦收后，应及时适墒播种，最迟不宜超过6月25日。土壤极度干旱时，应造墒播种。选用带有自动导航功能的种肥一体化播种机进行种、肥异位单粒播种。优先推荐同机播种施肥一体化作业。玉米播深4~5cm，大豆播深3~4cm。

（四）适宜密度

豫北地区土壤肥力好、病虫害发生较轻，大豆植株分枝能力强，密度可适当降低，建议每亩大豆保苗6500～7000株、玉米保苗4500～5000株；豫南地区土壤肥力略差一些，大豆植株分枝能力弱，建议每亩大豆保苗7000～7500株、玉米保苗4000～4500株。

（五）水肥管理

1.合理灌排

如遇强降水或持续降水，要及时疏通沟渠，迅速排出田间积水，降低土壤湿度，防范渍涝；如遇干旱，尤其是玉米拔节期、抽雄前后、灌浆中后期及大豆开花结荚期要保证水分充足供应，遇干旱应及时灌溉。

2.肥料施用

底肥：结合播种施入底肥，肥料选用配方肥或专用复合肥。玉米带使用大容量肥箱，提高排肥量，单株施肥量与净作相同，亩施玉米配方肥50公斤。大豆带亩施低氮配方肥或专用肥10公斤左右。

追肥：在玉米小喇叭口期，每亩追施尿素10～15公斤。大豆可在开花初期和结荚初期叶面各喷施一次0.3%磷酸二氢钾+0.1%硼砂+0.05%～0.1%钼酸铵500倍液，以促进大豆开花结实，减少落花落荚；在鼓粒初期叶面喷施0.3%磷酸二氢钾+1%液体氮肥，以增加粒重。

3.水肥一体化管理

有条件的区域可在玉米带0.4米窄行中间铺设滴灌带，实行水肥一体化管理。注意：滴灌带铺设要规范并固定牢，避免风吹及田野动物带动出现漂移；滴灌带不可离玉米植株太近，以免玉米气生根扎穿或压扁管道造成堵塞；滴灌时要逐条巡管，发现堵塞及时疏通。

（六）化学除草

1.播后芽前封闭除草。在播后芽前土壤墒情适宜的条件下，可用96%精异丙甲草胺乳油（金都尔）+80%唑嘧磺草胺水分散粒剂兑水喷雾，进行封闭除草。

2.苗后除草。在玉米3～5叶期、大豆2～3复叶期、杂草2～5叶期，玉米带可选用5%硝磺草酮+20%莠去津定向喷雾，大豆带可选用10%精喹禾灵乳油+25%氟磺胺草醚定向喷雾。施药时采用分带式喷杆喷雾机同步或独立喷施，玉米大豆带间设置隔离装置，防止药液漂移造成药害。

图2 使用分带喷杆喷雾机进行苗后杂草防除

（七）化学控旺

可在玉米7～9片展叶时喷施矮壮素、玉黄金等控制株高，提高抗倒能力；在大豆初花期，可选用5%烯效唑可湿性粉剂20～50克/亩，兑水30～40公斤茎叶喷施，控制旺长。

病虫防治

加强虫情病情测报，尽可能采用农艺、物理、生物、化学综合防控措施进行治虫防病。化学防治使用广谱杀菌剂和低毒高效杀虫剂，采用植保无人机统一飞防或定向分带植保机具独立喷施。

图3 使用植保无人机开展病虫害防治

（九）收获

（1）收获适期。大豆叶片脱落、茎杆变黄，豆荚表现出本品种特有的颜色，手摇植株籽粒发响时收获；玉米果穗苞叶干枯、中部籽粒乳线消失、籽粒基部黑层出现时收获。

（2）收获方式。大豆、玉米同期成熟地块，玉米和大豆收割机前后作业，同时收获；不同期成熟的地块，先收获已成熟的作物。

图4 大豆玉米同时收获方式

三、适宜区域（适应推广应用的主要区域）

该技术适宜河南全省域推广，以豫中南、豫东地区为主。

四、注意事项（在技术推广应用过程中需特别注意的环节）

1.播后大豆不能大水漫灌浇蒙头水，以免影响出苗。

2.为保证高密度、小穴距情况下的播种质量，播种过程中要保证机具匀速直线前行，建议机械式排种器行进速度每小时 3~5公里，气力式排种器每小时6~8公里。

3.正式播种前要进行试播，及时检查行距、粒距、播深、下肥量、种肥间距、镇压效果等，不符合农艺要求的要及时调整机具参数，直到符合要求才能开始大面积播种作业。

4.喷施除草剂应避免大风、降雨及高温干旱天气，过了适宜施药期也不得喷施。

5.大豆结荚鼓粒期喷施叶面肥不得添加植物生长调节剂，以免影响籽粒发育。

五、技术依托单位

单位名称：河南省农业技术推广总站、河南农业大学

联系人：张灿、刘天学

联系电话：0371-65917928、13783605978

优质小麦全环节高质高效生产技术

摘要：围绕小麦单产提升和效益提升双重目标，针对小麦生产中优质高产不同步、良种良法不配套，全环节技术集成度、融合度不够等问题，以强筋、中强筋小麦品种为基础，集成配套区域化布局、规模化种植、土壤培肥、深耕或深松、高质量播种、水肥后移、后期控水、叶面喷肥、病虫害综合防治、风险防控、适期收获、单收单贮等各环节关键技术措施，并在全省范围内大面积推广应用，每年推广面积达1500万亩以上，促进优质小麦规范化耕种、规模化生产、订单化发展、区域化布局，不断提升我省小麦单产水平和质量效益。

一、技术概述

（一）基本情况

近年来，随着经济快速发展和人民群众生活水平不断提高，全国各地积极发展优质专用小麦，面积不断扩大。但在生产中面临以下主要问题：（1）全环节集成技术推广力度不够，各个环节、各种技术之间融合度不高、衔接性不强，导致优质小麦产量不高，品质不达标，价格优势不能充分发挥。（2）区域化种植、规模化生产、单收单种单储程度低，不利于订单生产。（3）生产经营主体发生变化，缺乏有效推广机制。因此，迫切需要开展优质专用小麦技术集成、熟化、培训与示范推广，提升优质专用小麦生产质量效益和竞争力。

该技术以强筋、中强筋小麦品种为基础，集成配套区域化布局、规模化种植、土壤培肥、深耕或深松、高质量播种、水肥后移、后期控水、叶面喷肥、病虫害综合防治、风险防控、适期收获、单收单贮等全环节技术措施，能够有效解决优质小麦生产中良种良法不配套，技术集成度、融合度不够，产量品质效益不协同等问题，为优质小麦发展提供技术支撑。

（二）推广应用情况

目前每年全省推广应用面积1500万亩以上，且呈逐年增加趋势。该优质小麦全环节高质高效生产技术模式图在中央电视台《壮丽70年奋斗新时代—重温嘱托看变化》节目中体现。近年累计印发优质小麦全环节技术挂图、台历、明白纸130余万份。

（三）提质增效情况

通过强筋、中强筋小麦全环节绿色高质高效技术模式示范推广，一是实现了节本增效。该技术注重打牢播种基础，减少后期田间投入，初步实现了项目区节本增效5%以上的目标任务。如示范推广的规范化耕种技术，不仅平均亩减少播量3-5斤，而且有利于培育冬前壮苗，提高综合抗逆能力，减少了田间管理；二是实现了绿色增效。示范推广的测土配方、机械深松、氮肥后移等节水节肥技术，有效提高了水肥资源利用率，示范区全面推广病虫害统防统治，不仅提高了防治效率，而且减少农药用量；三是实现了优质增效。项目区运用规范化生产技术收获的优质专用小麦受到用粮企业的欢迎，收购价格较高。

（四）获奖情况

该技术入选2021年、2022年、2023年河南省农业主推技术；2021-2023年连续3年入选全国农业主推技术；基于该技术的研究和应用，荣获2020年河南省农业技术推广成果奖一等奖、2023年河南省科学技术进步奖一等奖。

二、技术要点

（一）核心技术

区域化布局+规模化种植+土壤培肥+深耕或深松+高质量播种+水肥后移+后期控水+叶面喷肥+病虫害综合防治+风险防控+适期收获+单收单贮。

（二）全环节关键技术

1.区域化种植

强筋、中强筋小麦适宜生态区。

2.规模化种植

推广单品种集中连片种植。

3.规范化耕种

3.1 品种选用。选用适宜在我省强筋、中强筋小麦生态区种植稳产高产优良品种。

3.2 种子和土壤处理。根据病虫发生情况， 选用包衣种子或药剂拌种，地下害虫严重发生地块，进行土壤处理。

3.3 深耕机耙配套。耕深应达到25厘米，耕后耙实耙透，达到地表平整，上虚下实，表层不板结，下层不翘空。

3.4 高效精准施肥。推广测土配方施肥，增施有机肥，补施硫肥。一般亩产500公斤左右的田块，每亩总施肥量氮肥（纯氮）为12～14公斤、磷肥（五氧化二磷）6～8公斤、钾肥（氧化钾）3～5公斤。磷肥、钾肥和硫肥一次性底施，氮肥分基肥与追肥两次施用，基肥与追肥比例为5:5或6:4。

3.5 适期播种。一般豫北麦区适播期：半冬性品种10月10～15日；豫中、豫东麦区适播期：半冬性品种为10月15～20日。

3.6 控制播量。在适宜播期范围内，适当控制播量，一般每亩播量8～10公斤。 整地质量差、土壤偏粘地块应适当增加播量。

3.7 高效播种。推广宽幅匀播机、宽窄行播种机等高效复式作业机具，播深3～5厘米，随播镇压或播后镇压。

4.规范化田间管理

4.1 前期管理（出苗～越冬）

4.1.1 化学除草。冬前是麦田化学除草有利时机，可选用炔草酸、精恶唑禾草灵等防除野燕麦、看麦娘等；用甲基二磺隆、甲基二磺隆+甲基碘磺隆防除节节麦、雀麦等；用双氟磺草胺、氯氟吡氧乙酸、唑草酮、苯磺隆、溴苯腈和二甲四氯水剂等防除双子叶杂草。防治时间宜选择在小麦3～5叶期、杂草2-4叶期、气温在10度以上的晴朗无风天气进行。

4.1.2 科学灌水。若冬前降水较少，土壤墒情不足，要浇好分蘖盘根水，促进冬前长大蘖、成壮蘖。对秸秆还田、旋耕播种、土壤悬空不实和缺墒的麦田必须进行冬灌，以踏实土壤，保苗安全越冬。冬灌的时间一般在日平均气温3度以上时进行，在封冻前完成，一般每亩浇水量为40方，禁止大水漫灌，浇后及时划锄松土，增温保墒。

4.2 中期管理（返青～抽穗）

4.2.1 肥水后移。在小麦拔节期，结合灌水追施氮肥，每亩灌溉量以40～50方为宜。追氮量为总施氮量的40%～50%左右。但对于早春土壤偏旱且苗情长势偏弱的麦田，灌水施肥可提前至起身期。

图1 优质小麦拔节期灌水追肥

4.2.2 防治病虫害。在返青至抽穗期，重点防治小麦纹枯病、条锈病、红蜘蛛。坚持以“预防为主，综合防治”为防治原则，按病虫害发生规律科学防治，对症适时用药。

4.2.3 预防倒伏。小麦起身期是预防倒伏的最后关键时期，对整地粗放、坷垃较多的麦田，开春后要进行镇压，以踏实土壤，促根生长；对长势偏旺的麦田，可在起身初期喷洒化控剂，另外，可采用深中耕断根，控制麦苗过快生长。

4.2.4 预防冻害。及时浇好拔节水，促穗大粒多，增强抗寒能力，特别是要密切关注天气变化，在降温之前及时灌水，防御冻害。低温过后，及时检查幼穗受冻情况，一旦发生冻害，要落实追肥浇水等补救措施。

4.3 后期管理（抽穗～成熟）

4.3.1 合理灌溉。干旱年份或缺墒地块在抽穗前后灌溉，保证小麦穗大粒多，每亩灌溉以30-40方为宜，一般不提倡浇灌浆水，严禁浇麦黄水。

4.3.2 防治病虫。在小麦抽穗～扬花期应对赤霉病进行重点防治。小麦齐穗期进行首次防治，若天气预报有3天以上连阴雨天气，应间隔5天再喷施一次。若喷药后24小时内遇雨，应及时补喷。同时灌浆期应注意防治白粉病、叶锈病、叶枯病、黑胚病及蚜虫等，成熟期前20天内停止使用农药。

4.3.3 叶面喷肥。灌浆期结合病虫害防治，每667 m2用尿素1 kg和0.2 kg磷酸二氢钾对水50 kg进行叶面喷施，促进氮素积累与籽粒灌浆。

5.规范化收获与贮藏

抽齐穗后10～20天进行田间去杂，拔除杂草和异作物、异品种植株。机械化收获时按同一品种连续作业，防止机械混杂。收获后按单品种晾晒和贮藏。

图2 优质小麦生育后期叶面喷施氮肥

图3 单品种连片种植与单收单储

三、适宜区域

该技术模式适合在豫北强筋、中强筋小麦适宜生态区和豫中、豫东强筋、中强筋小麦次适宜生态区推广应用，土壤质地偏沙、瘠薄地及无灌溉的田块不宜推广。

四、注意事项

（一）在强筋、中强筋小麦适宜生态区推广单品种集中连片种植。

（二）真正掌握整地播种质量标准和技术要领，确保田间整地播种作业质量。

（三）依据不同时期苗情、墒情、病虫情和天气变化，强化应变管理，科学防灾减灾。

五、技术依托单位

单位名称：河南省农业技术推广总站、河南省农业科学院小麦研究所

联系人：蒋向、李向东

联系电话：0371-65917929、13608689789

河南省小麦病虫草害全程绿色防控技术

摘要：小麦是河南省主要粮食作物，小麦病虫草害种类多，常发病虫近20种，常发麦田杂草10多种，每年都有一些病虫草害偏重发生。传统防治方法效果不佳又浪费农药，部分区域造成严重减产、品质降低和真菌毒素超标。本技术在单项技术试验基础上，建立示范区进行集成配套，综合运用农业防治、生物防治、化学防治、精准施药等措施，构建小麦全生育期病虫草害绿色防控技术模式，在全省部分小麦主产县（市、区）推广应用，病虫草害综合防效平均提高11.4个百分点，化学农药使用量平均减少27.4%，小麦产量和品质得到有效提升，取得显著经济、社会和生态效益。

一、技术概述

（一）技术研发基本情况

河南小麦病虫害种类多，危害程度重，常年发生面积在2.2～3.0亿亩次。其中面积大、对产量和品质影响大的病虫害有小麦条锈病、赤霉病、小麦茎基腐病、纹枯病、叶锈病、白粉病、叶枯病、根腐病、麦蜘蛛、麦蚜等，局部发生但是为害较重的病虫害有小麦吸浆虫、病毒病、胞囊线虫病、全蚀病等，近年来新发生且发展蔓延迅速的病害有小麦茎基腐病、根腐病、黄花叶病毒病等。

随着全球气候变暖，气候条件多变，加上种植业结构调整，我省小麦病虫草害呈逐年加重趋势，暴发频率明显增加，新发病虫不断出现，特别是对产量和品质影响极大的小麦赤霉病已成为常发性病害，对小麦优质高产构成严重威胁。省植保站指导全省植保系统自2010年即开展了小麦绿色防控技术研究，试验摸索各单项技术，2016年以来，在18个省辖市主产区建立小麦病虫害绿色防控示范区，验证改进集成的小麦病虫害绿色防控技术。该小麦病虫草害全程绿色防控技术，主要从麦田自身生态系统出发，采取生态调控、农业农艺结合、释放保护天敌、科学使用高效低风险农药和高效精准植保器械，实现病虫草害的可持续控制。

技术示范推广情况

2016年以来，全省小麦产区共建立315个示范区，不断集成优化小麦全生育期病虫草害绿色防控技术体系，示范区比农户自防区平均亩增产10%以上，辐射带动累计应用1087.65万亩，新增小麦9.6亿斤。

（三）提质增效情况

小麦病虫害绿色防控技术为小麦病虫害的防治提供了先进实用的绿色环保技术，能够进小麦健壮生长，提高植株抗逆性，减轻小麦病虫害发生危害程度，减少化学农药的使用量，节约防治成本，提高小麦品质和经济效益，促进我省优质小麦生产具有重要作用，技术使用区病虫害综合防效平均提高11.4个百分点，平均减少化学农药使用量27.4%，减少了对农田生态环境的污染，提高了小麦的产量和品质，取得了显著的经济、社会和生态效益。

（四）技术获奖情况

以该技术为核心的科技成果《河南省主要粮食作物重大病虫草害防控减药增效技术集成创新与应用》，2022年获得全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖一等奖。省植保站牵头制定的《DB41/T1500小麦有害生物综合防治技术规程》、《DB41/T1804小麦主要病害绿色防控技术规程》、《DB41/T2015小麦田杂草防控技术规程》、《DB41/T2038小麦赤霉病防治技术规程》等被作为省地标发布实施。

二、技术要点

（一）播种期

1.品种。选择目前生产上主要推广的优良品种或在当地有代表性的小麦品种，要求种子纯度高，综合抗病（虫）性好，品种尽可能统一。

2.肥料。使用有机肥或秸秆直接还田，最好深耕或深松，以利于小麦根系健壮生长，提高抗倒伏能力。

3.种子药剂处理。用3%苯醚甲环唑悬浮种衣剂400毫升＋60%吡虫啉悬浮种衣剂200毫升拌100公斤小麦种子，或使用27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂300毫升拌100公斤小麦种子，综合防治小麦苗期病虫害。茎基腐病重发区可增加用三氟吡啶胺拌种。为了提高麦苗抗逆能力，拌种时可以加入碧护、氨基寡糖素、芸苔素内脂等。

麦播拌种图

4.播种方式。采取宽幅播种方式代替之前的宽窄行播种模式，行距均为25厘米左右，利用边行效应，既增产又为后期大型植保机械喷药留下作业道。

宽幅播种图

5.边行种植甘蓝型油菜。豫南等有条件的地方，可实行小麦油菜间作。每隔100-200米小麦种植1-1.5米油菜， 根 据土地面积设置，适合机播机收模式，重复3-4次；也可用岛屿模式种植油菜。油菜作为天敌贮备植物(banker plant)，用于油菜蚜虫的繁殖和栖息，饲养蚜茧蜂、瓢虫等天敌昆虫，为麦田害虫控制提供天敌。油菜种植期要比小麦播期早7-10天。

油菜小麦间作

（二）秋苗期

为了提高杂草防治效果，提倡冬前11月下旬至12月上旬开展化学除草。防治阔叶杂草,推广每亩使用10%苯磺隆10克＋20%氯氟吡氧乙酸30毫升或5.8%唑嘧磺草胺·双氟磺草胺悬浮剂10毫升、2%双氟磺草胺·氟氯酯5克，对水30-40公斤，均匀喷雾；防治野燕麦、看麦娘、棒头草等禾本科杂草，每亩用6.9%精噁唑禾草灵水乳剂50-70毫升或15%炔草酸可湿性粉剂20克，对水30-40公斤，均匀喷雾；在节节麦发生严重麦田，每亩用3%甲基二磺隆油悬剂30毫升，对水30公斤喷雾。

多花黑麦草重发区提倡“土壤封闭”、“一封一补”化除模式：播后苗前进行土壤封闭处理，在保证土壤墒情的条件下每亩喷施40%砜吡草唑悬浮剂 25-30g/亩+41%氟噻草胺悬浮剂 40g/亩左右混合使用（有效成分比例 1:1.2 效果最佳）或 40%砜吡草唑悬浮剂 25-30g/亩+50%吡氟酰草胺可湿性粉剂 16g/亩左右混合使用（有效成分比例 1:1 效果最佳）。封闭除草效果不是太理想田块，于小麦3叶1心期至越冬前或返青至拔节前采用唑啉草酯·甲基二磺隆65g，或啶磺草胺·唑啉草酯72g进行茎叶喷雾补杀。

在阔叶杂草和禾本科杂草混合发生的地块，将两类除草剂各计各量，分别二次稀释，混合使用。

（三）返青拔节期

小麦返青后至拔节前是春季化学除草的关键时期，对于冬前没有进行化学除草的麦田，可在日均气温稳定6℃以后，选择晴好天气于上午10点～下午4点，根据当地草情、草相等实际情况，选准对路药剂，采用适宜剂量，科学开展麦田杂草防除。以播娘蒿、荠菜、婆婆纳、牛繁缕、麦家公、猪殃殃、泽漆等阔叶杂草为主的麦田，可选用苯磺隆＋氯氟吡氧乙酸、双氟磺草胺·氟氯酯、唑嘧磺草胺·双氟磺草胺、双氟磺草胺·唑草酮等药剂进行防除；以野燕麦、看麦娘等禾本科杂草为主的麦田，可选用炔草酸、唑啉·炔草酯、精恶唑禾草灵等药剂防除；以节节麦、蜡烛草等为主的麦田，可选用甲基二磺隆、甲基二磺隆·甲基碘磺隆钠盐等药剂防除；对于阔叶杂草和禾本科杂草混生的麦田，可根据草相，选用氟唑磺隆、啶磺草胺、或苯磺隆、氯氟吡氧乙酸和精恶唑禾草灵等按一定比例混配使用。化学除草技术性强，必须严格按照技术规范进行操作，防止除草剂药害事故的发生。

小麦返青期化除

此期还是防治小麦纹枯病、锈病、根腐病，挑治麦蜘蛛的关键时期，每亩使用5％井岗霉素水溶性粉剂100-150克，或4%井岗蜡芽菌40克，或1000亿枯草芽孢杆菌制剂15-20克对水50公斤喷雾。防治麦蜘蛛可使用1.8%阿维菌素乳油20毫升或15%哒螨灵乳油30毫升，对水30-40公斤喷雾，尽量挑治，推迟第一次大面积使用杀虫剂的时间。

为了减少农药使用量，应当开展系统调查，麦蜘蛛达到防治指标时进行防治，苗蚜可适当放宽防治指标，避免打保险农药，充分发挥麦田害虫天敌的自然控制作用。

（四）抽穗灌浆期

重点做好小麦赤霉病、锈病、蚜虫、吸浆虫等病虫防治工作。

1.预防小麦赤霉病。要在加强健身栽培的基础上，把握小麦抽穗扬花关键时期，见花打药，主动预防。对高感品种，如天气预报有2天以上连阴雨、露水和多雾天气，首次施药时间应提前至破口抽穗期。药剂品种豫南常发区可选用氰烯菌酯·戊唑醇、丙硫菌唑·戊唑醇、丙硫·戊唑醇等高效药剂，其它偶发区，可选用四霉素、枯草芽孢杆菌、井冈·腊芽菌等生物农药，要用足药液量，施药后3-6小时内遇雨，雨后应及时补治。枯草芽孢杆菌、井冈·腊芽菌等生物农药，要提早5-7天施药。如遇病害流行，第一次防治结束后，需隔5-7天再防治1-2次，确保防治效果。每次喷雾时，可以加入2%氨基寡糖素水剂100毫升，提高小麦的抗病性，刺激小麦健壮生长。

2.早控小麦锈病、白粉病。当田间平均病叶率达到防治指标时，应组织开展区域性统一防治，防止病害大面积流行。防治药剂可选用4%嘧啶核苷类抗菌素、1000亿枯草芽孢杆菌、三唑酮、烯唑醇、戊唑醇、氟硅唑、丙环唑、多抗霉素等，药剂浓度严格按照农药包装推荐的剂量使用。

3.科学防治麦穗蚜。穗期田间百株蚜量达800头以上，益害比（天敌：蚜虫）低于1：150时，可选用啶虫脒、吡虫啉、抗蚜威、高效氯氟氰菊酯、苦参碱、耳霉菌等药剂喷雾防治。有条件的地区，提倡人工释放蚜茧蜂、瓢虫进行生物控制，每亩释放蚜茧蜂寄生的僵蚜5000-8000头，或者人工释放异色瓢虫500-1000头。

麦田释放瓢虫防治蚜虫

4.混合施药防控多种病虫害。小麦生长发育后期是白粉病、锈病、赤霉病、叶枯病、蚜虫等多种病虫发生危害高峰期，可根据病虫发生的实际情况，大力开展“一喷多防”，将杀菌剂、杀虫剂和植物生长调节剂或叶面肥等科学配方、混合喷洒，综合控制。杀虫剂推荐品种有吡虫啉、啶虫脒、吡蚜酮、噻虫嗪、溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、敌敌畏、抗蚜威、阿维菌素、苦参碱等。其中，吡虫啉和啶虫脒不宜单一使用，要与低毒有机磷农药合理混配喷施。杀菌剂推荐品种有：三唑酮、烯唑醇、戊唑醇、己唑醇、丙环唑、苯醚甲环唑、咪鲜胺、氟环唑、多菌灵、甲基硫菌灵、氰烯菌酯、蜡质芽孢杆菌、井冈霉素等。建议全程使用大型植保机械或者植保无人机进行施药，为了减少化学农药用量，提高农药利用率，喷施农药时可适当加入减量降残增效助剂。

植保无人机统防统治

植保无人机统防统治

三、适宜区域

本技术适用于全省麦区。

四、注意事项

加强对施药人员的技术培训，准确计量农药，适当加大用水量，注意喷匀喷透，提高喷雾质量，同时加强施药安全防护。

技术依托单位

单位名称：河南省植物保护检疫站、河南省农业科学院植物保护研究所

联系人：张国彦、徐飞

联系电话：0371-65917990、13623832653

河南省玉米主要病虫草害全程绿色

防控技术

摘要：玉米是河南第二大粮食作物，病虫害发生种类多，突发性害虫、流行性病害暴发频次高、危害重，河南省植保站和全省各级植保机构经过多年试验示范，集成了一套玉米主要病虫草害全程绿色防控技术，以选用抗病品种、深耕土地等农业防治措施为基础，加强理化诱控、生物防治，通过种子包衣、苗期防虫、化学除草、化控防倒、中后期病虫害综合防治等科学用药措施，对玉米病虫草害实施全生育期防控，玉米病虫草害得到有效控制，取得了良好防治效果，对保障粮食安全起到了保驾护航作用。

一、技术概述

（一）技术基本情况

夏玉米病虫草害种类多、为害重，在播种后有蛴螬、金针虫、地老虎等地下害虫和苗枯病等病虫为害，直接影响出苗率，危害严重导致缺苗断垄；出苗后，蓟马、灰飞虱等刺吸性害虫虫量较大，导致玉米心叶畸形、病毒病等，影响玉米生长发育；二代粘虫、二点委夜蛾时常暴发为害，常造成缺苗断垄，甚至在局部地块造成毁种；玉米中后期多种病虫混合危害，特别是玉米南方锈病锈病暴发流行频次高，玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫蛀穗严重，玉米小斑病、弯孢叶斑病、褐斑病等病害发生普遍，穗腐病为害逐渐加重。同时为了进一步提升产量，玉米种植密度正逐步从每亩4000株提高到5000株左右，甚至达到6000株，密度增加导致田间郁闭，对南方锈病、穂腐病等后期病虫发生为害较为有利。玉米病虫害发生危害对玉米生产造成较大威胁。

针对这种情况，经过多年的研究试验，集成了玉米重大病虫草害全程防控技术模式。通过在播种期、苗期、大喇叭口期至灌浆期等关键时期开展针对性的防治措施，有效控制病虫发生程度，减轻为害损失，能有效保障玉米稳产高产，切实保证玉米生产安全。

（二）技术示范推广情况

近年来，省植保站和各级植保机构，在全省建立省、市、县多层级玉米重大病虫害绿色防控示范区，不完全统计，2022年、2023年、2024在全省建立各级示范区210余个，在主要玉米产区进行了示范和推广应用，累计示范推广面积2080多万亩。

（三）提质增效情况

据统计，2022年-2024年全省玉米病病虫防控示范区平均比农民常规防治区减少化学农药使用次数1.7次，减少化学农药使用量23.01%，每亩增产40.02kg，亩均增收103.29元，取得了良好的经济和生态效益。

（四）技术获奖情况

以该技术为核心的科技成果《河南省主要粮食作物重大病虫草害防控减药增效技术集成创新与应用》，2022年获得全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖一等奖。省植保站牵头或作为主要起草单位制定的河南省地方标准《DB41/T 1803夏玉米主要病虫害绿色防控技术规程》、《DB41/T 1631玉米螟绿色防控技术规程》、《DB41/T 1499二点委夜蛾监测预报与综合防治技术规范》、《DB41/T 2224草地贪夜蛾应急防治技术规范》、《DB41/T 2096桃蛀螟绿色防控技术》、《DB41/T 2167东方黏虫综合防治技术规程》等被作为河南省地方标准发布实施。

二、技术要点

（一）农业防治技术

选用耐密抗病品种，优先选用抗玉米南方锈病品种。收获后做好秸秆粉碎还田、土地深翻，降低玉米螟、棉铃虫等害虫越冬基数。

（二）理化诱控技术

1.昆虫性信息素迷向干扰交配。根据田间害虫发生情况，选择玉米螟、棉铃虫、粘虫、桃蛀螟等不同害虫性信息素进行配伍，成虫羽化始期前1周或播种时开始安装昆虫性信息素智能喷射装置，每3亩1个，喷射装置设置在高出玉米上方20～50厘米处，玉米穗期设置高度保持距地面2米左右。

2.昆虫性信息素诱杀。在玉米螟、棉铃虫、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾等害虫成虫羽化初期，根据田间优势种群不同，放置相应种类昆虫的性信息素诱捕器，诱杀成虫。诱捕器一般高于作物10～30厘米。根据不同生产厂家针对不同害虫诱捕器及诱芯的使用说明书要求，每亩放置1～2个诱捕器，诱捕器每1～2个月更换一次诱芯，放置高度为诱捕器下沿离地面0.5～1米。诱杀害虫期间要及时清理诱捕到的成虫。诱捕器摆放间隔30 ～50米，连片使用效果较好。

图2 性诱捕器 图3性诱捕器

3.食诱剂诱杀。将食诱剂按产品说明使用进行配制后，在田间喷施诱捕带，每行药液条带长20米，条带间隔50米，诱杀粘虫、地老虎、棉铃虫、甜菜夜蛾、金龟子等害虫成虫。

4.杀虫灯诱杀。在田间每30亩左右安装一盏杀虫灯，在5-9月份，诱杀玉米螟、棉铃虫等害虫成虫。

生物防治

1.释放赤眼蜂。在玉米螟、棉铃虫、桃蛀螟等害虫产卵初期至卵盛期，释放赤眼蜂，每亩1.5万～2万头，用无人机释放载蜂球，分两次释放。

图4 释放载蜂球

2.生物农药喷雾。在田间玉米螟或棉铃虫处于卵孵化盛期时，可每亩选用10亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒颗粒剂80～100毫升，或20亿PIB/毫升棉铃虫核型多角体病毒悬浮剂50～60毫升，或16000 IU/毫克苏云金杆菌粉剂100～200克等，兑水均匀喷雾。

（四）科学用药

1.播种期

可选用15%吡·福·烯唑醇悬浮种衣剂按药种比1:40～1:60、20%吡·戊·福美双悬浮种衣剂药种比1:50～1:60或26%噻虫·咯·霜灵600-740克/100千克种子等种衣剂进行包衣，可有效预防地下害虫、苗枯病，同时对苗期灰飞虱、蓟马、粗缩病等有较好防效，起到一拌多效的作用。

2.苗期

化学除草：在4-6叶期，每亩可用24%烟嘧·莠去津80～100毫升或30%硝·烟·莠去津90～100毫升等除草剂，对水均匀喷雾。

苗期治虫：当二代粘虫、棉铃虫、蓟马、草地贪夜蛾等虫口密度较高时，每亩可用200克/升氯虫苯甲酰胺10～15毫升或10%甲维·高氯氟4～6毫升等杀虫剂，对水喷雾防治。草地贪夜蛾发生地块，可在幼虫低龄时期用15亿PIB/毫升草地贪夜蛾核型多角体病毒KYc01悬浮剂40～50毫升/亩，对水喷雾防治。

化学调控：在7~9叶期，选用40%乙烯利水剂10-15毫升/亩、30%胺鲜·乙烯利水剂20-25毫升/亩、30%芸苔·乙烯利水剂26.7-32毫升/亩等生长调节剂，对水喷雾控旺。

3.大喇叭口期

大喇叭口期是一代玉米螟成虫、二代棉铃虫等害虫成虫产卵时期，做好防治可以有效压低害虫发生基数，可用5%氯虫苯甲酰胺16-20毫升、11.6%甲维·氯虫苯悬浮剂7～10毫升/亩等对水喷雾防治。为预防叶部和穗部病害，可同时加入30%肟菌·戊唑醇悬浮剂36～45毫升/亩、35%唑醚·氟环唑悬浮剂30～40毫升/亩等药剂，一起对水喷雾防治。

4.抽雄至灌浆期

抽雄至灌浆期是多种病虫害多发、混发阶段，是防治病虫害的关键时期。防治玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫等时，要注重防治关口前移，在吐丝期害虫蛀穗前，每亩选用14%氯虫·高氯氟10～20毫升或10%甲维·高氯氟4～6毫升等杀虫剂对水喷雾防治；可用苯醚甲环唑+异菌脲+硫虫酰胺，防治穗虫，预防穂腐病。防治南方锈病、小斑病、褐斑病等病害时，每亩可选用18.7%丙环·嘧菌酯50～70毫升、32%戊唑·嘧菌酯32～42毫升或400克/升氟硅唑5-6毫升等杀菌剂对水喷雾防治。防治时可合理混配杀虫剂和杀菌剂使用，同时可加入磷酸二氢钾、芸苔素内酯等叶面肥、生长调节剂，综合防治中期病虫害。视病虫发生情况，在灌浆期再开展一次综合防治，确保病虫防治效果，提高作物长势，延长灌浆时间，提升产量。

图6 防治效果对比

三、适宜区域

适宜于河南省夏玉米种植地区。

四、注意事项

1.使用磺酰脲类除草剂防治玉米田苗期杂草，前后7天内禁用有机磷农药；除草剂使用要求高，严格按照说明书使用时间、计量开展防治，防止药害发生。

2.加强病虫监测预警，在粘虫、南方锈病等迁飞性、流行病害等重大病虫害暴发时，及时开展应急防控。

3.混合喷药时，注意各种药物理化性质，先试用后应用，避免药害发生。

4.施药时间应选在傍晚或阴天，大风天气或预计4 h内降雨停止施药，喷药后4小时内有较强降雨，应及时补喷。病虫发生较重时，放置后视发病情况，5～7天后开展加强防治。

五、技术依托单位

单位名称：河南省植物保护检疫站、河南农业大学、河南省农业科学院

联系人：徐永伟、施艳、李国平

联系电话：0371-65917905、0371-56552872、13607685745

河南省大豆病虫害绿色防控技术模式

摘要：为做好大豆病虫害防控，保障大豆生产安全，河南省植保站和全省各级植保机构加强防控技术研究，大力开展试验示范，集成了一套大豆主要病虫害绿色防控技术模式，以农业防治措施为基础，加强食诱、性诱等理化诱控措施，科学使用高效低风险农药，有效控制了大豆病虫害，为保障我省大豆生产安全提供了技术支撑。

一、技术概述

（一）技术基本情况

大豆是重要的粮油作物，既是饲用和食用蛋白的重要来源，也是植物油脂的重要原料。2019年以来，“中央一号文件”多次强调要发展大豆生产，提高大豆自给率。我国大豆产能不足，既有人多地少、种植规模有限的原因，也有单产水平偏低的原因。复种指数高、重茬连作普遍，导致大豆生产中病虫害频发，是限制大豆产量和品质提升的一个关键因素。病虫害所造成的大豆产量损失一般为15%～30%，严重时甚至会绝收。

病虫危害日益严重是河南省大豆生产上亟待解决的问题。既有多年来普遍发生的根腐病、病毒病、灰斑病、炭疽病、蛴螬、金针虫、大豆食心虫、豆荚螟、大豆蚜、烟粉虱和斜纹夜蛾等，也有近年来频繁暴发或日趋严重的“症青”、锈病、细菌性斑疹病、点蜂缘蝽、甜菜夜蛾和豆杆黑潜蝇等。

针对这种情况，经过多年的试验示范，集成了大豆重大病虫害防控技术模式。通过在播种期、苗期和分枝期、开花至鼓粒期、收获期等关键时期开展针对性的防治措施，达到控制重大病虫危害，减轻为害程度，降低产量损失，能有效保障大豆稳产高产，促进大豆高质高效发展。

（二）技术示范推广情况

近年来在全省建立省、市、县多层级大豆重大病虫害防控示范区，不完全统计，2023年、2024年在全省建立各级示范区30余个，在主要大豆产区进行了示范和推广应用。

（三）提质增效情况

据统计，2023年-2024年全省大豆病虫防控示范区平均比农民常规防治区减少药肥工序次数2.6次，减少化学农药使用量26.53%，每亩增产36.20kg，取得了良好的经济和生态效益。

（四）技术获奖情况

《大豆新品种郑1307及高产高效技术集成与示范》项目荣获2021年河南省农业科学院科技示范效应奖三等奖。

二、技术要点

（一）播种期。合理轮作，选用耐抗病虫品种；防治大豆根腐病、胞囊线虫等根部病害选择含有精甲霜灵、咯菌腈、吡唑醚菌酯、甲维盐、克百威等成分的种衣剂进行种子处理。防治地下害虫（蛴螬、金针虫等）、大豆蚜等害虫可选用含有噻虫嗪、毒死蜱等成分的种衣剂进行种子处理；生物防治可用金龟子绿僵菌、球孢白僵菌颗粒剂随种肥沟施。

图1 包衣拌种
（二）苗期和分枝期。防治甜菜夜蛾、棉铃虫等食叶类害虫可选用氯虫·高氯氟、甲维·毒死蜱等药剂喷雾；防治大豆蚜、烟粉虱等刺吸式害虫可选用高氯·吡虫啉、氰戊菊酯、噻虫·高氯氟等药剂喷雾，同时预防病毒病，可结合喷施氨寡糖等植物免疫诱抗剂提高防效。大面积连片大豆田害虫防治可结合黄板、灯诱等绿色防控技术，监测并诱杀烟粉虱、金龟子、鳞翅目等害虫成虫。

图2 理化诱控
（三）开花至鼓粒期。在霜霉病、锈病等叶部病害发生初期，及时喷施吡唑醚菌酯、苯甲·丙环唑、唑醚·氟环唑、代森锰锌等杀菌剂防治。在大豆植株现蕾、开花期，选用高氯·吡虫啉、噻虫·高氯氟等药剂防治蚜虫、点蜂缘蝽等刺吸式害虫，同时预防“症青”发生。对大豆食心虫、豆荚螟、棉铃虫等害虫，可在成虫盛发期选用食诱剂、性诱剂诱杀，在产卵初期释放赤眼蜂灭卵，在低龄幼虫期，可选用苏云金杆菌、氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯等杀虫剂喷雾防治，老熟幼虫开始脱荚入土前，选用白僵菌粉剂均匀撒施于地表防治越冬幼虫。防治烟粉虱可选用吡虫啉、噻虫胺、螺虫乙酯、噻嗪酮等杀虫剂喷雾防治，要杀卵药剂与杀虫药剂配合使用，做好统防统治和群防群治，开展大范围防治，提高防治效果。田间蜗牛、蛞蝓类害虫发生为害时，可撒施四聚乙醛颗粒剂防治。结合大豆生长状况，兼施叶面肥、生长调节剂或免疫诱抗剂以控制植株长势，增强或保持大豆植株对病虫害的抵抗力。

（四）收获期。收获后秸秆粉碎还田，及时处理病残体；深翻耕耙灭，降低病虫基数。

三、适宜区域

适宜于河南省夏大豆种植地区。

图3 无人机防治
四、注意事项

1. 在病虫害发生初期优先选用生物、物理等非化学防治措施，注意保护利用自然天敌。

2. 严格执行农药使用操作规程，遵守农药安全间隔期，注意合理轮换用药和交替使用。

3. 种子处理时选用在大豆上取得农药登记的种衣剂，采用干式拌种法进行拌种，即拌种药剂不再另外加水，防止种子吸水皱皮，按照药剂说明书的比例直接拌种。复合使用多种药剂拌种时，每公斤种子使用的药剂总量不超过8 mL；拌种后阴干，可直接播种。

五、技术依托单位

单位名称：河南省植物保护检疫站、河南作物分子育种研究院

联系人：张国彦、卢为国

联系电话：0371-65917990、0371-65721638

小麦水肥一体化生产技术

摘要：针对小麦生育期需水量与降水量不匹配，水肥资源瓶颈约束等问题，在全省范围内推广应用水肥一体化技术，实现小麦水肥精准调控。水肥一体化技术是一项新型农业技术措施，即通过建立田间灌溉施肥系统，统筹管理小麦苗期、返青期、拔节期、孕穗期、扬花期和灌浆期等关键生育期水肥施用，最终实现节水节肥增产的目标。建立技术应用示范区，辐射带动周边，全省已推广面积117万亩，示范区小麦亩增产10%-15%，亩节水30%以上，亩节肥20%-30%，亩节本增收120-250元。

一、技术概述

（一）基本情况

小麦是河南省主要粮食作物，常年种植面积在8500万亩以上，产量占全国总产量的1/4。小麦生育期长，不同时期对水肥需求不同，科学精准的水肥供给是满足小麦高产的关键。水肥一体化技术，向作物根区土壤适时适量、集中高效供应水分和养分，及时有效满足作物水肥需求，是实现小麦水肥精准调控，支撑小麦单产提升的关键措施。河南小麦生育期需水量与降水量不匹配，该技术能够破解粮食需求刚性增长与水肥资源瓶颈约束之间的矛盾，推进全省小麦大面积单产提升，服务新一轮千亿斤粮食提升工程。

（二）推广应用情况

近年来，小麦水肥一体化技术持续在全省范围内推广，推广规模每年均有所扩大。全省建立示范区20多个。2023年，小麦水肥一体化技术在全省范围内推广应用面积117万亩。

（三）提质增效情况

相较于非水肥一体化技术应用区域，技术应用示范区小麦亩增产10%-15%，亩节水30%以上，亩节肥20%-30%，亩节本增收120-250元。

（四）获奖情况

该技术2016年获得省科技进步奖三等奖。

二、技术要点

（一）关键技术环节

1.精细整地

夏玉米收获时实施秸秆粉碎还田，覆盖在田面抑蒸保墒。进入适播期，采用旋耕机旋耕两遍，深度15厘米以上，实施连年旋耕的地块一般每3年深耕1次，深度28～35厘米，确保打破犁底层。旋耕后趁墒耙地，做到耕层上虚下实，地面平整无坷垃。

2.科学选种包衣

选择通过国家或本省审定。适宜在当地种植的节水耐旱、高产稳产、抗病抗逆，适宜机械化生产的冬小麦品种，避免选择抗寒能力弱的春性品种和自留种。小麦种子要经过包衣处理，或者根据种植区域常发病虫害进行药剂拌种。

3.适墒适期播种

耕层土壤相对含水量不低于70%时，及时趁墒播种，确保一播全苗；墒情不足地块，应提前灌水造墒或播后滴灌出苗水，确保苗齐苗匀。过早播种易形成冬前旺苗，增大冻害风险，应在区域适播期内稍晚播种。

4.水肥一体设施设备配置

田间灌溉施肥设施设备包括首部枢纽、输配水管网和灌水器三部分。

（1）首部枢纽。包括提水、加压、过滤、施肥、控制、测量与保护等设备。提水设备采用潜水泵或离心泵。加压设备采用加压泵。过滤设备采用二级以上过滤装置，根据不同水源，可选择离心过滤器+筛网过滤器、离心过滤器+碟片过滤器，含沙量较大的水源应加选砂石过滤器，也可在水源旁建造经久耐用、成本更低的沉淀过滤池。施肥设备采用敞口式塑料施肥桶或施肥池，配合使用加压注肥泵，有条件的地区鼓励采用移动灌溉施肥机。控制设备采用闸阀、碟阀、球阀等，根据首部管径大小和需求选择适宜的控制阀门。测量设备采用压力表、流量计或水表。保护设备采用进排气阀、安全阀、逆止阀、泄水阀等。

（2）输配水管网。包括干管、支管、毛管三级管道。干管一般埋在地下，管径90～125毫米，管壁厚2.0～3.0毫米。支管一般安放在地面，宜采用PE软管，管径40～60毫米，管壁厚1.0～1.5毫米。毛管主要指滴灌带、微喷带等田间灌溉设备，其中滴灌带宜采用PE软管，管径15～20毫米，出水口间距20～30厘米，流量1～3升/小时；微喷带宜采用PE软管，管径40～60毫米，流量20～30升/小时。

（3）灌水器。用于小麦种植的灌水器可采用滴灌带、微喷带或卷盘式喷灌机。其中滴灌带包括迷宫式滴灌带或内镶贴片式滴灌带，建议选择内镶贴片式滴灌带，提高灌溉和施肥均匀度。

5.灌水器田间铺设

滴灌带或微喷带沿着冬小麦种植平行方向进行铺设，与支管垂直。

（1）滴灌带模式下。有条件的地区，可采用具备浅埋铺设滴灌带功能的北斗导航播种机，一次性完成播种和铺带作业，浅埋时黏土或壤土地埋深2～3厘米，砂土地埋深4～5厘米，防止风吹或积水后滴灌带偏离铺设区域。无条件的地区，采取人工方法或使用机械将滴灌带铺设在地表，铺设时确保滴灌带出水口向上、平整顺直。铺设间距根据土壤质地进行确定，黏土或壤土地块间距60厘米左右，砂土地块间距40厘米左右。铺设长度一般不超过50米，首尾流量偏差率控制在10%以内。

（2）微喷带模式下。有条件的地区，可采用播种铺带一体机，铺设间隔根据微喷带喷幅和土壤质地进行确定，黏土或壤土地间距1.8米左右，砂土地间距1.2米左右。无条件的地区，采取人工方法铺带，铺设时确保微喷带喷孔向上、平整顺直不打弯、尾部封堵。铺设长度50~70米，确保首尾流量和喷幅大小一致。

（二）水肥管理要点

小麦水肥管理的关键时期包括苗期、返青期、拔节期、孕穗期、扬花期和灌浆期。基肥一般选择复合肥，追肥选择尿素，叶面喷肥选择磷酸二氢钾。

1.灌溉管理。播前监测土壤墒情，0～20厘米土壤相对含水量低于70%时适量灌水造墒，每亩灌水量20～30方，确保足墒播种。入冬前，0～40厘米土壤相对含水量低于60%时，每次每亩灌水10～20方；拔节前，0～40厘米土壤相对含水量低于65%时，每次每亩灌水20～25方；拔节、孕穗、扬花期，0～60厘米土壤相对含水量低于70%时，每次每亩灌水25～30方；灌浆期，0～60厘米土壤相对含水量低于65%时，每次每亩灌水20～25方。灌溉应选择在晴天无风的上午10时至下午4时之间、地表温度不低于3℃时进行，小水细灌，确保当日下渗、田面不积水。

2.施肥管理。参照河南省土壤肥料站制定的小麦测土配方施肥技术指导意见，在总养分施用量的基础上减少20%～30%，细化制定各地区施肥方案。氮肥基追比例为4:6，其中40%的氮肥基施，60%的氮肥在拔节、孕穗、扬花和灌浆后期随水追施，追施比例依次为40%、30%、20%、10%。磷肥全部基施。钾肥基追比例为5:5，其中50%的钾肥基施，50%的钾肥在拔节、孕穗后期随水追施，追施比例分别为50%、50%。有条件的地区，可在孕穗中、后期，因地制宜采用无人机叶面适量喷施硫、锌、硼、锰等中微量元素及磷酸二氢钾，施肥时要控制好肥液浓度。

三、适宜区域

适宜于小麦种植区，特别是在水资源相对匮乏的地区。

四、注意事项

技术推广过程中需要注意灌溉施肥系统使用与维护，以保障系统的正常运转。

1.系统使用。灌溉施肥系统每次使用前先用约20%的灌水量进行清水灌溉，可通过调整阀门开启度使系统内压力保持稳定均衡，然后打开施肥设备的控制开关注入肥液，待施肥结束后，继续用约20%的灌水量进行清水灌溉，确保肥料全部施入田间。

2.系统维护。灌溉施肥系统使用一段时间后，根据管道系统堵塞情况，使用高压水流冲洗主管道和支管道。为防止滴头、喷水口堵塞，要定期清洗滴灌带和微喷带，同时清洗离心、碟片、网式过滤器。定期对管网进行检查，发现漏水立即处理并及时修缮。冬小麦—夏玉米轮作种植区，入冬前排空灌溉施肥系统中管道内残存水，防止结冰爆管，做好易损部件保护。

五、技术依托单位

单位名称：河南省土壤肥料站

联系人：刘戈

联系电话：0371-65917969

夏玉米密植高产全程机械化生产技术

一、技术概述

（一）技术基本情况

2024年中央一号文件明确提出“扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法”。河南省委2024年一号文件提出“实施粮食大面积单产提升行动。以提高粮食单产为主攻方向，推动良田良种良法良机良制融合发展，推进粮食大面积均衡增产。以高标准农田建成区和示范区为重点，提升耕地地力水平，打造一批“吨粮田”高产核心区。加快推广高产稳产小麦、耐密抗倒玉米、高产耐密大豆等新品种”。河南省人民政府办公厅关于印发河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案的通知（豫政办〔2024〕13号）要求：“以稳定粮油播种面积为前提，以提高粮油作物单产为方向，聚焦重点作物、重点区域、重点环节、重点主体，坚持良田、良种、良法、良机、良制融合共促，加大政策支持力度，强化示范引领带动，狠抓防灾抗灾减灾，探索形成粮油作物大面积均衡增产的河南模式”。

河南省夏玉米区气象条件不稳定、品种繁多杂乱、播种质量不高、水与土地资源分布不均衡、水肥利用率低、生产成本高等问题是制约玉米产业发展的主要问题。夏玉米密植高产全程机械化生产技术是一项提高玉米单产和效益的新型综合农业集成技术，涵盖农机化中耕、种、管、收、干燥等环节，农艺上品种、栽培模式、水肥定量调控、化控、病虫草害防治等方面，农业气象工程、农业水利工程全程参与的技术集成。该技术在河南省夏玉米区应遵循当地气象、水利、土地经营规模等条件，选择玉米密植易粒收的品种，利用无人驾驶辅助系统进行机械化合理密植精量播种，科学规划水肥一体化布局，分阶段精准调控水肥施用量，利用无人机有效化控和防治病虫草害，适时机械化籽粒收获、机械化干燥与季后耕层处理等，通过产前降损、产中增益、产后减损，来提高玉米生产过程中的单产水平,是行之有效的增粮与资源高效协同的技术模式。

（二）技术示范推广情况

自2019年以来，河南省农业技术推广总站联合中国农科院作物科学研究所、国家智能农机装备创新中心、河南省农业科学院粮食作物研究所、河南省土壤肥料站、漯河市农业机械技术中心等单位，在漯河、郑州、许昌、焦作、安阳、鹤壁、商丘等地建立试验示范点，开展夏玉米密植高产全程机械化生产技术研究与试验示范，建立了“千亩试验示范基地”，形成了夏玉米密植高产高质全程机械化绿色智能生产技术“漯河模式”，2024年技术推广面积达到500万亩，进一步验证了夏玉米密植高产全程机械化生产技术是黄淮海夏玉米提高单产、提高玉米品质、增加效益的有效手段，具有大面积推广应用价值。

（三）提质增效情况

2022年，漯河市示范田平均亩产846.06公斤，其中临颍田园综合体大田示范方实测平均亩产达924.61公斤、舞阳县莲花镇16万亩方试验基地试验方实测亩产最高达930.88公斤，创黄淮海南部玉米高产记录；商丘市虞城示范点平均亩产895.39公斤，鹤壁市淇滨区示范点平均亩产904.09公斤，安阳市安阳县示范点平均亩产896.36公斤。2023年，漯河市舞阳县莲花镇100亩试验方实测平均亩产950.2公斤，最高达1084.63公斤，舞阳县姜店乡300亩示范方平均产量为1092.81公斤/亩；许昌市长葛市100亩试验方平均亩产987.2公斤；鹤壁市浚县100亩试验方平均亩产851.9公斤；郑州市登封市示范点平均亩产 849.9公斤。2024年各试验示范点虽然受极端天气影响，但与常规种植模式相比，亩均增产达到200kg以上。

（四）技术获奖情况

无

二、技术要点

（一）夏玉米密植高产全程机械化生产技术路线图

（二）核心技术及其配套技术主要内容

1.产前准备

（1）地块与垄向的选择

遵循当地气候、水利、土地经营规模等条件，参考当地常年6月15日～10月15日风向及最大风速（灾害性天气除外）等气象资料，选择顺风向作为种植垄向，保证垄向通风顺畅。选择地势相对平坦、坡度不大于8°，面积20～100亩的田块，有利于滴灌设备合理布局与铺设，保证滴水施肥均匀。

（2）品种选择与密度确定

选择通过国家或省审定，在当地已种植并表现良好的耐密、抗倒、抗逆性强、高产、稳产、适宜机械精量播种和机械收获的中早熟品种。根据当地的气候条件、土壤条件、品种特性、耕作习惯等确定适宜种植密度，每亩较当地常规种植密度增加1000～1500株，密度达到每亩5000～6500株。

（3）加装导航自动驾驶辅助系统

在拖拉机上加装导航自动驾驶辅助系统，保证行距的一致性和播种直线度，提高土地利用率和播种质量。

（4）密植精量播种机具要求与调整

密植精量播种机具应适应宽窄行密植或三角定苗栽培模式，并选用指夹式或气力式精量排种器，机架能够满足各部件与工作装置按照栽培模式准确调整到位。

机具调整主要包括：清障装置位置，播种行距、株距、播深，基肥施量、位置与播深，滴灌铺设设备位置。有清障装置的机具调整清障装置与播种中心距前后对应，旋播装置应疏松种床深度达到12cm以上，拨草装置应清理种床与播种相适应，清理后无秸草、不拥堵，适宜播种。

（5）水肥滴灌调控设备的准备与滴灌管网规划布局

主要设备有水泵、过滤器、变频恒压供水设备、水肥一体机、滴灌管件等。根据水肥一体化设备效能和地块大小、坡度，按照快速省时、精准定量、节本减耗、方便管理等原则科学规划水肥一体化首部与管路。根据地块大小，按照一次性完成灌溉量、追肥量和实施时间，设置成多个灌溉单元，一个单元原则上≥20亩，支管与毛管连接位置应根据压力衰减和地势坡度确定，各支管间互联互通，毛管长度≤120 m；地头末端支管连接毛管的末端长度应＜50 m。灌溉单元控制阀门应设置在地头或田间管理通道处。地块设计布局如图1、图2。

图1：20亩地块设计布局示意图

图2：100亩地块设计布局示意图

（6）确定施肥分配方案

应依据当地年度测土配方施肥数据和拟定目标产量（目标产量应高于技术实施前三年平均产量20%以上）确定施肥总量。根据农艺要求分配基肥与追肥用量，基肥以种肥同播方式施入，追肥以水肥一体化方式施入。一般磷肥和钾肥均作基肥，可根据地情和苗情，适当追肥。

（7）前茬处理

播种前应利用秸秆粉碎还田机械或秸秆打捆机械对前茬作物的秸秆进行粉碎还田或回收处理。土壤过湿时应利用旋耕机进行散墒，达到适宜播种的要求。

2.播种与水肥滴灌调控设备的安装

（1）采用80cm+40cm（如图3）宽窄行模式或者三角定苗（如图4）模式的免耕精量播种机，一次性完成清障、播种、施肥、铺滴灌带作业（需对播种机进行适当改装，增加铺设滴灌带装置）。采用宽窄行80cm+40cm时，行距偏差小于5cm，种子播深一般田块4～5cm，种肥需深施在种子侧下方5～6cm处，保苗密度5000～6500株/亩。采用三角定苗栽培模式时，播深保证在3～5cm，施肥深度在播种中心距下7～10cm处。保苗密度5500～6500株/亩。滴灌毛管应铺在相应窄行内、播种中心距上，一条滴灌带管两行玉米，滴灌毛管浅埋1cm～3cm。

图3：宽窄行栽培模式示意图

图4：三角定苗栽培模式示意图

（2）磷钾肥全部作为种肥进行种肥同播，种肥用量：纯氮（N）3kg/亩，纯磷（P2O5）9kg/亩，纯钾（K2O）11kg/亩。

（3）密植精量播种机具按照要求调整完成后应进行试播，试播距离不少于20 m，检验清障情况，播种行距、株距与播深，基肥施量、位置与播深，滴灌毛管位置与覆土深度等是否与设定要求一致。

（4）播种作业应随时观察机具作业情况，安装有滴灌带铺设装置的机具播种速度应小于5 km/h。未安装滴灌带铺设装置的机具可根据机具性能要求由慢到快确定最佳播种速度，但播种速度应小于10 km/h。

（5）播种同时，应按照规划设计安装首部与各类管路，按照设计灌溉单元连接主管、支管、毛管及管理阀门，每一个灌溉单元连接完成，要及时试运转，做到播种完毕各项设备安装、连接、调试完成。

3.滴水齐苗

（1）在播种后1～2天内完成滴水作业，创造适宜且一致的土壤墒情条件，促进种子萌发、缩小出苗时间差，提高保苗率和出苗整齐度，保证苗齐、苗匀、苗全、苗壮。

（2）按照设计单元进行轮灌，一个设计单元应在4 h内完成灌溉。宽窄行栽培模式一般滴水20 m³/亩，干燥地块滴水25～30 m³/亩，湿润地块10～15m³/亩。三角定苗栽培模式一般滴水10 m³/亩。以滴灌的湿润面超过播种行5cm左右为宜。玉米保苗率达到95%以上。

（3）播种后如遇降雨，可在雨后根据降水量情况决定是否进行滴水齐苗。

（4）同一井房控制区域或同一地块内，应在24 h内完成。

4.化学除草

（1）利用植保无人机，在苗前或3～5片叶时进行化学除草，根据当地草害发生种类按照农艺要求使用相应除草化学药剂。

（2）杂草防治应选用载荷量不小于40 L植保无人机，每公顷用水量不少于75 L，用药应选用符合农艺要求的、添加有沉降剂和附着剂的成品化学药剂，每公顷施药量按照药剂说明书调配适中（以硝·烟·莠去津为例，每公顷约3.12 L）；防治时间应选择当天10点前或16点后，并根据风向在地块边缘预留药物漂移缓冲区，避免损伤其他作物。

（3）植保无人机作业时，作业速度不高于5m/s,作业高度2.5～3m,作业幅宽5～6m；并提前做好规划，避免重喷与漏喷。

（4）前茬秸秆没有进行离田处理的地块，不建议实施苗前杂草防治。

（5）苗后除草剂使用不当易出现药害。药害明显的，可喷施碧护或芸苔素内酯等植物生长调节剂，可促进玉米生长，减轻药害。

5.化学调控

（1）利用植保无人机，根据品种要求，在玉米生育期6～8片叶时采用相应生长调控药剂进行1次化控处理；品种抗倒性差和倒伏常发地区的地块，可在9～11展叶采取二次化控。化学调控是为了缩小玉米植株1～5节间的长度，降低植株穗位高和重心高度，增粗茎节，促进根系生长，提高抗倒伏能力，构建抗倒高质量群体。

（2）药液要随用随配，一般不能与其他农药和化肥混用。在无风无雨天的9:00前或18:00后喷施。喷药后6小时内如遇雨淋，可在雨后酌情减量增喷一次。化学调控药剂要喷施均匀，不重不漏。

6.滴灌水肥精准调控

（1）根据玉米合理密植农艺要求和墒情，按照小于4 h一个设计单元依次灌溉，可根据墒情增减通水量，宽窄行密植栽培模式一般每亩滴水20m3，三角定苗栽培模式一般每亩滴水10m3；做好滴水齐苗环节后，在玉米生育期内，根据墒情适时灌溉；特别在抽雄吐丝期遇到干旱，应及时灌溉，既保证土壤足墒，又降低冠层温度；根据蜡熟期天气情况，可进行1次滴灌补水，延长叶片功能期。

（2）根据玉米合理密植农艺和化控要求，宜在玉米拔节期或大喇叭口期、吐丝期和灌浆期共进行3～4次追肥。追肥时，先冲水0.5 h～1 h，再进行追肥，追肥后，再冲水0.5 h～1 h，一个设计单元应在4 h内完成追肥。玉米生育期内，降雨与追肥节点一致时，应在雨后地块无积水时再追肥，尽量减少用水量。玉米生育期内，干旱与追肥节点一致时，灌溉与追肥同步进行，每次灌溉与追肥用水量根据旱情保证在每亩20 m³～30 m³，追肥后突遇强降雨并形成径流时，应在排水后地块无积水时调整追肥比例尽快进行补追。同一井房控制区域或同一地块内，应在24 h内完成。

（3）以产量目标800kg/亩以上，追肥随滴灌冲肥4次，共追施纯氮15-18kg/亩,依次按照20%、40%、30%和10%的比例施用。

第一次冲肥在化控后5～7天进行，此后在大口期(12展叶)、吐丝期以及乳熟期(吐丝授粉后15～20天)再进行3次冲肥；如化学调控后植株生长过快，第一次冲肥可与第二次冲肥合并，在大喇叭口期(12展叶)进行。

（4）滴灌冲肥应注意天气预报，避免大风、强降雨前进行。滴灌过程中应加强巡田检查，避免田间管道漏水，造成施肥不匀。应根据土质特点调整灌溉施肥频率和滴灌用水量，土质黏重的应适当延长滴灌时间、增加滴灌用水量，促进肥料在土层中的合理分布；砂性强的地块，应减少滴灌时间、减少滴灌用水量，而增加滴灌频次，防止过量滴灌造成水分和肥料的下渗损失。

7.病虫害防治

利用植保无人机，根据玉米病虫害发生规律，按照植保要求综合防治。由于夏玉米生长期内热量丰富、空气湿度大、降水充足，导致病虫害发生迅速，植保的方针是“预防为主，综合防治”。因此，一般在大喇叭口期和吐丝后，应进行2次综合的植保药剂防控，即“一喷多促”作业。

8.人工干预授粉

利用植保无人机，在玉米扬花吐丝期，空飞进行人工干预授粉。

9.机械籽粒收获

机械粒收应在籽粒含水率≤25%时收获。如果收获时籽粒含水率不能满足要求，应在保证冬小麦适期播种的前提下尽可能晚收。

收获前必须对待收地块进行田间调查，掌握玉米品种、种植行距、株距、植株自然高度、果穗最低结穗高度、茎杆直径与干湿、倒伏倒折率、果穗粗细与干湿、成熟整体均匀性、籽粒含水率、地块大小干湿等情况。收获时籽粒含水率≤25%，植株倒伏倒折率≤5%，果穗最低结穗高度≥35cm；土壤绝对含水率和土壤坚实度应适宜机器作业；作物表面无明水；对田间障碍物做出明显标志，有沟渠和田埂的地块要平出机车通行道路。

作业前要对收获机进行全面检查，无问题后可进行空负荷运转。运转一段时间后停车检查主要运动部件的轴承、皮带是否发热，液压系统是否漏油，一些部件是否松动，有问题的部件及时给予调整或更换，然后进行空载行走观察。

选用割台行距适应种植行距的玉米籽粒联合收获机进行作业，收获作业过程中，应选择正确的作业参数，尤其是脱粒机构和清选机构的工作参数（如脱粒滚筒转速、凹板间隙等），并根据玉米生长、成熟和籽粒水分状况及时检查与调整，使收获机保持良好的工作状态，降低机收损失，提高作业效率，以保证玉米品质。作业质量要求：机械收获的田间落粒与落穗合计总损失率不超过4%，籽粒破碎率不高于5%，含杂率不高于2.5%。

10.滴灌带机械化回收

（1）前期田间准备。应在机械化籽粒收获前人工将主管盘起备下年使用，机械化籽粒收获后人工将支管盘起备下年使用，人工收支管时将支管两侧的毛管连接牢固，并观察玉米秸草量及毛管是否有霸王根卡固或土块压实情况。

（2）滴灌带回收机械选择与调整。玉米秸草量不大或无霸王根卡固、土块压实毛管时，可选择普通前置式滴灌带回收机械或固定式滴灌带回收机械。玉米秸草量太大或有霸王根卡固、土块压实毛管时，应选择前置式精准滴灌带回收机械，并调整加装在拖拉机上的导航自动驾驶辅助系统数据与播种时数据对应，调整拨草轮支架与作业行距对应、拨草齿尖与滴灌带距离在5 mm～10 mm之间，调整铲根盘支架与作业行距对应并入土1mm～3 mm，调整铲根盘两个圆盘铲位于滴灌带两侧紧贴玉米植株根部，调整卷扬机构与各导向轮顺畅，调整滴灌带脱离机构方便滴灌带回收后取下。

（3）作业要求。滴灌带回收作业时应注意滴灌带是否有断裂或夹带秸草，并及时续接或清除；行走式滴灌带回收机械作业速度应小于3 km/h，卷扬机构转速与行走速度同步。

11.机械化秸秆处理

滴灌带回收后应利用秸秆粉碎还田机械或秸秆打捆机械对玉米秸秆进行粉碎还田或回收处理。

12.机械烘干

收获后的籽粒，需立即干燥处理，严禁堆积。根据收获后籽粒含水率高低以及天气情况采取机械化烘干或自然晾晒处理。籽粒含水率>25%、且气温高于25℃时，应3h内进行机械化烘干。机械化烘干应根据玉米用途的不同选取合理的烘干工艺，推荐连续式烘干机。

13.机械化耕层处理

每2～3年在玉米收获后、麦播前利用深松机或深耕犁进行一次深松或深翻，以便打破犁底层，提高下季玉米植株抗倒伏、抗逆性能力等。

三、适宜区域

适宜在我省夏玉米区推广应用。

四、注意事项

1.注意增密群体的倒伏、大小苗和早熟等问题；这些问题通过耐密抗倒品种、化控、滴水出苗、水肥调控、耕层构建等关键技术综合施用，实现密植群体防倒、防衰和提高整齐度。

2.根据密植群体的生长发育和水肥需求规律，按需分次灌溉和施用肥料，实现群体生长的精准调控。

3.每次施肥时结合灌溉、水肥一体化设备性能、管网布局，应计算出每个灌溉区的用肥量，一次性加入施肥罐中，每次施肥前，先滴清水0.5-1小时，然后再开始滴肥，以保证施肥的均匀性。

4.渍涝灾害发生时，可采用“十”字或“井”字型引渠尽快将地块中的积水排出，待地表无明水时及时补肥，同时根据农艺要求加大施肥量。

5.收获时，应注意不同地块玉米品种及成熟度，按照调整方法调整到位，保证降低机收损失率和其他作业质量指标。

五、技术依托单位

单位名称：河南省农业技术推广总站、漯河市农业机械技术中心、河南省农业科学院粮食作物研究所

联系人：郭栋、鲁镇胜、乔江方

联系电话：18638120955、13633951673、13949020366

夏玉米密植水肥滴灌操作技术

摘要：夏玉米密植水肥滴灌操作技术是一项针对黄淮海夏玉米合理密植技术形成的、结合区域内雨热同季等气象特点、科学配置水肥一体化设备和设计滴灌管网布局、通过水量水压调控并实时计量修正、按照玉米阶段性施肥要求、完成水肥精准投送、满足玉米各生育期需求、提高水肥利用率、提高玉米整齐度、最终达到高产目标的农业工程技术。

2019年以来，漯河市农业机械技术中心联合洛阳智能农业装备研究院有限公司（国家农机装备创新中心）、漯河市农业农村局等单位以漯河为基础，在河南省玉米主产区针对玉米增密种植面临的倒伏、整齐度差、早衰等系列问题，经过多年攻关，探索明确了玉米产量潜力突破的主要途径，创新了密植栽培与高产群体构建、水肥一体化精准管理等关键技术，实现了产量、资源效率和经济效益的协同提升。2024年仅漯河市技术推广面积达到20万亩，进一步验证了夏玉米密植水肥滴灌操作技术是黄淮海夏玉米提高单产、提高玉米品质、增加效益的有效手段，具有大面积推广应用价值。

一、技术概述

（一）技术基本情况

2023年中央一号文件明确提出“统筹推进高效节水灌溉”、“加快农业投入品减量增效技术推广应用，推进水肥一体化”。2024年中央一号文件明确指出“把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上；实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法”。河南省委2024年一号文件提出“加快推广高产稳产小麦、耐密抗倒玉米、高产耐密大豆等新品种。强化成熟技术集成配套和本地化应用，大力推广小麦深耕整地、宽幅匀播、镇压保墒、“两病”统治和玉米密植精准调控等高产技术模式”。河南省人民政府办公厅关于印发河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案的通知（豫政办〔2024〕13号）要求：“玉米重点是‘精准播种、增加密度、化控防倒、防止脱肥、适时晚收’。在品种上，推广耐密多抗宜机收高产品种，力争平均种植密度达到4500株以上。在技术上，集成推广玉米密植滴灌精准调控、后期‘一喷多促’、适时晚收等关键技术”。

夏玉米密植水肥滴灌操作技术是一项针对黄淮海夏玉米合理密植技术形成的、结合区域内雨热同季等气象特点、科学配置水肥一体化设备和设计滴灌管网布局、通过水量水压调控并实时计量修正、按照玉米阶段性施肥要求、完成水肥精准投送、满足玉米各生育期需求、提高水肥利用率、提高玉米整齐度、最终达到高产目标的农业工程技术。

（二）技术示范推广情况

2019年以来，漯河市农业机械技术中心联合洛阳智能农业装备研究院有限公司（国家农机装备创新中心）、漯河市农业农村局等单位以漯河为基础，在河南省玉米主产区针对玉米增密种植面临的倒伏、整齐度差、早衰等系列问题，经过多年攻关，探索明确了玉米产量潜力突破的主要途径，创新了密植栽培与高产群体构建、水肥一体化精准管理等关键技术，实现了产量、资源效率和经济效益的协同提升。2024年仅漯河市技术推广面积达到20万亩，进一步验证了夏玉米密植水肥滴灌操作技术是黄淮海夏玉米提高单产、提高玉米品质、增加效益的有效手段，具有大面积推广应用价值。

（三）提质增效情况

2022年，漯河市示范田平均亩产846.06 kg，其中临颍田园综合体大田示范方实测平均亩产达924.61 kg、舞阳县莲花镇16万亩方试验基地试验方实测亩产最高达930.88 kg，创黄淮海南部玉米高产记录；商丘市虞城示范点平均亩产895.39 kg，鹤壁市淇滨区示范点平均亩产904.09 kg，安阳市安阳县示范点平均亩产896.36 kg。2023年，漯河市舞阳县莲花镇百亩试验方实测平均亩产950.2 kg，最高达1084.63 kg，舞阳县姜店乡300亩示范方平均产量为1092.81 kg/亩；许昌市长葛市百亩试验方平均亩产987.2 kg；鹤壁市浚县百亩试验方平均亩产851.9 kg；郑州市登封市示范点平均亩产849.9 kg。2024年河南省整体受气候灾害影响，产量没有明显突破，但也亩均能高出普通大田近200kg。

（四）技术获奖情况

无。

二、技术要点

（一）主要设备及技术要求

1.主要设备

主要设备应由水泵、过滤器、变频恒压控制系统、水肥一体机和滴灌管件等组成，如图1。

图1 主要设备组成

2.水泵选型及要求

水泵选型应符合灌溉管网压力及流量要求。水泵额定流量的计算按照式A.1；水泵扬程的计算按照式A.2。

(A.1)

式中：

Qt——水泵额定流量选型，单位为立方米每小时（m3/h）；

m ——单次灌溉开通的灌溉分区个数；

Ni ——单个灌溉分区内滴头个数；

Qd ——单个滴头额定流量，单位为升每小时（L/h）；

——灌溉水利用系数，一般取0.9。

(A.2)

式中：

——水泵扬程选型，单位为米（m）；

——水泵泵管高度，单位为米（m）；

——灌溉管网水头损失，单位为米（m），根据地形、管网型号、管网材质、管网长度等确定，一般取3-40米（m）

——灌水器设计工作压力，单位为米（m）；

3.过滤器选型及要求

过滤器过滤能力应根据灌溉管网的设计流量和工作压力等参数要求进行选择，过滤器的过滤精度应不小于120目。

4.水肥一体机选型及要求

水肥一体机应包括灌水量计量，施肥量计量，施肥量调节，定量灌水，定量施肥等功能，水肥一体机配套的流量计精度等级应不小于2 %。水肥一体机应至少含有2个通道，单通道最大施肥量的计算参照公式A.3。

(A.3)

式中：

VFimax——第i通道最大施肥速度，单位为升每小时（L/h）；

K ——施肥量调节系数，一般取1.1～1.3；

Qij ——需要同时施肥的第i通道第j灌溉分区施肥量，单位为升（L）；

n ——需要同时施肥的灌溉分区个数；

t ——单次施肥时间，单位为小时（h）。

水肥一体机施肥罐容积应大于单个灌溉分区的施肥量，施肥罐上应安装搅拌电机，并具有水位监测显示功能；水肥一体机应具备灌水与施肥过程记录的功能，记录时间间隔不大于10 min，必要时可将数据发送至云平台；水肥一体机根据实际需要可增加自动分区灌溉及施肥功能。

5.滴灌管件选型及要求

输配水管网包括干、支、毛三级管道，干管和支管的承压能力应满足滴灌管网设计要求，毛管壁厚应≥0.2 mm，滴头间距应≤300 mm，滴头的流量应达到2 L/h～4 L/h。宜选用远程控制阀门。

6.肥料要求

追肥所用肥料应采用液态肥或水溶肥，并按照追肥时期农艺要求配比适当，追肥前应使肥料充分溶解或搅拌均匀。

（二）水肥滴灌管网布局

1.首部设计

规划水肥一体化首部时，应将首部设置在水源处；水源在田块中间时，应预留田间管理通道；单个水源不足时，应设置储水罐，由其它水源补充，满足一个分区一次性灌溉需求。规划灌溉面积内供水流量的计算参照公式A.4；灌溉首部控制面积的计算参照公式A.5。

(A.4)

式中：

Qx ——需要的供水流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

As ——规划灌溉面积，单位为亩；

IQmax ——玉米在各个生育期内每亩最大灌溉量，单位为立方米每亩；

——灌溉水利用系数，一般取0.9；

T ——轮灌整个灌溉区的计划时长，单位为小时（h）。

(A.5)

式中：

A ——灌溉首部控制面积，单位为亩；

——灌溉水利用系数，一般取0.9；

Qs ——水源供水流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

IQmax ——玉米在各个生育期内每亩最大灌溉量，单位为立方米每亩；

T ——轮灌整个灌溉区域的计划时长，单位为小时（h）。

2.灌溉分区设计

应根据地块大小，按照一次性完成灌溉量、追肥量和实施时间，一个分区原则上不低于20亩，单个灌溉分区的面积计算参照公式A.6。

(A.6)

式中：

Ac ——单个灌溉分区面积，单位为亩；

——灌溉水利用系数，一般取0.9；

Qt ——水泵额定流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Qd ——灌水器额定流量，单位为升每小时（L/h）；

Na ——每亩滴头个数。

支管与毛管连接位置应根据压力衰减和地势坡度确定，各支管间互联互通，毛管长度≤120 m；末端支管与地头之间毛管末端长度应＜50 m；灌溉分区控制阀门应设置在地头或田间管理通道处。滴灌布局设计以20亩、100亩为例，如图2、图3，滴灌带实景图如图4。

图2：20亩地块设计布局示意图

图3：100亩地块设计布局示意图

图4：滴灌带铺设实景图

（三）水肥调控

1.灌溉

根据玉米合理密植农艺要求和墒情，一个设计分区应在4 h内完成灌溉；播种后三天内应灌溉一次，宽窄行密植栽培模式一般每亩滴水20 m3，三角定苗栽培模式一般每亩滴水10 m3，可根据墒情增减用水量；玉米生育期内，根据墒情适时灌溉，在抽雄吐丝期遇到干旱，必须及时灌溉。

2.追肥

根据玉米合理密植农艺和化学调控要求，宜在玉米拔节期或大喇叭口期、吐丝期和灌浆期共进行3～4次追肥。追肥时，先冲水0.5 h～1 h，再进行追肥，追肥后，再冲水0.5 h～1 h，一个设计分区应在4 h内完成追肥。玉米生育期内，降雨与追肥节点一致时，应在雨后地块无积水时再追肥，尽量减少用水量。玉米生育期内，干旱与追肥节点一致时，灌溉与追肥同步进行，每次灌溉与追肥用水量根据旱情保证在每亩20 m3～30 m3。追肥后突遇强降雨并形成径流时，应在排水后地块无积水时调整追肥比例尽快进行补追。

3.水肥调控时效

同一井房控制区域或同一地块内，应在24 h内完成。

三、适宜区域

适宜在我省夏玉米区密植生产推广应用。

四、注意事项

1.应统筹水肥一体化设备效能和地块大小、坡度，按照快速省时、精准定量、节本减耗、方便管理等原则科学计算并规划水肥一体化首部与管路布局，保证多雨或干旱气象条件下水肥的精准投送。

2.应根据密植群体的生长发育和水肥需求规律，按玉米生育期各阶段水肥需求分次灌溉和施用肥料，实现群体生长的精准调控。

3.每次施肥时应结合灌溉、水肥一体化设备性能、管网布局，计算出每个分区的用肥量，一次性加入施肥罐中并搅拌均匀；每次施肥前，先滴清水0.5 h-1 h，然后再开始滴肥，以保证施肥的均匀性。

五、技术依托单位

单位名称：漯河市农业机械技术中心、洛阳智能农业装备研究院有限公司（国家农机装备创新中心）、漯河市农业农村科技教育中心

联系人：杨鹏辉、陈新奇、沈新磊

联系电话：15239520912、15003791446、13733956623

无非洲猪瘟小区防控关键技术推广应用

摘要：非洲猪瘟传播途径多样，尚无有效疫苗，病毒分布广泛，短期内难以根除，必须持续加大防控力度，强化和落实有效防控措施。为进一步落实《动物防疫法》要求，推进规模场建成无非洲猪瘟小区，针对在无非洲猪瘟小区建设的过程中普遍遇到的监测以及生物安全管理等关键技术不成熟等问题，采用无非洲猪瘟小区建设主体化，科学引种、生产一体化，无害化处理制度化，生物安全管理体系运行高效化，风险评估全面化，动物疫病监测预警常态化，应急培训、演练经常化，开展技能竞赛及比对试验，提升动物疫病防控体系建设，推动检测快速化方法等技术，持续推进无非洲猪瘟小区建设。我市成立了以局分管领导为组长的无非洲猪瘟小区指导评估专家组，指导内黄县、滑县、安阳县牧原农牧有限公司、河南科普利信种猪育种有限公司、林州市禾丰农牧有限公司开展无非洲猪瘟小区创建工作。2023年滑县牧原农牧有限公司获国家级无非洲猪瘟小区。并推荐指导符合条件的企业（集团）加快无疫小区创建，鼓励已建成的无疫小区扩大范围、扩大病种。持续推进非洲猪瘟等动物疫病无疫区、无疫小区和净化示范区创建，连片建设无疫区，全面提升区域动物疫病防控能力和水平。

一、技术概述

（一）基本情况

非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起猪的一种以高热、病程短、内脏器官广泛出血为主要特征的烈性传染病，病死率接近100%。非洲猪瘟已在我国定植6年有余，对养猪业生产安全造成严重威胁，如何有效防控非洲猪瘟，是我市乃至全国养猪业发展亟待解决的课题。开展非洲猪瘟防控是一项长期艰巨的任务，必须在防控技术上持续创新，并高度重视，常抓不懈，从而达到根除消灭的目的。对非洲猪瘟，我国采取的是预防为主、常态化防控的方针。近年来，我市以种畜禽规模场动物疫病净化场创建为着力点，逐场区推进动物疫病防控工作，为实现非洲猪瘟区域化防控目标打下基础，并于2023年建成滑县牧原农牧有限公司无非洲猪瘟小区。坚持动物疫病净化与无疫小区建设相结合，来积极推动无疫小区创建，并从无非洲猪瘟小区逐步推广至无口蹄疫、猪瘟、布病、小反刍兽疫、高致病性禽流感等病种，由免疫无疫到非免疫无疫，促进猪、牛、羊、禽全产业链升级。本技术所指无非洲猪瘟小区是指处于同一生物安全管理体系下的养殖场区，在一定期限内没有发生非洲猪瘟的若干动物养殖和其它辅助生产单元所构成的特定小型区域。防控关键技术是指采取坚持日常排查与实验室风险评估相结合，严格疫情报告制度，对养殖场、屠宰场和无害化处理厂及外调生猪等关键部位开展非洲猪瘟病原学监测，加强动物疫病防控体系建设，非洲猪瘟实验室建设、完善猪场生物安全体系建设等一系列措施，从而建立多层防护屏障，最终达到预防和控制病原微生物传入、传播和扩散，达到无非洲猪瘟的目的。但在推进无非洲猪瘟小区建设的过程中，普遍遇到引种、生产、无害化处理、风险评估、监测、生物安全管理、动物防控体系建设等关键技术不成熟等问题。为解决上述疑难问题，安阳市动物疫病预防控制中心技术团队围绕我国非洲猪瘟免疫防控策略、生产实际，总结制订了无非洲猪瘟小区动物疫病防控关键技术。本技术能够为无非洲猪瘟小区建设提供参考，提升动物健康安全生产水平，提高养殖效益、生态效益、社会效益。

（二）推广应用情况

根据国内外动物疫情以及保护养殖业和人体健康的需要，2021年5月新实施的《动物防疫法》第一次新增了支持地方建立无规定动物疫病区的相关条文。当前，保障生猪产品供给，不仅是一项民生工程，也是各级政府的重要政治任务。因此，《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）、《农业农村部 国家发展改革委 财政部 生态环境部 商务部 银保监会 关于促进生猪产业持续健康发展的意见》（农牧发〔2021〕24号）、《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》（农牧发〔2021〕29号）、《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37号）、农业农村部《动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》等政策文件从不同层次不同角度进一步部署了当前和今后一段时期规定动物疫病区工作。我市各级畜牧兽医部门认真落实生物安全、监测、消毒、扑杀和无害化处理等动物疫病防控技术，规模猪场无非洲猪瘟小区建设取得了一定成效。

一是激发无疫小区创建维持积极主动性。新版《动物防疫法》规定，养殖企业是动物疫病防控的主体，疫病防控意识逐步提高，我市成立了以局分管领导为组长的无非洲猪瘟小区指导评估专家组，指导内黄县、滑县、安阳县牧原农牧有限公司、河南科普利信种猪育种有限公司、林州市禾丰农牧有限公司开展无非洲猪瘟小区创建工作，2023年滑县牧原农牧有限公司获得国家级无非洲猪瘟小区称号。企业自身竞争力进一步增强，经济效益和社会效益显著提高，激发了无疫小区创建维持的积极性、主动性；二是科学引种、一体化生产。鼓励自繁自育，降低非洲猪瘟传入风险，生猪养殖猪舍建设标准化、生猪饲养批次化、养殖饲喂自动化、粪污处理机械化、生产管理智能化，形成了一体化的产业链条；三是规范无害化处理。养殖场通过建立统一的无害化处理体系或制度，科学规范处理病死畜禽及其产品，加强了生物安全；四是生物安全管理体系，通过建立健全无非洲猪瘟小区生物安全管理组织体系、养殖场屏障体系、制定生物安全计划、完善生物安全措施、疫情报告和应急反应、内部审核与改进、档案记录，高效运行生物安全管理体系，保障企业生物安全；五是风险评估全面化，每年至少一次对无非洲猪瘟小区内部开展风险评估，分析生物安全关键控制点，及时消除疫情发生风险；六是动物疫病监测疫情评估，在林州市、安阳县、汤阴县、内黄县、滑县、龙安区、殷都区已建成7个生物安全二级实验室、8个非洲猪瘟检测实验室，相关企业建有化验室，均能开展非洲猪瘟病原学检测工作。建立三级监测网络，完善预警体系，继续采取监测三结合的方式，按照集中监测和日常监测相结合、实验室监测与流行病学调查相结合、实验室监测与企业自检相结合的原则开展监测预警、对养殖场、屠宰场、无害化处理厂和外调生猪等关键部位开展非洲猪瘟病原学检测基础上，增加抗体监测，为非洲猪瘟防控处置提供科学依据，为无非洲猪瘟小区创建评估指导；七是应急培训、演练经常化，通过会议、培训、专题讲座、发放宣传资料等多种形式，广泛开展了无非洲猪瘟小区防控工作宣传，让企业认识到开展规无非洲猪瘟小区防控的益处，尤其是无非洲猪瘟小区效果认证后经济效益的增加，进一步助推宣传效果，发挥了良好的示范效果。在林州市、安阳县、滑县、内黄县、龙安区开展了非洲猪瘟等病的常态化应急培训与演练，进一步提升了应急反应能力和处置能力；八是动物疫病防控体系建设，持续推进非洲猪瘟等动物疫病无疫区、无疫小区和净化示范区创建，连片建设无疫区，全面提升区域动物疫病防控能力和水平，保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全，2021年开始无非洲猪瘟小区防控技术已在安阳市各县（市区）进行了全面推广。

（三）提质增效情况

无非洲猪瘟小区防控关键技术是生猪疫病防控的重要手段，通过此项技术推广应用，全市形成与经济社会发展相适应，实现生猪产业健康发展、猪肉制品稳定供应，同时也是农民增产增收、助力乡村振兴战略实施的重要抓手。有效保障了养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全。因此，积极推广无非洲猪瘟小区防控关键技术，对保障稳产扩产提供有力保障。
1.经济效益

从2021年建设无非洲猪瘟小区以来，年出栏生猪370万头左右，三年实现销售额136.47亿元，新增利润17.317亿元；向社会提供了优质种猪和畜产品；降低了病死率，减少直接经济损失3.33亿元，社会效益、经济效益、生态效益明显。

2.社会效益

该项目的推广实施，一方面降低了非洲猪瘟重大动物疫情发生率，有力地保障了全市畜牧业的健康发展，对于控制重大动物疫病起到了源头防控的积极推动作用。另一方面保障了优质畜产品供应，而且猪淘汰、死亡数量显著减少，大大降低了养殖污染，保障了人民群众生命安全，提高了人民群众身体健康水平，促进国民经济健康稳定发展和社会发展，社会效益、生态效益显著。同时对于如何有效控制重大动物疫病具有积极的指导意义和推广价值。

（四）获奖情况

安阳市动物疫病预防控制中心承担全市动物疫病及人兽共患病防控工作，组织重大动物疫病强制免疫和动物疫情的监测预警、疫情处置及防控技术指导工作。现有兽医师以上技术职称人员13人，硕士研究生7人。多年来不断完善实验室建设，并在每五年审核中顺利通过，获得河南省农业农村厅颁发的兽医实验室考核合格证；我单位2019年、2022年、2023年荣获了全省动物疫病防控体系建设工作先进单位，2023年度荣获河南省动物疫病监测与信息上报工作先进单位，2022年《安阳市规模养殖场主要动物疫病净化技术推广》荣获安阳市科普成果奖三等奖，2023年《安阳市种畜禽场主要动物疫病净化技术研究与应用》荣获安阳市科技进步一等奖，2023年《安阳市病死动物高效处理技术集成创新与应用》市科学技术进步奖二等奖。2023年滑县牧原农牧有限公司荣获无非洲猪瘟小区。

专利范围及使用情况：主持参与发布市级地方标准《病害动物及其产品运输防疫技术规范》、《兽用医疗废弃物处置技术规范》、《生猪运输车辆洗消中心建设与运行规范》3项。

国家发明专利《一种新型病死畜禽无害化处理设备》、《一种减震组建及便携式兽医检查固定架》、《一种畜牧兽医用药物粉碎处理设备》、《畜禽养殖房用消毒通风系统》、《一种用于畜牧养殖场的垃圾收集处理设备》5项，著作图谱《现代猪场疫病诊断与流行病防控技术》、《猪病诊断与防治原色图谱》2项，发表论文《浅析中小型规模猪场生物安全管理存在的问题与措施》，国家实用新型专利《一种互联网+的动物体征监测装置》、《一种互联网+的动物防疫检测装置》、《一种化验室用掌式离心装置》3项，从新型检测方法、快速监测检测卡到无害化处理等的发明及标准规范，极大提升和创新了非洲猪瘟防控水平。

二、技术要点

（一）无非洲猪瘟小区建设主体化

1.法律法规要求

新版《动物防疫法》第21条规定：国家支持地方建立无规定动物疫病区，鼓励动物饲养场建设无规定动物疫病生物安全隔离区。根据农业农村部畜牧兽医局关于《无规定动物疫病小区评估管理办法》规定，按照《无非洲猪瘟区标准》和《无规定动物疫病小区管理技术规范》要求开展动物疫病无疫小区建设是落实《动物防疫法》的具体实践，是落实《关于促进畜牧业高质量发展的意见》《无规定动物疫病小区管理技术规范》必然举措，在规模场开展无疫小区建设是实现动物疫病源头防控的关键措施之一。

2.强化政策支持

我市积极响应省农业农村厅号召，成立了以局分管领导为组长的无非洲猪瘟小区指导评估专家组，坚持动物疫病净化与无疫小区建设相结合，通过省级以上评估的动物疫病净化场，优先纳入国家动物疫病无疫小区建设评估范围。根据农业农村部有关要求，将无规定动物疫病创建与畜牧业发展支持政策结合，促进动物与动物产品贸易，统筹安排动物防疫、生猪调出大县奖励等资金，向无规定动物疫病小区倾斜。

图1 无非洲猪瘟小区验收

图2 指导无非洲猪瘟小区创建
（二）科学引种、生产一体化

养殖场原则上，只能从同一生物安全管理体系的养殖场（种畜禽场）或同类无规定动物疫病小区引进畜禽；必要时，从其他养殖场引入种畜禽或种蛋、精液、胚胎应按《动物检疫管理办法》的有关规定进行隔离检疫。建立牲畜标识和可追溯系统。

养殖场将饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水彻底消毒、新风高效过滤、通风智能精准、出风灭菌除臭技术与现代育种、防疫、营养等技术相结合，根据生猪不同的生长周期，实行分阶段、精细化、标准化和科学化的生猪养殖，探索“全自养、大规模、一体化”的经营管理模式，形成集科研、饲料加工、生猪育种、种猪繁育、商品猪饲养为一体的循环产业链，实现生猪养殖猪舍建设标准化、生猪饲养批次化、养殖饲喂自动化、粪污处理机械化、生产管理智能化。

（三）无害化处理制度化

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《安阳市突发动物疫情应急预案》、《无规定动物疫病小区评估管理办法》和《无规定动物疫病小区管理技术规范》，鼓励养殖场自建统一的无害化处理体系或制度，对病死畜禽及其产品进行无害化处理，对患病阳性动物全部扑杀，并在官方兽医监督下就近于无害化处理场进行无害化处理。结合无害化处理场、死亡畜禽掩埋点等关键场所开展“大清洗、大消毒”专项行动，加强生物安全。

（四）生物安全管理体系运行高效化

1.生物安全管理体系健全

建立完整统一的生物安全管理体系，成立生物安全管理小组，实行各生产单元和辅助生产单元第一责任人负责制。专人负责无疫小区生物安全计划的制定、执行、监督和维护等工作，无疫小区各生产单元和辅助生产单元均有专人负责生物安全管理，并配有执业兽医或兽医技术人员，从事动物防疫、诊疗等生物安全工作，所有人员均应经过培训，具备相应的专业知识和岗位能力。

2.建立人工物理屏障

养殖场设立完整的人工物理屏障，具体包括：在所有养殖场设立围墙，与外界环境形成严格物理隔离，并单独设立人流、物流通道；场区大门设立人员淋浴消毒间，对进场人员实施衣物浸泡、淋浴及汗蒸、更换工作服、采样，检测结果阴性方可进场；设立物品消毒间，根据不同物资类别，对进场物资采取浸泡、高温、熏蒸等方式进行消毒，并采样检测；设立洗消中心，所有与养殖场有业务往来的车辆全部进行采样检测、清洗消毒烘干。

3.建立生物安全管理制度

针对非洲猪瘟疫病传入、发生或扩散等各种风险因素，结合生物安全相关的制度、规定等，编制《生物安全管理手册》，作为在无疫小区内部实施统一生物安全管理的纲领性和指导性文件。生物安全管理小组在综合分析、科学评估基础上，将各种风险因素进行详细评估分类，分析其关键控制点，并在关键控制点设置相应的生物安全措施，按照标准化操作程序实施操作，覆盖养殖场各生产单元及辅助设施，对人员、物料、车辆、病死猪无害化处理等采取严格的生物安全控制措施，保证生物安全管理体系有效运行。人员管理：养殖场应配备与其养殖规模相适应的执业兽医，执业兽医不得兼职。场内工作人员不得在自家饲养易感动物，也不得在其它养殖场从事技术服务。人员在上岗前应进行相关的岗位培训和生物安全培训，并定期进行培训。车辆管理：严禁外部车辆进入场内，场内应有专门的转运车辆。应在场外设置牲畜中转站。饲料运输车辆应停在场区外，饲料由场内车辆运入场内。场内应有相对独立的车辆清洗消毒场所进行内部车辆洗消和停放。车辆使用完毕应立即进行清洗、消毒和干燥。物品管理：养殖场应制定生活物资、饲料、兽药、疫苗等物品入场的操作规程，包括进场流程、消毒、转移等关键环节的相关要求。应制定物资采购计划，定期采购。物品在场内应按照由低风险向高风险的方向流动。生猪鲜肉及制品应禁止入场。在标准操作程序中，进一步明确各项操作程序需要达到的标准，实施该项操作的各部门职责，执行的控制措施，监督程序，纠错程序，纠错过程确认程序等。

4.非洲猪瘟应急报告、应急预案

无非洲猪瘟小区制定《非洲猪瘟疫情报告制度》和《突发非洲猪瘟疫情应急预案》，内容包括：重大疫情应急控制与小组成员名单、应急组织体系及职责，疫情的监测、预警、确认与报告，疫情报告体系及疫情报告联系人，不同疫情级别的应急反应、疫情控制措施、保障措施，预案的实施和善后处理等。通过开展应急演练和培训，所有生产单元和辅助设施的人员均掌握了疫情报告制度规定和应急处置流程，一旦发生重大动物疫情，能及时启动应急预案，在最短的时间内进行疫情报告和应急处置等工作，达到国家和省市县各级应急管理和疫情报告的要求。

5.内部审核与改进

生物安全管理小组通过建立针对生物安全管理体系实施的评估程序，审核各生产单元及辅助生产单元的生物安全管理体系的实施情况。按照《内部审核与改进》控制程序，生物安全管理小组每年更新《生物安全体系内部审核计划》，确定审核的准则范围、频次和方法。内部审核主要采取集中审核方式，每年至少一次，审核覆盖无疫小区的所有要素。通过养殖场自控和畜牧兽医主管部门监管，生物安全管理体系内部审核制度完善，有效保障整个无疫小区生物安全管理体系的运行效果。

6.档案记录

建立完善的生产记录、饲料及饲料添加物使用记录、兽药及动物诊疗记录、畜禽免疫记录、防疫监测记录、消毒记录、病死畜禽无害化处理记录。

（五）风险评估全面化

养殖场根据国家有关法律法规结合生产实际制定《无非洲猪瘟小区生物安全风险管理评估程序》，从生物安全风险评估的目的、准备、风险点识别和风险分析报告等方面进一步规定了风险评估开展的方法、纠正和改进措施。每年对无疫小区至少开展一次风险评估工作，评估内容包括消毒效果风险评估屏障设施设备、人员、车辆、物品、虫鼠鸟防控等方面，通过收集的数据，客观分析生物安全关键控制点，进一步制定相应的生物安全计划，及时消除风险，对于严重风险因素，应当设立相应的关键控制点，并制定相应的标准操作程序及整改措施。

（六）动物疫病监测预警常态化

1.养殖场自检

养殖场建立非洲猪瘟监测体系，制定科学合理的监测方案，确定监测范围、监测方式、抽样方法等，并按计划定期监测。对养殖场及其辅助设施（洗消中心、无害化附属设施、饲料生产专线等）和场内外环境开展非洲猪瘟病原监测。

2.官方监测

一是加强动物疫病监测，首先制定年度动物疫病监测方案，科学、及时调整三级监测网络，将无疫小区纳入重点监测，按照集中监测和日常监测相结合、实验室监测与流行病学调查相结合、实验室监测与企业自检相结合的方式对养殖场、屠宰场、无害化处理厂和外调生猪等关键部位开展非洲猪瘟病原学检测基础上，增加抗体监测，评估疫情风险，为非洲猪瘟防控处置提供科学依据；二是日常检测、专项检测、紧急检测、规定动物疫病检测有机结合，顺利完成全年检测任务。除认真完成部、省采样、检测、评估任务外，还应根据全市春、秋季重大动物疫病防控工作评估工作要求，对重大动物疫病防控情况进行现场采样，并将监测评估情况及时反馈，按照要求做好相关工作。

图3 病原学检测实验室

图4 血清学检测实验室

3.加强流行病学调查。

按照国家、省和市动物疫病流行病学调查计划，结合实际制定本级流行病学调查方案并认真实施，做到流行病学调查与监测相结合、与临床诊断相结合。探索运用信息化手段进行调查数据的采集、传输、汇总、分析，推进流行病学调查工作信息化。科学设置调查点，充实流调队伍，丰富流调信息。并强化紧急流调，接到农业农村部、省农业农村厅和市农业农村局重大动物疫情举报核查函、动物染疫或疑似染疫报告，立即开展紧急流行病学调查，注重调查的规范性、真实性，提高疫情处置的针对性和有效性。接到农业农村主管部门有关监测结果阳性的函后，及时开展追溯调查，查明发生原因，提出风险管控措施建议。

4.推广新技术、新方法、新标准

优先使用符合国家规定的诊断试剂，探索现场快速检测和就近实验室检测，提高监测结果的准确性和时效性，及时提供动物疫病监测分析报告。围绕动物疫病防控重点难点开展快速检测和综合防控集成新技术等应用型研究；切实加强与大专院校、科硏院所、优秀企业的战略合作，推进科技创新和成果转化。按照中心制定的市级地方标准《病害动物及其产品运输防疫技术规范》、《兽用医疗废弃物处置技术规范》、《生猪运输车辆洗消中心建设与运行规范》对无规定动物疫病小区创建相关环节进行规范，科学防控疫情。

5.信息处理智能化

应用“互联网+”技术，构建我市“智慧疫控”信息管理平台，不断提升检测效能，实现疫情预警预报智能化；以基层兽医、养殖加工企业等各方广泛参与的信息采集终端为基础，构建从养殖到屠宰全链条动物疫病防控信息体系，实现关键环节数据信息资源的融合利用，提升动物疫病防控诊断、分析、预警管理效能。加强动物疫病防控工作网络宣传，扩大行业影响力。

（七）规定动物疫情应急培训、演练经常化

1.制定了应急预案。

为及时有效地预防、控制和扑灭我市突发重大动物疫情，市、县重大动物疫病防治指挥部出台了《突发重大动物疫病应急预案》，制定了《突发非洲猪瘟疫情应急预案》，调整了重大动物疫病防治指挥部组成人员名单，建立了统一领导、分级负责、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的重大动物疫情防控快速反应机制，最大程度地减轻突发重大动物疫情造成的危害，保持养殖业的稳定，维护人民群众的身体健康和财产安全。

2.储备了充足的应急物质。

市、县高度重视重大动物疫情应急物资储备，建立了应急物资储备库，实行专库、专人、专帐管理，定期盘点检查，及时补充更新，确保应急物资种类齐全、储备充足、性能良好。常规的应急消毒药物、防护服、疫苗、扑杀等准备充足，保障了重大动物疫病发生应急物质储备需求。

3.开展了应急培训和演练。

市、县制定了重大动物疫情应急处置程序，建立了县、乡、村三级重大动物疫情应急预备队。多次对应急预备队成员进行培训，重点培训预备队队员全面掌握防控重大动物疫病的专业知识和应急防护能力，每年组织重大动物疫情应急演练，确保疫情发生时能够在最短时间内全面行动，及时快速控制疫情。

4.养殖企业制定应急反应制度。

养殖企业制定重大动物疫情应急反应实施方案，常备充足的应急储备物资，定期组织预警应急演练，制定系统的疫情报告体系，做到及时、迅速、高效、有序地进行重大动物疫病应急控制。

图5 安阳市2024年突发重大动物疫情应急演练	图6 突发非洲猪瘟应急演练
2024年演练现场模拟了某县某镇某场突发疫情后，县防控重大动物疫病指挥部统一调度指挥下，各成员单位组成的技术专家组、扑杀消毒组、卫生防护组、治安保卫组、市场监管组、后勤保障组严格按照有关技术规范要求，系统演练了疫区疫点封锁、消毒灭源、病畜扑杀、无害化处理、采样监测、市场监管、人员防护、后勤保障等重点环节，按照“早、快、严、小”的原则，有效处置了此次突发疫情。同时，示范讲解了演练高压消毒机、火焰枪、扑杀器、摄像无人机等应急设备的使用及日常维护，进一步检验全市重大动物疫情应急防控队伍应对突发重大动物疫情的快速反应能力和实战水平，强化锻炼和提高人员素质，确保能够高效、规范、有序处置突发动物疫情。

（八）宣传培训多样化

每年我们利用制作板报、悬挂宣传条幅、举办培训班（线上、线下）、发放宣传资料（图、册、页）等形式宣传无非洲猪瘟小区防控关键技术。

（九）开展技能竞赛及比对试验，推动检测准确化

为提高我市疫病防控系统技术人员的实践操作技能，每年组织人员培训、集训，积极参加年度防治员与检验员比赛，通过开展动物疫病防控技能竞赛和实验室检测能力比对实验，不断提高检测能力。市疫控中心近几年组织各县区实验室、屠宰企业参加全省比对试验，均顺利过关。通过开展技能竞赛及比对实验，提高了综合防控中采样、检测的准确性。

（十）提升动物疫病防控体系建设，推动监测快速化

市级实验室体系建设到2022年底累计投资约800万元，实验室建筑面积约1000平方米，实验室各功能区完善。新改造病原学实验区完全符合生物安全标准，引入了全自动酶免工作站，全自动酶免分析仪、荧光定量PCR仪等先进的仪器设备。2023年，安阳市市级实验室完成分子生物室改造并投入使用，提高了生物安全水平及检测准确性；购置了移动检测车，可以短时间在陌生区域完成检测任务，为检测工作高效、快速开展提供了有效保障。目前我市有8个非洲猪瘟检测实验室，分别是安阳市疫控中心实验室、林州市疫控中心实验室、滑县疫控中心实验室、内黄县疫控中心实验室、汤阴县疫控中心实验室、安阳县兽医中心实验室、殷都区非洲猪瘟检测实验室和龙安区非洲猪瘟检测实验室。鼓励企业自建符合生物安全要求的化验室，满足生产需求。截止目前，全市共检测非洲猪瘟83370份（含企业自检），除发现部分无害化处理厂存在隐患外，其余全部为阴性。我市荣获2019、2022、2023年度河南省动物疫病防控体系建设工作先进单位。

三、适宜区域

2021年开始此项技术已在安阳市各县（市区）进行了全面推广。

四、注意事项

养殖场在发现动物出现疑似染疫症状或日常监测中检出非洲猪瘟核酸阳性的，应按照国家相关规定及时向兽医主管部门报告

五、技术依托单位

单位名称：安阳市动物疫病预防控制中心、林州市动物疫病预防控制中心、滑县动物疫病预防控制中心

联系人：尉新华、冯现明、韩涛

联系电话：18567759698、15890790996、18317319168

肉羊杂交改良及高效育肥技术

摘要：肉羊杂交改良及高效育肥技术旨在探讨优势肉羊杂交组合筛选和高效育肥技术推广应用，以提高肉羊的生产性能和养殖效益。通过对不同品种肉羊的杂交试验，筛选出优势杂交组合，并对杂交后代进行科学的饲养管理和高效育肥。

通过杂交改良，肉羊的生长速度、产肉性能和肉质品质得到了显著提高。其中，萨杜湖杂交组合表现出了较好的杂种优势，其体重增长速度快，饲料转化率高。在高效育肥技术方面，采用严格分阶段饲养管理和精准营养供应等技术，将育肥前期(20～40kg)日粮粗蛋白水平 确定为14%～16%,消化能 11～12MJ/kg；育肥后期(40～50kg)粗蛋白水平 13%～14%，消化能为 14～17MJ/kg。利用本地饲草资源，采用花生秧、玉米秸秆、精饲料搭配的育肥羊全价日粮颗粒饲料进行饲喂，可以显著提高肉羊的育肥效果，缩短育肥周期，日增重200g以上，降低养殖成本。

通过选择合适的杂交组合和采用科学的育肥技术，可以显著提高肉羊的生产性能和肉质品质，是提高肉羊养殖效益的有效途径，为肉羊养殖业的发展提供技术支持。

一、技术概述

（一）技术基本情况

近年来，中原地区肉羊产业取得长足的发展，羊品种向肉用方向改良和养殖模式向规模化舍饲转变的趋势更加明显，随着人民生活水平的提高，对优质羔羊肉的需求也日益增加。但目前我省肉羊育肥产业存在以下几个问题：本土品种的肉用性能相对较差，育肥效果和育肥经济效益较低，引进肉用品种数量较少，无法满足规模化育肥生产的需要；对育肥肉羊的疫病防控不重视，对育肥羊驱虫和防疫方法不科学，导致疾病频发；育肥羊饲料营养配制不科学，一味追求加强营养供应，但是营养过剩也会起到相反的作用；不重视食品和药品的安全问题，过多的尝试对增重有用的饲料或者措施，从而忽视了饲料的安全，这样不仅增加了育肥成本，还造成了食品安全问题。我们针对以上存在的问题，组织专家、技术人员和相关企业，在深入实践和试验研究的基础上，形成了一套肉用绵羊性能提升和高效育肥技术。

该技术从育肥羊源的筛选到后端育肥期饲养管理、饲料营养、疾病防控等方面全面解决我省育肥产业存在的种源差、饲料营养配制不合理、疾病防控不规范、育肥效果不佳等问题。该技术与传统肉羊育肥技术相比，使杂交改良和高效育肥深度融合，可以引导河南省肉羊种质资源提升，同时使育肥经济效益提升20%以上，提升肉羊育肥的经济效益和农户养殖的积极性。

（二）技术示范推广情况

近年来，在河南省畜牧技术推广总站、河南省肉羊产业技术体系等单位的大力推广下，该技术在商丘、周口、驻马店等规模育肥场进行推广应用，取得了良好的经济、生态、社会效益。

（三）提质增效情况

1.经济效益

利用引进的杜泊羊、萨福克羊、澳洲白羊等肉羊品种，对本土品种进行杂交改良，生产的杂交后代在相同育肥条件下与湖羊育肥效果进行对比，经济效益提升20%以上。

2.生态效益

该技术根据中原农区农作物资源丰富和肉羊养殖规模较大的现状,开展了平原农区肉羊杂交改良和高效育肥技术的推广；根据不同地区等农作物秸秆存量不同的现状,开展了不同粗饲料组合日粮舍饲羔羊快速育肥技术研究。该技术制定了杂交改良羔羊育肥两段式日粮营养浓度标准,育肥前期(20～40kg)日粮粗蛋白水平14%～16%，消化能11～12MJ/kg；育肥后期(40～50kg)粗蛋白水平13%～14%，消化能为14～17MJ/kg；舍饲羔羊育肥平均日增重可达283.96g，研制了育肥羊全价日粮颗粒饲料配方及其制备方法；建立了中原农区舍饲杂交改良羔羊6月龄出栏快速育肥技术模式，实现了中原地区农作物秸秆资源化利用，解决了因秸秆焚烧造成环境污染的问题。

3.社会效益

该技术的推广应用提高了畜产品质量，保障了食品源头安全，提升人民对生活需求的满意度；减少了养殖疫病的发生，保障生物安全，促进了产业绿色生态发展，促进了人与产业、人与自然的和谐；优化和改变了传统的工艺，解放了劳动力，降低了劳动强度，极大提高了人均劳动量。

（四）技术获奖情况

《优质草畜种质提升及配套技术集成与推广项目》获得2019—2021年度河南省农牧渔业丰收奖。

二、技术要点

（一）肉羊杂交改良

1.肉羊杂交改良亲本选择

（1）母本选择

在肉羊生产过程中，母本通常选择本地适应性强、数量多、母性好且产羔率高的品种。母羊一般要求两年三产并且每次产羔数应在 2 个以上。除此之外，母羊还要求母性好而且泌乳量大，母性的好坏不仅关系到杂种羔羊的成活率和生长发育情况，同时杂交成本的高低也会受到影响。湖羊、小尾寒羊等都是比较适合作为杂交母本的肉用绵羊。

（2）父本的选择

在肉羊杂交生产过程中，父本通常选择生长速度较快、采食粗广、屠宰性能强的品种。从国外引进的萨福克、白萨福克、杜泊、无角道赛特和特克赛尔羊等都是特别适合做杂交父本的优秀种羊。

2.肉羊杂交生产的主要方式

（1）二元终端杂交（A x B）

二元杂交比较简单，即两个品种的羊进行交配，如（图 1）。一般把优秀种公羊作为父本，能较强适应当地环境的羊作为母本，得到的杂一代羊大多可直接育肥后作为商品羊。二元杂交可吸收父本体型大、耐粗饲、屠宰率高和母本多胎多产、母性好的优点。二元杂交技术虽然易于操作，但是母系杂种优势没有发挥出来。

（2）三元终端杂交（C x（A x B））

三元杂交是选择肉用性能好、生长速度快的种公羊作为第一父本，当地羊作母本，生产体型大、产肉多和母性好的杂一代母羊作为羔羊肉生产的母本，而杂一代公羊经育肥处理后作肉用出售。再选择生长速度快、屠宰率高的优秀公羊作为第二父本，与杂一代母羊进行杂交，生产的杂二代羊育肥后作为商品羊。

肉羊高效育肥

（1）羊舍的建造要求地势高燥、背风向阳、地面平坦，具有良好的排水系统，冬暖夏凉，通风良好。圈舍的大小要根据育肥羊的饲养数量来确定，一般每只羊的占地面积为0.8～1.2ｍ2。

（2）选择适合用于育肥的肉羊品种多为杂交品种，一般为国外的优良肉羊品种，如杜泊羊、萨福克羊等与本地羊的二元杂交或者三元杂交后代，这些品种的羊一般生长速度快、饲料利用率高、适应力强、肉的品质好。

（3）按照羔羊育肥两段式日粮营养进行营养供应，育肥前期(20～40kg)日粮粗蛋白水平 14%～16%,消化能 11～12MJ/kg；育肥后期(40～50kg)粗蛋白水平 13%～14%，消化能为 14～17MJ/kg。育肥期舍饲羔羊育肥平均日增重可达220g以上，利用本地饲草资源，采用花生秧、玉米秸秆、精饲料搭配的育肥羊全价日粮颗粒饲料进行饲喂。

（4）育肥的过程中要合理的驱虫，一般在每年春、秋两季进行预防性的驱虫。重视羊群的免疫接种工作，根据疫病流行情况制定免疫程序，做好疫苗的接种工作。

（5）常做好传染性疾病的防控，每周至少2次环境消毒，消毒剂可使用2%火碱溶液或漂白粉全场泼洒。规模化羊场需每天消毒1次，消毒剂可使用0.1%过硫酸氢钾溶液。

（6）科学使用促生长类饲料添加剂，育肥前期以使用益生菌类添加剂为主，育肥中期先使用复合酶制剂，再使用二氢吡啶类添加剂，育肥后期还可使用脲酶抑制剂，配合缓释尿素可显著提升菌体对饲料中非蛋白氮的利用率，减少饲养成本，促进蛋白累积。

图1 杜湖二元杂交育肥羊

图2 萨杜湖三元杂交育肥羊

图3 根据营养配方制作的全价颗粒饲料

（7）减少使用抗生素，包括青霉素类、头孢类、氨基糖苷类、大环内酯类、氯霉素类、林可胺类、磺胺类、四环素类等。肉羊在饲养过程中一定要遵循生长规律进行管理，合理、定期分圈，降低饲养密度。

图4 无序杂交导致的羊育肥效果不统一

三、适宜区域

该技术适宜在河南省乃至全国规模羊场、新型经营主体和养殖户推广应用。

注意事项

肉羊品种杂交改良要有计划进行

河南省肉用绵羊品种杂交改良要有计划进行，在开展杂交改良的同时要注意本土品种的遗传资源保护，不能一味进行杂交改良，而不注重品种保护，导致本土品种群体数量减少，或生产性能降低。在推广该技术过程中，对已经成为国家级、省级核心育种场或种畜场的企业，要严格管控其开展杂交改良的规模，以确保优质种质资源的保护；对于普通羊繁殖场，要引导其开展经济效益高的杂交改良模式，不能放任其追求新、奇、特但杂交效益低下的杂交改良模式，导致人力、物力、财力的浪费。

肉羊高效育肥生产中要防控生物安全

肉羊高效育肥技术生产的基础是杂交改良和高效育肥相对独立，繁育场开展肉羊的杂交改良，育肥场开展高效育肥技术的应用，在这样的产业模式下，必然需要进行活羊的调运，要注重对生物安全的防控。育肥场在进行羊苗的购入时，一定要开展疫病的检测和健康状况的评估，特别是人畜共患病病如布鲁氏菌病的检测；建议育肥场从已经开展或已经完成疫病净化的繁殖场购买羊苗。在开展高效育肥的过程中，由于养殖密度大、养殖周期短，要特别注重主要传染性疾病的疫苗免疫工作，保证羊场少发病、不发病。育肥养殖人员在养殖过程中不要随意到周边其他养殖场随意走动，避免疫病的场间传播，确保生物安全。

肉羊高效育肥生产中要注意食品安全

肉羊高效育肥的产品最终是要以优质羊肉的形态走入市场、走上餐桌，在高效育肥技术应用过程中要严格按照技术规范实施生产，由于育肥其较短，对抗生素的使用要严格控制，要根据不同药物的休药期进行使用，出栏前15天禁止使用任何药物，以避免药物残留造成食品安全风险。建议使用安全性高的中药产品和具有提升免疫力的益生菌产品。

五、技术依托单位

单位名称：河南省肉羊产业技术体系、河南奥德瑞思牧业科技有限公司、河南省畜牧技术推广总站

联 系 人：王献伟、王赛赛、权凯

联系电话：15137148117、18638525898、18595591359