安阳县龙头水水质监测信息公开表

（2026年第一季度）

序号	监测点	供水单位	检测单位	检测时间	检测指标	结果评价	不达标

指标	健康风险

评估及建议
1	崔家桥镇北街村	崔家桥水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）；

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）；

消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、亚氯酸盐（采用二氧化氯时）、游离氯（液氯及氯制剂时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时）

检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
2	崔家桥镇牛庄村	崔家桥水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
3	永和镇东荣村	永和水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
4	永和镇西邢济村	永和水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
5	辛村镇张太保村	辛村水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
6	白璧镇东街村	白璧水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
7	白璧镇西邵科村	白璧水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
8	吕村镇中吕村	吕村水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
9	北郭乡李北郭村	北郭水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
10	韩陵镇梨园村	韩陵镇梨园供水站	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
11	高庄镇大官庄村	高庄镇大官庄供水站	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
12	建业桂园三期东府	安阳市第六水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
13	建业桂园	安阳市第六水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
14	中信城	安阳市第六水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
15	建业桂园三期东府（二次供水）	安阳市第六水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
16	建业桂园（二次供水）	安阳市第六水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用
17	中信城（二次供水）	安阳市第六水厂	安阳县疾控中心	2026年3月10日
检测指标均达标	无	建议煮沸后饮用