安阳县龙头水水质监测信息公开表

（2026年第二季度）

	序号
	监测点
	供水单位
	检测单位
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标

指标
	健康风险

评估及建议

	1
	崔家桥镇北街村
	崔家桥水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）；

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）；

消毒剂及消毒副产物指标：二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、亚氯酸盐（采用二氧化氯时）、游离氯（液氯及氯制剂时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时）


	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	2
	崔家桥镇牛庄村
	崔家桥水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	3
	永和镇东荣村
	永和水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	4
	永和镇西邢济村
	永和水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	5
	辛村镇张太保村
	辛村水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	6
	白璧镇东街村
	白璧水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	7
	白璧镇西邵科村
	白璧水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	8
	吕村镇中吕村
	吕村水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	9
	北郭乡李北郭村
	北郭水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	10
	韩陵镇梨园村
	韩陵镇梨园供水站
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	11
	高庄镇大官庄村
	高庄镇大官庄供水站
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	12
	建业桂园三期东府
	安阳市第六水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	13
	建业桂园
	安阳市第六水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	14
	中信城
	安阳市第六水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	15
	建业桂园三期东府（二次供水）
	安阳市第六水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	16
	建业桂园（二次供水）
	安阳市第六水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	17
	中信城（二次供水）
	安阳市第六水厂
	安阳县疾控中心
	2026年5月7日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用


