2014年安阳市水资源公报

综述
2014年全市平均降水量544.4mm（折合降水总量30.323亿m3），属平水年。2014年全市水资源总量7.1414亿m3，其中地表水资源量2.3661亿m3，地下水资源量 6.3364亿m3，地表水与地下水重复计算量1.5611亿m3。产水系数0.24，产水模数12.9万m3/km2。全市水资源总量与多年平均水资源量(1956-2012年系列)10.1826亿m3相比减少3.0412亿m3,与上年相比，增加0.2667亿m3。
洹河安阳站2014年实测水量1.252亿m3，折合径流深84.2mm。小南海泉2014年全年泉涌量1.506亿m3，比上年减少0.1015亿m3。珍珠泉2014年全年泉涌量0.1424亿m3，比上年增加0.0066亿m3。

2014年全市八座大中型水库年初蓄水量1.1766亿m3，年末蓄水量1.1107亿m3。年末比年初蓄水量减少0.0659亿m3。
2014年年末地下水位埋深与上年年末相比较，地下水位下降区（变幅<-0.5m）面积为1044km2，占平原区总面积的40.1%；稳定区(-0.5m≤变幅≤0.5m)面积为1491km2，占平原区总面积的57.3%；上升区(变幅>0.5m)面积为66km2，占平原区总面积的2.6%。
2014年年末全市平原区地下水漏斗区总面积为2366km2，占平原区面积的91.0%。
2014年全市供水总量10.9256亿m3，其中地表水源供水2.6636亿m3，地下水源供水8.2620亿m3。
2014年全市用水总量10.9256亿m3，其中农业灌溉用水6.9258亿m3，占用水总量的63.4%；工业用水1.8300亿m3，占用水总量的16.7%；林牧渔用水0.3730亿m3，占用水总量的3.4%；生活用水1.3142亿m3，占用水总量的12.0%；生态环境用水0.4826亿m3，占用水总量的4.5%。2014年全市共消耗水量7.1924亿m3。
2014年全市人均用水量275m3，万元GDP（当年价）用水量69m3，农业灌溉亩均用水量261m3，吨粮用水量314m3，工业万元增加值（当年价）用水量22.5m3，城镇大生活人均日用水量108L，城镇居民生活人均日用水量96L，农村居民生活人均日用水量47L。

2014年全市污水排放量2.0353亿m3。全市地表水水质仍以有机污染为主，主要污染物为氨氮。卫河在安阳市境内劣Ⅴ类水占河长的100%，地表水水质无明显改善。
水资源量

1、 降水与蒸发
1、降水量时间分布

2014年全市平均降水量544.4mm（折合降水总量30.323亿m3），与上年相比增加73.1mm，是上年降水量的115.5%，与多年平均（1956~2012年平均）599.1mm相比减少54.7mm，是多年平均降水量的90.9%。1~5月降水量112.2mm，占全年降水量的20.6%；6~9月降水量418.7mm，占全年降水量的76.9%；10~12月降水量13.5mm，占全年降水量的2.5%；1、12月降水量为0mm。最大日降水量出现在林州市河顺镇，日降水量113.7mm，出现日期为6月18日。9月16日全市出现了大范围的降水，降水量44.9mm~107.8mm。全市范围内，林州市年降水量最大，为568.4mm；内黄县最小，为509.2mm。

2014年安阳市年降水量表

	行  政
	计算面积
	年降水量
	多年平均
（1956~2012）
     mm
	与上
年比较
	与多年
平均比较

	分  区
	（km2）
	mm
	亿m3
	
	（%）
	（%）

	市  区
	543.6
	534.1 
	2.9032
	569.1 
	111.3 
	93.8 

	林  州
	2059
	568.4 
	11.7031
	635.5 
	118.7 
	89.4 

	安阳县
	1185.4
	551.9 
	6.5428
	580.0 
	115.2 
	95.2 

	汤阴县
	636
	525.0 
	3.3388
	583.2 
	109.3 
	90.0 

	内黄县
	1146
	509.2 
	5.8351
	576.6 
	105.9 
	88.3 

	合计
	5570
	544.4 
	30.3230
	599.1 
	115.5 
	90.9


2、降水量空间分布

2014年全市降水量分布情况：600mm以上主要分布在林州市茶店镇西部小部分地区、市区马头涧乡；500~600mm主要分布在林州市中部、东部、南部，安阳县全部，市区大部分地区，内黄县北部和西部，汤阴县的部分地区；400mm以下主要分布林州市北部任村镇少部分地区，内黄县中南部，汤阴县五陵镇。
6~9月全市降水量分布情况：降水量500mm以上主要分布在林州市茶店镇，市区马头涧乡；400~500mm主要分布在林州市大部分地区，安阳县全部，市区大部分地区，内黄县西元村；400mm以下主要分布内黄县北部、中东部及南部，汤阴县五陵镇。

全市年最大降水量出现市区马头涧乡，为685.0mm；年最小降水量出现在汤阴县五陵镇，为448.3mm。
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3、干旱指数

2014年全市年降水量544.4mm,年蒸发量941.1mm,干旱指数1.73。

4、墒情

全市有5个墒情观测点，2014年监测数据表明，全市山区（包括丘陵区）、平原区地块基本站测墒数据表明：春季山区取土深度为100mm、200mm、400mm的土壤含水率分别为16.4%、16.1%、16.3%；平原区取土深度为100mm、200mm、400mm的土壤含水率分别为14.6%、14.6%、15.1%，没有大的旱灾。秋、冬季山区取土深度为100mm、200mm、400mm的土壤含水率分别为18.8%、19.2%、19.1%；平原区取土深度为100mm、200mm、400mm的土壤含水率分别为16.4%、16.6%、16.4%。
二、地表水资源
地表水资源量指地表水体动态水量，用天然河川径流量表示。
1、地表水资源量

2014年全市地表水资源量2.3661亿m3，折合径流深42.5mm，与上年相比减少0.1639亿m3。
漳卫河山丘区地表水资源量1.8665亿m3，漳卫河平原区地表水资源量0.4854亿m3，徒骇马颊河平原区地表水资源量0.0142亿m3。
  2014年安阳市地表水资源量表
	行  政
	 计算面积
	年水量
	年径流深
	多年平均水量
	 与上年比较
	与多年平均

	分  区
	（km2）
	（亿m3）
	（mm）
	（亿m3）
	  （%）
	比较（%）

	市  区
	543.6
	0.1572
	28.9 
	0.6283 
	80.0 
	25.0 

	林州市
	2059
	1.2935
	62.8 
	3.9778 
	97.0 
	32.5 

	安阳县
	1185.4
	0.5402
	45.6 
	1.4736 
	90.9 
	36.7 

	汤阴县
	636
	0.1669
	24.7 
	0.2003 
	75.5 
	78.5 

	内黄县
	1146
	0.2083
	19.0 
	0.3166 
	66.9 
	68.9 

	全   市
	5570
	2.3661
	42.5 
	6.5966 
	88.5 
	35.9 
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2、河流及泉涌量

洹河安阳站2014年实测水量1.252亿m3，折合径流深84.2mm。年最大流量23.8m3/s，出现在6月30日；年最小流量0m3/s，出现在3月27日。6~9月实测水量0.567亿m3，占全年实测水量的45.3%。

浊漳河天桥断站2014年实测水量1.257亿m3，折合径流深11.2mm。年最大流量22.4m3/s，出现在9月18日；年最小流量0.552m3/s，出现在1月1日。6~9月实测水量0.591亿m3，占全年实测水量的47.0%。

卫河五陵站2014年实测水量3.253亿m3，折合径流深34.6mm。年最大流量40.5m3/s，出现在9月19日；年最小流量0m3/s,出现在3月13日。6~9月实测水量1.083亿m3，占全年实测水量的33.3%。3月14日~23日、6月7日~21日、7月24日~30日、8月4日~5日、10月27日~31日卫河五陵段河干，全年河干39天，比上年河干天数增加1天。

2014年卫河安阳市实测入境水量3.253亿m3，实测出境水量5.193亿m3，出入境水量差1.940亿m3。

小南海泉2014年全年泉涌量1.506亿m3，比上年减少 0.1015亿m3。最大涌水量为5.37m3/s,出现在5月12日；最小涌水量为3.84 m3/s，出现在9月15日。

珍珠泉2014年全年泉涌量0.1424亿m3，比上年增加0.0066亿m3。
三、地下水资源量
     地下水资源量指当地降水和地表水体补给地下水含水层的动态水量。

2014年全市地下水资源量6.3364亿m3，其中山丘区地下水资源量3.8831亿m3，平原区地下水资源量为4.0932亿m3。平原区与山丘区地下水重复计算量为1.6399亿m3。

山丘区地下水资源量3.8831亿m3，其中河川基流量1.5023亿m3，山前侧向流出量0.9038亿m3，开采净消耗量1.4770亿m3。

平原区地下水资源量中，降水入渗补给量2.4223亿m3，地表水体入渗补给量0.7671亿m3，山前侧渗补给量0.9038亿m3，井灌回归量0.6896亿m3，合计地下水总补给量为4.7828亿m3；扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为4.0932亿m3。

安阳市地下水资源量比上年增加0.2731亿m3。全市地下水资源模数为11.2万m3/km2。
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4、 水资源总量

水资源总量指当地降水形成的可供开发利用的地表、地下产水总量，不包括过境水量。

2014年全市水资源总量7.1414亿m3，其中地表水资源量2.3661亿m3，地下水资源量 6.3364亿m3，地表水与地下水重复计算量1.5611亿m3。产水系数0.24，产水模数12.8万m3/km2。全市水资源总量与多年平均水资源量(1956-2012年系列)10.1826亿m3相比减少3.0412亿m3,与上年相比，增加0.2667亿m3。市区水资源量1.0526亿m3，林州市水资源量2.5689亿m3，安阳县水资源量1.4128亿m3，汤阴县水资源量0.7533亿m3，内黄县水资源量1.3538亿m3。
漳卫河山区水资源总量4.2473亿m3，漳卫河平原区水资源量2.8207亿m3，徒马河平原区水资源量0.0734亿m3。
2014年安阳市水资源总量表

                                                    单位：亿m3
	行 政

分 区
	计算面积（km2）
	年降水量
	地表水

资源量
	地下水

资源量
	重  复

计算量
	水资源

总  量
	产水

系数
	产水模数

（万m3/km2）

	市 区
	543.6
	2.9032
	0.1572
	0.9650
	0.0696
	1.0526
	0.36
	19.4

	林州市
	2059
	11.7031
	1.2935
	2.3165
	1.0411
	2.5689
	0.22
	12.5

	安阳县
	1185.4
	6.5428
	0.5402
	1.2437
	0.3711
	1.4128
	0.22
	11.9

	汤阴县
	636
	3.3388
	0.1669
	0.6394
	0.0530
	0.7533
	0.21
	11.8

	内黄县
	1146
	5.8351
	0.2083
	1.1718
	0.0263
	1.3538
	0.24
	11.8

	合  计
	5570
	30.3230
	2.3661
	6.3364
	1.5611
	7.1414
	0.24
	12.8
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蓄水动态
一、大中型水库蓄水动态
对全市八座大中型水库的资料统计表明，2014年初蓄水量1.1766亿m3，汛初蓄水量1.0987亿m3，汛末蓄水量1.1859亿m3，年末蓄水量1.1107亿m3。汛末比汛初蓄水量增加0.0872亿m3，年末比年初蓄水量减少0.0659亿m3。
2014年安阳市大中型水库蓄水量表
                                                                 单位：亿m3
	      月份
水库
	1月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	年末
	备注

	小南海水库
	0.2054
	0.2837
	0.1578
	0.1687
	0.1292
	0.1606
	0.1847
	每
月
蓄
水
指
1

日
8

时

	彰武水库
	0.2405
	0.2398
	0.2405
	0.2104
	0.2492
	0.2646
	0.2623
	

	双全水库
	0.0268
	0.0350
	0.0354
	0.0322
	0.0351
	0.0356
	0.0454
	

	弓上水库
	0.1020
	0.0429
	0.0277
	0.0238
	0.0195
	0.1290
	0.1460
	

	汤河水库
	0.2000
	0.1690
	0.1310
	0.1520
	0.1870
	0.2140
	0.1780
	

	琵琶寺水库
	0.0531
	0.0156
	0.0090
	0.0059
	0.0111
	0.0164
	0.0064
	

	南谷洞水库
	0.3258
	0.2960
	0.2803
	0.2700
	0.2802
	0.3531
	0.2753
	

	石门水库
	0.0230
	0.0167 
	0.0141 
	0.0126 
	0.0106 
	0.0126 
	0.0126
	

	合  计
	1.1766
	1.0987
	0.8958
	0.8756
	0.9219
	1.1859
	1.1107
	


二、平原区浅层地下水动态
1、地下水埋深

2014年年末（12月26日）全市地下水埋深情况（平原区面积2601km2）：埋深2～4m的区域面积为6km2，占平原区总面积的0.2%，分布在安阳市区东南部高庄乡；埋深4～6m的区域面积为75km2，占平原区总面积的2.9%，分布在安阳市区东南部高庄乡～宝莲寺镇～汤阴县古贤乡、菜园镇北部一带区域；埋深6～8m的区域面积为154km2，占平原区面积的5.9%，主要分布在上述区域的周边地带至汤阴县中部区域，安阳市区北郊乡北士旺、西郊卢氏旺及韩陵乡西于曹也有少量分部；地下水埋深≥8m的区域面积为2366km2，占平原区面积的91.0%，分布于安阳市北中部、汤阴县西部和东部地区及安阳县、内黄县全部。
洹河冲洪积扇地下水埋深小于5m的区域主要分布于漏斗下游区沿洪河附近即小官屯～大官屯～汪流屯一带；5～10m埋深区域主要分布在漏斗下游区及分水岭附近，在漏斗上游区西北边界北郊六寺村、北士旺村及市区东北边界韩陵乡西于曹村也有局部分布；10～15m埋深区域主要分布在漏斗区东部、分水岭以西即张前庄～毛家庄～客运汽车东站～东漳涧一带以及漏斗上游区史东庄～皇甫屯一带；15～20m埋深区域主要分布在漏斗区中部、京广铁路附近一带；20～25m埋深区域主要分布在漏斗区西部京广铁路以西一带；＞25m埋深区域主要分布在漏斗区内西南部申家岗～大坡村～杜家庵一带。

地下水漏斗总面积2366km2（埋深≥8米为漏斗区）与2013年相比减少59.15km2。漏斗中心分布在安阳市南关张前村和北关区黄家营、内黄县的北部宋村乡及南部井店镇。其中安阳市区漏斗面积为161.25km2，与上年同期相比漏斗面积减少2.79 km2，相对漏斗中心分为两个区域，其一位于南关张前村附近，面积为2.67km2，相对漏斗中心张前村水位标高为55.84m；另一相对漏斗中心位于北关区养鱼屯～羊毛屯～黄家营一带，面积5.17km2，相对漏斗中心黄家营水位标高51.86m。内黄县宋村乡东屯村年末埋深32.20m，内黄县井店镇北冯村年末埋深29.95m。

2014年漏斗面积较去年总体有所减少，主要是局部开采量减少。
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2、地下水动态变化
     2014年全市平原区地下水储蓄量比上年年末减少0.8567亿m3。2014年年末（12月26日）与上年年末相比，安阳市漳卫河、徒马河平原区（内黄县）水位埋深平均下降0.67m。地下水位下降区（变幅<-0.5m）面积为1044km2，占平原区总面积的40.1%，主要分布在安阳市东部～安阳县中东部～内黄县西北部及西南部～汤阴县东部一带的大片区域，安阳市西北部及南部、汤阴县北部及西南部、内黄县中部及东南部有少量分部；稳定区(-0.5m≤变幅≤0.5m)面积为1491km2，占平原区总面积的57.3%，主要分布在内黄县大部、安阳市中部～安阳县北部、汤阴县中部，汤阴县东部有少量分布；上升区(变幅>0.5m)面积为66km2，占平原区总面积的2.6%，零星分布在安阳市区北部后皇甫村、高庄乡及宝莲寺镇、汤阴县韩庄乡武家洼村和菜园镇西高汉村、内黄县楚旺镇甘庄村一带。
市区地下水水位动态：根据2014年地下水水位埋深资料， 2014年年末洹河冲洪积扇平均水位埋深13.16m（上年13.38m），较上年同期上升了0.22m。丘陵区地下水水位平均埋深14.20m，与上年同期相比（平均埋深14.46m）水位上升0.26m。
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安阳市平原区地下水动态变化情况表
                               单位：m

	行 政
分 区
	1980年
12月26日
平均埋深
	2014年
12月26日
平均埋深
	2014年12月26日平均埋深与
1980年12月26日平均埋深比较
	2014年12月26日平均埋深与
2013年12月26日平均埋深比较
	备注

	市  区
	8.66
	12.24
	-3.58
	1.14
	升“+”
降“-”


	安阳县
	4.21
	18.04
	-13.83
	-2.11
	

	汤阴县
	5.36
	12.78
	-7.42
	0.22
	

	内黄县
	6.55
	24.15
	-17.60
	-0.71
	


水资源开发利用

一、供水量
供水量指各种水源为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，也称取水量。
地表水源工程分为蓄水、引水、提水、调水工程。以水库、塘坝为水源，无论是自流引水或提水，均为蓄水工程；从河道中自流引水的，无论有闸坝或无闸坝，均为引水工程；利用扬水站从河湖直接取水的，均为提水工程；调水工程指无天然河流联系的独立流域之间的水量调配。
地下水源工程供水量指水井工程的开采量，分为浅层水、深层承压水。浅层地下水是指在孔隙水中埋藏相对较浅，且与大气降水或与地表水体有直接补排关系的潜水。深层承压水指在孔隙水中埋藏相对较深，且与当地浅层地下水水力联系微弱的地下水。
2014年全市供水总量10.9256亿m3，其中地表水源供水2.6636亿m3，地下水源供水8.2620亿m3。地表水源供水中，蓄水工程供水1.3547亿m3，引水工程供水1.2514亿m3，提水工程供水0.0575亿m3；地下水源供水中，提取浅层水8.2620亿m3。地下水源供水量大于地表水供水量，占总供水量的75.6%。
2014年引漳河水量2.3293亿m3（包括弃水），其中红旗渠引水1.332亿m3，跃进渠引水0.6066亿m3，引岳管线引水 0.1139亿m3，漳南渠引水0.2768亿m3。
2014年市区供水量2.3647亿m3，林州市供水量1.7159亿m3, 安阳县供水量2.5789亿m3，汤阴县供水量1.6994亿m3，内黄县供水量2.5667亿m3。内黄县、汤阴县以开采地下水为主，西部山区开发利用地表水较多。
2014年安阳市供水量表
                                                      单位：亿m3
	行政
分区
	地表水源供水量
	地下水源供水量
	总 供
水 量

	
	蓄水工程
	引水工程
	提水工程
	合计
	浅层水
	深层承压水
	合计
	

	市  区
	1.1064
	
	0.0076
	1.1140
	1.2507
	
	1.2507
	2.3647

	林州市
	0.1075
	0.3629
	0.0248
	0.4952
	1.2207
	
	1.2207
	1.7159

	安阳县
	0.0620
	0.5364
	0.0251
	0.6235
	1.9554
	
	1.9554
	2.5789

	汤阴县
	0.0788
	0.2666
	
	0.3454
	1.3540
	
	1.3540
	1.6994

	内黄县
	
	0.0855
	
	0.0855
	2.4812
	
	2.4812
	2.5667

	合  计
	1.3547
	1.2514
	0.0575
	2.6636
	8.2620
	
	8.2620
	10.9256
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二、用水量
用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。
2014年全市用水总量10.9256亿m3，其中农业灌溉用水6.9258亿m3，占用水总量的63.4%；工业用水1.8300亿m3，占用水总量的16.7%；林牧渔用水0.3730亿m3，占用水总量的3.4%；生活用水1.3142亿m3，占用水总量的12.0%；生态环境用水0.4826亿m3，占用水总量的4.5%。
2014年安阳市用水、耗水量表
                               单位：亿m3
	行政
分区
	农业
用水
	工业
用水
	林牧渔
用水
	农村生
活用水
	城镇生
活用水
	生态环
境用水
	总用水
	耗水量

	市  区
	0.5131
	0.6788
	0.0480
	0.0638
	0.5784 
	0.4826
	2.3647
	0.9176

	林州市
	0.9026
	0.4605
	0.1117
	0.0685
	0.1726 
	
	1.7159
	1.0306

	安阳县
	1.9477
	0.4094
	0.0628
	0.0778
	0.0812 
	
	2.5789
	1.8228

	汤阴县
	1.3852
	0.1619
	0.0412
	0.0420
	0.0691 
	
	1.6994
	1.2769

	内黄县
	2.1772
	0.1194
	0.1093
	0.0852
	0.0756 
	
	2.5667
	2.1445

	合  计
	6.9258
	1.8300
	0.3730
	0.3373 
	0.9769 
	0.4826
	10.9256
	7.1924
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三、耗水量
耗水量指在输水、用水过程中，通过蒸腾、蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牧畜饮用等各种形式消耗掉，不能回归到地表水体或地下水含水层的水量。
2014年全市共消耗水量7.1924亿m3，其中，农业耗水量5.8587亿m3，占耗水总量的81.5%；工业耗水量0.4086亿m3，占耗水总量的5.7%；林牧渔耗水量0.2737亿m3，占耗水总量的3.8%；生活耗水量0.5549亿m3，占耗水总量的7.7%；生态耗水量0.0965亿m3，占耗水总量的1.3%。（下图改变）
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四、水资源利用程度简析

根据水资源总量和供用水量计算结果分析，地表水资源量为2.3661亿m3，地表水可利用量为1.7036亿m3,而地表水供水量2.6636亿m3，地表水可利用量不能满足安阳市境内用水要求。在地表水供水中由境内地表水用水量1.2400亿m3；引漳河用水量1.4236亿m3(不包括弃水)。2014年地表水利用率72.7%（地表水利用率为地表水用水量占地表水可利用量的百分数）。
平原区地下水总补给量4.7828亿m3，地下水可利用量4.3045亿m3；平原区浅层地下水用水量5.4908亿m3；地下水可利用量不能满足用水量要求，其不足部分1.1863亿m3靠超采浅层地下水补充。平原区地下水开采率为127.6%（平原区地下水开采率为浅层地下水开采量占地下水可利用资源量的百分数）。地下水供用水量大于地表水，占总用水量的75.6%。
用水效率
2014年全市农田有效灌溉面积275.70万亩，农田实灌面积265.62万亩；节水灌溉面积60.92万亩，其中低压管灌面积59.40万亩，喷灌面积0.20万亩，微灌面积1.32万亩。农田灌溉水有效利用系数为0.616。
2014年新增计划用水单位35户，管理单位达到1550户，全年节水500万m3、工业用水重复利用率达到80%，城市计划用水管理率达到92%。全年完成水平衡测试50家，在老旧社区和中小学校推广节水器具2300余套，指导新建节水工程17项。(放重要水事里)
2014年全市人均用水量275m3，万元GDP（当年价）用水量69m3，农业灌溉亩均用水量261m3，吨粮用水量314m3，工业万元增加值（当年价）用水量22.5m3，城镇大生活人均日用水量131L，城镇居民生活人均日用水量96L，农村居民生活人均日用水量47L。

2014年安阳市用水定额表

	行政

分区
	农业灌溉
m3/亩
	林果灌溉
m3/亩
	工业增加值
m3/万元
	城市生活
L/人·日
	农村生活
L/人·日
	畜牧用水
L/头·日

	市  区
	231
	184
	30.3
	166 
	63
	23

	林州市
	266
	179
	19.5
	126 
	45
	22

	安阳县
	296
	180
	20.9
	63 
	43
	22

	汤阴县
	245
	179
	18.4
	105 
	45
	23

	内黄县
	250
	192
	17.4
	126 
	46
	22

	全  市
	261
	184
	22.5
	131
	47
	22


水体水质
一、地表水水质
2014年安阳市主要监测了卫河、红旗渠、淇河、汤河、羑河、洪河(洪水河)、茶店河（茶店坡沟）、洹河、硝河、浊漳河，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），对17个水质监测点进行了水质评价。
Ⅰ类水2个，占12.5%；Ⅱ类水1个，占6.3%；Ⅲ类水5个，占31.2%；Ⅳ类水1个，占6.3%；Ⅴ类水1个，占6.3%；劣Ⅴ类水6个，占37.4%；其中有1个水质监测点监测期河干。
    Ⅰ～Ⅲ类比例为50.0%，Ⅳ～劣Ⅴ类比例为50.0%。
淇河河头段、洹河南海泉水质类别为I类；洹河北士旺段水质类别为II类；红旗渠分水闸段，洹河南海水库、彰武水库、冯宿桥段和浊漳河天桥断段水质类别为Ⅲ类；洹河市区段水质类别为IV类；羑河羑河入汤河口段水质类别为V类；卫河内黄县楚旺段，汤河汤河水库、石辛庄段，洪水河洪水河入羑河口段，茶店河（茶店坡沟）王贵庄段，洹河横水段水质类别为劣V类；硝河内黄县县城段监测期河干。
与上年相比，红旗渠分水闸段，淇河河头段，羑河羑河入汤河口段，洹河南海水库、南海泉、北士旺公路桥段、市区段、冯宿桥段，浊漳河天桥断段水质均有所好转，其他河段水质没变化。
二、地表水水功能区水质评价
依据《地表水水资源质量评价技术规程》（SL—2007）对安阳市进行了地表水功能区水质达标评价。
2014年全市共监测17个水功能区，其中1个河干，评价16个水功能区，达标8个，达标率50.0%；评价河长524.2km，达标河长297.3km，达标率为56.7%。
安阳市的17个功能区均属于海河流域；与上年同期相比，达标水功能区增加了6个。
全市水功能一级区评价了4个水功能区，其中达标3个，达标率为75%，按河长计算，评价河长170.3km，达标河长147.3km，达标率为86.5%。
全市水功能二级区评价了12个水功能区，其中达标5个，达标率为41.7%，按河长计算，评价河长353.9km，达标河长150km,达标率为42.4%。
                          水功能区达标情况表
	            水功能区
达标情况
	一级区
	二级区

	达标
	淇河源头水保护区、洹河小南海自然保护区、浊漳河晋冀豫缓冲区
	红旗渠林州市农业用水区、羑河鹤壁市安阳市排污控制区②、洹河安阳县蒋村工业用水区、洹河安阳市排污控制区、洹河安阳市农业用水区

	不达标
	洹河林州市安阳市缓冲区
	卫河内黄县农业用水区、汤河鹤壁市安阳市排污控制区①、汤河鹤壁市安阳市排污控制区②、洪水河安阳市排污控制区、茶店坡沟安阳市排污控制区、安阳市林州市排污控制区、洹河安阳市彰武水库饮用水源区


三、地下水水质
2014年安阳市地下水水质监测井共36眼井，其中市区27眼，安阳县2眼，汤阴县3眼，内黄县4眼，依据《地下水质量分类标准》（GB/T14848-93）评价，根据安阳地区地下水水质与污染状况，评价因子选用pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）和铅22个因子进行水质评价。综合评价地下水水质分为良好、较好、较差、极差四种。36个水质监测点中，有2个属于较好，占监测总数的5.6%；有9个属于良好，占监测总数的25.0%；有22个属于较差，占监测总数的61.1%；有3个监测点为极差，占监测总数的8.3%。

四、污废水排放量

2014年全市污水排放量2.0353亿m3，其中市区污水排放量0.9524亿m3，林州市污水排放量0.4653亿m3，安阳县污水排放量0.3275亿m3，汤阴县污水排放量0.1592亿m3，内黄县污水排放量0.1309亿m3。

重要水事



















































