**2024年第3季度息县地表水检测结果表**  *单位：mg/L(另注除外)*

| **检测类别** | **采样点位** | **检测项目** | **检测结果** |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 淮河东岸齐埠 | pH值(无量纲) | 6.86 |
| 水温(℃) | 23.0 |
| 溶解氧 | 5.0 |
| 高锰酸盐指数 | 5.0 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 3.7 |
| 氨氮 | 0.394 |
| 总磷 | 0.16 |
| 总氮 | 0.679 |
| 铜 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.34 |
| 锌 | 未检出 |
| 硒 | 未检出 |
| 砷 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 |
| 地表水 | 淮河东岸齐埠 | 镉 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 |
| 石油类 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 |
| 硫化物 | 未检出 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 70 |
| 硫酸盐 | 33.2 |
| 氯化物 | 27.2 |
| 硝酸盐氮 | 2.92 |
| 铁 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 |
| 备注：未检出表示检测结果低于检出限 |