殷建环表〔2025〕002号

**安阳市生态环境局殷都分局**

**关于曲沟镇德华废旧物资回收站德华再生资源利用项目环境影响**

**报告表的批复**

**曲沟镇德华废旧物资回收站：**

你单位（92410500MA44GXG66G）上报的由河南丛宇环保科技有限公司编制完成的《曲沟镇德华废旧物资回收站德华再生资源利用项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于安阳市殷都区曲沟镇北曲沟村北,主要建设内容为：项目利用现有房屋及场地，建设德华再生资源利用项目。

二、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施和要求，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

三、废气：该项目生产过程上料、打磨、出料工段产生的废气经集气罩+袋式除尘器处理后，由不低于15m高排气筒达标排放；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；同时需满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）、《安阳市涉破碎加工企业大气污染专项整治工作方案》（安环文﹝2022﹞57号）限值相关要求。

四、废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；车间抑尘水全部进入原料或蒸发散失，不外排。

五、噪声：主要产噪设备经基础减振、厂房隔声等措施后达标排放，需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：昼间60dB（A）。

六、固废：本项目产生的除尘灰、降尘灰、循环水池沉渣收集后外售砖厂用作制砖原料；打磨过程产生的铁屑，收集后外售钢厂回收利用；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；废润滑油、废油桶存放于具有“三防”措施的危险废物暂存间，定期委托有资质的单位安全处置；一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求收集和管理，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行暂存和管理。

七、该项目建成后，总量控制指标为颗粒物0.214t/a；严格按照安阳市生态环境局殷都分局《关于曲沟镇德华废旧物资回收站德华再生资源利用项目污染物总量控制指标倍量替代的情况说明》执行。

八、该项目投产前，建设单位须按照规定程序和要求办理排污许可，并按照规定及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

九、该项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。如该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

2025年2月19日