附件：

信阳市未成年人救助保护中心（信阳市

儿童福利院）2024年打造儿童多功能室

项目需求书

自信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童福利院）2023年8月份正式搬迁以来，随着养育儿童的增多，面临着活动场地不足的问题。由于机构所在园区新建，相关室外活动场所尚未完善，院内儿童缺少安全的活动场地，尤其是每逢“六一〞及重要时间节点，举办有意义的大型文体活动时还需外包租用相关设施，以满足院内儿童的精神文化需求。根据《河南省民政厅关于持续推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的通知》豫民文【2023】159号文和《儿童福利机构管理办法》第十九条相关规定，儿童福利机构应当设置起居室、活动室等功能区域，配备符合儿童安全保护要求的设施设备。

结合现有条件和儿童需求，需打造一个儿童多功能活动室，给院内养育儿童提供一个多功能活动空间，让他们能够自由开展各种活动，培养提高他们的创造力、想象力、动手能力、社交能力。拟新建的儿童活动室内设置不同的区域，如儿童剧场、角色扮演区、手工益智区、阅读区、绘画区、运动区等，以满足孩子不同的精神文化需求，同时，一并可用于本单位各种会议及院内员工、护理人员集中培训，进一步推动单位提质发展。

分部分项工程和项目清单

工程名称：信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童 福利院） 一层多功能活动室

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量单位

工程量

1

011207001001

墙面装饰板

1.龙骨材料种类、 规格、中距:断面3 0cm2以内 木龙骨,平均中距 40cm以内

m2

442

2.基层材料种类、 规格:细木工板基层15mm

3.面层材料品种、 规格、颜色:吸音板面层

2

011003001001

隔离层

1.隔离层部位:墙 、地面

m2

507

2.隔离层材料品种 :刷透明防水胶三遍

3

011103004001

塑料卷材楼地面

1.粘结层厚度、材 料种类:粘结剂

m2

220

2.面层材料品种、 规格、颜色:橡胶卷材6mm

4

011104002001

竹、木（复合） 地板

1.龙骨材料种类、 规格、铺设间距: 龙骨基层 断面20 cm2以内 木龙骨平 均中距 30cm以内 , 2.面层材料品种、 规格、颜色:实木复合地板18mm

m2

60

5

010801001001

木质门

1.门代号及洞口尺寸:1800*2200

樘

2

6

011505010001

镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃

m2

21

2.基层材料种类: 木龙骨胶合板

7

030412004001

装饰灯

1.名称:舞台灯具 安装 射灯

套

12

2、型号:额定电压AC100V-240V，50HZ/60HZ 额定
功率：180W 光源：54颗3W（RGB 三合一）大功率LED驱动电流：350MA

3.规格:灯体尺寸 ：260× 290× 220㎜

4.安装形式:吊装

8

01B001

电线改修安装

1.电线改装

m2

290

2.安装灯带

9

030505004001

显示设备

一、投影屏幕：增益1.0，视场角160 °, 对比度500:1 ; 马达：低噪音马达

套

1

安装：可吊装、墙装、天 花装。

二、.投影仪 显示技术：3LCD，尺寸 ≥0.64英寸。

1. 亮度≥5300lm , 分辨率：WUXGA （1920*1200）

2. 对比度：40000 00：1

3. 画面均匀度： ≥90%

4. 投射比：1.37- 1.65 宽高比：16 :10（兼容4:3）

5. 光源寿命：激 光二极管（正常模 式：20000h，经济 模式：25000h）

6. 数字梯形校正 ：垂直±40°（自 动+手动），水平 : ± 15°（手动） 7. 输入接口：电脑：VGA（D-sub 1 5pin）*1，电脑音 效：Audio in：

mini jack*1（3.5 mm），视频：HDMI *2，Video*1（RCA ), 其他接口：USB*2

8. 输出接口：VGA （D-sub 15 pin） *1，Audio out：（mini jack）*1 （3.5mm）

9. 控制接口：RS 232C（D-sub 9pin ) *1，

RJ-45*1（Control）

10. 电脑信号：

VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,WUXGA,

MXGA,MSXGA,WSXGA+，UXGA/Mac

11. 视频输入信号 ：PAL,SECAM,NTSC (480i，480p，565 P，576i，576p，7 20p，1080i，1080 p)

12. 扫描频率：水 平15-90kHz，垂直 ：24-85kHz

13. 噪音：正常模 式：35dB，经济模 式：28dB

14 投影方式：前 投/背投；桌面/吊 装

15. 喇叭：10W*1

16. 重量5.5kg

17. 尺寸（长*宽* 高）：420*280*10 0mm（不含突出部分）

18. 电源供应：10 0-240V AC（50/60 Hz）

19. 整机功耗：28 5W

20. 待机功耗： ≤ 0.3W（经济模式）

21. 操作温度/湿 度：操作温度：0 ° -40° , 操作温 度：20%-80%（无 结露）

22. 标准配备：中 文遥控器，电源线 , 快速启动卡，合格证，保修卡

23. •支持水平，垂直360 ° 旋转安装

•具备垂直和水平 梯形校正，四角校正功能

•多种图像模式， 支持DICOM模拟模式

•支持Crestron， PJ-Link，AMX

•具备高海拔模式 , 内置测试图

•密码锁定及防盗 功能

•快速开关机功能 , 断电保护功能

•画面自动翻转功能

•支持画面冻结，一键黑屏功能

•USB直读图片及视频功能

10

030505004002

平板电视

1.名称:平板电视 一体机 （屏幕采 用全物理钢化玻璃 , 表面硬度≥9H有 效保护屏幕显示画 面。采用防眩光玻 璃，屏幕支持防眩 光功能，透光率≥ 93%，光泽度≤8度 。采用红外触控方 式，全通道支持20 点触摸，从内部

套

1

Android通道切换 到内部PC通道后， 触摸框在1s内达到 可触控状态。从内 部PC通道切换到外 部通道后，触摸框 在2s内达到可触控 状态。整机支持

HID 免驱协议，Windows7/8/10/

Mac OS/Linux/国 产化系统下， 自动 识别，无需额外安 装驱动程序。触摸 屏有效识别高度≤ 1mm，当触摸物体 距离玻璃外表面高 度≤1mm时，触摸 屏识别为点击操作 , 保证触摸识别的 精准性及减少误操 作。采用高精度触 摸，触摸精度± 1 mm；最小识别物2 mm；触摸响应时间 ≤8ms。 2.0立体 声模式， 内置2个 前朝向悬浮式中高 频音响，采用左右 对称设计，可实现 反射式环绕立体音 效，功率≥15W*2 , 整机支持5段均 衡器（120Hz、500 Hz、1.5KHz、5KHz 、10KHz）

且调节范围为± 50 的音效调节方式。 整机支持≥4种音 效模式）

2.尺寸：2.3m*1.3 6m

11

080605005001

音箱扩声系统

成套音箱扩声系统 1、音箱 （内置 分频音箱，采用声 波相位延时传导和 声波相叠技术，音 箱灵敏度高，音色 优美，音域宽广， 层次清晰，声音厚 实。中纤板木质浮 点耐磨点漆，梯形 设计箱体，远程号 角高音扩声单元， 复合纸盆，低音热 敏度电阻做保护, 防止过载,过流,过 压等损坏单元,延 长使用寿命.）

套

1

2、功放 （标准2 U专业机箱铝合金 材质面板，采用三 肯东芝功率管，高 性价比电路设计内 置大功率变压器， 大容量高速滤波电 容 高效率散热器 双速，低噪散热 方式，三种模式选 择：桥接模式，并 联模式，立体声模 式 安全保护：短 路保护，过载保护 , 高温保护，限幅 保护，直流保护）

3、音箱处理器

PA-24数字二进四 出音箱处理器

4、数字反馈抑制器 PA-8数字反馈抑制器

5、调音台 （十二路编组调音台

技术参数：1.输入灵敏度：-60dBm-4 0dBm2.标称输入电 平：麦克风：-60 dBm，线路：-60

dBm，效果返回：-60dBm，

录音输入：-60dBm3. 标称输出电平：效 果发送-10dBm，辅 助发送0dBm4.输出 电压：4VMax5.模 式抑制：-70dB6. 信噪比：95dBm7. 总谐波失真：Lessthan 0.03% (at1KHz)8.频率响应 ：

20HZ-20KHz± 3 dB9.耳机：7V/220 Ω10.通道均衡：Hi± 15dB/12KHz

Mid± 15dB/2.5K low± 15dB/80HKz 11.功耗：30W12.电压：110v-240v )

6、一拖四手持无 线话筒1套，一拖 四鹅颈无线话筒

7、八路电源时序 器

8、辅材等设备

12

01B002

儿童学习折叠条 桌

1. 台架：采用25 × 50方管1.2mm厚优质冷轧钢管；2. 横梁：采用50圆管1.2mm 厚优质冷轧钢管；3. 两边顶托铁片是3.0厚 ; 4. 书网：采用1 2圆管1.0mm优质冷轧钢管；以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理； 5. 台面采用25mm厚E1级环保中纤板基材三胺板，颜色可选配；6.前挡板采用15mm厚E 1级中纤板基材，颜色可选配。

个

66

7.桌 架两侧有 ABS 塑 料旋钮，任何一侧 轻轻旋转便可折叠 实木复合板桌面 ( 尺寸1.2*0.5*0.75 ); 8.连接配件：铝合金压铸接头9. 脚轮配有旋钮，可手动调节高低，调节范围1.5cm，确保拼接平整

13

01B003

儿童圆形跳床

1.尺寸:970*1310cm

个

1

14

01B004

椅子

1.网背：采用全新P加纤料

个

132

2.网布：进口环保可透气性强，耐磨性网布

3.架子：1.2厚喷涂钢架

15

01B005

儿童波波池

1.尺寸:1500*1500 *600cm

套

1

16

01B006

大象滑滑梯

1.尺寸:1800*1100 *900cm

座

1

17

01B007

定制儿童玩具柜

1.尺寸：1.5m*0.3 m*1.2m

套

1

2.材质：18mm厚，实木橡胶木

注：以上为项目主要需求，具体尺寸、数量等细节可根据实际情况，在项目推进过程中调整。