林环辐表〔2026〕04号                           
关于林州市桂东光伏电力100MWp平价上网项目（升压站）环境影响报告表的批复
林州市桂东新能源科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410581MA3XCRTU1B）上报的由河南雅文环保技术有限公司编制的《林州市桂东光伏电力100MWp平价上网项目（升压站）环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），该批项目环评审批事项已在政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

林州市桂东光伏电力100MWp平价上网项目（升压站）位于河南省林州市桂林镇南庄东侧约290m处，站址东侧、南侧、北侧为未利用荒山，东侧90m为光伏阵，西侧为树林。本项目新建设一座110kV升压站，总占地面积6531m2，围墙内面积5238m2，主变容量为1×100MVA，新建1回出线间隔，均户外布置，进线为35kV地埋电缆。

该项目总投资1050万元，其中环境保护投资51万元，占工程总投资的4.9%。

项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，主要污染因子能够达到相应标准要求。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营期间须重点做好的工作

1.项目建设中应认真按照《报告表》和本批复的要求，确保各项环境保护措施得到落实。

2.严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，确保升压站周边区域的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价执行标准。

3.建设的升压站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施。确保站址厂界噪声、站址周围各功能区噪声，符合环境影响评价执行标准，防止噪声扰民。

4.加强环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。

5.认真落实报告表中提出的各项环保措施，严格按照设计规范要求建设，确保声环境满足国家标准。
三、林州市桂东光伏电力100MWp平价上网项目（升压站）依托现有8.6m2危废暂存间，产生的废铅蓄电池交有资质的单位处置；新建1套0.5m3/h生活污水处理设施，定期清运不外排；新建1座42m3事故油池，产生废变压器油交有资质的单位处置。

四、建立完善的环保管理和监测制度，确保污染物稳定达标排放；制定详细的风险事故应急预案及事故处理指挥领导机构，以便及时消除事故隐患，确保发生事故时可及时得到妥善处理。

五、项目竣工后经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。

六、本批复有效期为五年，本批复生效后，建设项目的地点、工艺、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报我局审批。
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