**息县城区龙头水水质监测信息公开表**

**（2025年第1季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点** | **供水单位** | **检测单位** | **检测时间** | **检测指标** | **结果评价** | **不达标指标** | **健康风险评估及建议** |
| 1 | 息县大胡庄龙苑小区 | 大胡庄龙苑物业（二次供水） | 正阳县疾控中心 | 2025年3月24日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数；毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计);感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 息县钰龙凯旋城小区 | 钰龙凯旋城物业（二次供水） | 正阳县疾控中心 | 2025年3月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 息县甄湾社区 | 德汇水厂 | 正阳县疾控中心 | 2025年3月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 息县天福如意城小区 | 天福置业有限公司（二次供水） | 正阳县疾控中心 | 2025年3月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 息县八里岔乡政府 | 八里岔乡水厂 | 正阳县疾控中心 | 2025年3月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 息县商贸城 | 德汇水厂 | 正阳县疾控中心 | 2025年3月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |

注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位